Дәріс 10
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамы. Жүк түріне және тасымалдау жағдайына байланысты көлік құралдарын таңдау

1. Кіріспе 
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамы бүкіл көлік жүйесінің негізін құрайды және жүктердің кеңістікте физикалық орын ауыстыруын қамтамасыз етеді. Оның маңызы тек техникалық сипаттамаларымен ғана емес, сонымен қатар жеткізушіден бастап соңғы тұтынушыға дейінгі логистикалық тізбектегі рөлімен де анықталады.
Қазіргі экономикалық даму жағдайында жылжымалы құрамды ұтымды пайдалану маңызы арта түсуде. Бұл бәсекелестіктің күшеюімен, тасымал көлемінің ұлғаюымен, жеткізу мерзімдеріне және жүктің сақталуына қойылатын талаптардың қатаюымен байланысты. Сонымен қатар көлік саласына цифрландыру, экологиялық талаптар және халықаралық сауданың дамуы сияқты факторлар әсер етеді.
Көлік құралын дұрыс таңдамау бірқатар жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін: пайдалану шығындарының артуына, жеткізу мерзімдерінің бұзылуына, жүктің зақымдануына және тіпті апаттық жағдайларға. Сондықтан жүктің сипаттамалары, тасымалдау шарттары, қашықтық, инфрақұрылым және экономикалық көрсеткіштер сияқты факторлардың жиынтығын ескеру маңызды.
Дәрістің мақсаты — жылжымалы құрамның құрамы мен жіктелуін, сондай-ақ әртүрлі факторларды ескере отырып, көлік құралдарын таңдау принциптерін жан-жақты қарастыру.


2. Жылжымалы құрамның түсінігі мен құрылымы
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамы — бұл жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын барлық көлік құралдарының (автомобильдер, тягачтар, тіркемелер және жартылай тіркемелер) жиынтығы.
2.1. Жылжымалы құрамның негізгі элементтері
Жүк автомобильдері — әртүрлі мақсаттағы жүктерді тасымалдауға арналған негізгі көлік түрі. Олар әртүрлі жүк көтергіштікке, кузов түріне және құрылымға ие болуы мүмкін.
Тягачтар — жартылай тіркемелерді сүйреуге арналған көлік құралдары. Автопоезд құрамында пайдаланылады.
Тіркемелер — өз қозғалтқышы жоқ, автомобильге тіркелетін көлік құралдары.
Жартылай тіркемелер — массасының бір бөлігі тягачқа түсетін тіркемелер.
Мамандандырылған көлік құралдары — белгілі бір жүк түрлерін тасымалдауға арналған автомобильдер (мысалы, бетон араластырғыштар, автотасымалдағыштар), сондай-ақ көліктік емес жұмыстарды орындауға арналған (автокрандар, өрт сөндіру машиналары, жылжымалы шеберханалар).
2.2. Жылжымалы құрамның жіктелуі
Мақсаты бойынша
* Жалпы мақсаттағы-әмбебап көлік құралдары; 
* Мамандандырылған — белгілі бір жүкке бейімделген; 
* Арнайы-нақты функцияларды орындайды (мысалы, өрт сөндіру машиналары). 
Жүк көтергіштігі бойынша
* 2 т дейін - қалалық логистикада қолданылады; 
* 2-5 т — орташа қашықтық үшін; 
* 5 тоннадан жоғары — жаппай тасымалдау үшін. 
Кузов түрі бойынша
* ашық (борттық); 
* жабық (фургондар); 
* мамандандырылған. 
Құрылымы бойынша
* жалғыз көліктер; 
* автопоездар. 

3. Жылжымалы құрамның негізгі сипаттамалары 
3.1. Жүк көтергіштігі
Жүктің рұқсат етілген максималды салмағын анықтайды. Шамадан тыс жүктемені немесе жүктемені болдырмау үшін максималды жүктемені ғана емес, ұтымды жүктемені де ескеру қажет.
3.2. Кузов көлемі
Жеңіл, бірақ көлемді жүктер үшін өте маңызды (мысалы, жиһаз, орау). Кейде көлем массадан гөрі маңызды.
3.3. Өтімділігі (проходимость)
Жетек түріне байланысты(4×2, 6×6), шиналарды тазарту және жобалау. Әсіресе ауылдық жерлерде немесе құрылыс нысандарында жұмыс істегенде маңызды.
3.4. Үнемділік
Жанармай шығыны, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары кіреді. Таңдау кезінде негізгі факторлардың бірі.
3.5. Жылдамдық
Жеткізу уақыты мен көлік айналымына әсер етеді.
3.6. Сенімділік
Ақаусыз жұмыс істеу қабілетін сипаттайды.
3.7. Маневрлік
Әсіресе қалалық жағдайда маңызды.

4. Жылжымалы құрамның түрлері және олардың сипаттамалары 
4.1. Борттық автомобильдер
Әмбебап жүктерді тасымалдау үшін қолданылады.
Қолданылуы: Құрылыс материалдары, жабдықтар.
Мүмкіндіктер: ашық дене, бүйірлік жүктеу мүмкіндігі.

4.2. Фургондар
Жүкті сыртқы ортадан қорғауға арналған.
Түрлері:
* өнеркәсіптік тауарлар; 
* изотермиялық. 

4.3. Тоңазытқыштар
Азық-түлікті тасымалдау үшін қолданылады.
Температура режимі: +5-тен -20 °C-қа дейін.

4.4. Самосвалдар
Сусымалы жүктерді тасымалдау үшін қолданылады.
Ерекшелігі: механикаландырылған түсіру.

4.5. Цистерналар
Сұйық жүктер үшін қолданылады.
Ерекшеліктері: тығыздық, қауіпсіздік.

4.6. Контейнер тасымалдаушылар
Стандартты контейнерлерді тасымалдаңыз.

4.7. Тракторлар мен автопоездар
Ұзақ қашықтыққа тасымалдау үшін қолданылады.

5. Жүк түріне байланысты көлік құралдарын таңдау 
Бұл коммерциялық қызметтің өзегі. Таңдау келесі тізбек бойынша жүзеге асырылады: Жүк           Кузов         Тягач
Көлік құралын таңдау жүктің физика-химиялық сипаттамаларымен анықталады.
5.1. Сусымалы жүктер
* көлік: самосвалдар; 
* талаптар: шығындардан қорғау. 
5.2. Сұйық жүктер
* көлік: цистерналар; 
* талаптар: тығыздау. 
5.3. Тез бұзылатын жүктер
* тасымалдау: тоңазытқыштар; 
* талаптар: температураны бақылау. 
5.4. Дана жүктер
* көлік: фургондар; 
* талаптар: қорғау. 
5.5. Габаритті емес жүктер
* көлік: платформалар; 
* талаптар: арнайы рұқсаттар. 

6. Тасымалдау жағдайларына байланысты көлік құралдарын таңдау
• 6.1. Жол жағдайлары. Жолдардың санаты осьтік жүктемені шектейді. Студенттер 6 тонналық және 10 тонналық жолдардың айырмашылығын білуі тиіс. Жүктеменің асып кетуі айыппұлдарға және жылжымалы құрамның зақымдануына әкеледі.
• жақсы — стандартты автомобильдер;
• күрделі — өтімділігі жоғары көлік құралдары.
6.2. Тасымал көлемі мен қашықтық:
• Қысқа қашықтықтарда (қала ішінде) аз тоннажды автомобильдер (LTC) тиімді.
• Магистральдық маршруттарда — 1 т-км өзіндік құнын минималды қамтамасыз ететін жартылай тіркемелері бар седельді тягачтар (еврофуралар) қолданылады.
6.3. Климат
• суық — жылытылған кузовтар;
• ыстық — салқындату жүйелері.
6.4. Жеделдік
• жедел — жылдам көлік құралдары.

7. Көлік құралын таңдаудың экономикалық негіздемесі
Жылжымалы құрамды таңдау «көзбен шамалау» арқылы жүргізілмейді. Шығындардың минимумын немесе пайданың максимумын қамтамасыз ету критерийі қолданылады.
Негізгі көрсеткіштер:
1. Бір ауысымдағы жылжымалы құрамның өнімділігі. 
2. 1 тонна жүкті тасымалдаудың өзіндік құны. 
3. Көлік құралының өтелу мерзімі. 
Факторлар:
• жүктелу деңгейі;
• жүріс (пробег);
• жанармай шығыны.

8. Жылжымалы құрамды пайдалануын ұйымдастыру
Негізгі бағыттар:
[bookmark: _GoBack]• техникалық қызмет көрсету;
• жөндеу;
• бақылау.
Қызмет көрсету түрлері:
• күнделікті;
• жоспарлы;
• күрделі.

9. Заманауи тенденциялар
• электромобильдер;
• автоматтандыру;
• GPS;
• экологиялық талаптар.

10. Қорытынды
Жылжымалы құрамды ұтымды таңдау көлік жүйесінің тиімділігінің негізгі факторы болып табылады. Ол шығындарды азайтуға, тасымалдау сапасын арттыруға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Қазіргі логистиканың даму жағдайында цифрлық технологиялар, экологиялық стандарттар және процестерді оңтайландыру ерекше маңызға ие.
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