ЛЕКЦИЯ 5
5 РАЗБИВКА ОСЕЙ СООРУЖЕНИЙ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

План лекции:
1 Разбивка основных осей зданий, блоков сооружений и фундаментов;
2 Разбивка линейных сооружений.

5.1 Разбивка основных осей зданий, блоков сооружений и фундаментов
Промышленная площадка шахты застраивается большим количеством зданий и сооружений, которые находятся в определенном взаимном геометрическом соотношении, указанном на генеральном плане и рабочих чертежах. Положение каждого сооружения в плане определяется расстоянием его характерных точек от осей шахтного ствола.
Разбивку основных осей зданий, блоков сооружений и фундаментов выполняют перпендикуляров или полярным способом. Определяемые в натуре осевые и контурные точки должны находиться не далее чем в 25 метрах от исходных пунктов опорной разбивочной сети. Основные оси зданий закрепляются осевыми пунктами, а оси фундаментов выносят и закрепляют на обноске. При строительстве блоков крупных промышленных зданий протяженностью более 80 м на обносках закрепляют также оси наружных стен зданий. Точки пересечения осей  в натуре обозначают при помощи отвесов.
Правильность разбивки точек пересечения осей зданий проверяют измерением расстояний от этих точек до ближайших пунктов опорной разбивочной сети, а также измерением расстояний между угловыми точками вдоль стен здания и по диагонали.
Вертикальную разбивку фундаментов производят от реперов, закрепленных на столбах обноски при помощи рейки и нивелира.
При сооружении траншеи маркшейдер разбивает на местности продольную ось ее магистрали. После укладки в траншею трубопровода или кабеля производят съемку и нивелирование фактического их положения.

5.2 Разбивка линейных сооружений
Принимая проект трассы подъездных железнодорожных  путей, маркшейдер проверяет соответствие  данных изысканий фактическому положению. Особенно тщательно должно быть проверено качество закрепления  реперов, точек поворота трассы, пикетов, плюсовых точек и т.д.
После выполнения контрольных измерений элементов проекта ось трассы выносят за пределы будущих земляных работ. Выноска точек оси может быть выполнена следующими способами (рисунок  5.2).
1) Параллельной выноской Точки 1’ и 2’ закрепляют на перпендикулярах к оси трассы, откладывая  ровные расстояния l1 и l2;
2) Выноской по створу. Точки 3’ и 3” закрепляют на перпендикуляре к оси трассы и измеряют расстояние  l3. Точки 4’ и 4” закрепляют в створе с точкой 4 на произвольном расстоянии и измеряют расстояние l4;
3) Выноской угловой засечкой (точки 5' и 5”);
4) Полярной выноской (точка 6”).
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Рисунок 5.2 – Выноска и закрепление осей подземных путей за пределы контура земляных работ и определение главных точек кривой

Вынесенные точки надежно закрепляют, на сторожках указывают номер точки и расстояние выноски. При выноске составляют схему привязки, в которой указывают направление трассы, определяющие ее точки выноски, измеренные углы и расстояния. После выноски точек трассы приступают к детальной разбивке контура земляных работ (насыпи или выемки). Разбивка заключается в нанесении на местности границ откосов, глубины, и границ для выемки, границ основания насыпи и ее высоты. Способ указания  высоты насыпи в натуре зависит от ее проектной величины. При сооружении невысоких насыпей сторожки пикетов и плюсовых точек, закрепленных на продольной оси трассы, заменяют к началу земляных работ вехами. Сверху вехи прибивают горизонтальную планку, нижняя кромка которой отмечает высоту насыпи. При устройстве высоких насыпей вехи ставят после того, как отметка насыпанной земли приблизится к проектному значению на 2-3 метра.
Границы основания насыпи на ровной местности намечают откладыванием расстояний до них от оси трассы. Граничные точки откосов и дна выемки отмечают в натуре промером расстояний от оси трассы и закрепляют кольями. Проектные уклоны насыпи или выемки у граничных точек задаются путем укрепления наклонных досок (откосных лекал) по проектному уклону.
Объем произведенных земляных работ подсчитывают в плотном грунте, для чего определенный по результатам измерений объем пересчитывают на объем плотного грунта. Коэффициент зависит от его состава и срока существования насыпи.
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