НУЛЕВОЙ ТЕСТ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА

1 На каком  из рисунков указано правильное направление реакций связей?

[image: ]
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

2 Определить направление силы F (угол ), если известны её проекции на координатные оси Fx = 45 Н, Fy = 78 Н.
[image: ]
A)  = 20
B)  = 30
C)  = 45
D)  = 60
E)  = 70

3 Ось z проходит через центр диска. Вычислите  момент  силы  F  = 100 Н приложенной к ободу диска относительно оси z, если  диаметр D = 2 м.
[image: ]
A) МZ = 200 Hм
B) МZ = 100 Hм
C) МZ = 50 Hм
D) МZ = 25 Hм
E) МZ = 10 Hм

4 Груз весом Р, подвешенный на канате, удерживается в равновесии двумя невесомыми стержнями АС и ВС. Определить вес груза Р, если модуль реакции стержня RАС = 10 Н. 

[image: ]
А) Р = 10 H	
В) Р = 15 H	
С) Р  = 25 H
D) Р = 5 H
Е) Р = 20 H

5 Вычислить проекцию силы  F на ось oy.
[image: ]
А) - F· sin α 
В)  0
С)  F 
D) - F · cos α
Е)  F · cos α 

6 Вычислить момент силы  F относительно оси oy.
[image: ]

А)  a · F ·sin α 
В)  0
С)  c · F ·cos α
D)  - с · F ·sin α
Е)  - b · F ·sin α

7 Определить величины реакций жестко закреплённой балки XА, YА и момент МА , если на неё действуют сила F = 2000 Н и сосредоточенный момент m = 2000 Нм?
[image: ]

A) XА= 1732 H; YА= 1000 H; МА= 6000 Hм
B) XА= 1000 H; YА= 1732 H; МА= 2000 Hм
C) XА= 0;         YА= 2000 H;  МА= 6000 Hм
D) XА= 1732 H; YА= 1000 H;  МА= 10000 Hм
E) XА= 1000 H; YА= 1732 H;  МА= 10000 Hм

8   Определить величины опорных реакций двухопорной балки YА, YB, если на неё действует распределенная нагрузка q = 200 H/м. 
[image: ]

A) YА= 100 H;        YB= 100 H
B) YА= 40 H;          YB= 440 H
C) YА= 400 H;        YB= 400 H
D) YА= 200 H;        YB= 200 H
E) YА= 440 H;         YB= 40 H

 9 Для  заданной плоской, статически определимой рамы с действующими на нее внешними нагрузками, определить по модулю величину вертикальной опорной реакции, возникающей в жесткой заделке (в кН)

[image: ]
1. 2
1. 8
1. 6
1. 4
1. 1
10 Определить  по модулю реакцию опоры плоской фермы (в кН) на заданную нагрузку в точке А
[image: ]
A) 1
B) 20
C) 0
D) 15
E) 10

11 Как называется  приведенный вид нагружения (1) и какую деформацию будет испытывать тело для приведенной схемы (2)?
[image: ]
A) 1) сдвиг;  2) абсолютная поперечная деформация
B) 1) срез;    2) абсолютная продольная деформация
C) 1) изгиб;   2) абсолютный  изгиб
D) 1) смятие; 2) глубина смятия
E) 1) сдвиг;   2) абсолютный сдвиг

12 Определить величину напряжения σ в сечении II – II при действии на ступенчатый брус вдоль его оси сил Р1 = 2000 Н, Р2 = 5000 Н, Р3 = 10000 Н, если размер А = 100 мм2
[image: ]
A) σ = 20 МПа
B) σ = 35 МПа
C) σ = 12 МПа
D) σ = 15 МПа
E) σ = 28 МПа


13 Найти суммарную абсолютную деформацию бруса  (мм),  если модуль продольной  упругости Е=2∙105 МПа, площадь поперечного сечения F=0,00014 м2

[image: ]
A) -1,075
B) -0,967
C) -1,045
D) -1,486
E) -1,695

14 Определить размеры поперечных сечений стержня в и d, если Р1 = 5000 Н и Р2 = 5000 Н, допускаемое напряжение  [] = 140 МПа
[image: ]
A) в = 8,5 мм;      d = 6,8 мм
B) в = 6,7 мм;      d = 5,4 мм
C) в = 6,0 мм;      d = 9,6 мм
D) в = 9,5 мм;      d = 6,8 мм
E) в = 6,7 мм;      d = 6,0 мм

15 Для представленного вала определить крутящий момент М4 и выбрать соответствующую эпюру МК, если М1 = 15 Нм, М2 = 5 Нм, М3 = 25 Нм. 
[image: ]
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

16 Определить поперечный размер балки имеющей круглое сечение, если максимальный изгибающий момент, действующий на неё М = 8000 Нм, допускаемое напряжение изгиба  [] = 160 МПа.
[image: ]
A) d = 80 мм
B) d = 48 мм
C) d = 100 мм
D) d = 40 мм
E) d = 60 мм
17 На каком рисунке приведена правильная эпюра поперечных сил Q при изгибе, для указанной схемы нагружения двухопорной балки?
[image: ]
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18 На каком рисунке приведена правильная эпюра изгибающих моментов М, для указанной схемы нагружения консольно закрепленной балки?
3)
5)
4)
1)
2)
Эп М
Эп М
Эп М
Эп М
Эп М
m
F

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19 Определить степень статической  неопределимости плоской  стержневой системы

[image: ]

A) 3
B) 2
C) 6
D) 4
E) 0

20 От чего зависит приведенная длина стержня при расчете на устойчивость сжатых стержней? 
A) [bookmark: _GoBack]От материала стержня
B) От величины силы
C) От схемы закрепления
D) От площади поперечного сечения
E) От формы поперечного сечения
image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.emf
 

P=6кН 

2м

 

2м 

2м 

А 

q=4кН/м 

М=6кНм 


image10.emf
 

B

 

A

 

Р

2

=6кН 

Р

1

=8кН 

2м

 

2м 

2м 


image11.png




image12.emf
 

2,5 А 

2 А 

А 

III  III 

II  II 

I  I 

Р

1 

Р

3 

Р

2 


image13.wmf
l

D


oleObject1.bin

image14.emf
 

0,8м 

18кН  26кН  6кН 

0,8м  0,8м 


image15.png
,{&,

]




image16.emf
 

М

К 

15

 

5

 

13

 

1)

 

М

К 

15

 

5

 

3

 

2)

 

М

К 

15

 

20

 

5

 

3)

 

М

К 

15

 

10

 

15

 

4)

 

М

К 

15

 

5

 

13

 

5)

 

М

1 

М

2 

М

3 

М

4 


image17.emf
 

d 


image18.png
nQ

nQ

zd

nQ

a1 @ [l

nQ

2)

4)

5)

3)





image19.gif




image20.gif




image21.png
P




image1.emf
 

R

А 

1) 

А 

В 

С 

R

С 

R

В 

А 

R

В 

С 

R

С 

R

А 

В 

2)  3) 

А  В  С 

R

А 

R

В 

R

С 

4) 

R

А 

В 

С 

R

В 

А 

R

С 

5) 

А 

R

С 

R

В 

R

А 

В  С 


image2.png
=





image3.png




image4.png




