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Трудоемкость – 1 час. 
Задачу решать по своему варианту.
ПРИМЕР: Требуется проверить возможность подачи растворонасосом С-211-А известкового раствора на верхний этаж возводимого здания. Раствор подается по трубопроводу и шлангам диаметром d = 50 мм. Консистенция раствора Sl = 8 см осадки конуса. Высота подъема Н=15м. Длина участков по горизонтали: прямых l1=25 м, с закруглениями l2 = 15м, по вертикали раствор подается по металлическим трубам.
РЕШЕНИЕ: Суммарное сопротивление растворопровода ∆р, выраженное в кг/см2 на 1,0  м растворопровода, согласно рекомендациям доктора технических наук Г. Б. Ивянского в общем виде определяется по формуле: 

	∆р = ∆1р×КQ×Кd×Км×Кн×Кп ,
	(6.1)



где: ∆1р – максимальная величина сопротивления на 1 м горизонтального растворопровода из резиновых шлангов при производительности насоса Q=1,0 м3/час и установившемся равномерном движении при консистенции раствора 7,0 см; ∆1р – для известково песчаного раствора состава 1:3= 0,22; ∆1р = для смешанного раствора 1:1:6 = 0,15; ∆1р = для цементно-песчаного раствора 1:3 = 0,13; КQ = коэффициент, зависящий от производительности насоса Q м3/час; КQ = 0,5 + 0,5Q; Кd – коэффициент, учитывающий влияние диаметра растворопровода:

	d, мм
	38
	50
	62,5
	75

	Кd
	1,0
	0,7
	0,45
	0,35



Км – коэффициент, зависящий от типа растворопровода: при резиновых шлангах Км = 1,0; при металлических трубах Км=1,8; Кн – коэффициент, зависящий от характера движения раствора: при установившемся равномерном движении Кн = 1,0;  при неустановившемся Кн = 1,5; Кп – коэффициент влияния консистенции раствора: значения Кп следующее:

	Осадка конуса Sl, см
	6
	7
	8
	10

	Кп
	1,28
	1,0
	0,86
	0,6



Величина гидравлических сопротивлений при закруглении на 7% выше, чем при прямом растворопроводе.
При перекачивании раствора на высшую отметку добавляются сопротивления, затрачиваемые на преодоление веса раствора в среднем 0,19 - – 0,20 кг/см2 на 1,0 м разности отметок. Для условий настоящей задачи: ∆1р = 0,22; КQ = 0,5 +  = 1,36; Кd = 0,7; Км = для горизонтального перемещения = 1,0; для вертикального = 1,8; Кн = 1,5; Кп=0,86.
Тогда сопротивления растворопроводов движению по горизонтали нa прямых участках будут равны. ∆р1 = (0,22×1,36×0,7×1,0×1,5×0,86)×25 = 0,261×25 = 6,52 кг/см2; то же на закруглениях: ∆р2 = 0,261×1,07×15 = 4,19 кг/см2; то же при движении по вертикали: ∆р3 = (0,22×1,36×0,7×1,8×1,5×0,86×15) + (0,20×15) = 7,04 кг/см2;
	Общее сопротивление движению раствора по растворопроводе составит: ∆ = 6,52 + 4,19 + 7,04 = 18,35 кг/см2.
Согласно источнику [6] растворонасос С-211-А имеет предельное рабочее давление 15 кг/см2. Таким образом, рабочее давление растворонасоса С-211-А для подачи раствора на верхний этаж недостаточно. Следует либо применить другой тип насоса или поставить на каком-либо этаже добавочный растворонасос С-211-А.
	Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Данные для подбора растворонасоса

	Вариант
	р, м3/час
	d, мм
	Sl, см
	Н, м
	l1, м
	l2, м

	1
	6
	62,5
	10
	14
	20
	10

	2
	6
	75
	8
	12
	30
	15

	3
	3
	50
	7
	10
	20
	12

	4
	3
	62,5
	6
	14
	15
	10

	5
	2
	38
	10
	8
	30
	8

	6
	3
	50
	8
	10
	20
	10

	7
	6
	75
	7
	12
	30
	15

	8
	3
	50
	6
	8
	20
	12

	9
	2
	38
	10
	10
	15
	10

	10
	6
	75
	7
	12
	30
	8

	11
	2
	38
	8
	10
	20
	10



