Практическое занятие №7
Определение параметров забоя
Трудоемкость – 1 часа.
Задачу решать по своему варианту из каждого блока работ. Работы выделены жирным шрифтом жёлтой заливкой.

Определить наибольшую ширину лобовой проходки при работе экскаватора прямой лопаты Э-10011Е емкостью ковша 1,25 м3 при угле наклона стрелы 45°.
	2.Определить наибольшую ширину проходки того же экскаватора при боковой проходке.
РЕШЕНИЕ: 1.Наибольшая ширина проходки В экскаватора при лобовом забое при обычном способе с перемещением экскаватора Э-10011Е по прямой (рис. 16) определяется по формуле:

	 ,
	(1)



где: В1 – наибольшее расстояние от оси перемещения экскаватора до верха бокового откоса в м; Лn – длина рабочей передвижки экскаватора (см. Приложение Ж11) в метрах и равна 2,5 м; D – наибольший практический радиус резания в м.
Согласно указаниям инструкции по производству и приемке работ, выполняемых одноковшовыми экскаваторами, наибольший практический радиус резания не должен превышать 0,9 его паспортной величины для данного экскаватора. При этом увеличиваются усилия на зубьях ковша и скорость подъема ковша, вследствие чего уменьшается продолжительность резания, что сокращает цикл работы в целом.
[image: C:\Documents and Settings\Agoltsev.EKTU\Рабочий стол\Без имени-1.jpg]          [image: C:\Documents and Settings\Agoltsev.EKTU\Temp\FineReader10\media\image11.png]

Рисунок 3.26 – Схемы работы экскаватора прямая – лопата в забое: а – при лобовой проходке; б – при боковой проходке.

Согласно данным Приложения Ж11 наибольший радиус  резания D =  9,8 × 0,9 = 8,8 м. По формуле (3.12) определяем  =  В =  2 ×  = 16,86 м. Наибольшее расстояние от оси движения экскаватора до подошвы бокового откоса забоя будет равно В'ст. Эта величина – наибольший практический радиус резания на уровне стоянки. Согласно предыдущему примечанию о радиусе резания и Приложению Ж11  В'ст = 6,4 × 0,9 = 5,8 м.
Наибольшая ширина лобового забоя на уровне стоянки экскаватора будет равна Вст = 2 × В'ст = 2 × 5,8 = 11,6 м.
2.Наибольшая ширина проходки экскаватора В при боковом забое, согласно схеме на рисунке 3.6, будет равна В = В' + В". В' – определяется как по предыдущему расчету; В' = 8,43 м. В''ст  =  В'ст : 2 = 4,12 м. 
	Полная наибольшая ширина проходки при боковом забое составит - В = 8,43 + 4,12 = 12,55 м.
Задача 3.8 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Основные данные по экскаваторам

	Вариант
	Марка экскаватора
	Угол наклона стрелы, град.
	Вариант
	Марка экскаватора
	Угол наклона стрелы, град.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Э-651
	60
	6
	Э-651
	45

	2
	Э-1251
	45
	7
	Э-1252
	60

	3
	Э-1252
	60
	8
	Э-2001
	45

	4
	Э-2001
	45
	9
	Э-1004
	60

	5
	Э-1004
	60
	10
	Э-651
	45
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