Практическое занятие №5
Выбор землеройных и землеройно-транспортных машин

[bookmark: _GoBack]Трудоемкость – 1 час. 
Задачу решать по своему варианту.
ПРИМЕР: Определить наибольшую возможную ширину котлована глубиной h - 3,5 м при разработке его драглайном Э-651 (стр. 49 ЕНир сб.2) на транспорт. Драглайн используется со стрелой длиной 10,0 м, наклоненной под углом α= 300. Рабочие передвижки производятся на наибольшую возможную величину. 
[image: C:\Documents and Settings\Agoltsev.EKTU\Рабочий стол\Без имени-3.jpg][image: Ris-13-0]Угол боковых откосов забоя φ1 принят 600, угол торцового откоса забоя φ2 = 450 (рисунок 3.25).
Рисунок 3.25 – Схемы работы экскаватора - драглайн в забое

РЕШЕНИЕ: Согласно данным Приложения Ж4, наибольший практически применяемый радиус резания А - 10,3 м, наименьший  радиус резания на уровне стоянки Dст = 3,0м.
Наименьший радиус резания на уровне дна забоя определяется по формуле:

	 ,
	(3.1)



где: = наименьший радиус резания в забое;  h – глубина котлована;   - тангенс угла наклона откоса торцевого забоя. = 3,0 + 3,5 ×   = 6,5 м. Наибольшая возможная длина рабочей передвижки будет равна: Лп = А -  = 10,3 – 6,5 = 3,8 м.
Наибольшая возможная ширина проходки экскаватора равна:

	 ,
	(3.2)



где - ширина забоя на уровне стоянки и равняется: 2√10,32 – 3,82 = 19,16 м. Расчет ширины забоя на уровне подошвы определяем по формуле:

	 ,
	(3.3)



где:   - ширины забоя на уровне подошвы;  - котангенс угла наклона откоса бокового забоя. Расчетным путем определяем 2 × (19,16:2 – 3,5 ×) = 15,16 м. Забой торцовый, симметричный, размеры забоя и ширина проходки показаны на рисунке 3.25.
Задача 3.6 Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Основные данные для определения количества циклов

	Вариант
	Марка экскаватора
	h, м
	
, град.
	
, град.
	
, град.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Э-651
	2,5
	60
	45
	40

	2
	Э-1251
	3,5
	65
	50
	30

	3
	Э-1252
	4,0
	50
	40
	40

	4
	Э-2001
	3,8
	55
	45
	30

	5
	Э-1004
	1,9
	55
	45
	45

	6
	Э-651
	2,9
	60
	50
	30

	7
	Э-1252
	4,2
	50
	40
	45

	8
	Э-2001
	3,9
	55
	45
	30

	9
	Э-1004
	2,6
	55
	45
	45

	10
	Э-651
	2,8
	60
	50
	30

	11
	Э-1004
	2,7
	55
	45
	45
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