Практическое занятие №4
Определение объемов земляных работ
[bookmark: _GoBack]Трудоемкость – 1 час. 
Задачу решать по своему варианту.
ПРИМЕР: Определить объем земляных работ при разработке траншеи для прокладки канализационных труб внутренним диаметром D=250 мм (толщина стенок с=22 мм) на участке длиною L=200 м. Глубина траншеи в начале участка h1=2.20 м, и в конце участка h2 =3.10м. Стенки траншеи вертикальные.
Определить объем излишнего грунта, подлежащего отвозке после прокладки труб и засыпки траншеи. Грунт - тяжелый суглинок.
РЕШЕНИЕ: 1. Согласно техническим условиям (СНиП на земляные работы) на производство и приему строительных и монтажных работ, ширина траншеи по дну должна быть D1+0.6 м, где D1 - наружный диаметр трубы.
Для условий задачи ширина траншеи по дну a = 250 + 22×2+600 = 894 мм или 0.9 метра. Площади поперечных сечений траншеи в начале траншеи F1 = 0.9×2.20 = 1.98 м2, в конце траншеи  F2  = 0.9×3.10 = 2.79 м2. Объем траншеи W1 = [(1,98 + 2,79) × 200] : 2 = 477 м3.
2. Объем, занимаемой трубой, W2 = [3,14×0,2942 × 200] : 4 = 13,6 м3. Для тяжелого суглинка первоначальное разрыхление составляет 24 – 30% (в среднем 27%), а остаточное разрыхление 4 – 7% (в среднем 5.5%). 
3. Объем засыпанного грунта, приведенный к плотному состоянию W3 = (477,0 – 13,6) : 1,055 = 439,2 м3.  
Объем грунта, подлежащего отвозке, приведенный к плотному состоянию,
4. W4=447-439.2=37.8 м3. 
5. Объем грунта, подлежащего перевозке в рыхлом состоянии, W5=37.8 × 1.27=48.0 м3
Задача 3.3Решить предыдущую задачу с изменением ее условий согласно вариантам, приведенным в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Основные данные для определения количества циклов
	Вариант
	D, мм
	С,   мм
	L, м
	h, м
	h, м
	Грунт

	1
	200
	20
	120
	2,10
	2,80
	Глина

	2
	250
	22
	150
	1,80
	2,30
	Песок

	3
	300
	25
	170
	2,30
	3,50
	Суглинок

	4
	350
	28
	210
	3,20
	2,80
	Легкий суглинок

	5
	220
	20
	250
	3,50
	4,10
	Тяжелый супесок

	6
	240
	19
	240
	2,20
	2,80
	супесок с примесями

	7
	280
	12
	450
	2,80
	2,90
	Глина мягкая, жирная

	8
	360
	15
	370
	2,70
	3,70
	Лесс естественной влажности

	9
	380
	18
	510
	3,40
	3,80
	Супесок без  примесей

	10
	400
	23
	450
	3,60
	4,10
	Песок




