9 Лекция Изометрическая проекция

Включите слой OSN (КОНТУР). Для установки изометрического режима выберите Tools (Инструменты) (DraftingSettings… (Установки черчения…). Откроется диалоговое  окно  DraftingSettings… (Установки черчения…) (рисунок 8.1).  Во  вкладке SnapandGrid (Привязка и Сетка) в зоне SnapType&Style (Тип и стиль привязки) выберите опции Gridsnap (Привязка к сетке) и Isometricsnap (Изометрический шаг) и щёлкните OK. На экране отобразится шаблон, подготовленный для изометрического чертежа (рисунок 8.2).
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Рисунок 8.1 Установка черчения

     Изометрический стиль сетки и привязки помогает строить двумерные рисунки, представляющие трёхмерные объекты. Изометрия есть не что иное, как средство изображения трёхмерных объектов на плоскости, то есть имитация объёма, а не его трёхмерная модель. 

Имитация трёхмерности  достигается здесь расположением объектов по трём изометрическим осям X, Y, Z. На рисунке 8.3 показан классический изометрический куб с тремя гранями – левой, правой и верхней.  При включении изометрического режима рисования нити перекрестия соответствуют всегда направлениям рёбер левой грани.
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Рисунок 8.2.   Шаблон, подготовленный для изометрического черчения

Переключение между гранями осуществляется нажатием функциональной клавиши F5 или комбинацией клавиш быстрого доступа <Ctrl + E>.

     В изометрическом стиле очень легко чертить прямые линии, параллельные осям, необходимо только включить режим ОРТО.
В AutoCAD допускается указание только тех точек, которые лежат в одной из изометрических плоскостей. Поэтому нужно вначале нарисовать верхнюю плоскость модели, затем, переключившись на левую плоскость, построить одну из сторон модели, а после этого завершить построение, выбрав правую плоскость (рисунок 8.4).
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Рисунок 8.3 Классический куб      Рисунок 8.4.   Изометрический вид с осями

    2.  Перейти на слой OSI (ОСИ) и провести осевые линии для построения изометрических кругов и дуг (рисунок 8.4).
 Окружности и дуги в изометрическом стиле вычерчиваются в форме эллипсов и эллиптических дуг. Установите курсор в нужную плоскость. В падающем меню Draw (Черчение) выберите команду Ellipse (Эллипс), а в контекстном меню – пункт Arc (Дуга). При включенном режиме изометрического черчения в этой команде появляется опция Isocircle (Изокруг), которая позволяет строить изокруги по центру и радиусу (диаметру). Далее  на приглашение:

[image: image4.png]Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center/Isocircle]: I




 - введите опцию Isocircle (Изокруг) – i.  На следующий запрос:  [image: image5.png]


 - с помощью объектной привязки [image: image6.png]


 укажите центр изокруга. 

А на запрос :[image: image7.png]Specity radius of isocircle or [Diameter]




 - задайте радиус или диаметр круга.  AutoCAD вычертит эллипс (рисунок 8.5).
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Рисунок 8.5   Контур детали после построения изометрических кругов

     3.  Обвести полученный чертёж линией толщиной 0.7 мм. Не забудьте включить режим отображения линий LWT (ВЕС) в строке состояния.

     4. Заполнить основную надпись, используя команды создания и редактирования текстовых объектов.

8.2 Изометрические размеры
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Для создания размерного текста на изометрических чертежах не предусмотрено  специальных команд. Однако размеры на изометрических чертежах можно проставить с помощью команды Dimaligned (Выровненный).

1.   Создайте два текстовых стиля:  один (Style 1) – с углом наклона 300 для нанесения размеров с левой стороны изображения, другой (Style 2) – с углом наклона  -300 для простановки размеров с правой стороны изображения.

2. Создайте два размерных стиля, один из которых будет использовать левый текстовый стиль, а другой – правый.

3. Используйте команду Dimaligned (Выровненный) для простановки размеров с левой и правой стороны рисунка, устанавливая текущим соответствующий размерный стиль. Для простановки вертикальных размеров используйте обычный стандартный размерный стиль (рисунок 8.6).
4.   Воспользуйтесь опцией Oblique(Наклонить) команды DIMEDIT(РЗМРЕД) для разворота левых и вертикальных размеров на 300 и правых размеров на -300 (рисунок 8.7).
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                             Рисунок 8.6    Изометрическое изображение детали после

                                                  первого этапа простановки размеров
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Рисунок 8.8 Изометрический чертёж с нанесёнными габаритными          размерами

