	Цель работы: освоение  интерфейса системы AutoCAD, настроек графического редактора, команд вычерчивания графических примитивов и выполнения надписей на чертежах.

Практическая работа: посвящена оформлению чертежа формата А3.


Задание выполняется в следующей последовательности:

1. Изучить интерфейс AUTOCAD (курс лекций).

 2. Выполнить начальные установки настройки графического редактора:

	[image: image1.jpg]



	задать границы чертежа (формат A3 - 420×297);
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	загрузить типы линий (ISO dash, Center);
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	Установить слои: 0 слой не менять, создать новые 4 слоя –

	 
	1 слой: контур (тип линий Continuous, цвет черный, вес линии - 0,53),

	 
	2 слой: осевая (тип линий осевая 5Х, цвет красный, вес линии - 0,25),

	 
	3 слой: размерный (тип Continuous, цвет синий, вес линий - 0,25),

	 
	4 слой: дополнительный (тип Continuous, цвет черный, вес линий - 0,25);


3. Изучить команды вычерчивания графических примитивов и выполнения надписей (Раздел - Графические примитивы AutoCAD).

4. Вычертить рамку, которая задает размеры формата А3:
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	Щелкнуть на пиктограмме [image: image5.jpg]


  Линия и с клавиатуры ввести координаты начальной точки 0,0 и нажать Enter;
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	Нажать клавишу F8 и включить режим ОРТО, переместить мышь вправо и ввести с клавиатуры 420 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь вверх, ввести с клавиатуры 297 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь влево, ввести с клавиатуры 420 и нажать клавишу Enter;
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	ввести с клавиатуры C(close) и нажать клавишу Enter.


Результат построения показан на рисунке 1.1а.
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	Рисунок 1.1 Задание границ формата A3 и основной надписи


5. Прочертить рамку  формата А3 (420×297 мм).
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	Щелкнуть на пиктограмме [image: image14.jpg]


 Ломаная и с клавиатуры ввести координаты начальной точки 20,5 и нажать Enter;
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	переместить мышь вправо и ввести с клавиатуры 395 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь вверх и ввести с клавиатуры 287 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь влево и ввести с клавиатуры 395 и нажать клавишу Enter;
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	ввести с клавиатуры C(close) и нажать клавишу Enter.


Результат построения показан на рисунке 1.1б.

6. Вычертить по размерам основную надпись чертежа.

Рекомендуется вначале прочертить габаритный прямоугольник 185×55:
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	щелкнуть на пиктограмме [image: image20.jpg]


 Ломаная и щелкнуть в точке 1 (рисунок 1.1б);
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	переместить мышь влево и ввести с клавиатуры 185 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь вверх и ввести с клавиатуры 55 и нажать клавишу Enter;
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	переместить мышь вправо и ввести с клавиатуры 185 и дважды нажать клавишу Enter.


Результат построения показан на рис.1.1в.

Размеры основной надписи  чертежа по ГОСТ 2.104-68 (форма 1, рисунок 1.2).
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	Рисунок 1.2 Размеры основной надписи чертежа


7. Заполнить основную надпись, используя команду Рисование\Текст\Однострочный. Для заполнения граф основной надписи использовать шрифт GOST type B. Для выполнения надписей Изм., Лист, №докум. и других использовать шрифт №3.5. Если надписи не вмещаются в отведенные для них графы, то фактор ширины задать меньше единицы. Надпись наименования задания А8КГ.01 выполнить шрифтом №7.

8. Сохранить работу как файл Формат А3.

9. Самостоятельно рекомендуется создать шаблон формата А4 (210×297) мм, который будет использован при выполнении лабораторной работы №2. Сохранить как файл Формат А4.

10. Вычертить задание на тему «Примитивы» (пример смотрите на рисунке 1.3).
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