ДӘРІС 2

ЖҰМЫС ОРНЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Сызбаның жұмыс сапасы көп жағдайда жұмыс орнының дұрыс ұйымдастырылуымен анықталады. Сызба үстелі мен орындық сызу үшін барынша бейімделген және жұмыс істеушінің өсуіне таңдалуы тиіс. Үстелдің қақпағы акварельді бояумен жұмыс істеу үшін көлбеу қажет.
Сызу үшін қажеттінің бәрі қол астында болуы керек. Керек-жарақтар мен материалдарды жұмыс қақпағының оң жағында орналасқан жәшіктері бар тумбада сақтау ыңғайлы.
Құралдар қатаң тұрақты түрде сақталуы тиіс. Тушь және акварель бояулары жұмыс істеушінің оң жағында орналасуы тиіс. Тушасы бар құтыны немесе бояу ерітінділерін кездейсоқ аудармау үшін оларды арнайы тұғырықтар салады. Оқу орнында жұмыс істеу үшін оқушыға мектеп пеналына немесе қорапқа салынған құралдар жиынтығы болуы қажет. Сызбаны кездейсоқ жанасумен ұстамау үшін оны жұмыс істейтін парақтың бір бөлігін ғана ашық қалдыра отырып, таза қағаз парақтарымен жабады.
Сызба жұмыстары жүргізілетін үй-жай жақсы жарықтандырылуға болады. Жарық көздері сол жағында орналасуы тиіс. Ең жақсы көлеңке бермейтін сызбаға бағытталған жұмсақ шашыраңқы жарық.
Сызба жұмыстары кезінде гигиеналық ережелерді сақтай отырып, дұрыс отыру керек. Орындыққа отырғызу сенімді болуы керек, аяқтары еденге тіреледі, иықтары үстелдің қақпағына параллель орналасқан, ал денесі оған еңкейген. Оң қол шынтаққа сүйеніп, үстелде жатуы керек, ал қылқалам еркін қозғалуы керек. Сызу құралдары елеулі күш-жігерсіз еркін ұстайды. Сызбадан оқушының көзіне дейінгі қашықтық 
25-30 см. жұмысты сақтау үшін оқушыға сызбалар көлемі бойынша арнайы папкасы болуы тиіс.

СЫЗБА МАТЕРИАЛДАРЫ, ҚҰРАЛДАРЫ МЕН КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Маркшейдерлік және топографиялық жоспарларды, геологиялық карталарды, тау-кен-геометриялық сызбаларды және басқа да графикалық құжаттаманы дайындау үшін сызба және жазу қағаздарының әртүрлі сорттары пайдаланылады.
Жоғары тығыздыққа және деформацияға төзімділікке ие сызба қағаздарының жоғары сорттары зығыр және шүберекті талшықтардан жасалады. Бұл негізгі маркшейдерлік және геологиялық жоспарлар мен тіліктер орындалатын қолмен және машинамен құйылатын "Госзнак" маркалы ватман қағазы.
Сызба қағаздарының басқа сорттары журналдарды, суреттемелерді, сызбаларды, эскиздерді, атқару сызбаларын және басқа да кестелерді жасауға жарамды.
Жаттығу үшін сызба қағазын таңдаған кезде оқушыға оның келесі қасиеттеріне назар аудару керек:
1) қағаз ақ болуы керек, өйткені акварельмен жұмыс істеу кезінде кез келген қағаз реңінің болуы бояудың түсін өзгертеді.
2) қағаз берік болуы керек. Қағаздың беріктігін бірнеше рет қос иілу арқылы тексереді. Қағаздың жақсы сорттары 30 майысуға жол береді.
3) қағаз сәл кедір-бұдырлы болуы тиіс. Тушь пен бояу жақсы жатады.
4) қағаз тушь пен бояуды өткізбеуі тиіс. Егер тушь және бояу сызғыш қағазға құйылса, бұл қағаздың желімсіздігін көрсетеді. Борпылдақ қағаздың мұндай сорттарымен қарындашпен жұмыс істейді.
5) қағаздың талшығы болмауы тушьпен орындалған сызбаларды тазарту және кейіннен түзетуге мүмкіндік беруі тиіс.
Бұл қасиеттер тәжірибелі жолмен тексеріледі.
Миллиметрлік қағаз профильдерді жасау үшін қолданылады. кесінділер, пикетаждық журналдар, геологиялық суреттер, графиктер, т. б. схемалар.
Бұл қағаз берік, тегіс, тушьді жақсы қабылдау керек, ашық тор болуы керек.
Қағаз калька сызбалардың көшірмелерін жасауға арналған. Ол айқындық беретін ерекше құраммен сіңірілген жұқа қағаз. Калька тушьді жақсы қабылдауы керек, жеткілікті мөлдір және берік болуы керек
Қағаздан басқа негізі мөлдір құраммен сіңетін Батист матасы болып табылатын кенепті калька шығарылады.
Кенеп калькасында ұзақ сақтауға арналған сызбалардың ең жауапты көшірмелері орындалады.
Біздің өнеркәсіпте шығарылатын сызбалық қарындаштар қаттылық дәрежесі бойынша қатты - Т, 2Т, 3Т., орташа қаттылығы ТМ және жұмсақ М, 2М, 3М...
Қатты қарындаштар жұқа жарық сызықтарды алу қажет болған жағдайда, жұмсақ - абрис, сызбалар сызғанда және дала журналдарын құрастырғанда қолданылады. оқу сызбаларын орындау үшін "Конструктор" қарындаш жинағы ұсынылады. Сызба жұмыстары үшін ең жақсы болып Т, 2Т қаттылық қарындаштар саналады, олар сызбаларды кеспейді және бұзбайды.
Қарындашты жұқа зімпара қағазында түзетуге болады.
Түсті қарындаштар сызбалардың, геологиялық және маркшейдерлік графикалық құжаттаманың көшірмелерін бояу үшін қажет.
Тушь - қара немесе түрлі түсті-суда еритін бояу графикалық құжаттарды таза ресімдеу және көшіруге арналған.
Қара тушь құрғақ, қоюлатылған және сұйық түрде шығарылады. 
Сұйық тушь флакондарда немесе арнайы баллончиктерде шығарылады, бірден пайдалануға дайын. Қара түстен басқа, қызыл, көк, сары, жасыл және басқа да сұйық тушь түсті. тез кебетін сұйық тушаны сұйылтуға бірнеше тамшысын немесе шарап спиртін қолдануға болады.
Жақсы тушь қағазға жақсы жатуы керек, шашырамау керек, қаламнан оңай ағу керек, жарқыл болмауы керек, контрасты тондық қанығу керек. Бұл қасиеттерге қатты және концентрацияланған тушь ие. Сұйық тушь тез кебеді, қауырсыннан нашар ағады, жұқа сызықтарды өткізбейді, нашар сақталады.
[bookmark: _GoBack]Акварельді бояулар оларға көрнекі және жақсы көру қабылдау мақсатында сызбаларды иллюминдеу үшін пайдаланылады. Олар бояғыш және мөлдір байланыстырушы заттардан тұрады. Бояудың түстерін қарапайым, спектральды және күрделі (табиғатта кездесетін барлық түстер) бөлуге болады. Бояудың үш қарапайым түсі бар-сары, қызыл және көк. Қарапайым бояулардан барлық көрінетін спектральды түстерді жасауға болады. Мысалы, жасыл түс сары және көк түстерден, қызғылт сары - сары және қызыл және т. б. түсті. "Нева", "Спутник", "Ленинград" маркалы жартылай жұмсақ бояулар ең жақсы болып табылады. жұмыс ерітіндісін дайындау үшін щетканы суға майланады және оны суы бар құтыда аздап майланады. Иллюминовка ерітіндісі мөлдір болуы керек, шырынды тоны болуы керек, үлкен өлшенген бөлшектері болмауы керек, қағазға тура жатуы керек.
