ДӘРІС 3

СЫЗУ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Стандартты маркшейдерлік геологиялық немесе топографиялық жоспарларды орындау үшін әртүрлі сызба құралдары пайдаланылады. Қорапқа салынған құралдар жиынтығы дайын деп аталады. Әртүрлі сызба құрылғылары бар дайындықтар бар. Алайда, абырой тек қана санмен ғана емес, негізінен құралдардың сапасымен анықталады. Циркуль-өлшеуіш сызбалардағы қашықтық қызмет етеді. Циркульдің аяқтары бірдей ұзындықта және өлшеу және кейінге қалдыру үшін біркелкі болуы тиіс. Аяқтары тығыз жылжыған кезде, олар қағазға бір шаншу беруі керек. Егер циркулдің аяқтары ерітіндіде серіп кетсе, топсаның бұрандаларын бұрау арқылы реттеу керек. Шаншу кезінде циркулдің аяқтары тігінен орнатылуы тиіс.
Микроөлшегіш тұрақты ұзындығы 0,5-тен 30 мм-ге дейінгі шағын кесінділерді дәл және бірнеше рет салу үшін қолданылады.
Рейсфедер сызғыш бойынша әртүрлі қалыңдықтағы түзу сызықтарды және лекал бойынша қисық сызықты контурларды тушьпен жүргізу үшін қызмет етеді. Рейсфедерлердің әртүрлі құрылымдары бар. Ең көп қолданылатын қарапайым рейсфедер жұмыс бөлігінен тұрады - Болат жармалар мен пластмасса қалам. Рейсфедерде ұзындығы бірдей, жақсы ағатын және шеттік сызбалармен сәйкес келетін жармалары болуы тиіс. Сызықтардың қалыңдығын реттейтін бұранда тегіс жүру болуы тиіс. Рейсфедер 0,1 мм-ге дейін жұқа, тегіс, үзілусіз, бірдей қалыңдығын беруі тиіс. Ол қағазды кеспеуі немесе сызып алмауы керек, оның бөлшектері тығыз бекітілуі тиіс. Топографиялық сызу үшін ең жақсы болып жұқа дөңгелектелген жармалары бар рейсфедерлер. Қалың дөңес жармалары бар рейсфедерлер жарамсыз.
Рейсфедер жұмыс кезінде суланады, сондықтан оны қайрауды үйрену керек. ол үшін ұстараны қайрау үшін ұсақ түйіршікті брусок қолданылады..
Сызба жұмыстарының үлкен көлемін орындау кезінде жартылай автоматты рейсфедерді қолдануға болады, оның тұтқасына тушь құйылады. Тұтқаның бүйірінде орналасқан батырманы басқан кезде тушь жармалардың арасына түседі. Тіркелген қалыңдық желісін алу үшін реттеу бұрамасындағы бөліктерімен рейсфедерді пайдалануға болады.
Айналмалы рейсфедер (қисық) қолмен қисық сызықты контурларды жүргізу үшін қызмет етеді. Қисық қысқыштың иілген жармалары қаламға салынған оське еркін айналуға және сонымен қатар барлық талаптарға жауап беруге тиіс, 
қарапайым рейсфедерге қойылатын талаптар. екі параллельді желілерді жүргізу үшін екі қарапайым және айналмалы рейсфедерлер қолданылады.
Айналмалы циркуль диаметрі 5 мм астам шеңберді қарындашпен немесе тушьпен сызуға арналған.. Ине шеңберін сызған кезде және циркуль кірістіру тігінен орнатылуы тиіс.
Кронциркулдер 0,5-тен 10 мм-ге дейін кіші диаметрлердің шеңберлерін жүргізу үшін қолданылады. "құлайтын" және микроциркуль. "Құлайтын" кронциркуль муфталармен ұшталған аяқты бекітетін түтіктен тұрады. Түтікке рейсфедермен қосылған серіппе бекітіледі. Түтік аяқтың айналасында еркін айнала алады және оның бойымен қозғала алады. Шеңбердің радиусы реттеуші бұранданың көмегімен өзгереді.
Кіші диаметрлердің шеңберін алу үшін тығыз жанасқан бөлшектері бар сұйық тушь және кронциркульді пайдалану керек.
Қылқалам акварельмен жұмыс істеу үшін сызбаға қажет. Колонканың қылынан жасалған қылқалам ең жақсы болып саналады. Қылқалам өлшемін таңдау боялған беттің көлеміне және жұмыстың күрделілігіне байланысты. Қолдың өлшемдері оның нөмірімен анықталады. 0 - ең жұқа және 24 - Ең қалың қылқалам. топографиялық, маркшейдерлік және геологиялық сызбаларды сызу үшін 1, 2, 3 қылқалам қолданылады.
Суға түсіргеннен кейін және кейіннен сілкілегеннен кейін жақсы сапалы қылқалам ұшының ұштары болуы тиіс. Қылқалам сапасын сақтау үшін оны су құйылған стаканда қалдыруға болмайды. Жұмыстан кейін щетканы жуады және шаю қағазбен немесе шүберекпен кептіреді.
Ұшаға арналған баллончиктер құрал-саймандарды толтыру және ұшаны сақтау үшін неғұрлым ыңғайлы.. Рейсфедерді толтыру үшін қалпақшаны алып, саусақты тығынға басу арқылы қалақтар арасындағы ұшаның тамшысын қысады.
Сызықтардың қалыңдық шкаласы мөлдір негізде орындалады және жоспарлар мен сызбалар сызықтарының қажетті қалыңдығын іріктеу үшін пайдаланылады. Қажетті қалыңдықты таңдау көзбен тәжірибелі жолмен жүзеге асырылады. Қалыңдықты нақты анықтау өлшеу луп көмегімен орындалуы мүмкін.
Резеңкелер қарындаш сызықтарын өшіруге және тушьпен боялған сызбаларды тазалауға қолданылады. Бірінші жағдайда жұмсақ және орташа қаттылық, екінші жағдайда - қатты. Сызықтарды қауіпсіз ұстара жүзімен алып тастау тек белгілі дағдыларда орындалуы мүмкін
[bookmark: _GoBack]Сызба қауырсындары № 41, 44, 290, 291 және 2350 шығарылады. Бұл қаламның қауырсындары, сондықтан арнайы сызба қаламына қойылуы керек. Ортасында тілігі бар қаламдар жақсы деп саналады, ал қалақтары бір нүктеге түседі. Қалам қағазды сызып, қалыңдығы 0,1 мм сызық бермеуі тиіс.
Сызба сызғыштар, үшбұрыштар, лекалдар олар бойынша түзу қисық сызықты немесе параллель сызықтарды жүргізу үшін қажет.    
Жүктер жұмыс уақытында қозғалмауы үшін көшіру кезінде сызбаларды қысу үшін пайдаланылады.
"Польди" лупасы корпустан және жылжымалы тубустан тұрады. Корпустың төменгі бөлігінде лупаның көру өрісі екі жағынан 0,1 мм-ге бөлу бағасымен металл пластинка бекітілген.

