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СЫЗУ ҚАЛАМЫМЕН ЖҰМЫС

Топографиялық-маркшейдерлік графиканың көптеген элементтері сызба қаламымен сызылады. Суретшінің қаламмен жұмыс істеу қабілетіне көбінесе сызбаның сапасы мен тартымдылығы байланысты. Қаламмен жоспарлардың көптеген жазулары, өсімдік жамылғысының, тау жыныстарының және т.б. шартты белгілері сызылады. Сызба қаламды қолдың қырымен және қолдың шынтағымен столға тіреп, әдеттегі - жазу тәрізді үш саусақпен еркін ұстап тұрады. 50-60º бұрыштағы қиғаш қауырсын қағазға сәл тиіп, оны екі жартысымен сызып тастамауы тиіс. Тушь "арқаға", қауырсынның дөңес бөлігін баллончиктен немесе оны ыдысқа салып алады.
Сызу ұзындығы 1 - 1,5 мм жұқа қысқа штришкалармен ұзарту жолымен жүргізіледі. Қалыңдығы бірдей штрихты алу үшін қаламмен бір жерге бірнеше рет, оны тегістеп жүргізеді. Қолды үстелді жұлып алмай, қағазға тимей, төмен қарай, штрих тесіп, иық сызығына перпендикуляр етеді.
Қауырсынмен жүргізілетін желі тегіс, құйылған болуы тиіс. Әрбір келесі штрих алдыңғы үзілусіз және ығысусыз жалғасуы тиіс. Сызба қаламымен жұмыс істеу үшін сүртілген немесе ерітілген қойылтылған тушь қолданған дұрыс.

СЫЗУ ҚАЛАМЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ТЕХНИКАСЫ

[bookmark: _GoBack]Жаңа сызба қауырсын май өрісін жою үшін сіріңке жалын арқылы екі рет өткізу ұсынылады, әйтпесе тушь қаламға жаман қонады. Ұшаны қаламның артқы жағына (арқасына) салу керек, қаламның ішкі жағы құрғақ болуы керек. Қауырсынды тушьға айналдыруға болмайды және сауыт түбіне (ұша) қауырсынның ұшын сүруге болмайды. Құтыдан дайын тушаны ағаш таяқшамен, тіс тазалаумен немесе сіріңкемен алады және оны қаламның арқасына апарады; ұшамен, қаламның арқасымен жұмыс істегенде ұшаның бетіне тиеді . Тушь кепкен кезде, қалам ылғалды матамен сүртіледі.
Қаламмен сызу кезінде абайлап жұмыс істеуді талап етеді. Қаламды жұмыс ұшының екі жартысын да жұмысқа тең дәрежеде қатысатындай етіп ұстап тұру керек; ол қағазға оңай тию керек. Қауырсынмен сызу жоғарыдан төмен қарай біркелкі, саусақтардың біркелкі қозғалысымен, қолдың өзіне. Қауырсынның соңы қысқа қиғаш қисықты, қағазға дөңес бөлігі салынған, штрих ұзындығы 0,- 1,0 мм сипаттайды. Әрбір келесі штрих алдыңғы аяқтың төменгі жағын жабады және сызық біртіндеп өседі. Ұзындығы 1 см сызық 20 қысқа штришкадан тұрады.



РЕЙСФЕДЕРМЕН, ЦИРКУЛМЕН ЖӘНЕ ҚИСЫҚ СЫЗЫҚПЕН СЫЗУ 

Қарындашта аяқталған сызба тексеріледі және тушьпен қапталады. Көптеген сызықтарды айналдырған кезде сызғыш бойынша тік немесе қозғалыс жағына қарай шағын көлбеуі бар рейсфедер қолданылады. Рейсфедер тушьмен 5-6 мм артық емес толтырылады, әйтпесе қағаз бұлғанып қалады. Құюды баллончиктен немесе ұша құтысынан арнайы тығынмен жүргізеді. Сызықтың қалыңдығын дұрыс таңдау үшін, қара қағазда бірнеше штрихтар жүргізеді және оларды, егер тушь ұйыған болса, рейсфедермен уақыт өте келе жанасатын дымқыл шүберекті қолмен салыстырады. Өте жұқа сызықтарды жүргізу үшін тушь сумен аздап сұйылтуға болады
