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АКВАРЕЛЬДІ БОЯУЛАРМЕН ЖҰМЫС

Топографиялық-маркшейдерлік, әсіресе геологиялық сызбаларды сызу кезінде сызулардың көрнекілігін күшейтіп қана қоймай, шартты белгілер болып табылатын бояулар пайдаланылады. 
Суда ерітілген акварельді бояу тұнба береді, сондықтан ол тұндырады, содан кейін бояудың бір бөлігін тұнбасыз таза ыдысқа құйады. Егер бояу тұнбаны беруді жалғастырса, құю қайталанады. Сызба алаңын бояу кезінде осы алаңды жабу үшін қажет болғанша бояуды дайындау қажет. Құрғақ, содан кейін сумен араластырылған бояу сапасын жоғалтады.
Бояудың алдында қажетті алаңды қағаздан майлы қалдықты алып тастау және түктерін үтіктеу үшін сумен сулайды. Бұл үшін жоспарды (сызбаны) тақтаға бекітеді немесе желімдейді, оны сәл қиғаштайды және сулы қылқаламмен жоғарыдан төмен қарай қысқа жұғындылармен және бір мезгілде ауданның жоғарғы шекарасынан солдан оңға қарай ені-10 мм бірінші жолағын сумен көшіріп алады (жуады). 
Қылқалам қажет болған жағдайда сумен қаныққан. Су білікшенің барлық ұзындығы бойынша тегіс қабатпен жатуы және ағымауы тиіс.. Суланған алаңға бояу дәл және дақсыз жатыр. Жоспарда алаң контурының шегінде бір де бір жер телімі қалмауы тиіс. Суланған алаң құрғатылғаннан кейін, оны суланған акварельді бояумен шайған кезде де Н әдістерімен бояйды. 
Алаңның оң және төменгі шектерінде щетка жиектерді көру және олардың шегінен шықпау үшін тігінен ұстап тұрады.
Акварельді бояулармен жұмыс істеу күндізгі жарық кезінде ұсынылады. Кептіргеннен кейін бояудың түсі қараңғы болады. Қалың ерітілген бояу тегіс емес, дақтарды түзету мүмкін емес. 
Боялған бет тегіс және қаныққан тонды алу үшін бояуды дайындау қажет. Оларды жұмысқа дейін екі, үш сағат бұрын шағын құтыда өсіреді. Алынған ерітінді тұнбаны қалдыра отырып, төгіледі. Жұмысқа дайын бояулар ашық түсті және өлшенген бөлшектері болмауы тиіс. Ерітіндінің мөлшері барлық жұмысты аяқтау үшін жеткілікті болуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Егер бояу кезінде әлсіз түс болса, оны лессировкамен күшейтеді (бояу ерітіндісін қайталап немесе бірнеше рет жағу). Қажетті тонды алу үшін бояудың қалың ерітінділерін қолдануға жол берілмейді, өйткені ақаулы бояу береді. Сызбаларды бояу әдетте түрлі түстермен жүргізіледі. Графикалық безендірудің мұндай түрі жуу деп аталады.
Бұл ретте, сол ерітіндіні щеткамен толтырады. Төменгі контурда қалған бояуды бір бұрышқа қаратып, шаю қағазымен немесе шүберекпен сығып алып тастайды.
Сызбаларды бояғанда ұсынылады:
1) тонды күшейту үшін қайта бояуды қағаздың бетін құрғатқаннан кейін жүргізу, бұл ретте валиктің ағуы қарама-қарсы жаққа қарай өту үшін қағаз 1800-ге бұрылады, бояу біркелкі болады;
2) боялған алаңды жасанды кептіруге болмайды (үстел шамының абажурасында, жылыту батареясында және т. б.), бұл жағдайда булану біркелкі болмайды
