ДӘРІС 7

КАРТОГРАФИЯЛЫҚ ӘРІПТЕР МЕН ЖОСПАРЛАРДАҒЫ ЖАЗУЛАР

Барлық топографиялық-маркшейдерлік және геологиялық жоспарлар, проекциялар, тіліктер және басқа сызбалар картографиялық деп аталатын ерекше әріптермен орындалады.
Жазуларды дұрыс сызу үшін әр түрлі қаріптерді құру ережелерін қатты білу қажет, жақсы дамыған көз өлшегіш қаріптің өзіне тән ерекшеліктерін бере білу.

ӘРІПТЕРДІҢ ГРАФИКАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Әрбір жеке қаріптің әріптерін құруда сызудың жалпы сипатына, өлшемдердің және пропорциялардың бірлігіне байланысты бірқатар негізгі элементтер қатысады:
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1. Негізгі штрих - әріптердің тік ең қалың элементі.
2. Байланыс штрих-негізгі штрихтерді байланыстыратын жұқа сызық.
3. Көлденең және тік жапсырмалар – негізгі және жалғастырушы элементтердің ұшында орналасқан қысқа көлденең штрихтер. Перделер қаріпті қабылдауды жақсартады және әр түрлі формада болуы мүмкін.
4. Жоғарғы және төменгі шығарылатын элементтер-жолдан жоғары немесе төмен шығатын штрих бөліктері.
5. Тағалған бөлшектердегі ағып келулер - плавные қалыңдалған бөліктер арналған округлых элементтері әріптер.
6. Құйрық элементтері-Ц, Щ, Д әріптеріне тән жолдар шегінен шығатын штрихтер.
7.Тамшылатып және жалтыратқыш элементтер-жекелеген әріптерге тән фигуралық штрихтер.
8. әріп ішіндегі жарық, 9. әріпаралық бос орын, 
10. негізгі қаріп сызығы 11. дөңгелек әріптер сызығы 
12. негізгі әріптердің биіктігі 13 кіші әріптер 
14 әріптердің оптикалық ортасы 15 жоларалық бос орын 

ӘРІПТІҢ КОНТРАСТЫЛЫҒЫ

Контраст деп негізгі штрих қалыңдығының дәнекер санына қатынасы түсініледі. Ол кең 5 : 1-ден 1 : 1-ге дейін өзгеруі мүмкін. Әріптердің контрастылығы және т.б. кітап қаріптерін жіктеу негізіне алынған. Осы белгілер бойынша қаріптер бес негізгі топқа бөлінеді .
Бірінші топқа пішін бойынша үшбұрышқа жақын нүктелері бар орташа қарама-қарсы қаріптер жатады. Негізгі штрихтің қосқыш қалыңдығының қатынасы З : 1 құрайды.
11-топқа 5 : 1 элементтері қатынасымен жұқа жапсырылған әріптер жатады.
Үшінші топқа кіші қарама-қарсы қаріптер және тіктөртбұрышқа ұқсайтын және 1:2 элементтердің қатынасы бар қаріптер жатады.
Төртінші топқа қарама-қайшылығы жоқ және негізгі штрихтың қалыңдығы бойынша тең тікбұрышты пішінді жапсырылған қаріптер жатады.
Бесінші топқа толық жоқ немесе аз қарама-қарсы және сепсіз қаріптер жатады.

ӘРІПТЕРДІҢ ПРОПОРАЦИЯСЫ

Шрифт әріптерінің пропорциясы бас және кіші әріптерде еннің биіктікке қатынасы деп аталады. Пропорцияларға байланысты тар, қалыпты және кең пішін әріптері бар. Негізгі штрих қалыңдығының ішкі-әріпті жолаққа қатынасына байланысты ашық, жартылай қалың және қалың қаріптер ажыратылады 
Картографиялық қаріптер әріптерінің ені әртүрлі болуы мүмкін және әріптердің биіктігіне байланысты. Алфавиттің барлық әріптерін қалыпты ені бар әріптер мен қалыпты әріптердің (Ш, Щ, Ю, Ы, Ф, М, Ж, д) жартылай ені бар кең әріптерге бөлуге болады.
Қаріптердің бас әріптері жолдардан 2/м биіктігіне жоғары.Әріпаралық бос орындардың шамасы әріптердің комбинациясына байланысты. Әріпаралық бос орын көлемі әдетте әріпішілік бос орын алаңынан аспайды. Сөздер арасындағы қашықтық екі есе еніне немесе қаріптің биіктігіне тең қабылданады.
Әріптің заңдылықтарын түсінуді жеңілдету үшін алфавит бірдей белгілері бар әріптерді біріктіре отырып, топтар қатарына бөлінеді. әрбір топ үшін эталон әрпі орнатылады.

ЖАЗУЛАРДЫ БЕЛГІЛЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

[bookmark: _GoBack]Жазуларды тушьпен сызар алдында алдын ала бөлу және әріптерді қарындашпен белгілеу қажет. Қаріп үйрену үшін квадраттар тор түрінде белгі жасайды. Квадрат жағы әріптің негізгі штрихының қалыңдығына тең қабылданады. Сызықтың көлбеуі тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қатынасымен беріледі және әдетте 1/3 құрайды.  Әріптердің бірдей күйіне төтеп беру үшін сызықша арқылы (2Т—4Т) қарындашпен (2Т-4Т) орындалады. Ол тігістерді құрайтын көлденең сызықтардан және тік немесе көлбеу сызықтардан тұрады. Тік немесе көлбеу сызықтарды олардың арасындағы тең аралықтарды ұстап тұруға тырыспастан 3-5 мм-ден кейін жүргізеді, өйткені әріптердің ені бойынша және олардың арасындағы аралықтар әр түрлі сөздерде бірдей емес. 1 :3 көлбеу сызығын алу үшін ерікті түрде алынған нүктеден оңға көлденең сызық бойынша еркін ұзындықтағы шағын кесіндіні оңға, перпендикуляр бойынша төменге көлденең сызық бойынша үш есе артық кесіндіні қояды, кесінділердің ұштарын жалғайды және көлбеу сызығын алады. Сол сияқты 1:5 көлбеуі бар бағана солға салынады .
Егер әріптердің биіктігі б мм және одан жоғары болса, онда негізгі элементтің қалыңдығына тең арақашықтықта көлденең, тік немесе көлбеу сызықтарды жүргізеді. Егер әріптердің биіктігі б мм кем болса, онда бес көлденең сызық жүргізіледі. Мысалы, өлшемі 4 мм кіші әріптерді сызу үшін (сурет. (4 мм) — жол әріптері үшін берілген өлшем, орташа сызық - әріптердің орта элементтерін құру үшін, жоғарғы сызық - бас әріптерді, сандарды және кіші әріптерді б, ф, төменгі сызық-жол укв р, ф, у құру үшін.
Қаріпті зерделеуді ең тән әріптерді құрастырудан және сызудан бастаған жөн (сурет. 32). көптеген қаріптер үшін бұл бас әріптер Н, А, Ч, О, У. курсивті қаріптің кіші әріптері үшін п, х, о, в, а, у; сандар үшін - 1, 0. Әріптер мен сандарды қарындашпен алдын ала сызусыз тушьпен сызу керек.
Тік әріптер сол элементтен сызылады, содан кейін.оның оң элементін сызады және ең соңғы кезекте көлденең элементтерді сызады, бұл ретте сызба 90°бұрылады. Сопақ әріптерде сол және оң элементтердің тік бөліктері, содан кейін көлденең элементтердің бөліктері және соңғы кезекте — дөңгелектеу сызылады. Ш әрпінде сол, орта және оң тік немесе көлбеу элементтерді, содан кейін төменгі көлденең элементті сызады. Сол ретпен F әрпі құрылады. Әріптерді тұрғызу кезектілігін өзгертуге болмайды, өйткені әріптің сол жартысын симметриялы салынған оң жақ бөлігі қолмен және қаламмен жабылады. Бас әріп үшін Ж әріптің сол жақ жартысының енін белгілеп, орта элементті салады; содан кейін әріптің сол жақ жартысын және симметриялы оң жақ жартысын салады. Соңғы кезекте әріптердің бұрыштық және соңғы элементтерін сызады. Сопақ әріптер сыртқы овалдың сол жағынан сыза бастайды, содан кейін сыртқы овалдың оң жағын сызады, одан әрі сол және оң овалдардың (қалыңдату) ішкі жақтарын қатаң түрде тік немесе көлбеу сызық бойынша сыртқы овал сызығымен қиылысқанға дейін салады. Цифрларды салу және сызу сол ережелер бойынша орындалады.
Биіктігі бірдей тік және сопақша әріптері бар жазу тегіс емес көзбен қабылдау ерекшелігіне байланысты көрінеді. Сопақ әріптер түзулерден аз көрінеді, ал сопақ әріптер арасындағы аралық түзу әріптер арасындағы аралықтан артық көрінеді. Жазуларды сызған кезде әріптер мен сандардың сопақша элементтерін шаш сызығының қалыңдығына (0,1 - 0,15 мм) жоғарғы және төменгі сызықтан шығару қажет .
Қажетті әріптерді сызуды бастамас бұрын оның негізгі және екінші дәрежелі элементтерінің қалыңдығын, әріптің енін (негізгі элемент қалыңдығындағы) анықтайды және әріптердің жекелеген элементтерінің сызылуына қарай әріп элементтерінің шекаралары болып табылатын тірек (бағдарлы) нүктелерін белгілейді . Осыдан кейін әріпті шаш сызығымен сызады,содан кейін оның элементтері осы қаріп үшін белгіленген шамаға дейін қалыңдатады. - Сур. 33 элементтерді қалыңдату реті сандармен, ал әрбір элементті қалыңдату бағыты — бағыттамалармен көрсетілген. Әріптер элементтерін құрастырудың, сызудың және қалыңдаудың ұсынылған тәртібі барлық қаріптерге жатады, бірақ бұл ретте қажет:
1) бас әріптердің жоғарғы бөлігі Б, в, Г, Е, Е негізгі элементтің қалыңдығынан 1/4 'сызылсын, ал А, К, Х, 51 әріптерінің төменгі бөлігін негізгі элементтің қалыңдығынан 1/2 ені сызылсын;
2) сопақ әріптер мен сандардағы жоғарғы және төменгі дөңгелектеу;
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