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ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРҒА АРНАЛҒАН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

[bookmark: _GoBack]Топографиядағы сызбаларда, маркшейдерлік іс пен геологияда бейнеленген объектілерді бейнелеудің графикалық құралдары шартты белгілер болып табылады, оларды сызба сипаты бойынша төрт топқа бөлуге болады.
Масштабты немесе контурлы шартты белгілер сызба масштабында сызылуы мүмкін объектілерді бейнелеу үшін қолданылады. Бұл су қоймалары мен орман алқаптарының контурлары, карьерлер контурлары және тау жыныстарының байланыстары. Сызбаның ауқымын ескере отырып, контурды білдіретін сызықтар бойынша өзгерістер жасауға болады.
Үлкен азаю салдарынан сызба масштабында сызыла алмайтын заттарды бейнелейтін ауқымды шартты белгілер. Мұндай шартты белгілер заттың нақты өлшемдерінен асады. Мысалы, электр беру желілерінің бағаналары, геодезиялық негіздеу пункттері, сынамалар алу орындары, геологиялық ұңғымалар және т. б.
Сызықтық шартты белгілер ұзындық сызба масштабында көрсетілуі мүмкін, ал ені шартты түрде көрсетілуі мүмкін созылған объектілерді бейнелеу үшін қызмет етеді. Түрлі масштабты шартты белгілермен жолдар, электр беру желілері, геологиялық бұзушылықтар желілері, кейде тау-кен қазбалары бейнеленеді.
Алдыңғы үш топқа қосымша ақпарат беретін түсіндірме шартты белгілер. Оларға цифрлық және атаулы
Жоспарларда бейнеленген объектілер олардың нақты кескіндері мен жергілікті жердегі өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс.
Масштабтан тыс шартты белгілер масштабқа сәйкес азайтылған объектілердің нақты өлшемдері кестелерде көрсетілген белгілердің өлшемдерінен аз болған жағдайларда қолданылады.
Шартты белгілердің өлшемдері кестелерде көрсетіледі және әр түрлі масштабтар үшін ерекшеленеді.
Шартты белгілер жоспарларда тігінен орналасады. Геодезиялық пункттердің шартты белгілерінің және шеңбер, шаршы немесе үшбұрыш түрінде бейнеленген жергілікті заттардың орталықтары осы пункттер мен заттардың жоспардағы жағдайын көрсететін тесіктермен біріктіріледі.
Заттардың перспективалық бейнесінің шартты белгілері сынумен немесе өз негізінің ортасымен (зауыттық құбырлар), немесе тік бұрыштың (километрлік бағаналар) ұшымен біріктіріледі.Жер контурының шағын мөлшері кезінде шартты белгілердің мөлшерін кестелерде көрсетілген шаманың үштен бір бөлігіне азайтуға рұқсат етіледі.
Шартты белгілер кестелерде топтар бойынша бөлінеді, сондықтан оларды зерттеу кестелерде қабылданған ретпен жүргізіледі. Оларды сызу әдістемесі жаттығуларға ұқсас, тән белгілері бар негізгі белгілерді таңдайды және оларды 1 1000 масштабта орындайды. Шартты белгілерді сызба құралдарын қолдана отырып, мөлшерлері мен суретіне қатаң сәйкестікте сызу керек. Жазулар, жекелеген нүктелі және штрихты элементтер сызба қаламымен орындалады.
Құрлықішілік немесе шартты белгілерді толтыратын түсіндірме жазулар.
Біріншіден, жоспарлардағы өз атауларын білдіретін жазулар мысал бола алады. Сандық жазбалар объектінің сандық немесе сапалық қасиеттерін-ормандағы ағаштардың биіктігі мен диаметрін, шахталардың тереңдігін, пайдалы қазбадағы пайдалы немесе зиянды компоненттердің құрамын сипаттайды. Сурет бойынша бірдей шартты белгілерді толтыратын контурдың ішінде орналасады,олар тау жыныстарының түрлерін, өсімдік жамылғыларын, жердің топырақ-топырақ ерекшеліктерін белгілейді.
Тау-кен кәсіпорындарының қазіргі заманғы графикалық құжаттамасы, ақпараттың айтарлықтай көлемін көтеретін дәлдікпен, көрнекілігімен және жақсы оқылуымен, ыңғайлы-өлшеумен, орындау қарапайымдылығымен ерекшеленеді және эстетикалық талаптарға жауап беруі тиіс. Сондықтан шартты белгілерге бірқатар талаптар қойылады:
1) шартты белгілердің сызбаларда орналасуы белгілі бір ережелерге жауап беруі тиіс.
2) белгілер нысаны сызу үшін қарапайым болуы тиіс
3) шартты белгілер сыртқы түрі бойынша нысанды бейнелейтініне Ұқсатып, есте сақтау оңай болуы тиіс.
4) сызбалардың көрнекілігін жақсарту үшін белгілерді түрлі-түсті етеді. Түстер бейнеленген объектілердің табиғи түстеріне сәйкес келеді.     Жасыл ормандар, көк су, тау жыныстары үшін-олардың табиғи түсіне жақын түстер.
Сызбалар стандартты болу үшін шартты белгілерді біріздендіру, оларды барлық тау-кен кәсіпорындары үшін бірыңғай ету қажет. Біздің елде "маркшейдерлік жоспарлар мен геологиялық разрездер үшін бірыңғай шартты белгілер", Көміртехиздат, 1957 ж. және "масштабтардың топографиялық жоспарлары үшін шартты белгілер" қолданылады. 1: 5000; 1: 2000; 1: 1000; 1: 500". Бұл кестелер барлық министрліктер мен ведомстволар үшін міндетті болып табылады. Қолдану сипаты бойынша шартты белгілер топографиялық, маркшейдерлік және геологиялық болып заңды түрде бөлінеді. Алайда, көбінесе олар бір-бірін толықтыра отырып, жоспарлардың ақпараттық жүктемесін арттыра отырып, үйлесімде қолданылады.
Топографиялық жоспарларды сызған кезде кестелерден берілген масштабқа сәйкес шартты белгілерді таңдау керек. Шартты белгілерді құру кезінде бірқатар жалпы ережелерді ұстану керек.
Жоспарларда бейнеленген объектілер олардың нақты кескіндері мен жергілікті жердегі өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс.
Масштабтан тыс шартты белгілер масштабқа сәйкес азайтылған объектілердің нақты өлшемдері кестелерде көрсетілген белгілердің өлшемдерінен аз болған жағдайларда қолданылады.
Шартты белгілердің өлшемдері кестелерде көрсетіледі және әр түрлі масштабтар үшін ерекшеленеді.
Шартты белгілер жоспарларда тігінен орналасады. Геодезиялық пункттердің шартты белгілерінің және шеңбер, шаршы немесе үшбұрыш түрінде бейнеленген жергілікті заттардың орталықтары осы пункттер мен заттардың жоспардағы жағдайын көрсететін тесіктермен біріктіріледі.
Заттардың перспективалық бейнесінің шартты белгілері сынумен немесе өз негізінің ортасымен (зауыттық құбырлар), немесе тік бұрыштың (километрлік бағаналар) ұшымен біріктіріледі.
Жақын орналасқан белгілердің арасындағы жарық кемінде 0,3 мм болуы тиіс.
Алқаптар контурының аз мөлшері кезінде шартты белгілердің мөлшерін кестелерде көрсетілген шаманың үштен бір бөлігіне азайтуға рұқсат етіледі.
Көлемі 25 см2 артық жоспар алаңдарын толтыру кезінде кестеде көрсетілген белгілердің арасындағы ең аз қашықтықты 1,5-2 есеге ұлғайтуға болады.
Шартты белгілер кестелерде топтар бойынша бөлінеді (тіректік пункттер, құрылыстар мен құрылыстардың бөліктері, өнеркәсіптік және коммуналдық шаруашылық объектілері және т.б.). Сондықтан оларды зерттеу кестелерде қабылданған сол ұстанымда жүргізген жөн. Шартты белгілердің саны айтарлықтай болғандықтан, оларды сызу әдістемесі жаттығуларға ұқсас, тән белгілері бар негізгі белгілерді таңдайды және оларды 1: 1000 масштабта орындайды. Шартты белгілерді сызба құралдарын қолдана отырып, мөлшерлері мен суретіне қатаң сәйкестікте сызу керек. Жазулар, жекелеген нүктелі және штрихты элементтер сызба қаламымен орындалады.
