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ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІН СЫЗУ

Жер бедері жоспарда қоңыр түсті көлденеңдермен бейнеленеді. жоспардағы (картадағы) көлденең рельефтің биіктігін анықтаудың ыңғайлы болуы үшін бес (бесінші, оныншы және т. б.) еселік қалыңдатылған (кәдімгі қалыңдық) сызылады; кәдімгі көлденең қалыңдығы 0,1 мм, ал қалыңдатылған көлденең - 0,25 мм жүргізеді. Биіктіктер көлденең жыртыларында қол қойылады. Бергштрихтар су жинау және су бөлу сызықтары бойынша орналасады, бұл желілерді қарындашпен белгілеу және олар бойынша бергштрихтерді сызу ұсынылады. Көлбеу қисық немесе қауырсынмен, бергштрих-қауырсынмен сызылады. Бергштрих қалыңдығы 0,1 мм, ұзындығы 1,0 мм.
Биіктікке қол қойылған жерде көлденең үзіледі,қолдар жер бедерінің төмендеуіне негіз болатын үзілімнің ортасында орналасады. Қол биіктігі көрсетеді және бергштрих функциясын орындайды.
Көлденеңінен екі сызықта (жолдар, соқпақтар, өзендер, көшелер) бейнеленген шартты белгілерді кесіп өтпеуі тиіс. Қисық сызықты сызған кезде көлденең жанасқан жерде саңылауды қалдыру және көлденеңді қаламмен тұйықтау ұсынылады. Бір баурайдың көрші горизонталарындағы саңылауларды түйісу орындары жоспарда мүлдем бөлінбейтіндей етіп, әртүрлі жерлерде қалдыру керек. жазық рельефті бейнелеу үшін кәдімгі және қалың көлденең қосымша көмекші және жартылай монтажды қолданады. Олар микроциркульдің көмегімен сызықтық пунктирмен немесе оның шетіне буындар мен олардың арасындағы аралықтардың ұзындығы салынған қағаздың тілімімен бейнеленеді. Жартылай конструкциялардың күрт иілулерінде аралық емес, буын болуы тиіс. осы Ережені сақтау үшін буынды ұзарту немесе қысқарту рұқсат етіледі. Көрші буындардың ұштары нақты кесік болуы және бағыт бойынша өзара келісілуі тиіс.
Жер бедерінің табиғи формалары (жыралар, сырғулар, жартастар және т.б.) қоңыр түспен, жасанды (үймелер, ойықтар, карьерлер және т. б.) - қара түспен сызылады. Сандарға үйіндінің биіктігі мен ойықтың тереңдігі көрсетілген.
Жартастың шартты белгісі сызу үшін күрделі болып келеді. Ол жарықты ескере отырып сызылады, бұл ретте жарық көзін сызудың солтүстік-батыс бұрышына шартты түрде орналастырады. Жарыққа қараған беткейлер ашық, ал қарама-қарсы беткейлер-қараңғы. 
Көшкін құмды, сазды, тасты-қиыршық тасты және талшық болып бөлінеді. Үйінділердің шартты белгілері жартастың шартты белгісі сияқты, Штриховка сызықтарының орнына тастардың немесе құмның шартты белгілерін қаламмен сызып тастайды. Тастардың және құмның белгілері үйіндінің бейнесінің жоғарғы жағында ірі етіп жасалады, содан кейін оның бейнесін тарылтып, үйіндінің қозғалыс бағыты бойынша кішірейтеді. Үйінділер мен жартастарды штрихталған сурет бойынша қалыңдатылған көлденең жіңішке сызықтармен (0,1 - 0,08 мм) жүргізеді.
[bookmark: _GoBack]Ені жоспар масштабында 1 мм-ден асатын жарғыш беткейлері бар жыралар тістері бар тұтас жіңішке сызықпен ені мен кескінін сақтай отырып бейнеленеді . Тарылуды және жыраның тар тар тармақтарын көрсету кезінде тіс біртіндеп қалың сызыққа өтеді. Жыраның шартты белгісін сызған кезде алдымен жыраның жиегін (шетін) білдіретін жіңішке сызық, содан кейін - тістеуіштер жағылады. Тар жыралар мен шұңқырларды олардың еніне байланысты екі немесе бір сызықпен сызады. Екі сызықта жоспарда ені 0,3 мм - ден 1,0 мм-ге дейінгі жыралар мен шұңқырларды, ал неғұрлым тар сызықтарды-бір сызықпен сызады. Соңғыларын суреттеген кезде қалыңдығы 0,1 мм сызықты сызады, содан кейін екі жақ ұшынан оны ортасына қарай 0,3 мм-ге дейін қалыңдатады. Бөлшек алымында жиектен жиекке дейін жыраның енін, бөлгіште - тереңдікті метрмен көрсетеді. Жоспар масштабында көрінетін жыраларды сызу кезінде тек тереңдікті көрсетеді. Осы сипаттама жататын орын диаметрі 0,6 мм нүктемен белгіленеді. Ойықтардың, қорғандардың және шұңқырлардың шартты белгілері олардың биіктігіне немесе тереңдігіне қол қоюмен сүйемелденеді.
