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МАРКШЕЙДЕРЛІК СЫЗБАЛАРДЫ ЖІКТЕУ

Маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу жөніндегі қолданыстағы техникалық нұсқаулыққа сәйкес міндетті тау - кен графикалық маркшейдерлік құжаттама сызбалардың екі түріне бөлінеді: біріншісі - жер бетінің сызбалары, екіншісі-тау-кен қазбаларының сызбалары. Құрастыру сипаты бойынша барлық сызбалар бастапқы (түпнұсқалар) және туынды (көшірмелер мен репродукциялар) болып бөлінеді. Бастапқы сызбалар деп өлшеу нәтижелері бойынша тікелей салынған графикалық материалдар түсініледі; туынды астында-көшіру, сондай-ақ әрбір туынды сызбаның мақсатына сәйкес келетін арнайы мазмұнмен толықтырылатын бастапқы сызбаларды азайту немесе ұлғайту жолымен алынған графикалық құжаттар.
Маркшейдерлік сызбалардағы бейненің негізгі объектілері мыналар болып табылады: рельеф, шахта алаңының жер бетінің жағдайы немесе тау-кен және барлау қазбалары өтетін аумақ, пайдалы қазбалар мен сыйымды жыныстардың орналасу нысаны мен шарттары және сапалық сипаттамалары, геодезиялық желілердің пункттері (триангуляция, трилатерация, полигонометрия), шатырларды басқару әдістері, тау-кен қазбаларын бекіту тәсілдері, тау-кен жұмыстарын дамыту жобалары және тау-кен қазбаларының зиянды әсерінен құрылыстарды қорғауға байланысты іс-шаралар. Сондықтан әрбір тау-кен кәсіпорнының графикалық құжаттамасы өзінің мазмұны бойынша төрт топқа бөлінуі мүмкін:
1) жер бетінің топографиялық жоспарлары;
2) тау-кен қазбалары сызбаларының жиынтығы;
3) геологиялық сызбалар мен тау-кен-геометриялық графиктердің жиынтығы;
4) жоспарлау, бақылау және басшылық үшін сызбалар.
Кен орны аумағының топографиялық түсірілімін тау-кен жұмыстары басталғанға дейін геодезиялық партиялар жүргізеді және ірі масштабты түсірілімдер планшеттерінің көшірмелерін шахталардың маркшейдерлік бюросына пайдалану үшін тапсырады. Маркшейдердің міндетіне осы көшірмелерді толықтыру және түзету кіреді. Жоспардың мақсатына байланысты түсірудің ауқымы мен рельеф қимасының биіктігі белгіленеді. Мысалы, бір бірлестікке кіретін кәсіпорындар тобы үшін рельеф қимасының биіктігі 2,0 - 10,0 м болатын 1: 5 000 немесе 1: 10 000 масштабтағы бет жоспарларын жасау орынды. Жекелеген жағдайларда. көмір кен орындарының кен қазбаларының сызбаларын жасау үшін 1:  1000 - 1: 5000 масштабтағы жер бедері қимасының биіктігі 0,5 - 5,0 м, кен кен орындары үшін қимасының биіктігі 0,25 - 1,0 м 1: 500 - 1: 1000 масштабтағы жер беті жоспарлары болуы қажет. шахта үстіндегі және қызметтік құрылыстары, пайдалы қазбалар қоймалары және кірме жолдары бар шахталық оқпандардың орналасқан аудандарындағы жер бедері қимасының биіктігі 0,25 - 0,50 м болатын 1: 500 масштабтағы жоспарлары болуы қажет. Планшеттер шеңбері тікбұрышты және координат осіне параллель болуы тиіс.
Тау-кен қазбалары сызбаларының жиынтығына тік немесе көлбеу жазықтықтарға жоспарлар, проекциялар, кен қазбаларының қималары мен пішіндері кіреді. Бұл топтағы негізгі сызба тау-кен жұмыстарының жоспары болып табылады. Бұл маркшейдерлік түсірілімдердің соңғы нәтижесі. Маркшейдер тау-кен жұмыстарының жоспары 1: 500 - 1: 2 000 масштабтағы әрбір қабат, линза, желі, қабат немесе көкжиек бойынша жасалады; жоспардың масштабы шоғырдың мөлшері мен орналасу нысанын немесе оны әзірлеу тәсілін анықтайды. Тау - кен жұмыстары жоспарларының жиынтықтары мен олардың масштабтары техникалық нұсқаулықпен қатаң регламенттеледі, мысалы, көмір кен орындарына арналған Тау-кен жұмыстарының жоспарлары 1: 1 000 немесе 1: 2 000 масштабтарында, ал кен кен орындарының тау-кен жұмыстарының жоспарлары 1: 500 немесе 1: 1000 масштабтарында жасалуы тиіс. Тік жазықтыққа проекциялар және тік құламалы шоғырларға арналған Тау-кен жұмыстарының жоспарларын толықтыратын қималар да регламенттелген сызбаларға жатады.
Әрбір қабат (талшық, Линза және т.б.) бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарынан басқа, 1: 5 000 масштабтағы тау-кен жұмыстарының жиынтық және шолу жоспарларын, 1: 500 немесе 1: 200 масштабтағы оқпан маңындағы қазбалардың жоспарларын, сондай-ақ 1: 1000 және 1: 500 масштабтары неғұрлым ыңғайлы болып табылатын тазалау қазбаларының өлшеу (жұмыс) жоспарларын құрайды. Кенді кен орындарын игеру кезіндегі жұмыс жоспарлары жекелеген пайдалану блоктары үшін сызылады. Оларды 1: 200 немесе 1: 500 масштабтағы координаттардың жалпы кемелік жүйесінде құрайды. Қолданылатын әзірлемелер жүйесіне байланысты негізгі горизонттың жоспарлары кесік және тазалау қазбаларының тік жазықтығына қабатты жоспарлармен немесе проекциялармен, Жарық көшіру горизонтының жоспарларымен, камераларды шырыштау жоспарларымен, әр қабатты шұңқырдың және ұңғымалардың горизонтымен, сондай-ақ шоғырдың созылу кесінділерімен, камералар бойынша және штректер бойынша толықтырады. Пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық тәсілмен қазу кезінде тау-кен жұмыстарының жоспары 1: 2000 - 1: 500 масштабтарында құрайды. Карьерлер үшін көлденең-кемерлер бойынша тау - кен жұмыстарының жоспарларын құрайды; кәсіпшіліктер үшін-пайдалы қазбаны игеру жоспарларын құрайды. Бұл жоспарлар тау-кен қазбаларының жиынтық жоспарларымен, драга, гидравлика, бульдозер, скрегтер және басқалардың жұмыс жоспарларымен, кірме жолдарды орналастырумен пайдалы қазбаның жыныс үйінділері мен үйінділерінің жоспарларымен, сондай-ақ сызбаның мақсатына байланысты 1: 5000-1: 500 масштабтағы дренаждық қазбалардың жоспарларымен толықтырады. 
[bookmark: _GoBack]Бұдан басқа, тау-кен жұмыстарының жоспарлары пайдалы қазбаның кен шоғырларының кеңеюі қиыстырылған тік тіліктермен суреттеледі. Тау-кен қазбаларының барлық жоспарлары тікбұрышты рамалы жеке планшеттерде құрайды.
Жоспарлауға, бақылауға және басшылыққа арналған сызбалар тобына:
1) қорларды есептеуді, пайдалы қазбаның жай-күйін, қозғалысын және ысырабын есепке алуды жүргізетін тау-кен жұмыстары жоспарларының көшірмелері, тау-кен жұмыстарын дамытудың жылдық және тоқсандық жоспарларын, тау-кен қазбаларын желдету жобаларын, аварияларды жою және алдын алу жоспарын жасайды, алу орындарын анықтайды:
сынамалар жер асты өрттерімен күрес кезінде алдын алу егілу нәтижелерін көрсетеді және т. б.;
2) қосымша сызбалар, оларға мыналар жатады: сақтандырғыш есептеріне арналған жоспарлар мен графикалық материалдар: қазбаларды қарсы кенжарлармен жүргізу кентіректері, дөңгелектеу кезінде бағыттағы тапсырмалар, қоймалардағы пайдалы қазбаның мөлшерін анықтау;
3) тірек, триангуляциялық желілер, түсіру негіздемесінің нүктелерін байланыстыру, алаңдарды топографиялық түсірілімдермен жабу және маркшейдерлік сызбалар планшеттерінің орналасуы. және т. б. өңделетін жер бетіндегі шөгуді бақылау кезінде нивелирлік реперлерді байлау.;
    4) дайындық қазбаларын бекіту, тазалау қазбаларының шатырларын бекіту және басқару және тау-кен геологиялық паспорттар-жобалар;
5) алмасу сызулары - жарық сезгіш қағазда дайындайды және мерзімді ауыстырады:
Маркшейдерлік сызбаларды дайындауға арналған материалдарды әрбір нақты жағдайда осы сызбаның қызмет ету мерзімі мен тағайындалуына қарай таңдайды. Мұндай материалдар тығыз сызба қағазы болуы мүмкін, кейде қатты негізге желімделген. кенеп калька, балауыз, миллиметрлік қағаз және т.б.— кен жұмыстары жоспарларынан басқа, парақтардың өлшемі әртүрлі болуы мүмкін. стандартты планшеттерде орындайды. Шахталардың маркшейдерлік бюросында мөлдір материалда орындалған сызбалардың бір данасын алу және толықтыру ұсынылады, одан әрі кез келген көшірмелерді басып шығаруға болады.
Маркшейдерлік және геологиялық шартты белгілер мен сызбалар Топографиялық жоспарлар үшін жазылған талаптармен орындалады. Топографиялық және маркшейдерлік-геологиялық жоспарларға ортақ бірқатар объектілер кейбір айырмашылықпен бейнеленеді. Мысалы, триангуляция тармағының белгісі өлшемдерде ұлғайтылады және триангуляция класын сипаттайтын рим цифрымен толықтырылады.
