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МАРКШЕЙДЕРЛІК СЫЗБАЛАРДЫҢ МАЗМҰНЫ

Жер бетінің жоспарында келесілер бейнеленуі тиіс:
1) тікбұрышты тор;
2) жоспардың (картаның) геодезиялық негізі және жер бедері;
3) ормандардың, алқаптардың контурлары, су айдындарының гидрографиясы және жағалау жиегі;
[bookmark: _GoBack]4) тау жыныстарының табиғи жалаңаштануы;
5) жұмыс істеп тұрған және жойылған тау-кен және барлау қазбаларының жер бетіне шығатын сағалары;
6) жер бетіндегі шахтаның техникалық шекаралары және жер бөлу шекаралары;
7) елді мекендер;
8) электр беру, байланыс желілері, құбырлар және гидротехникалық құрылыстар;
9) пайдалы қазба қоймалары, эстакадалар және тиеу алаңдары;
10) жыныс үйінділері, ойықтар, жер бетінің жарықтары, құйғыштар және басқа да объектілер.
Тау-кен қазбаларының жоспарында бейнеленеді:
11) тікбұрышты тор;
12) түсіру негіздемесінің нүктелері;
13) әрбір айдың бірінші күніне забойлардың ережелері көрсетілген барлық тау-кен қазбалары және барлық барлау және техникалық ұңғымалар;
14) тау-кен қазбаларына тән нүктелердің биік белгілері;
15) төбені басқару тәсілін көрсете отырып, әр айдың басындағы тазарту жұмыстарының контурлары;
16) бос жыныстың құлау бұрыштары, төгілу, шоғырдың және қабаттарының қуаты; шоғырдың, шатыр мен топырақ жыныстарының құрылымы;
17) сынамаларды алу орындары және сынамалау нәтижелері;
18) шөгінділердің наностарға шығу желілері және тотығу аймағының шекаралары;
19) Тектоникалық бұзылулар және жұмыс істемейтін қуаты бар учаскелер;
20) өрт ошақтарының, суфлярлардың, шаң мен газ шығарындыларының, жыныс шығындыларының, судың немесе жүзушілердің жарылу орындары;
21) шахтаның техникалық шекаралары және тосқауыл және тірек кентіректерінің шекаралары, күзетілетін объектілер және олардың астында қалған сақтандыру кентіректерінің шекаралары және т. б.
Тік құламалы және қуатты шоғырларды қазу кезінде тау-кен қазбаларын жоспарда барлық егжей-тегжейлі бейнелеу мүмкін емес, себебі тазалау тау-кен қазбаларының горизонға проекциялары
- тал жазықтығы өте аз және дайындық қазбаларының бейнесі бір-біріне салынады. Сондықтан бұл жағдайда тік жазықтыққа проекциямен, сондай-ақ кейде тік және көлденең қималармен толықтыратын негізгі қазбалардың жоспарларын құрайды.
Тау-кен жұмыстарының жоспарын, тік жазықтыққа проекцияны және тіліктерді бір планшетке жиі орналастырады. Бұл жағдайда тау-кен жұмыстарының жоспары планшеттің жоғарғы бөлігінде, қабаттың бейнеленген бөлігінің кеңеюі планшеттің Солтүстік рамкасына параллель болатындай етіп орналастырылады. Географиялық тор жоспар осындай орналасқанда планшет жақтауының бұрышында орналасады, сондықтан тор сызықтарының бірінде Солтүстік-Оңтүстік бағыты көрсетіледі. Тік жазықтыққа проекцияны тау-кен жұмыстары жоспарынан төмен көлденең және тік проекциялардағы тиісті нүктелер планшеттің батыс және Шығыс жақтауларына параллель бір тік, параллель болатындай етіп орналастырады. Планшеттің төменгі бөлігінде тік және көлденең тіліктер орналасады, олар 100 - 200 м кейін қабаттың тыныш жатқан жерінде және жиі бұзылған учаскелерде салынады. Материалдың мұндай орналасуы кезінде тік жазықтыққа проекцияны және тіліктерді салу жеңілдетіледі және сызба пайдалану үшін неғұрлым ыңғайлы болады.
Тау-кен жұмыстары жоспарында немесе қабаттардың жабылуына байланысты тік жазықтыққа проекцияда көлденең немесе көлденең-көлбеу қабаттармен әзірленетін тік құламалы қабаттарда тазалау қазбаларын бейнелеу кезінде тау-кен қазбаларын көрсету мүмкін емес. Сондықтан тік жазықтыққа жоспар немесе проекциялау кезінде тек жоғарғы және төменгі қабаттардың қазбаларын көрсетеді, ал қалған барлық қабаттар бойынша дербес жоспарлар (проекциялар) жасайды. Қабат-қабат жоспарлары шағын өлшемдерге ие және оларды бір стандартты планшетте ретімен, өңдеу тәртібімен орналастырады. Қабаттың әрбір жоспарында дайындық және тазалау қазбалары, олардың өту уақыты, пайдалы қазбаның бүйір жыныстарымен түйіспе сызығы, бұзылулар, жер асты түсіру пункттері және т.б. көрсетіліп бейнеленеді.
Тау-кен қазбаларының жоспарлары қазудың жер асты тәсілі кезінде жүктерді тасымалдау жүргізілетін барлық қазбалардың бойында жасалатын тасымалдау жолдарының бейіндерімен, қазудың ашық тәсілі кезінде темір жол желілері мен автомобиль жолдарының және тұздық құбырлары мен кәсіпшіліктегі су құбырларының трассаларымен бірге жүреді. Көлденең профильдер 1: 2000 - 1:500 масштабында, тігінен - 1: 200 - 1:50 құрайды. Профильде қара түспен нивелирлеу күнін, пикеттердің, түсіру және плюстік нүктелердің орналасуын, нақты жолдың профилін белгілейді; шартты белгімен-осы қазбаны кесіп өтетін барлық қазбалар; жолдың жобалық профилі қызыл түспен және көк түспен-биіктік белгілерді есептейтін бастапқы көкжиек. Профильден төмен кестені орналастырады, онда мыналар жазылады: жобалық және нақты еңістерді қара түспен, әрбір пикеттегі қазба биіктігін, пикеттер мен артықшылығы бар нүктелер арасындағы қашықтықты, рельс бастиегінің нақты белгілерін, пикеттер нөмірлерін, түсіру және артықшылығы бар нүктелерді; қызыл түспен - рельс бастиегінің жобалық белгілерін; көк түспен - реперлер мен маркшейдерлік түсіру нүктелерінің белгілерін. Кестенің астына осы тасылым қазбасының бейнесі жоспарда орналастырылады,онда биік белгілері бар барлық реперлер мен нүктелер көрсетіледі.

