
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  08.25 
Упрощенный вариант
1  Задачи геодезических работ на промышленных площадках шахт и карьеров. Лекция 2
2 Основные элементы разбивочных работ (подготовительные работы, перенесение горизонтального угла, расстояния,  восстановление репера). Лекция 3
3 Разбивка центра и осей ствола шахты (способы выноски и закрепления  точек оси ствола). Лекция 4
4 Вертикальная планировка поверхностей промышленных площадок шахт и карьеров (основные этапы полевых и камеральных работ). Лекция 4
5 Основные задачи при проведении выработок встречными забоями (полевые работы). Зад 1. лекция 6
6 Проектирование и примыкание к отвесам способом соединительного треугольника. Зад 3 ,лекция 7
7 Проектирование и примыкание к отвесам способом через два ствола. лекция 7
8 Определить данные для задания направления проходки выработки встречными забоями решением обратной геодезической задачи.   Зад 1
9 Камеральная обработка результатов хода подземной полигонометрии. Зад 2
10 Камеральная обработка результатов геометрического ориентирования через один вертикальный ствол с примыканием способом соединительного треугольника. зад 3
11 Камеральная обработка результатов геометрического ориентирования через  два ствола.
12 Методы создания съемочных геодезических сетей, точность определения положения пунктов сети. Лекция9. Зад 6
13 Определение высот пунктов съемочных сетей и способы закрепления пунктов маркшейдерской сети. Лекция 10
14 Детальная маркшейдерская съемка карьеров (объекты и элементы маркшейдерской съемки,  требования инструкции к съемке подробностей, способы съемок подробностей). Лекция 11
15 Маркшейдерские работы при строительстве и реконструкции карьеров (маркшейдерские работы при изысканиях, проектировании, строительстве, построение горного отвода). Лекция 12
16 Основные этапы маркшейдерских работ при проведении выездных и разрезных траншей (полевые работы). Лекция 13
17 Основные этапы маркшейдерских работ при проведении буровзрывных работ (полевые работы). Лекция 14
18 Маркшейдерские работы при строительстве породных отвалов. Лекция14
19 Построение маркшейдерской графической документации и камеральная обработка результатов.  
20 Произвести сгущение геодезической сети пунктом съемочного обоснования способом прямой геодезической засечки.  Определить координаты пункта  Д. зад 6
21 Произвести сгущение геодезической сети пунктом съемочного обоснования способом обратной геодезической засечки. Определить координаты пункта  Д.

22 Проект трассы выездной траншеи (Рассчитать разбивочные элементы для перенесения в натуру точек А и В, нанесение на план поверхности ось, подошву и границы бортов траншеи с учетом закругления, построение продольного разреза по оси траншеи). Зад 6

 23 Проект трассы выездной траншеи (Определение объема почвенного отвала (VП), приняв его равным объему почвенного слоя, срезаемого при проходке траншеи; определение величины площади, занимаемой почвенным отвалом и нанесение границ отвала на план в районе точки Д.  

24 Проект трассы выездной траншеи (определение объемов земляных работ при планировке основания отвала; между точками А и Д, запроектировать трассу с заданным уклоном.

25 Детальная разбивка кривых  способом прямоугольных координат. Зад 4
26 Зад 4
27 Полевые работы при задании направления выработки в плане. Зад 1
28 Полевые работы при задании направления выработки по высоте.
29 От чего зависит тип съёмочного обоснования?
30 В каком случае обратная засечка должна осуществляться не по трем, а по четырем исходным пунктам?
31. Назовите элементы круговой кривой.
32. Назовите разбивочные элементы для выноса в натуру основных точек трассы траншеи.
33. Что называется уклоном траншеи? 
34. Что называется трассированием?
35. Перечислите виды трассирования?

[bookmark: _GoBack]36 Как вычисляется объём почвенного слоя?
37. Что называется камеральным трассированием?
38. Какие необходимо знать величины для определения площади основания под отвал?
39 Что называется уклоном?
40 Что называется высотой сечения рельефа?


