3 тапсырмаға арналған типтік есептер
1 Мысал. Үш фазалы қысқа тұйықталған роторлы АҚ номиналды қуаты Рном = 22 кВт, номиналды кернеуі Uном = 380 В, номиналды айналым жиілігі nном = 2900 мин –1, номиналды ПӘК (ном = 89,0% , номиналды қуат коэффициенті cos(ном = 0,88. Іске қосу токтың есілі I1 п / I1ном = 7, артық жүктелу қабылеті Км = Мmax / Мном = 2,2.

Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режімі үшін: 1) біліктегі қажетті айналым моментті; 2) роторға әсер келтіретін электр магнит моментті; 3) желіден тұтынатын ток пен қуатты; 4) ротордағы ток пен ЭҚК жиілігін, өрістің айналым жиілігін анықтаңдар
Шешімі:

1. Біліктегі айналым моменті
М ном = (9550 Рном ) / nном = (9550(22) /2900 = 72,45 Н(м .

2. Электр магнит моменті біліктегі моменттен көп
М эм. ном = 9550 (Рном +(Рмех ) / nном , 

мұнда (Рмех – әмбебап қисықтар (6 сурет) бойынша анықталатын механикалық қуаттың шығындары,

(Р (мех. ном = (Р мех. ном / Рном = 1,1 % .

           Рмех. ном   , %
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6 Сурет - Әмбебап қисықтары 
Мыннан номиналды режімдегі механикалық қуаттың шығындары 
(Р мех. ном = 0,011(22 = 0,242 кВт.

Номиналды электр магнит моменті
М эм. ном = 9550 (22+0,242)/2900 = 73,25 Н(м.

М ном және Мэм. ном салыстырғаннан екі мән бір біріне жақын екені көрінеді. Бұл есептегенде Мэм. ном орнына М ном мәнінін алуға рұқсат беріп, қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларын салғанын жеңілдетеді. 

3. Тұтыну қуаты
Р1 ном = Рном / (ном = 22 / 0,89 = 24,72 кВт.

Номиналды ток
I1 ном = 

=

=42,68 А.

4. Өрістің айналым жиілігі n0 = 60 f1 / p
мұнда  р– полюстер жүп саны;

 f1 = 50 Гц   

p және n0 арасындағы мүмкіндік қатынастар 9 кестеде берілген. 
9 Кесте  -  p және n0 арасындағы мүмкіндік қатынастар
	p
	1
	2
	3
	4
	5

	n0 , мин –1
	3000
	1500
	1000
	750
	600


Содан соң, АҚ роторы номиналды режімінде nном жиілікпен айналады, nном жиілігі n0 жиілігіне жақын, өріс жиілігінің айналымын шартта берілген nном = 2900 мин –1 ең жақын мәнге сай 9 кесте бойынша таңдаймыз бойынша. Сөйтіп, n0 = 3000 мин –1.

Сырғу
Sном = (n0 - nном) / n0 = (3000 – 2900) / 3000 = 0,033.

Ротордағы ток пен ЭҚК жиілігі
f2 = f1(Sном = 50(0,033 = 1,65 Гц.

2 Мысал. Қозғалтқыштың каталог мәндері бойынша, 1 мысалдағы келтірілген шарттармен, жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар. 
Шешімі:

Қозғалтқыштың каталог мәндері бойынша жеңілдетілген Клосс формуласына сәйкес, тәжірибеге жеткілікті дәлдікпен АҚ механикалық сипаттамаларын салыңдар 
М = 

,

мұнда Мmax = Kм(Мном – қозғалтқыштың максималды электрмагнит моменті; 

 Sкр – аумалы сырғу
Клосс формуласы бойынша
Sкр1,2 = Sном (Км ( 

).

1 мысалда табылған  Sном есептелген мәні бойынша
Sкр1 = 0,033 (2,2 + 

) = 0,137;

nкр.1 = n0 (1- Sкр1 ) = 3000 (1– 0,137) = 2589 мин –1 .
Екінші түбір мәні Sкр2 ( Sном АҚ-тың жұмыс істеу принципіне сәйкес келмеудіктен алынбайды.

10 кестеде есептелген және аралық сырғу мәндері берілген. 
10 Кесте – Сырғудың есептелген және аралық мәндері
	S
	0
	0,033
	0,05
	0,1
	0,137
	0,2
	0,4
	0,7
	1,0

	n, мин –1
	3000
	2900
	2850
	2700
	2589
	2400
	1800
	900
	0

	М, Н(м
	0
	72,45
	102,6 
	151,8
	159,4
	148,6
	97,7
	60,0
	42,9


Жаратынды механикалық сипаттама 7 суретте салынған. 
 

7 Сурет  - Жаратынды механикалық сипаттама
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