8 тапсырмаға арналған типтік есептер
1 Мысал. Тізбек қоздыру тұрақты ток қозғалтқышы, 220В кернеулі желіге қосылған, номиналды режімде келесі техникалық мәлметтерден турады: Рном = 3,3кВт; nном= 3000мин–1; ( ном = 0,83; Rя = 1,08 Ом; Rв = 0,09 Ом.

Анықтаңдар: 1) Номиналды режімдегі желіден тұтынатын Мном біліктегі моментті,  қуатты Р1ном және тоқты Iя.ном; 2) қозғатқыштың тоғы 0,25 Iя. ном тең болғанда  біліктегі моментті М және якорьдың айналу жиілігін n; 3) қозғатқыштың тоғы Iя(0,25 Iя.ном тең болғанда қуаттың жиынтық шығындарын (Р( және ПӘК-ті (; 4) қозғалтқыштың моменті Мmin = 0,25М ном  дейін Мmax = 1,5М ном аралығында өзгергенде, қозғалтқыштың жаратынды механикалық сипаттамасын салыңдар. 
Шешімі:

1. Қозғалтқыштың желіден тұтынатын қуаты,
Р1 ном = Рном / (ном = 3,2 / 0,83 = 3,855 кВт.

Қозғалтқыштың номиналды тоғы
Iя. ном = Р1 ном / Uном = 3,855 / 220 = 17,52 А.

Қозғалтқыштың білігіндегі момент
М ном = 9550 Рном / nном = 9550 ( 3,2 / 3000 = 10,19 Н(м.

2. Тізбек қоздыру қозғалтқыштарда якорь тоғы қоздырғы тоғы боп келеді, сондықтан жүктеменің өзгеруі якорь тоғымен магнит өрісінің өзгеруіне келтіреді. Номиналды режім және номиналды емес режімдеріндегі ток, момент және магнит өрісі арасындағы байлыныс келесі формуламен анықталады: 
(Iя./ Iя. ном)( (Ф/Ф ном) = М / М ном .

Якорь тоғы мен магнит өрісінің тәуелділігі универсалды магнит қисығымен бейнеленеді, универсалды магнит қисығы 15 кестеде берілген. КI = Iя./Iя.ном ток ара қатынастары 15 кестедегі К Ф = Ф/Ф ном қатынастан интерполяция бойынша табылады. 
Номиналды жүктемедегі якорьдың айналым жиілігі 
nном = ( Uном – (Rя + Rв) ( Iя. ном ( / СеФном ,

номиналды жүктеме болмағанда,
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К I = 0,25 тапсырмамен берілген мәнге сай  

КФ = 0,475 ;  М = 1,21 Н(м ;  n = 6802 мин–1 .

3. Номиналды режімдегі жиынтық шығындар
(Р( ном = Р1 ном – Рном = 3855 – 3200 = 655 Вт.

Қоздыру және якорь орамасындағы шығындар 

( Р я.ном = R я ( I 2я.ном = 1,08 ( 17,522 = 331,5 Вт ;

( Р в..ном = R в. ( I 2я.ном = 0,09 ( 17,522 = 27,6 Вт.

Магнит және механикалық шығындар
( Р м..ном + ( Р мех.ном = (Р( ном – (( Р я.ном + ( Р в.ном) = 

=655 – (331,5 +27,6) = 295,9 Вт.

Iя  = 0,25 Iя.ном мәніндегі ( Ря және Рв шығындар:

( Ря = 0,252 ( ( Ря.ном = 20,7 Вт;

( Рв = 0,252 ( ( Рв.ном = 1,72 Вт.

Жиынтық шығындар, магнит және механикалық шығындар якордың айналу жиілігіне бағынышты  болмағанда, тең болады: 
( Р( = ( Ря + ( Рв + ( Рм + ( Рмех = 20,7 + 1,72 + 295,9 = 318,32 Вт.

Желіден қоректенетін қуат,

Р1 = U ном (Iя = 220 ( 0,25 ( 17,52 = 963,6 Вт.

ПӘК мәні

( = (Р1 – ( Р( ) / Р1 = (963,6 – 318,32) / 963,6 = 0,67.

4. КФ және М / Мном мәндеріне тән 2 пунктіге сәйкес М/Мном=КIКФ формуласымен КI сандар қатарына есеп жүргіземіз.  КI = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 сандар қатарына есептері 15 кестеде келтірілген, кестеге сәйкес К I (М/Мном) және КФ (М/Мном) тәуелдіктері 10 суретте салынған.
15 Кесте – Магниттеу қисығы
	К I
	0,25
	0,5
	0,75
	1,0
	1,25

	КФ
	0,475
	0,75
	0,895
	1,0
	1,1

	М / Мном
	0,119
	0,375
	0,671
	1,0
	1,375


 Механикалық сипаттаманы салу үшін, тики, М/ Мном еркін  диапазон мағыналары алынып, есеп шартында берілген, 9б суретте көрсетілген қисықтардан КI , КФ мәндерін табамыз, ал 



формуладан якорь айналым жиілігін табамыз. Есеп бойынша По результ ( 16 кесте) жаратынды механикалық сипаттама  саламыз ( 9в суреті).

16 Кесте – Жаратынды механикалық сипаттама 
	М / Мном
	0,25
	0,5
	0,75
	1,0
	1,25

	К I
	0,38
	0,6
	0,8
	1,0
	1,14

	КФ
	0,63
	0,82
	0,91
	1,0
	1,06

	n / nном
	1,69
	1,27
	1,12
	1,0
	0,93



   а)                                               б)                                               в) 

  9 Сурет – Тізбектеп қоздыру қоздырғыштың сипаттамалары 
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