[bookmark: _GoBack]Бір фазалы трансформатордың номиналды қуаты Sном = 10500 кВА, кернеулері U1ном = 110кВ және U2ном = 6,3 кВ, қысқа тұйықталу кернеуі Uк =10,5 %, бос жүріс тогы  I0 = 3,3 %, бос жүріс шығындары Р0= 29.5 кВт, қысқа тұйықталу шығындары Рк= 81.5 кВт. Бос жүріс және қысқа тұйықталу токтарын, қысқа тқйықталу кернеуін анықтау қажет
#
Үш фазалы трансфоматордың ПӘК-нің ең үлкен шамасын анықтау қажет, егер номиналды қуаты Sном = 50 кВА, бос жүріс шығындары Р0= 0.35 кВт, қысқа тұйықталу шығындары Рк= 1.35 кВт, жүктеменің қуат коэффициенті cos φ2= 1
#
Бір фазалы трансформатордың екінші реттік орамының номиналды тогын I2ном шамасын анықтау қажет, егер номиналды қуаты Sном= 20 кВА, бірінші реттік орамның номиналды кернеуі U1ном = 10 кВ, трансформация коэффициенті к = 15
#
Үш фазалы трансфоматордың номиналды қуатын Sном және бірінші реттік орамның номиналды тогын I1ном анықтау қажет, егер бірінші реттік орамның номиналды кернеуі U1ном = 20 кВ, екінші реттік орамның номиналды кернеуі U2ном= 0,4 кВ, екінші реттік орамның номиналды тогы I2ном= 150 А
#
Орамалардағы ЭҚК әрекеттік шамаларын Е1 және Е2 анықтау қажет, егер максималды магнит ағыны Фmах= 0.02 Вб, ток жиілігі  f = 50 Гц, бірінші және екінші реттік ормаларының саны W1 = 100 және W2 = 50
#
Бір фазалы трансформатордың бірінші реттік кернеуі U1ном = 200 В, жүктеме қуаты Р2= 1 кВт, жүктеменің қуат коэффициенті cos φ2 = 0.8. Трансформация коэффициентін к анықтау қажет 
#
Бір фазалы трансформатордың номиналды қуаты Sном = 100кВА, номиналды кернеулері  U1ном = 6000 В және U2ном = 400В, f = 50 Гц ток жиілігінде; бір орамға келетін әрекеттік кернеу Uвит= 5 В. Трансформатордың орамаларының санын W1 және W2, бірінші және екінші реттік орамдардың сымдарының q1 және q2 анықтау қажет, егер осы сымдардағы ток тыңыздыңы  = 4,0 А/мм2; магнит өзекшенің көлденең қимасының ауданын Qст, анықтау қажет, егер магнит индукцияның максималды шамасы Bст, = 1,4Тл.
#
Бір фазалы трансформатордың бірінші және екінші реттік кернеулері U1ном = 110кВ және U2ном = 6,3 кВ, номиналды бірінші реттік тогы I1ном = 95,5 А. трансформатордың номиналды қуатын Sном және  номиналды екінші реттік тогын I2ном анықтау қажет
#
Үш фазалы роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыштың орамалары «үш бұрыш» сұлбасы мен қосылған номиналды режимде: қуаты Рн = 37 кВт, кернеуі Uном= 380 В, тогы Iном = 73 А, айналу жиілігі n ном= 1450 айн/мин, қуат коэффициенті cosφном= 0.86 мәндерге тең. Желіге тура қосылғанда іске қосу тоғының қатынасы Iп/Iном= 6, іске қосу моменттердің қатынасы Мп/Мном= 2. «Сұлбаны жұлдызшыдан үш бұрышқа қайта қосқанда» қосу әдісі арқылы қозғалтқыштың іске қосу тоғымен моментін
#
Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштың статорының ішкі диаметрі D1 = 435 мм, ұзындығы l = 270 мм, Z1 = 60 сан пазы бар. Паздар бойынша статор орамының адымы y1 = 12, статор орамының катушкаларының орам саны ωk  = 2. Орамның бір фазасының  ЭҚК анықтаңдар, егер ауа саңылауының магнит индукциясы Bδ = 0,75 Тл, ал айнымалы ток жиілігі f1 = 50 Гц; 2р = 4
#
Қоректендіретін желінің ток жиілігі f = 50 Гц. Асинхронды қозғалтқыштың сырғыуы s = 2 %. Ротор орамының ток жиілігін f2 анықтау қажет
#
Магнит өрісі роторға қатысты ns= 60 айн/мин айналады. Ротор орамының ток жиілігін f2 анықтау қажет, қос полюстер саны р = 2 тең болса
#
Сырғу s = 2 % тең болғанда ротор фазасының орамындаңы электр қозғаушы күші Е2s= 2В. Осы орамның электр қозғаушы күші нешеге тең болады, егерде ротор қозғалмай турса 
#
Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштың ауа саңылауы δ = 0,5 мм, максималды магнит индукция шамасы Вδ = 0,9 Тл. Статор орамы төрт полюсті, бір фазаның тізбектеп қосылған орамалар саны ω1 = 130, орауыш коэффициенті kоб1 = 0,91. Статор орамының магниттелу тоғын I1μ анықтау қажет, егер ауа саңылауның коэффициенті kδ = 1,38, ал магнит қанығу  коэффициенті kμ = 1,4
#
Асинхронды қозғалтқыштың паспорт мәліметтері: Р=100 кВт, U = 380В, η = 91,5%, cosφном = 0,92, n = 2960 айн/мин. Номиналды токты, номиналды моменті, сырғуды және ротор тоғының жиілігін анықтау керек, егер де желіден тұтынылатын ток жиілігі f = 50 Гц тең болғанда 
#
Үш фазалы синронды генератордың қуаты Sном = 330кВА, кернеуі U = 6,3кВ при ток жиілігі f = 50 Гц, айналу жиілігі n = 1000 айн/мин, пайдалы әсер коэффициенті η = 92 %. Номиналды жұмыс режімінде генератордың қуат коэффициенті cosφном = 0,9. Статор орамалары «жұлдызшалап» қосылған. Генератор мен жетек механизмның біліктері бір бірімен тікелей байланысқанда генератордың активті қуатын Рном, статор орамаларының тогын Iном, жетек қозғалтқыштың қуатын Р1ном, айналдырушы моменті М1 анықтау қажет
#
Үш фазалық жүйенің Uс= 6 кВ кернеуіне қуат коэффициенті cos φ = 0,79 Sпот = 660кВА қуаты бар қабылдағыш қосылған. Желінің қуат коэффициенті cos φ/ = 0,9 мәнге жететін етіп, тұтынушымен параллель қосылған синхронды компенсатордың қуатын анықтаңыз
#
Үш фазалы синхронды генератордың роторында 12 полюсі бар. Генератордың шығыстарындағы кернеу жиілігі f = 50 Гц. Жетек қозғалтқышының пайдалы қуаты - 5 кВт. Генератор білігіндегі айналдырушы моменттін анықтаңыз
#
Үш фазалы синхронды генератор f = 50 Гц жиіліктегі кернеуді өндіреді. Полюстер саны 2p = 2. Жетек қозғалтқыштың білігіндегі айналдырушы моменті М1 = 29Нм. Жетек қозғалтқыштың пайдалы қуатын анықтаңыз
#
Үш фазалы синхронды қозғалтқыш 380 В кернеуі бар желісіне қосылады және білікте 75 кВ қуатты өндіреді. Қозғалтқыштың ПӘК-ті η = 92%, қуат коэффициенті cos φ = 0,8. Желіден тұтынылатын токтың реактивті құрастырушысын анықтаңыз
#
Синхронды қозғалтқыштың желіден тұтынатын жалпы қуаты, S1 = 45 кВА. Қуат коэффициенті cos φ = 0,8. Жалпы қуаттың шығындары ΣΔP = 4 кВт. Қозғалтқыштың ПӘК-тін анықтаңыз
#
Үш фазалы синхронды қозғалтқыш кернеуі 220 В желіге қосылады, Ip = 100 A сызықты тогын тұтынады және біліктегі қуаты Рн = 25 кВ құрайды. Қозғалтқыштың ПӘК-ті η = 90%. Қозғалтқыш желіден тұтынатын реактивті қуатты анықтаңыз
#
Үш фазалы синхронды қозғалтқыш Uном = 660 В кернеу желісіне қосылған және I = 50 A токты тұтынады, қозғалтқыштың ПӘК-ті ηн = 0,92, қуат коэффициенті cosφном = 0,8. Қозғалтқыштағы жалпы қуат шығындарын анықтаңыз
#
Uном = 230 В номиналды кернеуі және номиналды айналу жылдамдығы nн=1500 айн/мин бар тәуелсіз қоздырлатын тұрақты ток генераторында N = 200 өткізгіштерден тұратын жай тұзақты орамалары бар. Генератор полюстерінің саны 2p = 4, жұмыс температурасында орамаларыдың кедергісі Σrа = 0,175 Ом, негізгі магниттік ағыны Ф =4,8*10-2Вб. Генератордың номиналды жұмыс режимі үшін мыналарды анықтаңыз: зәкірдің ЭҚК-шін Еан, жүктеме тоғын Iан, электр магнит қуатын Рэм және электр магнит моментін Mэм. Зәкір реакциясының магнитсіздендіру әсері еленбейді
#
Алты полюсті тұрақты ток машинасында қозу ағыны Фв = 0,01 Вб, зәкір n = 60 айн/мин жиілігімен айналады. Зәкір орамасының өткізгішінде пайда болатын ЭҚК-нің орташа мәнін анықтаңыз
#
Тұрақты ток генераторы жетек қозғалтқыштан тұтынатын қуаты, Р1 = 50 кВт, генератордың қосынды жалпы шығындары ΣΔP = 5 кВт. Генератордың ПӘК-тін анықтаңыз
#
n = 975 айн/мин айналу жылдамдықта тұрақты ток қозғалтқышы Р2 = 5 кВт пайдалы қуат береді. Қозғалтқыштың пайдалы моментін анықтаңыз
#
Uном= 220 В кернеу кезінде тұрақты ток қозғалтқышы Iном= 20 A токты тұтынады. Қозғалтқыш білігіндегі қуаты Р2= 3,3 кВт. Қозғалтқыштағы қосынды жалпы шығындарын анықтаңыз
#
Алты полюсті тұрақты ток машинасы 36 секциядан тұратын жай тұзақты орамаларымен орындалған. Егер әр секцияда 10 В ЭҚК-ші индукцияланатын болса және секция сымының қимасы 15 А аспайтын токқа есептелген болса, машинаның зәкір орамасындағы ЭҚК-ші мен ток күшін анықтаңыз.
#

Төрт полюсті (2 = 4) тұрақты ток машинасы жай тұзақты зәкір орамаларының адымдарын есептеңіз. Орау оң жүрісті, 12 секциядан тұрады
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