1. Общая характеристика
Лесотаксационные работы включают полевые измерения, обработку полученных данных, расчёты и оформление материалов.
Качество таксации зависит от правильной организации работ, точности измерительных приборов и квалификации специалистов.
2. Пробные площади
Пробная площадь — это специально выделенный участок леса, на котором проводится детальное изучение насаждения.
На пробной площади определяют:
· состав;
· возраст;
· диаметр;
· высоту;
· полноту;
· запас;
· прирост;
· товарную структуру.
Пробные площади должны быть репрезентативными, то есть характеризовать изучаемый участок.
3. Перечёт деревьев
Перечёт представляет собой регистрацию деревьев по диаметрам, породам и другим признакам.
Деревья распределяют по ступеням толщины. Это позволяет получить структуру древостоя и определить средние таксационные показатели.
4. Среднее дерево
Для проведения детальной таксации иногда выбирают модельные деревья.
Модельное дерево должно характеризовать определённую часть древостоя по диаметру, высоте, форме и другим признакам.
После рубки модельного дерева возможно детальное измерение его ствола и определение объёма.
5. Точность таксации
Любые измерения имеют определённую погрешность.
Основными источниками погрешностей являются:
· неточность приборов;
· ошибки измерения;
· неправильный выбор пробных площадей;
· ошибки расчётов;
· субъективность глазомерной оценки.
Поэтому при организации таксации необходимо стремиться к повышению точности измерений.
6. Камеральная обработка
После завершения полевых работ выполняется камеральная обработка.
Она включает:
1. проверку полевых материалов;
2. систематизацию данных;
3. группировку деревьев по ступеням толщины;
4. расчёт средних показателей;
5. определение запаса;
6. расчёт прироста;
7. оформление таблиц и ведомостей.
7. Современная организация таксации
Современная лесная таксация всё чаще использует электронные средства измерений, мобильные приложения, геоинформационные системы и базы данных.
Это позволяет ускорить обработку информации и уменьшить количество технических ошибок.
Контрольные вопросы
1. Что такое пробная площадь?
2. Для чего проводится перечёт деревьев?
3. Что такое модельное дерево?
4. Какие основные источники ошибок при таксации?
5. Что включает камеральная обработка?
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