1. Таксация прироста лесных насаждений
Основные вопросы:
· Понятие текущего и среднего прироста. 
· Абсолютный и относительный прирост. 
· Прирост по диаметру, высоте, площади сечения и запасу. 
· Среднепериодический прирост. 
· Определение прироста по данным повторных измерений. 
· Значение прироста для планирования лесопользования. 

· Прирост является одним из важнейших показателей динамики леса. Он показывает, насколько изменяются таксационные показатели насаждения за определённый промежуток времени. Например, увеличение диаметра деревьев приводит к росту площади их поперечного сечения, а совокупное изменение размеров деревьев отражается на изменении запаса насаждения.
Средний прирост запаса можно определить:
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где M1M_1 и M2M_2 — запас насаждения в начале и конце периода, tt — продолжительность периода.
Практическое значение: оценка продуктивности насаждений, прогноз будущего запаса и обоснование сроков проведения лесохозяйственных мероприятий.
2. Определение возраста деревьев и насаждений
Основные вопросы:
· Биологический и таксационный возраст. 
· Возраст отдельных деревьев и древостоя. 
· Возрастные классы и группы. 
· Определение возраста по годичным кольцам. 
· Использование кернов и возрастных буравов. 
· Средний возраст насаждения. 
Материал лекции:
Возраст дерева может определяться непосредственно по числу годичных колец. Для живых деревьев обычно используют возрастовой бурав, позволяющий получить цилиндрический керн древесины без спиливания дерева.
При анализе насаждения важно учитывать не только возраст отдельных деревьев, но и однородность возрастной структуры. В зависимости от характера распределения деревьев по возрасту насаждения могут быть одновозрастными или разновозрастными.
Возрастная структура непосредственно связана с динамикой роста, продуктивностью и будущим состоянием древостоя.
3. Таксация подлеска, подроста и напочвенного покрова
Основные вопросы:
· Понятие подроста и его отличие от подлеска. 
· Определение количества подроста. 
· Распределение подроста по породам и высоте. 
· Оценка жизнеспособности подроста. 
· Таксация подлеска. 
· Характеристика травяного и мохового покрова. 
Материал лекции:
Подрост представляет собой молодое поколение древесных растений, способное в дальнейшем заменить существующий древостой. При его таксации определяют породный состав, количество экземпляров, высоту, возраст и состояние растений.
Для характеристики подроста могут использоваться категории:
· благонадёжный; 
· сомнительный; 
· нежизнеспособный. 
При обследовании лесного участка необходимо также учитывать подлесок — кустарниковую растительность, которая не образует основного полога древостоя.
Практическая задача: заложить пробную площадку и определить количество подроста в пересчёте на 1 га.
4. Таксация лесных площадей и земель лесного фонда
Основные вопросы:
· Лесотаксационные выделы. 
· Таксационные кварталы. 
· Категории лесных земель. 
· Нелесные площади внутри лесного фонда. 
· Определение площади выделов. 
· Использование картографических материалов. 
Материал лекции:
Таксационное описание проводится не только для деревьев, но и для территории, на которой они произрастают. Лесной массив разделяют на относительно однородные участки — таксационные выделы.
При характеристике выдела учитывают:
· площадь; 
· тип земель; 
· породный состав; 
· возраст; 
· полноту; 
· класс бонитета; 
· запас; 
· состояние древостоя; 
· особенности рельефа и условий местопроизрастания. 
Точность определения площади имеет большое значение, поскольку ошибки площади непосредственно влияют на расчёт общего запаса древесины.
5. Таксация повреждений и санитарного состояния леса
Основные вопросы:
· Виды повреждений деревьев. 
· Механические повреждения. 
· Повреждения насекомыми и болезнями. 
· Воздействие пожаров, засухи и ветра. 
· Категории состояния деревьев. 
· Определение доли повреждённых деревьев. 
Материал лекции:
Санитарная таксация позволяет установить текущее состояние насаждения и определить характер негативного воздействия на деревья.
При обследовании оценивают:
· наличие сухостойных деревьев; 
· сломанные и поваленные деревья; 
· признаки поражения грибами; 
· повреждения коры; 
· состояние кроны; 
· наличие следов деятельности насекомых. 
Особое внимание уделяется сухостойной древесине, поскольку её количество характеризует санитарное состояние древостоя и может иметь значение для планирования лесохозяйственных мероприятий.
6. Таксация древесины на лесосеках
Основные вопросы:
· Понятие лесосечного фонда. 
· Учёт деревьев до рубки. 
· Определение объёма заготовляемой древесины. 
· Распределение древесины по сортиментам. 
· Учёт пороков древесины. 
· Контроль фактического выхода продукции. 
Материал лекции:
Перед проведением рубки необходимо определить объём древесины, который может быть получен с лесосеки. Для этого устанавливаются основные характеристики древостоя и отдельных деревьев.
После определения объёма древесины выполняется её распределение по качественным категориям и сортиментам. При этом учитываются размеры стволов, форма, наличие сучков, гнили, кривизны, трещин и других пороков.
Таксация лесосеки позволяет сопоставить расчётный запас с фактическим объёмом полученной древесной продукции.
7. Современные методы дистанционной таксации лесов
Основные вопросы:
· Аэрофотосъёмка. 
· Космические снимки. 
· Лазерное сканирование LiDAR. 
· Беспилотные летательные аппараты. 
· Цифровые модели рельефа и полога. 
· Автоматическое определение характеристик древостоя. 
Материал лекции:
Современная лесная таксация всё чаще использует дистанционные методы. Они позволяют обследовать большие территории без сплошного наземного измерения каждого участка.
Особое значение имеет LiDAR, при котором лазерный импульс отражается от поверхности земли, стволов и крон деревьев. По полученным данным можно создавать трёхмерные модели лесного покрова.
С помощью дистанционного зондирования возможно оценивать:
· высоту древостоя; 
· плотность полога; 
· структуру насаждения; 
· площадь вырубок; 
· последствия пожаров; 
· изменения лесного покрова во времени. 
Наземные измерения при этом остаются необходимыми для проверки и калибровки дистанционных данных.
8. Ошибки и точность лесотаксационных измерений
Основные вопросы:
· Источники ошибок. 
· Систематические и случайные ошибки. 
· Ошибки измерения диаметра и высоты. 
· Ошибки определения площади. 
· Выбор количества измеряемых деревьев. 
· Репрезентативность пробных площадей. 
· Повышение точности таксационных работ. 
Материал лекции:
Любое таксационное измерение имеет определённую погрешность. Ошибки могут возникать вследствие неточности приборов, неправильного выбора точки измерения, субъективной оценки показателей и недостаточного количества измерений.
Различают:
Систематические ошибки — возникают закономерно и могут повторяться при измерениях.
Случайные ошибки — изменяются от одного измерения к другому.
Для повышения достоверности результатов увеличивают количество измерений, правильно выбирают пробные площади и используют исправные измерительные приборы.
Особенно важно, чтобы выборочная совокупность деревьев действительно представляла весь древостой. Иначе даже очень точные измерения отдельных деревьев могут привести к неправильной оценке всего насаждения.
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