Лекция 6
1.4 Электрокинетические установки

В основе работы таких установок используется электронно-ионная технология (ЭИТ). Сущность ее состоит в том, что действие электрического поля высокой напряженности на твердое, жидкое или газообразное вещество изменяет его свойства и способствует разделению частиц обрабатывемого материала в пространстве. ЭИТ включает три основных процесса: электризацию вещества, формирования движения в электрическом поле и готового продукта.
 Развитие получили следующие основные виды ЭИТ:
	- электрогазоочистка – выделение из газового (воздушного) потока твердых частиц или жидких частиц;
	- электросепарация – разделение многокомпонентных систем на составные части;
	- электроокраска – нанесение твердых или жидких покрытий на изделие.
Эти виды ЭИТ используются в промышленных установках: электрофильтрах; для разделения суспензий, эмульсий и сыпучих смесей; в опреснителях; для окраски.
Электрофильтры предназначены для очистки запыленного газа от посторонних частиц.
Установки для разделения сыпучих смесей предназначены для очистки семян различных культур.
Установки для разделения эмульсий в промышленности используются для получения сухого каучука. В основу работы таких установок положено явление электрофореза, т.е. движение частиц в жидкости или газе под воздействием электрического поля..
Установки для разделения суспензий в промышленности используются для обезвоживания каолина при очистке его от примесей. 
В основу работы опреснительных установок положено явление электроосмоса, т.е. движение жидкости по отношению к твердому телу под действием электрического поля. Установка электроосмотического опреснения воды предназначена для очищения морской воды и получения из нее пресной.
Установки электростатической окраски предназначены для окраски металлических изделий в высоковольтном электрическом поле.



