2 ЖЕРАСТЫ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ЖҮРІСІНІҢ  ЖӘНЕ ДАЛАЛЫҚ ЖҰМЫС НӘТИЖЕСІН КАМЕРАЛЬДЫҚ ӨҢДЕУ

Жерасты  полигонометриясының нәтижесіне камеральдық өңдеу жүргізу. Жүріс ашық түрдегі жүріс. Тірек пунктері торының  арасында жүкті және адамдарды тасымалдауға арналған горизонтында (откаточном горизонте) салынған. Бұрыштар қайталау тәсілімен өлшенген. Пунктер арасындағы арақашықтық тура және кері-екі рет анықталынған. Далалық өлшемдердің нәтижесі нұсқалар бойынша А қосымшасында келтірілген. Б қосымшасында координаттар өсімшесін есептеу, ал В қосымшасында № 1 нұсқаның шешу жолдары мысал ретінде келтірілген.
Теодолиттік түсірісті камеральдық өңдеу полигондағы бұрыштық қилыспаушылықты есептеуден басталады. Ол келесі шартты қанағаттандыруы керек:
	

                                             (2.1)       


Мұндағы-Полигонның рұқсатты бұрыштық қилыспаушылығы; 

 - өлшенген бұрыштардық қосындысы; 

- ішкі бұрыштардың теориялық қосындысы:


                                               (2.2)
	

- өлшенген бұрыштың орташа қателігі;
n -  жүрістегі бұрыштар саны.
Полигонның бұрыштық қилыспаушылығын теңестіру барысында 1 дәлдікпен барлық бұрыштарға бірдей етіп бөледі де, түзетілген бұрышты алады. Полигон қабырғаларының дирекционды бұрыштарын есептейді: 


                                                       (2.3)

Берілген жүрісте сол жақ бұрыш өлшенгендіктен түзетілген алдына «+» таңбасын алу керек.
Бастапқы және соңғы қабырғалардың дирекционды бұрышы берілген мәліметтер кестесінде көрсетілген  (А қосымшасы).
Румбыны есептеу:
I ширекте   r = α –дирекционды бұрыш; 
II ширекте r = 180° - α ; 
Ш ширекте r = α – 180° ; 
IV ширекте   r = 360° - α . 
Координаттар өсімшесін келесі формуламен есептейді:



,                                                            (2.4)

Координат өсімшелері анықталынатын дирекционды бұрыш таңбасына немесе сәйкесті қабырғаның румбысының аталуына ие болады.  
Координаттар өсімшесін қосу нәтижесінде координаттар өсімшесіндегі байланыспаушылық fy және  fx есептелінеді, есептеуге жүрістің абсолютті сызықтық қилыспаушылығы және салыстырмалы қилыспаушылығы пайдаланылады:



,                                          (2.5)

Полигонометриялық жүрістің рұқсатты салыстырмалы  қилыспаушылығы 1/5000.
Координат өсімшелерінің Х және Y өсі бойынша салыстырмалы қилыспаушылығы рұқсатты мөлшерде болғанда, оларды кері таңбамен қабырға ұзындықтарына пропорциональды бөліп таратады:



  және                                                     (2.6)


Мұндағы  
Түзетілген координат өсімшелері келесі формуламен анықталады:


	                                                                            (2.7)


                                                                              (2.8)

Жүріс нүктелерінің координаттары келесі теңдікпен есептеледі:



,                                                  (2.9)

Нүктелердің координаттарын түзетілген өсімшелермен  есептеу нәтижесінде полигонның соңғы нүктесінің координатасы қатесіз шығуы керек, бұл барлық есептеулерді бақылау үдерісін қамтиды.


А  ҚОСЫМШАСЫ

Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттар өсімшесін анықтауға тапсырма нұсқалары
	Нұсқа
	αм (86-1)
	αсоңғы (79-990)
	Х86
	Y86
	Х990
	Y990
	Ескертпе

	1
	239°11' 06"
	178° 15' 15"
	9639,96
	-2474,406
	9100,2370
	-2531,5490
	

	2
	241°23' 11"
	180° 27' 20"
	
	
	9102,8280
	-2552,2370
	

	3
	243°35' 16"
	182° 39' 25"
	
	
	9106,2120
	-2572,8110
	

	4
	245°47' 21"
	184° 51' 30"
	
	
	9110,3840
	-2593,2390
	

	5
	247°59' 26"
	187° 03' 35"
	
	
	9115,3520
	-2613,4410
	

	6
	250°11' 31"
	189° 15' 40"
	
	
	9121,0800
	-2633,4880
	

	7
	252°23' 36"
	191° 27' 45"
	
	
	9127,5730
	-2653,3020
	

	8
	254°35' 41"
	193° 39' 50"
	
	
	9134,8230
	-2672,8510
	

	9
	256°47' 46"
	195° 51' 55"
	
	
	9142,8190
	-2692,1070
	

	10
	258°59' 51"
	198° 04' 00"
	
	
	9151,5480
	-2711,0410
	

	11
	261°11' 56"
	200° 16' 05"
	
	
	9160,9980
	-2729,6270
	

	12
	263°24' 01"
	202° 28' 10"
	
	
	9171,1540
	-2747,8360
	

	13
	265°36' 06"
	204° 40' 15"
	
	
	9182,0030
	-2765,6410
	

	14
	267°48' 11"
	206° 52' 20"
	
	
	9193,5280
	-2783,0160
	

	15
	270°00' 16"
	209° 04' 25"
	
	
	9205,7120
	-2799,9360
	

	16
	272°12' 21"
	211° 16' 30"
	
	
	9218,5360
	-2816,3750
	

	17
	274°24' 26"
	213° 28' 35"
	
	
	9231,9830
	-2832,3100
	

	18
	276°36' 31"
	215° 40' 40"
	
	
	9246,0320
	-2847,7160
	

	19
	236°59' 01"
	176°03' 10"
	
	
	9098,4580
	-2510,7250
	

	20
	234°46' 56"
	173°51' 05"
	
	
	9097,4620
	-2489,8980
	

	21
	232°34' 51"
	171°39' 00"
	
	
	9097,2680
	-2469,0490
	

	22
	230°22' 46"
	169° 26' 55"
	
	
	9097,9640
	-2448,2080
	

	23
	228°10' 41"
	167° 14' 50"
	
	
	9099,2800
	-2427,4050
	

	24
	225°58' 36"
	165° 02' 45"
	
	
	9101,4850
	-2406,6720
	

	25
	223°46' 31"
	162° 50' 40"
	
	
	9104,4840
	-2386,0390
	

	26
	221°34' 26"
	160° 38' 35"
	
	
	9108,2740
	-2365,5360
	

	27
	219°22' 21"
	158° 26' 30"
	
	
	9112,8480
	-2345,1940
	

	28
	217°10' 16"
	156° 14' 25"
	
	
	9118,2010
	-2325,0430
	

	29
	214°58' 11"
	154° 02' 20"
	
	
	9124,3230
	-2305,1120
	

	30
	212°46' 06"
	151° 50' 15"
	
	
	9131,2070
	-2285,4310
	




 

Б ҚОСЫМШАСЫ
Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты
	Нүктелер
	Өлшенген Ұзындық  L
	Өсімше 
	Полигонның өлшенген бұрышы (α)
	Азимут (А)
	cos A
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	Y
	Х
	Z
	Пункт № 
	Өңдеу мөлшері
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Б қосымшасысының жалғасы
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В ҚОСЫМШАСЫ
Жер асты полигонометрия жүрісінің координаттарын есептеу ведомосты
	Нүктелер
	Өлшенген ұзындық, L
	Өсімше
	Полигонның өлшенген бұрышы (α)
	Азимут (А)
	sin A
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В қосымшасысының жалғасы
	
77


	837
	
	

	181
	01
	36
	

178
(1
	

55
4
	

27
33)
	0.018776
	2,211
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	117.780
	
	
	
	-1

	
	
	
	0.999824
	-117,759
	-534,857
	209,117
	
	79
	
	
	
	

	
	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	77
	
	

	179
	19
	50
	

178
(1
	

15
44
	

15
45)
	0.030466
	3,318
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	990
	108.924
	
	
	
	-2
	
	
	
	0.999536
	-108,873

	-32531,549
	9100,237
	
	990
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]

image3.wmf
å

.

´ëøåí

b


oleObject3.bin

image4.wmf
å

.

теор

b


oleObject4.bin

image5.wmf
)

(

180

.

бастап

а

со

оо

теор

n

a

a

b

-

+

=

å


oleObject5.bin

image6.wmf
0

2

¢

¢

=

b

т


oleObject6.bin

image7.wmf
o

180

.

.

.

±

±

=

т

з

з

з

о

келесі

b

a

a


oleObject7.bin

image8.wmf
r

l

y

sin

×

=

D


oleObject8.bin

image9.wmf
r

l

x

cos

×

=

D


oleObject9.bin

image10.wmf
2

2

x

y

абс

f

f

f

D

+

D

=


oleObject10.bin

image11.wmf
å

=

l

f

f

абс

лы

салыстырма


oleObject11.bin

image12.wmf
i

y

yi

l

L

f

-

=

d


oleObject12.bin

image13.wmf
i

x

xi

l

L

f

-

=

d


oleObject13.bin

image14.wmf
å

=

i

l

L


oleObject14.bin

image15.wmf
y

y

y

d

+

D

=

D

0


oleObject15.bin

image16.wmf
x

x

x

d

+

D

=

D

0


oleObject16.bin

image17.wmf
i

l

i

y

Y

Y

0

1

D

±

=

-


oleObject17.bin

image18.wmf
0

1

x

X

X

l

i

D

±

=

-


oleObject18.bin

image1.wmf
å

å

£

-

=

n

т

f

теор

ллше

р

b

b

b

b

2

.

.

.


oleObject1.bin

image2.wmf
.

ð¢�

f

b


oleObject2.bin

