1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ


Взаимоотношения между энергосистемой и потребителями регламентированы правилами пользования электрической энергией. Их в определенной мере можно разделить на юридически-правовые, технико- экономические и оперативно-диспетчерские.
К юридическо-правовым вопросам относят:
- регламентация порядка присоединения электроустановок потребителей к энергосистеме;
- разграничение балансовой принадлежности оборудования и сетей, эксплуатационной ответственности между потребителем и энергосистемой;
- выбор соответствующих тарифов и системы расчета за электроэнергию.
Технико-экономические вопросы взаимоотношений между энергосистемой и потребителем связаны с разработкой и выполнением:
-технических условий на присоединение электроустановок потребителей к энергосистеме;
[bookmark: page7]-схем размещения приборов учета и контроля качества электроэнергии; нормативов по компенсации реактивной мощности и оптимальных режимов работы компенсирующих устройств;
-правил и норма по надежной и экономичной эксплуатации электроустановок потребителей.
Оперативно-диспетчерские взаимоотношения определяют необходимостью обеспечения:
-электроснабжение потребителей в соответствии с выбранным уровнем надежности схемы внешнего электроснабжения;
-нормальных условий эксплуатации и ремонта электрооборудования, сетей, приборов энергосистемы и потребителей;
· установленных стандартом норм качества электроэнергии;
· разгрузки энергосистемы для сохранения устойчивости ее режима при возникновении временных аварийных дефицитов мощности.



1.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Система электроснабжения завода состоит из питающих, распределительных, трансформаторных и преобразовательных подстанций и связывающих их кабельных и воздушных сетей и токопроводов высокого и низкого напряжения.
Система электроснабжения строится таким образом, чтобы она была надежна, удобна и безопасна в обслуживании и обеспечивала необходимое качество энергии и бесперебойность электроснабжения в нормальном и послеаварийном режимах. В то же время система электроснабжения должна быть экономичной по затратам, ежегодным расходам, потерям энергии и расходу дефицитных материалов и оборудования. 
[bookmark: page8]Для правильного решения вопросов надежности электроснабжения необходимо четко определить режимы, возникающие во время аварии и в периоды, непосредственно следующие после аварии. Необходимо четко различать режимы: аварийный и послеаварийный. Под аварийным режимом подразумевается кратковременный переходный режим, вызванный нарушением нормального режима работы системы электроснабжения или ее отдельных звеньев и продолжающийся до отключения поврежденного звена или элемента. Продолжительность аварийного режима определяется в основном временем действия релейной защиты, автоматики и телеуправления. 
Под послеаварийным режимом следует понимать режим, возникающий после отключения упомянутых поврежденных элементов системы электроснабжения, т. е. после ликвидации аварийного режима. Он гораздо более длителен, чем аварийный режим, и продолжается впредь до восстановления нормальных условий работы, т.е. нормального режима. При послеаварийном режиме допустимо частичное ограничение подаваемой мощности; возможны кратковременные перерывы питания электроприемников третьей и частично второй категории на время вышеупомянутых переключений и пересоединений; а также позволены отступления от нормальных уровней, отклонений и колебаний напряжения и частоты в пределах допусков, регламентированных ГОСТ на нормы качества электрической энергии. 
Требования, предъявляемые к электроснабжению предприятий, зависят также от их величины и потребляемой ими мощности.
С этой точки зрения предприятия можно условно подразделить на крупные, средние и небольшие. К крупным относятся предприятия с установленной мощностью электроприемников порядка 75-100 МВт и более. К числу таких предприятий можно, например, отнести заводы черной и цветной металлургии, химии, искусственного волокна, тяжелого машиностроения и т. п. К средним предприятиям можно причислить большинство машиностроительных заводов, деревообделочных комбинатов, текстильных фабрик, где установленная мощность электроприемников не превышает 75—100 МВт, а нижний предел составляет около 5-7,5 МВт.
К небольшим предприятиям относится большинство предприятий легкой пищевой промышленности и другие мелкие предприятия, на которых установленная мощность электроприемников находится в пределах 2-5 МВт.
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