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Введение

Термодинамика это наука о превращениях различных видов энергии из одного вида в другой. 

Термодинамика основа на двух установленных законах (началах):

– первый  закон является законом преобразования и сохранения энергии примирительно к процессам изучаемых в термодинамике (невозможен процесс возникновения или исчезновения энергии).

– второй закон определяет направления течения реальных (неравновесных) процессов (не возможен процесс, имеющий единственным своим результатом превращения теплоты в работу).

Термодинамический метод исследования основан на законах (началах) термодинамики и представляет собой их логическое и математическое развитие.
Объект исследования в термодинамике называют термодинамической системой или термодинамическим телом.

Принято разделять термодинамику на физическую (или общую), химическую и техническую.  

Техническая термодинамика устанавливает закономерности взаимного преобразования теплоты и работы, для чего изучает свойства газов и паров (рабочих тел) и процессы изменения их состояния; устанавливает взаимосвязь между тепловыми, механическими и химическими процессами, протекающих в тепловых двигателях и холодильных установках. 

1 Параметры состояния тела

Преобразование теплоты в работу обычно производят следующим образом6 нагревают рабочее тело, оно расширяется и совершает  механическую работу. При нагревании изменяется состояние рабочего тела. Величины характеризующие тело в данном состоянии, называют параметрами состояния тела.  Это параметры такие, как: удельный объем, давление и температура.
1.1 Удельный объем и плотность

Удельный объем (v) тела представляет собой объем единицы его массы. В технической термодинамике за единицы массы принимают килограмм кг, за единицу объема кубический метр м3. следовательно, удельный объем равен объему в кубических метрах одного килограмма вещества.

Если V объем в м3, занимаемый телом массой в М кг то удельный объем, м3\кг:
                                                     v = V\М                                         (1.1)
Величина обратная удельному объему кг\м3:
                                               1\ v =ρ=М\V                                    (1.2)
Представляет собой массу единицы объема и носит название плотности. Таким образом, удельный объем измеряя ют в м3\кг, а плотность кг\м3. 
v×ρ=1

                                        V=М×v=М/ρ  м3                                     (1.3)

                                           М= V×ρ= V/v   кг                                (1.4)
1.2 Давление

Давление р измеряют силой, приходящейся на единицу поверхности. Так как за единицу силы принимают 1 ньютон, а за единицу поверхности квадратный метр, то давление измеряют в ньютонах квадратный метр (н\м2).

Манометры служат для измерения давления выше атмосферного. Их показания дают избыток давления измеряемой среды над атмосферным давлением манометрическое (рман), или избыточное (ризб), давление.

Абсолютное давление определяют: 
                                            рабс=рман+В                                                 (1.5)
где В – атмосферное или барометрическое давление.

Вакуумметры служат для измерения давления ниже атмосферного. По их показаниям судят, насколько давление рассматриваемой среды меньше атмосферного (вакуум, разрежение). Абсолютное давление определяют:
                                                 рабс= В+рвак                                      (1.6)
Измеряют в баррелях , н\м2, Па, атс. 

1.3 Температура

Температура. Ее измеряют либо по термодинамической температурной шкале, либо по международной практической температурной шкале.

Температуру выражают в °К или °С. В качестве единственной воспроизводимой опытным путем постоянной точки термодинамической температурной шкалы (реперной точки) взятая тройная точка воды, которой присвоены значения 273,16°К и 0,01°С. Тройная точка воды это температура, при которой все три фазы воды (твердая, жидкая и газообразная) находятся в равновесии. Нижним пределом шкалы является абсолютный нуль. Термодинамическую температуру шкалу называют также абсолютной шкалой. 

Температуру по международной практической температурной шкале, отсчитываемую от °0С, обозначают через t, а температуру по абсолютной шкале,  отсчитываемую от температуры абсолютного нуля, обозначают через Т и называют абсолютной температурой:
                                          Т= t+273,16                                             (1.7)

























































































































































