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6 Смешение газов 

При смешении химически невзаимодействующих газов, имеющих различные давления температур, определяют конечное состояние смеси. При этом различают два случая.

1) Смешение газов при V=соnst, когда суммарный объем, занимаемый газами до и после смешения, остается неизменным. Если газы до смешения занимают объемы V1, V2, V3 … Vn м3 при давлениях р1, р2, р3 … рn и температуре Т1, Т2, Т3 … Тn, а отношения теплоемкостей этих газов ср/сv равны k1, k2, k3 … kn, то параметры смеси определяются по формулам:
температура смеси
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давление смеси:

                                               
[image: image2.wmf]å

=

´

=

n

i

i

T

i

V

i

p

V

T

p

1

                                     (6.2)
объем смеси
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Для газов, у которых мольные теплоемкости равны, а следовательно, равны значения k, то формулы температуры и давления принимают вид:
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2) Смешение газовых потоков. Если массовые расходы смешивающихся потоков равны М1, М2, М3, … Мn кг/час, объемные расходы  V1, V2, V3 … Vn м3/час при давлениях р1, р2, р3 … рn и температуре Т1, Т2, Т3 … Тn, а отношения теплоемкостей этих газов равны k1, k2, k3 … kn, то температура смеси определяются по формулам:
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Объемный расход смеси в единицу времени при температуре Т и давлении р:
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Для газов, у которых значения k равны, температура смеси определяется формулой 64. если газовые потоки, помимо одинаковых значений k, имеют равные давления , то формулы 66, 67 принимают вид:

                                                  
[image: image8.wmf]å

å

=

=

=

n

i

i

T

i

V

n

i

i

V

Т

1

1

                                            (6.8)
                                               
[image: image9.wmf]å

=

=

n

i

i

T

i

V

Т

V

1

                                          (6.9)
Все уравнения, относящиеся к смешению газов, выведены при условии отсутствия теплообмена с окружающей средой.
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