УТИЛИЗАЦИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ И ИХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

[bookmark: _GoBack]Утилизация литиевых аккумуляторов.
Утилизация литиевых аккумуляторов небезопасна. Методы по переработке
химических компонентов разнятся, ни один из них нельзя до конца назвать
экологически чистым. При производстве аккумуляторов на основе лития,
используются инертные материалы: углерод, фосфат железа и др. В состав также
входят вещества, поддающиеся переработке на 90%. Утилизация литиевых
аккумуляторов начинается с извлечения из корпуса сердцевины, затем удаляется
электролит, содержащий соли лития, электродные пластины очищаются от
накопителя, состоящего из катода и анода. Металлы, алюминий и медь,
утилизируются. Корпус из полистирола перерабатывают в добавку для дорожных
покрытий. Утилизация литиевых аккумуляторов в компаниях, использующих
высокие технологии в переработке вторсырья, равна почти 98%.
Утилизация электроники.
В наш век стремительного развития радиоэлектроники, приборы и
составляющие их радиоэлементы устаревают всё быстрее и быстрее. Если раньше,
к примеру, телевизор мог эксплуатироваться 15-20 лет, до полной утраты
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потребительских свойств, то сейчас его могут посчитать устаревшим уже после
нескольких лет, так как в нем нет функционала более поздних моделей или он не
отображает «необходимые» миллионы-миллионов цветов. На первом этапе
утилизации плата разбирается на отдельные элементы, которые сортируются. Все
добытые металлические детали затем можно отправить в переплавку. Части,
которые невозможно разобрать, дробятся в специальном устройстве, а крошка
поступает на движущуюся ленту, с которой пластмассовая пыль засасывается в
воздухоотвод, а более тяжелая металлическая крошка остается в осадке. Затем
проводят сложные технические операции над этой крошкой, которые позволят
отобрать отдельные металлы, в том числе драгоценные.
Утилизация дюралюминиевой/алюминиевой рамы.
Лом алюминия соответственно обладает теми же свойствами, что и
первоначальный материал. При взаимодействии с воздухом на чистом металле
образуется плотная пленка оксида алюминия, которая защищает его от коррозии.
Лом алюминия распространен, так как у материала сразу три направления
применения:
* производство глубокой штамповки, прокатка до тонкой толщины (фольга,
обертки для конфет, всевозможные этикетки и наклейки);
* выпуск продукции для электротехнических целей как проводника (провода,
детали различной конфигурации, листы, напыление);
* производство пищевой тары (банки, контейнеры, гибкие пакеты, оберточные
материалы).
Алюминий относится к легким металлам и ценится за устойчивость к
органическим кислотам. Большинство отходов для вторичной переработки
образуется в производстве, электротехнике и в быту. Алюминиевый лом в больших
количествах получают из сборочных автомобильных цехов.
Отходами алюминия также могут быть лопасти винтов, рамы коптеров,
корпуса лодок и др. Уже более ста лет применяют твердый алюминий или
дюралюминий, получаемый закалкой и старением, который на сегодняшний день
приобрел широкое использование как конструкционный материал с высокой
прочностью и сравнительно маленькой плотностью. Из него изготавливают детали
путем ковки и штамповки. Лом алюминия встречается среди деталей, для которых
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требуется хорошая пластичность в горячем состоянии. Поэтому стружка такого
металла хорошо штампуется и брикетируется. В автомобилестроении применяют
сплавы АК 6, АК 8, близкие по составу к дюралюминию. Лом дюралюминия
большими объемами сдается в виде обрезков листов, высечки, кусков профиля и
труб.
Лом силумина (сплав алюминия с кремнием) – это корпуса мясорубок,
столовые приборы, емкости для пищевых продуктов и другие бытовые
приспособления. Техника литья достигла больших высот, позволяя получать
детали очень сложной конфигурации, высокой точности и больших размеров.
Производят из литых сплавов детали для автомобилестроения, авиастроения.
Отходы жаропрочных алюминиевых сплавов с достаточно сложным
химическим составом и специальными присадками в виде железа и никеля
извлекают из авиационных моторов, поршней и головок цилиндра. Чем сложнее
состав сплава, тем медленнее снижается прочность его при эксплуатации в
высокой температуре. Однако такой сплав также будет являться видом этого
металла, поэтому отходы его можно назвать алюминиевыми. Жаропрочный
материал марок АК2, АК4 способен работать при температуре 200 – 350 градусов и
лом этого отработанного алюминия дороже, чем простой. Следует иметь в виду,
что чистого алюминия в таких отходах не более 60%, все остальное – примеси.
Отходы в виде шлака имеют в своем составе даже менее 50% алюминия и склонны
к сильному выгоранию при переплавке.
