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Лекция 5
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИСТА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Стороны листа карты являются отрезками меридианов и параллелей и образуют внутреннюю рамку этого листа, имеющую форму трапеции. В каждом углу рамки указывается его широта и долгота. Рядом с внутренней расположена минутная рамка карты, деления которой соответствуют одной минуте широты и долготы. На некоторых картах деления образуют интервалы в 10(. 

Между внутренней и минутной рамками выписываются ординаты вертикальных и абсциссы горизонтальных линий координатной (километровой) сетки. Расстояние между соседними линиями одного направления равно целому числу километров. Надпись 11704,05 означает, что ордината данной километровой линии равна 704 км, цифра 11 является номером зоны системы координат Гаусса-Крюгера, в которой находится данный лист. Значения ординат превышают 500 км, следовательно, лист расположен к востоку от осевого меридиана.


Вдоль западной и восточной сторон внутренней рамки выписываются абсциссы горизонтальных линий километровой сетки (например, 5601).


Оцифровкой километровых линий пользуются для приближенного определения положения точек, заданных на карте. Для этого указывают две последние цифры значений координат километровых линий (сокращенные координаты) юго-западного угла квадрата, в котором находится определяемая точка. При этом вначале указывается сокращенная абсцисса (вместо 5601 указывают 01), а затем сокращенная ордината (вместо 704 указывают 04).


В тех случаях, когда лист карты расположен на границе двух зон, на его внешней рамке обозначают выходы километровых линий соседней зоны.


В разрывах всех четырех сторон минутной и примыкающей к ней внешней рамки карты указывается номенклатура четырех смежных листов того же масштаба. Номенклатура данного листа подписывается более крупным шрифтом над северной стороной внешней рамки. Под серединой южной стороны рамки указывается числовой масштаб и вычерчивается соответствующий ему линейный масштаб карты. Ниже приводится принятая высота сечения рельефа.


В пояснительной надписи под юго-западным углом рамки содержатся данные о склонении магнитной стрелки, сближении меридианов. В дополнение к этому взаимное расположение истинного, осевого и магнитного меридианов представляется на специальном графике слева от масштаба. 


Под юго-восточным углом рамки строится график заложений, указывается год съемки, год выпуска карты.

НОМЕНКЛАТУРА КАРТ И ПЛАНОВ 

Для удобства издания и практического пользования топографическую карту большой территории делят на листы. Каждый лист ограничен меридианами и параллелями, длина дуг которых зависит от масштаба карты. Разделение многолистной карты на листы по определенной системе называется разграфкой, система обозначения листов многолистной карты называется номенклатурой. 

В основу номенклатуры положена международная разграфка листов карты масштаба 1: 1 000 000. Листы карты этого масштаба ограничены меридианами и параллелями по широте 4°, по долготе 6°. Каждый лист занимает только ему принадлежащее место.

Ряды обозначают заглавными буквами латинского алфавита: А – от экватора, а колонны – арабскими цифрами с нумерацией с запада на восток, считая первой колонну с западным меридианом 180° от Гринвича.

Номенклатура листа карты масштаба 1: 1 000 000 состоит из буквы ряда и номера колонны, например N-37 (лист карты, на котором находится Москва).

Каждый лист карты масштаба 1: 1 000 000 делят на 4 листа карты масштаба    1: 500 000, нумеруемых прописными буквами А, Б, В, Г русского алфавита; на 36 листов карты масштаба 1: 200 000 с нумерацией римскими цифрами I, II … XXXVI; на 144 листа карты масштаба 1: 100 000 с нумерацией 1, 2 … 144.

Номенклатуры листов карт этих масштабов получают путем приписки справа к номенклатуре соответствующего листа карты масштаба 1: 1 000 000 номенклатуры данного листа.

Таблица 1
Номенклатура карт и планов

	
	Масштаб
	Номенклатура
	Размер
	Число делений

	
	
	
	по широте
	по долготе
	

	КАРТЫ
	1: 1 000 000
	N-37
	4°
	6°
	

	
	1: 500 000
	N-37-Г
	2°
	3°
	4

	
	1: 300 000
	IX-N-37
	1° 20´
	2° 
	9

	
	1: 200 000
	N-37-XXXVI
	0° 40´
	1° 
	36

	
	1: 100 000
	N-37-144
	0° 20´
	0° 30´
	144

	
	1: 50 000
	N-37-144-Г
	0° 10´
	0° 15´
	4

	
	1: 25 000
	N-37-144-Г-г
	0° 05´
	0° 07´ 30´´
	4

	
	1: 10 000
	N-37-144-Г-г-4
	0° 02´ 30´´
	0° 03´ 45´´
	4

	ПЛАНЫ
	1: 5000
	N-37-144 (256)
	0° 01´ 15´´
	0° 01´ 52,5´´
	256

	
	1: 2000
	N-37-144 (256-и)
	0° 00´ 25´´
	0° 00´ 37,5´´
	9

	
	1: 2000
	256-Г
	-
	-
	4

	
	1: 1000
	256-Г-IV
	-
	-
	4

	
	1: 500
	256-Г-16
	-
	-
	16


Одному листу карты масштаба 1: 100 000 соответствуют 4 листа карты масштаба 1: 50 000, обозначаемые буквами А, Б, В, Г. Одному листу карты масштаба 1: 50 000 соответствуют 4 листа карты масштаба 1: 25 000, обозначаемые буквами а, б, в, г. Одному листу карты масштаба 1: 25 000 соответствуют 4 листа карты масштаба 1: 10 000, обозначаемые цифрами 1, 2, 3, 4. 

Разграфка листов крупномасштабных планов производится двумя способами. Для съемки и составления планов на площади свыше 20 км2 за основу разграфки принимают лист карты масштаба 1: 100 000, который делят на 256 частей для масштаба 1: 5000, а каждый лист масштаба 1: 5000 – на 9 частей для планов масштаба 1: 2000.

Для планов участка площадью менее 20 км2 используют прямоугольную разграфку с рамками листа для масштаба 1: 5000 – 40 ( 40 см, а для масштабов         1: 2000 … 1: 500 -  50 ( 50 см. За основу прямоугольной разграфки принимают лист масштаба 1: 5000, обозначаемый арабскими цифрами. Листу плана в масштабе        1: 5000 соответствуют 4 листа в масштабе 1: 2000, обозначаемые буквами А, Б, В, Г. Листу плана в масштабе 1: 2 000 соответствуют 4 листа в масштабе 1: 1000, обозначаемые римскими цифрами I, II, III, IV, и 16 листов в масштабе 1: 500, обозначаемые арабскими цифрами 1, 2…16.







