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Лекция 6 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ. 

АЗИМУТЫ, РУМБЫ, ДИРЕКЦИОННЫЕ УГЛЫ 

И ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ НИМИ

При выполнении геодезических работ на местности, работ с картой или чертежом необходимо определить положение линии (ориентировать линию) относительно сторон света или какого-нибудь направления, принимаемого за исходное.

Ориентирование заключается в том, что определяют угол между исходным направлением и направлением данной линии. За исходное направление для ориентирования принимают истинный (географический), магнитный меридианы или ось абсцисс прямоугольной системы координат плана. В качестве углов, определяющих направление линии, служат истинный и магнитный азимуты, дирекционный угол и румбы.

Азимут – это угол между северным направлением меридиана и направлением данной линии, измеряемый по направлению часовой стрелки. Изменяется от 0° до 360°. Истинный азимут измеряется относительно истинного меридиана.


Меридианы разных точек не параллельны между собой, т.к. они сходятся в точках полюсов. Отсюда азимут линии в разных её точках имеет разное значение.

Сближение меридианов (γ) – угол между направлениями двух меридианов.

Различают прямой и обратный азимуты линий.
Зависимость между прямым и обратным азимутами линии МN выражается формулой:
                                               АNM = АMN + 180° + γ .                                         (1)

Истинные азимуты линий местности определяются путем астрономических наблюдений.        

Иногда для ориентирования линии местности пользуются румбами.

Румб – острый угол между ближайшим (северным или южным) направлением осевого меридиана (оси абсцисс) и направлением данной линии. Изменяется от 0°  до 90°.

Румбы обозначают буквой r с индексами, указывающими четверть, в которой находится румб. Названия четвертей составлены из соответствующих обозначений сторон света.

В прямоугольной системе координат ориентирование линии производят относительно оси абсцисс. 

Дирекционный угол (α) – угол, отсчитываемый по направлению хода часовой стрелки от северного направления осевого меридиана (оси абсцисс) до направления данной линии. Изменяется от 0° до 360°. Дирекционный угол какого-либо направления непосредственно на местности не измеряют, его значение можно вычислить, если для данного направления определен истинный азимут. Зависимость между дирекционным углом и истинным азимутом выражается формулой:
         α = А – γ.                                                         (2)

Различают прямой и обратный дирекционные углы.

Например, если α – прямой дирекционный угол линии МN, α1 – обратный дирекционный угол линии МN, то α1 = α + 180°.

Между дирекционными углами и румбами существует зависимость, представленная в таблице 1.
Таблица 1

Зависимость между дирекционными углами и румбами
	Четверть
	Дирекционный угол
	Румб

	I (СВ)
	0° - 90°
	α

	II (ЮВ)
	90° - 180°
	180° - α

	III (ЮЗ)
	180° - 270°
	α - 180°

	IV (СЗ)
	270° - 360°
	360° - α


Магнитный меридиан – меридиан, проходящий через магнитные полюса. Совпадает с направлением свободно подвешенной магнитной стрелки.

Магнитный азимут (АМ) – угол, отсчитываемый по направлению хода часовой стрелки, между северным направлением магнитного меридиана и направлением данной линии. Изменяется от 0° до 360°.

Так как магнитный полюс не совпадает с географическим, направление магнитного меридиана в данной точке не совпадает с направлением истинного меридиана. 

Склонение магнитной стрелки (магнитное склонение) (δ) – горизонтальный угол между направлениями истинного и магнитного меридианов. В зависимости от того, в какую сторону уклоняется северный конец стрелки от направления истинного меридиана, различают западное и восточное склонение. Перед значением восточного склонения ставят знак плюс, западного – минус. Зависимость между истинным и магнитным азимутами выражается формулой:
                                                 А = АМ + δ.                                                    (3)

При использовании этой формулы учитывают знак склонения.

Если известно склонение δ магнитной стрелки и сближение меридианов γ, по измеренному магнитному азимуту АМ линии МN можно вычислить дирекционный угол α этой линии по формуле:
                                               α  = АМ + (δ – γ),                                               (4)   

где γ – δ – поправка на склонение стрелки и сближение меридианов (учитывают при ориентировании топографической карты).  


В различных точках Земли магнитная стрелка имеет различное склонение. На территории России оно колеблется  в пределах от 0º ± 15º. Склонение магнитной стрелки не остается постоянным и в данной точке Земли (различают вековые, годовые и суточные изменения склонений). Больше всего изменяются суточные склонения, колебания которых достигают 15´. Следовательно, магнитная стрелка указывает положение магнитного меридиана приближенно и ориентировать линии местности по магнитным азимутам можно тогда, когда не требуется высокой точности.     







