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ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. СТАДИЙНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕДР КАЗАХСТАНА И ЗА РУБЕЖОМ. ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Освоение месторождений полезных ископаемых основывается на результатах геологического изучения недр. Открытие промышленно ценного месторождения требует немалых усилий. Прежде всего необходимо провести общее изучение геологического строения той или  иной области и определить вероятность нахождения в недрах тех или иных полезных ископаемых, выделить перспективные участки недр и провести их опоискование с применением современных методов (геофизических, геохимических, дистанционных и др.) обнаружения и оценки качества и количества полезного ископаемого. В процессе геолого-экономической  оценки большая часть таких проявлений будет отбракована и лишь единичные из них будут признаны имеющими промышленное значение. 
Этапность и стадийность проведения геологоразведочных работ
Для предотвращения излишних затрат в изучение малоперспективных объектов геологоразведочный процесс принято разделять на последовательные этапы и стадии, оценивая целесообразность проведения работ каждой последующей стадии на основании анализа предыдущей.
Рекомендуется следующая стадийность геологических исследований, разработанная ООН для использования развивающимися странами.
Близкие схемы применяются в других странах и сопоставимая со схемой стадийности принятой в России.
Региональное геологическое изучение недр производится с целью получения комплексной геологической информации, составляющей фундаментальную основу системного геологического изучения территории страны и прогнозирования полезных ископаемых в недрах.
Основным информационным документом, составляемым по результатам регионального геологического изучения является геологическая (или специализированная) карта масштабов 1:1000000 ( 1: 500000), 1: 200000 ( 1:100000) и 1: 50000 (1:25000). Карты масштабов от 1: 1000000 до 1: 200000 относятся к государственным. Они составляются за счет бюджетных ассигнований полностью в принятой номенклатуре топографических планшетов.
Работы м-ба 1:50000 (1:25000) проводятся с целью выявления локальных площадей и структур, перспективных для обнаружения месторождений полезных ископаемых, или в природоохранных целях.
При геологосъемочных работах этого масштаба изучаются участки распространения прямых или косвенных признаков месторождений полезных ископаемых, устанавливается геологическая  природа геохимических аномалий, выделяются и  уточняются границы перспективных геологических зон, площадей, участков и т.п. Эти работы могут выполняться как за  счет госбюджета, так и по заказам недропользователей.
Поиски месторождений полезных ископаемых  проводятся с целью выявления прямых признаков (проявлений) полезных ископаемых. Поиски могут выполнятся в масштабах от 1:200000 до 1: 10000 в зависимости от вида полезного ископаемого, его типа месторождений, размера перспективных площадей и т.п. 
Границами площадей поисковых работ, как правило, являются границы выделенных при региональном геологическом изучении перспективных зан (участков), независимо от их положения на топографических планшетах.
Рациональный комплекс методов формируется на основе имеющегося опыта с учетом геологического строения районов, вероятных признаков полезного ископаемого и ландшафтно-географических условий территории.
По результатам поисков дается общая оценка перспектив изученной площади в отношении возможных масштабов развития полезных ископаемых (оценка прознозных ресурсов).
Как правило, поисковые работы выполняются за счет средств инвесторов, заинтересованных в выявлении новых месторождений конкретного виды сырья в данном районе на условиях риска.
Оценка месторождений (ранее предварительная разведка), проводится с целью определения возможности в качестве источников минерального сырья.
При проведении оценочных работ, прежде всего методами геологической съемки в крупном масштабе (1:25000 – 1:1000), осуществляется оконтуривание месторождения в плане. Как правило, такая съемка опирается на детальное вскрытие полезного ископаемого в коренном залегании горными выработками (канавы, шурфы) и скважинами. 
Протяженность тел полезного ископаемого на глубину оценивается преимущественно скважинами до горизонтов, экономически целесообразных для отработки. При оценке месторождений сложного строения в условиях расчлененного рельефа для вскрытия месторождений на глубине могут использоваться штольни.
Все вскрытые выходы полезного ископаемого подвергаются опробованию с анализом на все основные и попутные компоненты. По лабораторным испытаниям предварительно оцениваются условия переработки сырья и получения товарной продукции. Выполняется изучение горнотехнических, гидрогеологических и инженерно-геологических условий отработки месторождений в объеме, достаточном для обоснования способа отработки и вскрытия, оценки водопритоков в горные выработки, определения источника водоснабжения предприятий и др.
Собираются и систематизируются сведения по оценке экологических условий отработки и ее влиянию на природную среду.
В результате работ оцениваются запасы полезного ископаемого  в недрах и представляется исходная информация для технико экономических расчетов по определению целесообразности и очередности промышленного освоения месторождения.
По результатам оценочных работ и соответствующих технико-экономических расчетов принимается решение о переходе к разведке месторождения с последующим его воволечением в эксплуатацию.
Разведка месторождения проводится с целью получения исходных данных для составления технического проекта освоения месторождения в целом или его участка, выделяемого под осовение первой очереди. Объект исследования закрепляется за пользователем в виде геологического отвода. Разведка может проводиться также в процессе освоения месторождения с целью расширения сырьевой базы действующего предприятия.
При разведочных работах завершается изучение геологического строения местрождения с поверхности и осуществляется детальное изучение формы, размеров и условий залегания тел полезного ископаемого на глубине. Оцениваются также общие масштабы запасов месторождения. Кроме того, собирается геологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая и технологическая информация, необходимая для выполнения технико-экономических расчетов по проетированию.
По результатам разведки составляется отчет с подсчетом запасов, подлежащий государственной экспертизе.
Эксплуатационная разведка проводится в течение всего времени эксплуатации местрождения и представляет собой комплекс геологического обслуживания  добычных работ для целей перспективного и текущего планирования и управления процессом добычи, а также контроля за полнотой использования недр.
В процессе эксплуатационной разведки ведется учет движения погашаемых и приращиваемых запасов, потерь и разубоживания сырья при добыче. Материалы по движению запасов, добыче, потерям и обеспеченности  запасами передаются в установленном порядке в соответствующие отделы компетентных органов.
