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Помещения по способу их связи между собой могут быть непроходными (изолированными) и проходными (неизолированными). Непроходные помещения сообщаются между собой с помощью третьего типа помещений, обычно одного из коммуникационных (коридора, лестничной клетки и др.).
Известные возможные сочетания пространств внутри здания сводятся к следующим основным схемам: коридорная, анфиладная, зальная, павильонная и смешанная (комбинированная) (рис. 9).
Коридорная схема складывается из сравнительно небольших ячеек, вмещающих части единого процесса и связанных общей линейной коммуникацией – коридором. Ячейки могут располагаться с одной или с двух сторон связывающего их коммуникационного коридора. При одностороннем расположении помещений коридор имеет хорошую освещенность естественным светом, которая в некоторых случаях необходима, например, в школах, где коридор одновременно служит в качестве рекреационного помещения. Недостатком одностороннего расположения помещений является увеличение подсобной площади в здании и периметра наружных стен, что ухудшает экономическую характеристику объемно-планировочного решения.
Анфиладная схема представляет собой ряд помещений, расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом. Такая схема используется при единстве функционального процесса, требующего лишь незначительной степени подразделения его частей, раскрывающихся одна в

Рис. 9. Схемы планировки зданий
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а) коридорная с одностороннем расположением помещений; б) то же, с двухсторонним расположением;
в) анфиладная; г) зальная; д) павильонная;
е) анфиладно-кольцевая; ж) коридорно-кольцевая; з) бескоридорная

другую. Эта схема, хотя и очень экономична, так как подсобная площадь в здании сокращается до минимума, имеет ограниченное применение из-за неудобств проходных помещений. Анфиладная схема применяется в зданиях музеев, выставок, некоторых типов магазинов и предприятий службы быта (салонный тип).
Зальная схема основана на создании единого пространства для функций, требующих больших нерасчлененных площадей, вмещающих массы посетителей. Зальная схема характерна для зрелищных, спортивных зданий, крытых рынков и т. п.
Павильонная схема построена на распределении помещений или их групп в отдельных объемах-павильонах, связанных между собой единым композиционным решением (генеральным планом), например, павильонный рынок, состоящий из павильонов «овощи-фрукты», «мясо», «молоко»; дома отдыха с павильонами спальных корпусов и т.п.
Многие здания имеют смешанную схему планировки, поскольку в здании объединяются помещения для различных функциональных процессов (главных и подсобных). В таких случаях создаются комбинированные схемы путем сочетания и совместного использования перечисленных выше схем (анфиладно-кольцевая, коридорно-кольцевая, бескоридорная).
Зальная схема обычно дополняется группами второстепенных помещений, имеющих коридорную или анфиладную схемы. Таковы, например, клубы, библиотеки, Дворцы культуры, в которых смешанная схема вызывается сложностью функциональных процессов.
Перечисленные выше схемы группировки пространств внутри зданий являются основой при формировании различных композиционных схем зданий и комплексов: компактной, протяженной и расчлененной.
Компактная композиционная схема включает зальную и комбинированную схемы группировки помещений.
Протяженная (линейная) схема композиции основана на коридорной и анфиладной группировке помещений.



Расчлененная композиционная схема формируется по принципу павильонной системы.
Как правило, требованиям удобства отвечает наиболее компактное размещение помещений с кратчайшими путями движения людей и средств транспорта, без взаимных их пересечений и встречного движения. Чем короче пути движения и, следовательно, меньше по площади коммуникационные помещения, тем меньше объем здания и ниже его стоимость.
Помещения, связанные функциональным или технологическим процессом, должны располагаться возможно ближе друг к другу. Это условие особенно важно для производственных предприятий, где протяженность путей движения предметов производства влияет не только на объем здания, но и на стоимость продукции. Не менее важно для производственных и общественных зданий отсутствие пересечений людских потоков, а пересечение людских потоков с грузовыми вообще недопустимо как по технологическим условиям, так и по условиям безопасности.
Для правильного расположения помещений в здании целесообразно предварительно составить функциональную или технологическую схему. Она представляет собой условное графическое изображение группировки помещений и связей между ними.
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