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Было бы неплохо, если бы необходимые сооружения были самовозводящимися и возникали сами собой там, где надо. Современные экспериментальные работы показывают, что в такой постановке вопроса нет ничего фантастического. Самооткрывающиеся антенны в космосе уже не новы. Зеркало антенны диаметром 10 м складывается в пакет диаметром 1 м. Ведутся работы над антеннами диаметром 100 м. Рассматривается возможность создания самовозводящихся стержневых структур, работающих по принципу цепочной карусели. Пока она не крутится, цепи с сиденьями висят вертикально, но стоит раскрутить карусель, и они всё дальше отходят от центра. Подобная конструкция также может быть применима для раскрытия антенны.
Есть предложение, основанное на известном физическом эффекте, когда одноимённые электрические заряды отталкиваются, а разноимённые щитами. Всё это занимает около 3-х часов, но требует участия квалифицированных рабочих.
Выбор той или иной конструктивной системы при проектировании здания зависит от многих обстоятельств, но, прежде всего, от функционального назначения здания, которое определяет пролеты между вертикальными опорами, высоту и степень капитальности здания. При малых пролетах (до 12 м) обычно применяются панельные или стоечно-балочные системы (жилые дома, небольшие общественные и промышленные здания); при значительных пролетах (от 18 до 60 м и более) – стоечно-балочные системы, криволинейные, висячие и складчатые пространственные системы различного вида из железобетона или металла.
Большое влияние на выбор конструктивной системы оказывают архитектурно-художественные требования. Если здание имеет особое архитектурное значение в окружающей застройке или уникально по своему характеру, могут быть применены такие конструктивные системы, которые в наибольшей степени будут способствовать успешному решению поставленно
архитектурной задачи. Например, выставочный павильон на международной выставке,	как правило, проектируется с применением оригинального конструктивного решения, так как сам павильон является как бы экспонатом, характеризующим уровень архитектуры и строительной техники.
Наконец, выбор конструктивной системы зависит от материала конструкции. Принимается тот материал, который отвечает установленным требованиям прочности, устойчивости, долговечности и пожарной безопасности. Так, при значительных пролетах и больших динамических нагрузках предпочтительнее конструкции из стали. К таким конструкциям относятся пролеты мостов, подкрановые балки под тяжелые краны, покрытия ангаров и т. п. В помещениях с высокой влажностью воздуха или повышенной пожарной опасностью исключается применение деревянных конструкций.
Основной материал для современных несущих конструкций – железобетон, позволяющий значительно сократить использование в строительстве дорогостоящего металла.
С развитием химической индустрии в строительстве все шире и шире будут внедряться конструкции из синтетических материалов.
Решающим фактором, определяющим выбор той или иной конструктивной системы, являются экономические показатели, которые получают на основе приближенной оценки в денежном выражении возможных вариантов решения.
Требования экономичности предъявляются не только к конструктивному решению здания, но и к каждому конструктивному элементу в отдельности.
Важное условие экономичности – наименьший вес (масса) конструктивных элементов, характеризующий уровень расхода строительных материалов и транспортных расходов, которые прямо пропорциональны весу конструкций.
