9.2. [bookmark: _TOC_250000]Размещение и структура промышленных районов и зон города

Одним из основных условий создания правильной структуры города, возможности регулирования его роста является рациональное размещение промышленных районов.
При расположении промышленных районов должны быть учтены:
· условия для рациональной организации производственных процессов;
· соблюдение	санитарно - гигиенических	требований	(размещение промышленных предприятий с учётом преобладающего направления ветра, по направлению течения реки);
· удобство связей с жилыми районами (минимальные затраты времени на передвижение работающих на предприятиях).
Особое значение придаётся экологической защите среды. Между селитебной территорией и предприятиями, имеющими источники вредных выбросов, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Санитарно-защитные зоны отделяют территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Их назначение – рассеивать и задерживать газ, копоть, пыль, устранять неприятные запахи и шум от производственных процессов. Расстояние от источника выбросов до селитебной территории (санитарный разрыв) принимается с таким расчётом, чтобы за счёт естественного рассеивания вредных веществ в атмосфере их концентрация у границ селитебной территории оказалась бы в норме, т.е. ниже предельно допустимой концентрации (ПДК). Согласно санитарно-эпидемиологическим нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 все промышленные предприятия делятся на пять классов: I – ширина санитарно-защитной зоны 1000 м; II – 500 м; III – 300 м; IV
· 100 м; V – 50 м. Так, по натурным измерениям, хорошо озеленённая санитарно-защитная зона шириной 500 м вокруг крупного предприятия снижает концентрацию пыли в воздухе в 4 раза. Предприятия, требующие



создания санитарно-защитных зон размером более 3000 м, следует размещать за пределами городов.
По совокупности градостроительных классификационных признаков (территория, численность трудящихся, санитарная классификация и грузооборот) городские промышленные районы подразделяются на три категории с различными условиями размещения:
I – в отдалении от селитебной территории. В этих районах должны размещаться предприятия I и II классов санитарной классификации производств, выделяющие большое количество производственных вредностей, а также взрывоопасные, пожароопасные, радиоактивные производства. В эту категорию попадают крупные промышленные комплексы металлургии, нефтепереработки, химии, мощные угольные разрезы, атомные электростанции. Расстояние от селитебных районов устанавливается в зависимости от мощности предприятий, уровня технологии и степени очистки и улавливания вредных отходов;
II – на границе с селитебной зоной. В этих районах должны размещаться предприятия III, IV, V классов по санитарной классификации производств, а также предприятия, не выделяющие производственных вредностей, но требующие железнодорожных подъездных путей или имеющие большой грузооборот автомобильного транспорта В эту категорию попадают крупные промышленные комплексы машиностроения, металлоконструкций, строительной индустрии, текстильная и др;
III – в пределах селитебной территории. Эти районы предназначаются для размещения предприятий, не выделяющих производственных вредностей, а также предприятий IV и V классов по санитарной классификации с непожароопасными и невзрывоопасными производствами, не создающих шума сверх нормативного, не требующих железнодорожных подъездных путей. В эту категорию попадают предприятия точной механики, приборостроения и пищевой промышленности, многие НИИ, КБ и проектные институты.
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