9.2. Инженерное оборудование и подземные сети города

При составлении схемы территориального планирования муниципального поселения или городского округа важным элементом является правильный выбор источников снабжения его водой, теплом, газом, электроэнергией, который должен соответствовать конкретным природным и планировочным условиям и быть обоснован расчетами и технико-экономическим анализом. Для эксплуатации этих источников строят специальные сооружения: водозаборные станции с системой насосных и очистных сооружений, теплоэлектростанции (ТЭЦ), газгольдерные и газораспределительные станции (ГРС). Эти сооружения требуют санитарно-защитных зон, занимают большие территории и размещаются вне пределов города, а ТЭЦ – вне пределов селитебной территории.
[bookmark: _GoBack]Современное благоустройство города требует также устройства развитой канализации для удаления с городской территории сточных вод: хозяйственно- бытовых, производственных, ливневых. Все загрязненные сточные воды перед сбросом в водоем подвергаются очистке. Для этого устраивают систему очистных сооружений: поля орошения и фильтрации, биологчиеские пруды,
канализационные очистные станции и т.д.
Кроме того, в схеме территориального планирования населённого пункта должны быть предусмотрены методы удаления и обезвреживания твердых отбросов: усовершенствованные свалки-полигоны, склады компоста, а для крупных и крупнейших городов – мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. Эти устройства размещают за пределами города вместе с их санитарно-защитными зонами.
Для того чтобы соединить все сооружения источников воды, тепла, газа, электроэнергии с потребителями и отвести от потребителя сточные воды и другие выбросы в приемники, в городе прокладывают подземные инженерные сети. К инженерным подземным сетям относятся: трубопроводы водоснабжения (хозяйственно-питьевого, промышленного, поливочного), канализации (хозяйственно-бытовой, промышленной, ливневой – самотечной и напорной), тепло- и газоснабжения (низкого, среднего и высокого давления); кабели электроснабжения (высокого и низкого напряжения), связи (телефонные, радиотрансляционные, телеграфные, сигнальные), коллекторы общие для размещения трубопроводов и кабелей различного назначения и специализированные.
При строительстве новых и реконструкции существующих городов подземные инженерные сети проектируют комплексно. Городские инженерные сети трассируются главным образом по улицам, располагаясь прямолинейно, по возможности параллельно красным линиям.
Необходимо помнить, что как крупный город, так и небольшой населённый пункт – это сложный организм, предназначенный для обеспечения жизнедеятельности людей, удовлетворения их многообразных потребностей. И совершенно очевидно, что здания и сооружения нельзя рассматривать в отрыве от их окружения.
