Совместный приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
от 20 июля 2001 года № 226-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 176
Об утверждении Правил по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2007 г.)
 
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года № 156-ХIII «О транспорте в Республики Казахстан» и в целях реализации пункта 5, 4, 7 Плана мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года № 367 ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые Правила по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники.
Пункт 2 изложен в редакции приказа Министерства транспорта и коммуникаций РК от 24.10.01 г. № 310-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 23.11.01 г. № 285 (см. стар. ред.)
2. В целях установления общих требований при эксплуатации автотранспортной и специальной техники на территории Республики Казахстан, определить, что прилагаемые Правила могут использоваться всеми физическими и юридическими лицами Республики Казахстан независимо от форм собственности.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций РК от 24.10.01 г. № 310-I и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 23.11.01 г. № 285 (см. стар. ред.)
3. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
 
	И.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
	 
К. Масимов

	Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Министр энергетики и Минеральных ресурсов Республики Казахстан
	 
В. Школьник


 
Утверждены совместным приказом
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
от 20 июля 2001 года № 226-I
и Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан
от 16 июля 2001 года № 176
 
Правила
по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов
для автотранспортной и специальной техники
 
Настоящие правила по нормированию расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте разработаны для определения потребности хозяйствующих субъектов в автомобильном топливе и смазочных материалах, усиления режима экономии и контроля за рациональным использованием топлива, а также производства анализа и ведения его учета.
 
РАЗДЕЛ 1. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Нормируемые значения расхода топлива (QН) рассчитываются на основании общепринятых республиканских:
1) базовых норм расхода топлива НБ, которые представляют собой нормы на пробег (единицу времени или работы) и определяются для каждой конкретной модели автотранспортного средства или специальной техники;
2) норм расхода топлива на транспортную работу НТР, которые представляют собой дополнительный расход топлива на перевозку груза, в том числе в виде дополнительной массы (НДМ), например, массы прицепа, полуприцепа или дополнительного оборудования;
3) норм расхода топлива на работу различного дополнительного или специального оборудования НДО, которые представляют собой расход топлива на работу оборудования, приводимого в действие (работающего) за счет энергии этого топлива;
4) норм расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы НСР, которые представляют собой дополнительный расход топлива автотранспортными средствами, выполняющими специальную работу в процессе движения;
5) индивидуальных поправочных коэффициентов (Ki), с помощью которых корректируется расход топлива в зависимости от условий эксплуатации автотранспортной и специальной техники.
2. Нормируемое значение расхода топлива QН, определяется:
в литрах для жидких топлив;
в кубических метрах для газового топлив.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287 (см. стар. ред.)
3. Базовые нормы расхода топлива НБ устанавливаются в литрах или в кубических метрах на сто километров пробега (единицу времени, работы) и имеют статус либо временных[i], либо постоянных.
Для новых моделей и модификаций автотранспортной и специальной техники вводятся в действие временные нормы расхода топлива со сроком действия не более двух лет. Такие нормы разрабатываются и апробируются в установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан порядке и представляют собой норматив, складывающийся при вычитании 3% от базовой нормы, указанной в настоящих Правилах.
В течение указанного срока временные нормы расхода топлива при необходимости корректируются, а по истечении двух лет переводятся в разряд постоянно действующих.
4. Для моделей и модификаций автомобилей, не имеющих установленных базовых норм расхода топлива и отличающихся от базовых моделей только снаряженной массой, НБ устанавливается путем корректировки соответствующих норм согласно п. 5 настоящих Правил.
5. Нормы расхода топлива на транспортную работу НТР или дополнительную массу НДМ являются едиными на всей территории Республики Казахстан и составляют:
1.     для бензина - 2,0 л/100ткм;
2.     для дизельного топлива - 1,3 л/100ткм;
3.     для сжиженного нефтяного газа - 2,5 л/100ткм;
4.     для сжатого природного газа - 2,0 м3/100ткм;
5.     для газодизелей - 1,2 м3+0,25 л/100ткм.  
6. Нормы расхода топлива на работу дополнительного и/или специального оборудования НДО (НСО) определяются, как правило, производителем соответствующей техники или оборудования и устанавливаются в литрах для жидких топлив или в кубических метрах для сжатого природного газа на час работы или на единицу работы соответствующего оборудования. Некоторые значения НДО приведены в таблице 9.
7. Нормы расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы НСР специальными автотранспортными средствами, также как и базовые нормы, устанавливаются в литрах или в кубических метрах на сто километров пробега автотранспортного средства.
 
Глава 2. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
 
8. Легковые автомобили
Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:
QH = 0,01 × HБ × L × (1 + 0,01 ×  K) ,                       (1)
 
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива, л/100 км;

	 
	L
	-
	пробег автомобиля, км;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %.


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ для легковых автомобилей представлены в таблице 1.
 
	Таблица 1 - Базовые нормы расхода топлива для легковых автомобилей


 
	 
	 
	 
	Двигатель
	Тип КП* и
	Базовая

	 
	n/n
	Марка, модель автомобиля
	модель
	объем,
	количество
	норма НБ**,

	 
	 
	 
	 
	см3
	передач
	л/100км

	 
	 1
	Audi A-6 2.4 quattro (с.м.*** 1535)
	 
	2393
	А5
	12,0

	 
	 2
	Audi A-6 2.4 V6 quattro (с.м. 1590)
	 
	2393
	A5
	12,1

	 
	 3
	Audi A-8 quattro Tiptronic
	 
	4172
	A5
	16,0

	 
	 4
	Cadillac Sedan De Ville
	 
	4467
	А4
	16,1

	 
	 5
	Daewoo Espero 1,5
	 
	1498
	М5
	11,2

	 
	 6
	Daewoo Espero 1,8 CD
	 
	1796
	М5
	11,5

	 
	 7
	Daewoo Espero 2,0 CD
	 
	1998
	М5
	11,8

	 
	 8
	Daewoo Prince 1,9i
	 
	1897
	А4
	12,8

	 
	 9
	Daewoo Prince 2,0i
	 
	1998
	А4
	12,9

	 
	 10
	Daewoo Racer 1,5
	 
	1498
	М4
	9,5

	 
	 11
	Daewoo Racer 1,6i LE
	 
	1598
	М4
	9,6

	 
	 12
	Daewoo Racer 2,0i GSE
	 
	1998
	М5
	9,4

	 
	 13
	Ford Orion 1,4
	 
	1392
	М4
	9,0

	 
	 14
	Ford Taurus
	 
	1981
	М5
	10,8

	 
	 15
	Isuzu Trooper
	 
	2771
	М5
	10,2 Д

	 
	 13
	Mercedes-Benz S 500
	 
	4973
	А5
	17,3

	 
	 14
	Mercedes 190D 2,5
	 
	2497
	М5
	8,7 Д

	 
	 15
	Mercedes-Benz E280 Classic
	 
	2799
	A5
	12,7

	 
	 16
	Mercedes-Benz E280 4Matic Classic
	 
	2799
	A5
	12,9

	 
	 17
	Mercedes-Benz E280 T 4Matic
	 
	2799
	A5
	13,1

	 
	 18
	Nissan Maxima
	 
	2960
	М5
	12,6

	 
	 19
	Nissan Pathfinder 3.3 V6
	 
	3275
	М5
	15,2

	 
	 20
	Nissan Pathfinder LE (4x2)
	 
	3500
	А4
	19,3

	 
	 21
	Nissan Pathfinder LE (4x4)
	 
	3500
	А4
	20,2

	 
	 22
	Nissan Pathfinder SE (4x2)
	 
	3500
	А4
	19,7

	 
	 23
	Nissan Pathfinder SE (4x4)
	 
	3500
	А4
	20,1

	 
	 24
	Nissan Pathfinder SE (4x2)
	 
	3500
	М5
	19,0

	 
	 25
	Nissan Pathfinder SE (4x4)
	 
	3500
	М5
	19,4

	 
	 26
	Nissan Pathfinder XE (4x2)
	 
	3500
	А4
	19,0

	 
	 27
	Nissan Pathfinder XE (4x4)
	 
	3500
	А4
	19,8

	 
	 28
	Nissan Patrol Basis (5-ти местный)
	 
	2826
	М5
	12,1 Д

	 
	 29
	Nissan Patrol Basis (7-ти местный)
	 
	2826
	М5
	12,6 Д

	 
	 30
	Nissan Patrol GR
	 
	2826
	М5
	11,6 Д

	 
	*
	М - механическая, А - автоматическая коробки передач;

	 
	**
	если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина;
индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива;

	 
	***
	с.м. – снаряженная масса автомобиля в кг.

	 
	 31
	Nissan Patrol GR 2.8 TD
	 
	2826
	М5
	12,2 Д

	 
	 32
	Nissan Patrol GR Station
	 
	2826
	М5
	12,1 Д

	 
	 33
	Nissan Patrol Wagon GRX
	 
	4479
	М5
	21,5

	 
	 34
	Nissan Patrol Wagon GRX
	 
	4479
	А4
	21,8

	 
	 35
	Nissan Patrol Wagon SGL-7
	 
	4160
	М5
	21,2

	 
	 36
	Subaru Legacy Kombi 2.5 GX
	 
	2457
	A4
	13,2

	 
	 37
	Subaru Legacy Limousine 2.5 GX Automatik
	 
	2457
	A4
	13,1

	 
	 38
	Subaru Legacy Outback
	 
	2457
	A4
	13.2

	 
	 39
	Subaru Legacy 2.5 (с. м. 1315)
	 
	2457
	A4
	12,3

	 
	 40
	Subaru Legacy 2.5 (с. м. 1400)
	 
	2457
	A4
	12,5

	 
	 41
	Toyota Avensis 2.0 linea sol. (Liftback)
	 
	1998
	M5
	10,3

	 
	 42
	Toyota Avensis Combi 2.0
	 
	1998
	M5
	10,4

	 
	 43
	Toyota Camry GX 3.0i V6
	 
	2959
	A5
	11,6

	 
	 44
	Toyota Camry (Gracia) 3.0 V6
	 
	2995
	A4
	12,8

	 
	 45
	Toyota HiAce 2800 Supercustom D
	 
	2779
	М5
	10,8 Д

	 
	 46
	Toyota HiАce-2000
	 
	1998
	М5
	11,2

	 
	 47
	Toyota HiАce Comby
	 
	2438
	М5
	11,8

	 
	 48
	Toyota Land Cruiser HDJ 80
	 
	4164
	M5
	14,6Д

	 
	 49
	Toyota Land Cruiser Station HDJ 80
	 
	4164
	M5
	14,0Д

	 
	 50
	Toyota Land Cruiser Station 24V
	 
	4477
	А4
	21,8

	 
	 51
	Toyota Land Cruiser 100 GX 24V
 (с. м. 2220-2230)
	 
	4477
	M5
	18,1

	 
	 52
	Toyota Land Cruiser 100 GX 24V
 (с. м. 2645-2650)
	 
	4477
	М5
	19,0

	 
	 53
	Volkswagen Passat 1,8
	 
	1781
	М5
	10,2

	 
	 54
	Volkswagen Passat V6 syncro Comfortline
	 
	2771
	M5
	13,1

	 
	 55
	Volkswagen Passat 2.8 V6
(с. м. 1450)
	 
	2771
	M5
	13,3

	 
	 56
	Volkswagen Passat 2.8 V6
 (с. м. 1495)
	 
	2771
	M5
	13,4

	 
	 57
	Volkswagen Sharan 2.8 VR6 Comfortline
	 
	2792
	A4
	13,3

	 
	 58
	Volvo 940 Polar 2,3
	 
	2316
	М5
	11,5

	 
	 59
	Volvo S90
	 
	2922
	A4
	13,5

	 
	 60
	ВАЗ-1111
	 
	 
	 
	6,5

	 
	 61
	ВАЗ-2101всех модификаций
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 62
	ВАЗ-2102 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 63
	ВАЗ-2103
	 
	 
	 
	9,0

	 
	 64
	ВАЗ-21033, -21035
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 65
	ВАЗ-2104 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 66
	ВАЗ-2105 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 67
	ВАЗ-2106 всех модификаций
	 
	 
	 
	9,0

	 
	 68
	ВАЗ-2107 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 69
	ВАЗ-2108 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,0

	 
	 70
	ВАЗ-2109
	 
	 
	 
	8,0

	 
	 71
	ВАЗ-21093, -21099
	 
	 
	 
	7,5

	 
	 72
	ВАЗ-2121, -21211
	 
	 
	 
	12,0

	 
	 73
	ВАЗ-21213
	 
	 
	 
	11,5

	 
	 74
	ВАЗ-21213Б
	 
	 
	 
	12,1

	 
	 75
	ВАЗ-21218
	 
	 
	 
	11,9

	 
	 76
	ВАЗ-212182
	 
	 
	 
	12,3

	 
	 77
	ВАЗ-2302 «Бизон»
	 
	 
	 
	11,5

	 
	 78
	ГАЗ-13
	 
	 
	 
	20,0

	 
	 79
	ГАЗ-14
	 
	 
	 
	22,0

	 
	 80
	ГАЗ-21 всех модификаций
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 81
	ГАЗ-22 всех модификаций
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 82
	ГАЗ-24, -24-10, -24-11, -24-60
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 83
	ГАЗ-24-01, -24-02, -24Т
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 84
	ГАЗ-24-03, -24-04
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 85
	ГАЗ-24-14
	 
	 
	 
	13,5

	 
	 86
	ГАЗ-24-07, -24-17, -24-25
	 
	 
	 
	18,0 СНГ

	 
	 87
	ГАЗ-24-12
	ЗМЗ-402 (.10)
	 
	13,5

	 
	 88
	ГАЗ-24-12
	ЗМЗ-4021 (.10)
	 
	14,0

	 
	 89
	ГАЗ-24-13
	ЗМЗ-402 (.10)
	 
	13,5

	 
	 90
	ГАЗ-24-13
	ЗМЗ-4021 (.10)
	 
	14,0

	 
	 91
	ГАЗ-3102
	ЗМЗ-4022.10
	 
	14,0

	 
	 92
	ГАЗ-3102
	ЗМЗ-24Д
	М4
	13,3

	 
	 93
	ГАЗ-3102, -3102-12
	ЗМЗ-4062.10
	М4
	12,5

	 
	 94
	ГАЗ-3102, -3102-12
	ЗМЗ-4062.10
	М5
	12,0

	 
	 95
	ГАЗ-31022
	ЗМЗ-4021.10
	М5
	13,0

	 
	 96
	ГАЗ-31022, -31023
	ЗМЗ-402
	М4
	12,5

	 
	 97
	ГАЗ-31029
	ЗМЗ-24Д
	М4
	13,1

	 
	 98
	ГАЗ-31029
	ЗМЗ-402 (.10)
	 
	13,0

	 
	 99
	ГАЗ-31029
	ЗМЗ-4021 (.10)
	 
	13,5

	 
	 100
	ГАЗ-31029
	Rover 16МРI
	 
	11,5

	 
	 101
	ГАЗ-3105
	 
	 
	 
	13,0

	 
	 102
	ГАЗ-69,-72 всех модификаций
	 
	 
	 
	16,6

	 
	 103
	ГАЗ-М20 всех модификаций
	 
	 
	 
	13,5

	 
	 104
	ЗАЗ-1102
	 
	 
	 
	7,0

	 
	 105
	ЗАЗ-965, 966
	 
	 
	 
	7,0

	 
	 106
	ЗАЗ-968,-968А,-968АБ,-968АБ2,-968АБ4
	 
	 
	7,0

	 
	 107
	ЗАЗ-968Б,-968Б2,-968МГ,-968Р
	 
	 
	 
	7,0

	 
	 108
	ЗАЗ-968М,-968МБ,-968МД,-968МР
	 
	 
	 
	8,0

	 
	 109
	ЗАЗ-969
	 
	 
	 
	8,0

	 
	 110
	ЗАЗ-970 всех модификаций
	 
	 
	 
	8,0

	 
	 111
	ЗИЛ-114
	 
	 
	 
	24,0

	 
	 112
	ЗИЛ-117
	 
	 
	 
	23,0

	 
	 113
	ЗИЛ-4104
	 
	 
	 
	26,0

	 
	 114
	ЗИЛ-41047
	 
	 
	 
	26,5

	 
	 115
	ИЖ-2125, -21251
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 116
	ЛуАЗ-1302
	 
	 
	 
	11,0

	 
	 117
	ЛуАЗ-969А, -969М
	 
	 
	 
	12,0

	 
	 118
	Москвич-2136,-2137,-2138,-21381
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 119
	Москвич-2140,-21401,-21403,-21406
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 120
	Москвич-2141,-21413
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 121
	Москвич-21412-01
	 
	 
	 
	8,5

	 
	 122
	Москвич-214122
	УЗАМ-3317
	 
	9,4

	 
	 123
	Москвич-214122
	УЗАМ-3320
	 
	9,6

	 
	 124
	Москвич-403,-407,-408,-412
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 125
	Москвич-410,-410Н,-410М,-411
	 
	 
	 
	11,0

	 
	 126
	Москвич-423,-424,-426,-427
	 
	 
	 
	10,0

	 
	 127
	Москвич-432 всех модификаций
	 
	 
	 
	10,5

	 
	 128
	Москвич-433
	 
	 
	 
	11,6

	 
	 129
	Москвич-434
	 
	 
	 
	12,0

	 
	 130
	УАЗ-315100,-315101,-31512-01,-315201
	 
	 
	16,0

	 
	 131
	УАЗ-31512
	 
	 
	 
	15,5

	 
	 132
	УАЗ-31514
	 
	 
	 
	16,7

	 
	 133
	УАЗ-31517
	HR 492 НТА
	 
	11,0 Д

	 
	 134
	УАЗ-469 всех модификаций
	 
	 
	 
	16,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Таблица 1 дополнена строками 1 - 210 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№
n/n
	Марка, модель автомобиля
	Двигатель
	Тип КП и
количество
передач
	Базовая
норма НБ,
л/100км

	
	
	модель
	объем,
см3
	
	

	1
	Audi A-6 2.8
	 
	2771
	М5
	13,5

	2
	Audi A-6
	 
	3000
	А5
	14,0

	3
	Audi A-6 (турбонаддув)
	 
	1800
	М5
	9,7

	4
	Audi A-6 2.4
	 
	2393
	A6
(Multitronic)
	15,5

	5
	Audi A8          
	 
	4200
	А4
	17,5

	6
	Audi 100
	 
	2300
	А4
	10,3

	7
	Audi 100
	 
	2800
	М5
	12,0

	8
	Audi 100 C4  quattro
	 
	2300
	М5
	11,5

	9
	Audi  C4                         
	 
	2600
	М5
	12,5

	10
	Audi 80 В4
	 
	2000
	М5
	9,4

	11
	BMW -750
	 
	5000
	А5
	15,8

	12
	BMW-745i
	 
	4500
	А5
	13,6

	13
	BMW -730
	 
	3000
	А5
	13,5

	14
	BMW -520
	 
	2000
	М5
	11,4

	15
	BMW -523
	 
	2300
	М5
	11,6

	16
	BMW-523i
	 
	2500
	А5
	10,4

	17
	BMW-318
	 
	1895
	М5
	10,0

	18
	BMW-318
	 
	1800
	А4
	11,0

	19
	BMW -316
	 
	1600
	М5
	8,0

	20
	Chevrolet Blaser
	 
	4300
	М5
	15,0

	21
	Chevrolet Blaser
	 
	4300
	А4
	18,5

	22
	Chevrolet Blaser
	 
	4300
	М5
	18,2

	23
	Daewoo Damas
	 
	796
	М5
	7,0

	24
	Fiat Tempra
	 
	1600
	М5
	9,2

	25
	Ford Ranger
	 
	3958
	А4
	16,8

	26
	Ford Focus
	 
	1596
	M5
	8,1

	27
	Ford Focus
	 
	1796
	M5
	8,3

	28
	Ford Explorer
	 
	3958
	А4
	14,5

	29
	Ford Mondeo Ambiente
	 
	2000
	М5
	10,5

	30
	Honda CR-V
	 
	1973
	М5
	10,7

	31
	Honda Civic
	 
	1500
	А4
	7,0

	32
	Honda Civic
	 
	1700
	А5
	8,2

	33
	Hyundai Accent
	 
	1600
	М5
	9,4

	34
	Hyundai Elantra
	 
	1600
	М5
	8,6

	35
	Hyundai Elantra
	 
	2000
	А4
	11,0

	36
	Hyundai Sonata 2,0
	 
	1997
	М5
	10,2

	37
	Hyundai Sonata-5
	 
	1997
	М5
	10,0

	38
	Hyundai Sonata
	 
	2400
	М5
	11,3

	39
	Hyundai Grandecer
	 
	2000
	М5
	9,5

	40
	Hyundai Starex
	 
	2351
	М5
	14,5

	41
	Hyundai Starex (микроавтобус)
	 
	2607
	М5
	13,2Д

	42
	Jeep Cherokee
	 
	4000
	М5
	13,5

	43
	Jeep Grand  Cherokee
	 
	4000
	А4
	16,8

	44
	Kia Pride
	 
	1300
	М5
	7,5

	45
	Kia Sportage
	 
	1998
	M5
	12,0

	46
	Kia Shuma
	 
	1498
	М5
	9,5

	47
	Kia Sephia
	 
	1498
	М5
	9,5

	48
	Kia Credos
	 
	2000
	М5
	10,4

	49
	Land Rover Discovery
	 
	2495
	А4
	11,4Д

	50
	Lexus 470
	 
	4700
	А5
	18,5

	51
	Lexus RX 300
	 
	3000
	А4
	14,5

	52
	Mazda 626 2,0 i
	 
	1991
	М5
	9,4

	53
	Mercedes Benz 180
	 
	1799
	М5
	9,0

	54
	Mercedes Benz 190
	 
	2000
	А4
	9,6

	55
	Mercedes Benz 200
	 
	2000
	М5
	9,5

	56
	Mercedes Benz 200Е
	 
	2000
	М5
	9,5

	57
	Mercedes Benz 220
	 
	2200
	М5
	10,7

	58
	Mercedes Benz 230
	 
	2300
	А5
	11,2

	59
	Mercedes Benz 320
	 
	3199
	А5
	13,8

	60
	Mercedes Benz Е 200
	 
	1998
	М5
	9,5

	61
	Mercedes Benz Е-220
	 
	2200
	М5
	10,5

	62
	Mercedes Benz Е-230
	 
	2295
	М5
	11,0

	63
	Mercedes Benz Е 300
	 
	2948
	М5
	12,8

	64
	Mercedes Benz Е 300
	 
	2948
	А5
	13,0

	65
	Mercedes-Benz  S 320
	 
	3200
	А5
	15,0

	66
	Mercedes-Benz  S 350
	 
	3500
	А5
	15,5

	67
	Mitsubishi L-300
	 
	2000
	М5
	11,0

	68
	Mitsubishi L-300 (4X4)
	 
	2000
	М5
	11,5

	69
	Mitsubishi Galant
	 
	2000
	М5
	9,0

	70
	Mitsubishi Lancer GLX
	 
	1600
	М5
	7,3

	71
	Mitsubishi Pajero 2,8 TD   4WD
	 
	2835
	М5
	12,5 Д

	72
	Mitsubishi Pajero
	 
	2972
	М5
	13,8

	73
	Mitsubishi Pajero
	 
	3828
	А5
	16,5

	74
	Mitsubishi Delika
	 
	2478
	А4
	11,3Д

	75
	Mitsubishi Delika
	 
	2470
	А4
	11,2Д

	76
	Mitsubishi Delika
	 
	2800
	А4
	12,5Д

	77
	Mitsubishi Chariot E N43w
	 
	2000
	M5
	11,5

	78
	Nissan Bluebird
	 
	2000
	М5
	9,2

	79
	Nissan Civiliane
	 
	4700
	М5
	20,0

	80
	Nissan Civiliane
	 
	2700
	М5
	20,0

	81
	Nissan Cefiro
	 
	2000
	А4
	10,5

	82
	Nissan Maxima
	 
	2988
	М5
	12,8

	83
	Nissan Maxima
	 
	2988
	А5
	13,0

	84
	Nissan Pickup
	 
	2400
	М5
	13,0

	85
	Nissan Primera
	 
	1800
	М5
	9,0

	86
	Nissan Sunny
	 
	1600
	М5
	7,7

	87
	Nissan Serena
	 
	1597
	М5
	10,2

	88
	Nissan Terrano
	 
	3000
	М5
	13,5

	89
	Nissan Terrano
	 
	2400
	М5
	12,8

	90
	Nissan Urvan
	 
	2000
	M5
	12,5

	91
	Nissan Urvan Bus
	 
	2000
	M5
	12,5

	92
	Nissan U41(скорая помощь)
	FD46
	4617
	M5
	20,0 Д

	93
	Opel Omega
	 
	2000
	М5
	9,5

	94
	Rover 620 Si
	 
	1997
	А4
	9,0

	95
	Skoda Fabia
	 
	1400
	М5
	7,5

	96
	Skoda Oktavia
	 
	1600
	М5
	8,0

	97
	Skoda Oktavia
	 
	1800
	М5
	9,5

	98
	Skoda Oktavia
	 
	2000
	М5
	11,7

	99
	Skoda Oktavia Classic
	 
	1595
	М5
	8,0

	100
	Ssang Yong Korando
	4ZE1
	2559
	М5
	14,8

	101
	Ssang Yong Musso (4x4)
	 
	3199
	A4
	19,5

	102
	Ssang Yong Musso Е-32 (4x4)
	 
	3199
	A5
	19,2

	103
	Subaru Legacy
	 
	2000
	А4
	11,0

	104
	Subaru Legacy
	 
	2200
	М5
	11,5

	105
	Subaru Legacy Touring Wagon
	 
	2200
	М5
	11,5

	106
	Subaru Legasy Outback
	 
	2457
	М4
	13,0

	107
	Subaru Legasy Outback
	 
	3000
	А5
	13,5

	108
	Subary Impreza
	 
	1994
	А4
	11,2

	109
	Suzuki Wagon R1
	 
	1298
	М5
	8,3

	110
	Suzuki Grand Vitara
	 
	2494
	М5
	10,3

	111
	Suzuki  Grand Vitara
	 
	1995
	А5
	10,8

	112
	Toyota Avalon
	 
	3000
	А5
	11,2

	113
	Toyota Camry
	 
	2959
	А5
	11,6

	114
	Toyota Camry 2,4
	 
	2400
	А4
	11,2

	115
	Toyota Camry 2,4               
	 
	2400
	А5
	11,1

	116
	Toyota Camry 2,4
	 
	2362
	М5
	11,3

	117
	Toyota Camry 2,2
	 
	2200
	М5
	10,5

	118
	Toyota Camry 2,2
	 
	2200
	М5
	10,7

	119
	Toyota Carina Е
	 
	1600
	М5
	8,0

	120
	Toyota Carina Е
	 
	1800
	М5
	9,0

	121
	Toyota Carina
	 
	2000
	М5
	9,5

	122
	Toyota Corolla
	 
	1400
	М5
	7,5

	123
	Toyota Corolla 1,6
	 
	1598
	M5
	8,0

	124
	Toyota Corolla
	 
	1598
	А4
	8,2

	125
	Toyota Corolla
	 
	1800
	М5
	8,3

	126
	Toyota Corolla
	 
	1800
	А4
	8,5

	127
	Toyota Corolla
	 
	2000
	М5
	8,5

	128
	Toyota HiAce
	 
	2694
	М5
	14,0

	129
	Toyota Hilux Surf
	 
	3000
	А5
	14,2

	130
	Toyota Land Cruiser 80
	 
	4477
	М5
	21,0

	131
	Toyota Land Cruiser 100 VX
	 
	4664
	А5
	19,8

	132
	Toyota Land Cruiser 100 VX
	 
	4664
	М5
	20,0

	133
	Toyota Land Cruiser 100 GX STD
	 
	4164
	М5
	13,5Д

	134
	Toyota Land Cruiser GX-R 24V
	 
	4500
	М5
	19,5

	135
	Toyota Land Cruiser Prado
	 
	3378
	М5
	15,8

	136
	Toyota Land Cruiser Prado
	 
	3378
	А4
	15,5

	137
	Toyota Land Cruiser
	 
	3378
	А5
	15,2

	138
	Toyota Land Cruiser Prado
	 
	4000
	А5
	18,2

	139
	Toyota Land Cruiser Prado
	 
	3956
	А5
	15,5

	140
	Toyota Land Cruiser Prado TD
	 
	2982
	A4
	11,6Д

	141
	Toyota Land Cruiser Prado TD
	 
	2982
	M5
	10,5Д

	142
	Toyota Land Cruiser Prado
	 
	2800
	M5
	14,3

	143
	Toyota Land Cruiser Prado Gx8 Saf
	 
	2800
	А4
	13,8

	144
	Toyota Previa
	 
	2400
	А4
	12,8

	145
	Toyota Rav 4
	 
	2000
	М5
	10,8

	146
	Volkswagen Passat
	 
	1600
	М5
	9,5

	147
	Volkswagen Passat
	 
	1984
	М5
	11,0

	148
	Volkswagen Passat
	 
	2000
	М5
	11,0

	149
	Volkswagen Passat
	 
	2300
	М5
	11,8

	150
	Volkswagen Passat
	 
	2324
	А5
	13,7

	151
	Volkswagen Polo
	 
	1598
	M5
	6,7

	152
	Volkswagen Gol
	 
	1781
	М5
	9,0

	153
	Volkswagen Golf
	 
	1781
	М5
	9,5

	154
	Volkswagen Golf
	 
	1984
	М5
	10,7

	155
	Volkswagen Vento
	 
	1600
	М5
	9,5

	156
	Volkswagen Bora
	 
	1595
	М5
	8,5

	157
	Volkswagen Bora
	 
	1984
	М5
	10,0

	158
	Volkswagen LT-35
	 
	2400
	М5
	10,2Д

	159
	Volkswagen Transporter T-4
	 
	2370
	М5
	10,5 Д

	160
	Volkswagen Transporter T-5
	 
	3200
	A6
	16,5

	161
	Volkswagen Transporter T-5
	 
	2500
	М6
	12,5 Д

	162
	Volvo 850
	 
	2400
	М5
	11,5

	163
	Volvo V70 XC-AWD
	 
	2435
	А4
	12,0

	164
	ВАЗ-2106
	 
	 
	 
	10,0 СНГ

	165
	ВАЗ-21061
	 
	 
	 
	10,0 СНГ

	166
	ВАЗ - 2110
	 
	1500
	М5
	7,5

	167
	ВАЗ – 2110-010
	 
	1500
	М5
	7,8

	168
	ВАЗ - 21100
	 
	1700
	М5
	8,0

	169
	ВАЗ-21104     
	 
	1600
	М5
	7,5

	170
	ВАЗ-21112
	 
	1690
	М5
	8,0

	171
	ВАЗ-21111
	 
	1500
	М5
	8,0

	172
	ВАЗ-21122
	 
	1500
	М5
	8,0

	173
	ВАЗ-21099-20
	 
	1500
	М5
	8,0

	174
	ВАЗ-21099
	 
	 
	М5
	8,9 СНГ

	175
	ВАЗ-21150
	 
	1500
	М5
	7,5

	176
	ВАЗ-21103    
	 
	1500
	М5
	8,0

	177
	ВАЗ-21102
	 
	1500
	М5
	8,0

	178
	ВАЗ-2120 «Надежда»
	 
	1770
	М5
	11,8

	179
	ВАЗ-21213
	 
	1690
	М5
	12,7 СНГ

	180
	ВАЗ-21214 i
	 
	1700
	М5
	11,5

	181
	ВАЗ-212180 «Фора»
	 
	 1690
	М5
	13,2 СНГ

	182
	ВАЗ-2131               
	 
	1700
	М5
	12,5

	183
	ВАЗ-2131
	 
	1770
	М5
	13,9 СНГ

	184
	ВАЗ-21310 «Нива»
	 
	1774
	М5
	12,8

	185
	ВАЗ-21310 «Нива»
	 
	1690
	М5
	12,5

	186
	ВАЗ-21314
	 
	1700
	М5
	12,6

	187
	ВАЗ-2329 (пикап)
	 
	1690
	М5
	11,5

	188
	ВАЗ-2123 Chevrolet Niva
	 
	1690
	М5
	11,3

	189
	ВИС-2345 (фургон)
	ВАЗ-2106
	М5
	9,3

	190
	ГАЗ-22171
	ЗМЗ-4063.10
	М5
	12,0 СНГ

	191
	ГАЗ-22171
	ЗМЗ-4026.10
	М5
	12,6 СНГ

	192
	ГАЗ-3110
	ЗМЗ-402
	М5
	13,0

	193
	ГАЗ-3110
	ЗМЗ-4062
	М5
	13,8

	194
	ГАЗ-3110-101
	ЗМЗ-4062
	М5
	13,5

	195
	ГАЗ-3110
	ЗМЗ-4021
	М5
	13,5

	196
	ГАЗ-31105
	ЗМЗ-4062
	М5
	12,6

	197
	ГАЗ-3110-441
	ЗМЗ-4021.10
	М4
	15,3 СНГ

	198
	ГАЗ-3110
	ЗМЗ-4021
	М5
	14,8 СНГ

	199
	ГАЗ-3110
	ЗМЗ-4062
	М5
	15,2 СНГ

	200
	ГАЗ-3102
	ЗМЗ-4022.10
	 
	15,5 СНГ

	201
	ГАЗ-3102
	ЗМЗ-4062.10
	М4
	13,9 СНГ

	202
	ГАЗ-3102
	ЗМЗ-4062.10
	М5
	13,3 СНГ

	203
	ГАЗ-33021-212
	УМЗ-4215
	M5
	17,0 СНГ

	204
	ГАЗ-310293
	 
	  М4
	15,3 СНГ

	205
	ГАЗ-430100
	(двиг. 4-х цил.)
	М6
	16,5Д

	206
	ИЖ-2126
	 
	1700
	М5
	9,0

	207
	УАЗ-31519
	 
	М4
	16,0

	208
	УАЗ-3152
	ЗМЗ-402
	2445
	 
	16,0

	209
	УАЗ-39629
	 
	 
	М4
	16,5

	210
	УАЗ-39629-016
	 
	 
	М4
	16,0


 
9. Автобусы
Для автобусов нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:
QH = 0,01 × HБ × L × (1 + 0,01 × K) + HДО × tДО , (2)
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива, л/100 км (м3/100км);

	 
	L
	-
	пробег автобуса, км;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %.

	 
	HДО
	-
	норма расхода топлива на работу отопителей салона, л/час;

	 
	tДО
	-
	время работы отопителей, час


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ для автобусов представлены в таблице 2.
 
	Таблица 2 - Базовые нормы расхода топлива для автобусов


 
	 
	 
	Модель
	Тип КП* и
	Базовая

	n/n
	Марка, модель автомобиля
	двигателя
	количество
	норма НБ**,

	 
	 
	 
	передач
	л/100км

	 1
	Ikarus-180
	 
	 
	41,0 Д

	 2
	Ikarus-250
	 
	 
	31,0 Д

	 3
	Ikarus-250.58, (.59, .93, .95)
	 
	 
	34,0 Д

	 4
	Ikarus-255
	 
	 
	31,0 Д

	 5
	Ikarus-256 всех модификаций
	 
	 
	31,0 Д

	6
	Ikarus-256.59
	 
	 
	26,0 Д

	7
	Ikarus-260 всех модификаций
	 
	 
	38,0 Д

	 8
	Ikarus-260.18
	 
	 
	40,0 Д

	 9
	Ikarus-260.27
	 
	 
	34,0 Д

	 10
	Ikarus-263
	 
	 
	40,0 Д

	 11
	Ikarus-280 всех модификаций
	 
	 
	42,0 Д

	 12
	Ikarus-283.00
	 
	 
	46,0 Д

	 13
	Ikarus-350.00
	 
	 
	37,0 Д

	 14
	Ikarus-365.10, -365.11
	 
	 
	34,0 Д

	 15
	Ikarus-415.08
	 
	 
	39,0 Д

	 16
	Ikarus-435.01
	 
	 
	46,0 Д

	 17
	Ikarus-543.26
	 
	 
	27,0 Д

	 18
	Ikarus-55
	 
	 
	28,0 Д

	 19
	Ikarus-556
	 
	 
	38,0 Д

	 20
	Ikarus-620
	 
	 
	34,0

	 21
	Karosa B-732
	LIAZ ML 637
	М4
	39,1 Д

	 22
	Mercedes-Benz 0302 С V-8
	 
	 
	32,0 Д

	 23
	Mercedes-Benz 0340
	 
	 
	25,0 Д

	 24
	Mercedes-Benz 0350
	 
	 
	26,9 Д

	 25
	Mercedes-Benz 0404
	 
	 
	27,4 Д

	 26
	Nissan-Urvan E-24
	 
	 
	10,0 Д

	 27
	Nissan-Urvan Transporter
	 
	 
	14,0

	 28
	Nusa-501М,-521М,-522М,-522-03
	 
	 
	15,0

	*
	М - механическая, А - автоматическая коробки передач;

	**
	если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина;
индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива;
индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа;
индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа;
 (в скобках приведены нормы расхода бензина)

	 
	 
	 
	 
	 

	 29
	Volvo
	TD 120A
	М8
	60,0 Д

	 30
	ГАЗ-221400 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	М4
	17,0

	 31
	ГАЗ-221400 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	16,5

	 32
	ГАЗ-3221 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М4
	18,0

	 33
	ГАЗ-3221 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М5
	17,2

	 34
	ГАЗ-3221 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М4
	15,7

	 35
	ГАЗ-3221 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	15,2

	 36
	ГАЗ-32213 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	16,9

	 37
	ГАЗ-3307 «Сайрам»
	ЗМЗ-53
	М4
	29,2

	 38
	КаВЗ-3270
	ЗМЗ-53
	М4
	31,8

	 39
	КАвЗ-3270, -3271
	ЗМЗ-53-11
	 
	30,0

	 40
	КАвЗ-327001
	 
	 
	30,9

	 41
	КАвЗ-3976
	 
	 
	30,0

	 42
	КАвЗ-39765
	 
	 
	32,5

	 43
	КАвЗ-651 всех модификаций
	 
	 
	26,0

	 44
	КАвЗ-685 всех модификаций
	 
	 
	30,0

	 45
	ЛАЗ-4202
	 
	 
	35,0 Д

	 46
	ЛАЗ-42021
	 
	 
	33,0 Д

	 47
	ЛАЗ-52073
	 
	 
	24,5 Д

	 48
	ЛАЗ-52523
	Renault
	 
	33,0 Д

	 49
	ЛАЗ-6205
	Renault
	 
	47,5 Д

	 50
	ЛАЗ-695
	ЗИЛ-375
	 
	44,0

	 51
	ЛАЗ-695(Б,Е,Ж,М,Н)
	ЗИЛ-508.10
	 
	41,0

	 52
	ЛАЗ-695Н
	ЗИЛ-375.01
	 
	44,0

	 53
	ЛАЗ-695НГ
	ЗИЛ-508.10
	 
	43,0 СПГ (41,0)

	 54
	ЛАЗ-695П
	ЗИЛ-508.10
	 
	51,0 СНГ

	 55
	ЛАЗ-697
	ЗИЛ-375
	 
	43,0

	 56
	ЛАЗ-697Е (М,Н,Р)
	 
	 
	40,0

	 57
	ЛАЗ-699 всех модификаций
	 
	 
	43,0

	 58
	ЛАЗ-699Р
	ЯМЗ-236
	М5
	39,5 Д

	 59
	ЛиАЗ-158 всех модификаций
	 
	 
	41,0

	 60
	ЛиАЗ-5256, -52564
	КамАЗ-740.10
	 
	46,0 Д

	 61
	ЛиАЗ-5256
	ЯМЗ-236
	А3
	41,1 Д

	 62
	ЛиАЗ-5256, 4320
	ЯМЗ-238
	А3
	43,4 Д

	 63
	ЛиАЗ-525610
	 
	 
	36,1 Д

	 64
	ЛиАЗ-525616
	 
	 
	32,5 Д

	 65
	ЛиАЗ-52567
	 
	 
	37,4 Д

	 66
	ЛиАЗ-5256М
	 
	 
	22,5 Д

	 67
	ЛиАЗ-5256НП
	 
	 
	35,0 Д

	 68
	ЛиАЗ-5256-ЯАЗ
	 
	 
	35,5 Д

	 69
	ЛиАЗ-525617
	 
	 
	30,5

	 70
	ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ
	 
	 
	27,0 Д

	 71
	ЛиАЗ-5267
	 
	 
	35,5 Д

	 72
	ЛиАЗ-6240 СВАРЗ
	 
	 
	45,5 Д

	 73
	ЛиАЗ-677
	КамАЗ-740.10
	ГМП
	42,3 Д

	 74
	ЛиАЗ-677 (А,Б,Г,М,П)
	 
	ГМП
	54,0

	 75
	ЛиАЗ-677Г
	 
	ГМП
	73,0 СНГ

	 76
	ЛиАЗ-677МБ
	 
	ГМП
	56,4

	 77
	ЛиАЗ-677МС
	 
	ГМП
	55,7

	 78
	НЗАС-3964
	ЗМЗ-66-06
	М4
	33,5

	 79
	НЗАС-4208
	 
	 
	35,0 Д

	 80
	НЗАС-4947
	 
	 
	53,0

	 81
	НЗАС-4951
	КамАЗ-740.10
	 
	36,2 Д

	 82
	НЗАС-4951-01
	ЯМЗ-236
	М5
	37,4 Д

	 83
	ПАЗ-3201 всех модификаций
	 
	 
	36,0

	 84
	ПАЗ-3201-01
	 
	 
	35,0

	 85
	ПАЗ-3205
	ЗМЗ 5112.10
	 
	31,2

	 86
	ПАЗ-3205
	ЗМЗ 5234.10
	 
	32,0

	 87
	ПАЗ-3205, -32051
	ЗМЗ 672-11
	 
	36,3

	 88
	ПАЗ-3205-70
	 
	 
	20,9

	 89
	ПАЗ-32051
	ЗМЗ 5112.10
	 
	31,4

	 90
	ПАЗ-32051
	ЗМЗ 5234.10
	 
	32,3

	 91
	ПАЗ-3206
	ЗМЗ 672-11
	 
	36,3

	 92
	ПАЗ-3206
	ЗМЗ 5112.10
	 
	32,2

	 93
	ПАЗ-3206
	ЗМЗ 5234.10
	 
	33,0

	 94
	ПАЗ-651 всех модификаций
	 
	 
	26,0

	 95
	ПАЗ-652 всех модификаций
	 
	 
	28,0

	 96
	ПАЗ-672 всех модификаций
	 
	 
	35,0

	 97
	РАФ-08,-10,-977 всех модификаций
	 
	 
	15,0

	 98
	РАФ-2203,-220301,-22031,-22031-01
	 
	 
	15,0

	 99
	РАФ-220302
	 
	 
	20,0 СНГ

	 100
	РАФ-22032,-22035-02
	 
	 
	15,0

	 101
	РАФ-22038-02,-22039,-2915-02
	 
	 
	14,5

	 102
	РАФ-2925
	 
	 
	14,5

	 103
	РАФ-2927
	 
	 
	15,0

	 104
	САРЗ-3976
	 
	 
	30,0

	 105
	ТАМ 260А 119Т
	 
	 
	30,0 Д

	 106
	ТАРЗ-3205
	ЗИЛ-130
	М5
	31,1

	 107
	УАЗ-2206
	 
	 
	17,2

	 108
	УАЗ-220601
	 
	 
	17,0

	 109
	УАЗ-220602
	 
	 
	22,0 СНГ

	 110
	УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01
	 
	 
	17,5

	 111
	УАЗ-3962
	 
	 
	17,5

	 112
	УАЗ-396201
	 
	 
	18,0

	 113
	УАЗ-450 всех модификаций
	 
	 
	17,0

	 114
	УАЗ-452 всех модификаций
	 
	 
	18,0

	 115
	ЯАЗ-6211
	 
	 
	50,6 Д


 
Таблица 2 дополнена строками 1 - 24 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№
n/n
	Марка, модель автомобиля
	Модель двигателя
	Тип КП и
количество
передач
	Базовая
норма НБ,
л/100км

	1
	Chevrolet Astro 4.3
	 
	 
	17,9

	2
	Ford Transit 2,5 D
	 
	М5
	11,3Д

	3
	Hundai Grace 
	2500
	М5
	11,5Д

	4
	Isuzu Turquise Bus
	4700
	М6
	20,0Д

	5
	Peugeot Boxer 2,5 TD
	2446
	М5
	11,5Д

	6
	Ssang Yong
	2500
	M5
	12,0Д

	7
	Ssang Yong Istana
	2900
	M5
	14,0Д

	8
	Toyota HiAce
	1RZ
	М5
	11,5

	9
	Toyota HiAce
	5L (3000)
	М5
	11,2Д

	10
	ГАЗ-22171-104 «Газель»
	ЗМЗ-4063.10
	М5
	14,2

	11
	ГАЗ-221717-5104 «Газель»
	ЗМЗ-4063.10
	М5
	14,5

	12
	ГАЗ-3234 СЕМАР
	 
	М4
	18,0

	13
	ГАЗ-322132-24 «Газель»
	ЗМЗ-4026
	М5
	17,0

	14
	ГАЗ-322132-14 «Газель»
	ЗМЗ-4063
	М5
	16,2

	15
	ГАЗ-322132-17 «Газель»
	ЗМЗ-40630А
	М5
	16,2

	16
	ГАЗ-32212 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	М5
	16,5

	17
	ГАЗ-322132224 «Газель»
	УМЗ-4215 СР
	М5
	17,9

	18
	ГАЗ-3262 «Газель»
	 
	 
	18,8 СНГ

	19
	КАвЗ-3270
	ЗМЗ-53
	  М4
	35,0 СНГ

	20
	КАвЗ-3976
	 
	 
	33,2 СНГ

	21
	ЛиАЗ-5256-11
	КамАЗ-740
	 
	46,0Д

	22
	НЕФАЗ-42111-05 (КамАз-4326)
	КАМАЗ – 740.11
	 
	26,0Д

	23
	УАЗ-2206
	2445
	М4
	19,0 СНГ

	24
	ЭЗСА-4216
	КамАЗ-740
	 
	35,6Д


 
10. Грузовые автомобили
1) Для грузовых бортовых автомобилей, фургонов и тягачей нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:
QH = 0,01 × [(HБ + HДМ × GДМ) × L + HТР × GГР × LГР] × × (1 + 0,01 × K) + HДО × tДО , (3)
 
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива, л/100 км (м3/100км);

	 
	L
	-
	общий пробег грузового автомобиля, км;

	 
	LГР
	-
	пробег грузового автомобиля с грузом, км;

	 
	HДМ
	-
	нормы расхода топлива на дополнительную массу прицепа и/или полуприцепа автопоезда (по п. 5);

	 
	GДМ
	-
	дополнительная масса прицепа и/или полуприцепа, т;

	 
	HТР
	-
	норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5);

	 
	GГР
	-
	масса перевозимого груза, т;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %.

	 
	HДО
	-
	норма расхода топлива на работу дополнительного оборудования, л/час или л/ед. работы (м3/час или м3/ед. работы);

	 
	tДО
	-
	время работы дополнительного оборудования, час.

	 
	 
	 
	 
	 


 
Для грузовых автомобилей, работающих на почасовой оплате, нормируемое значение расхода топлива определяется по формуле (2).
Значение базовых норм расхода топлива HБ для грузовых автомобилей представлены в таблице 3.
 
	Таблица 3 - Базовые нормы расхода топлива для грузовых автомобилей


 
	 
	 
	Модель
	Тип КП* и
	Базовая

	n/n
	Марка, модель автомобиля
	двигателя
	количество
	норма НБ**,

	 
	 
	 
	передач
	л/100км

	 
	БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

	 1
	Avia A-20Н
	 
	 
	11,0 Д

	 2
	Avia A-21К,-21N
	 
	 
	11,0 Д

	 3
	Avia A-30N
	 
	 
	13,0 Д

	 4
	Avia A-31L,-31N,-31P
	 
	 
	13,0 Д

	 5
	IFA-W50L
	 
	 
	20,0 Д

	 6
	Magirus 232 D 19L
	 
	 
	24,0 Д

	 7
	Magirus 290 D 26L
	 
	 
	34,0 Д

	 8
	Tatra-111R
	 
	 
	33,0 Д

	 9
	ГАЗ-3302, -33021 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М4
	16,9

	 10
	ГАЗ-3302, -33021 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М4
	16,5

	 11
	ГАЗ-3302, -33021 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М5
	16,5

	 12
	ГАЗ-3302, -33021 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	16,0

	 13
	ГАЗ-3307
	 
	 
	24,5

	 14
	ГАЗ-3309
	 
	 
	17,0 Д

	 15
	ГАЗ-51 всех модификаций
	 
	 
	21,5

	 16
	ГАЗ-51Ж
	 
	 
	33,0 СНГ

	 17
	ГАЗ-52,-52А
	 
	 
	22,0

	 18
	ГАЗ-52-01,-52-03,-52-04,-52-05,-52-54,-52-74
	 
	22,0

	 19
	ГАЗ-52-07,-52-08,-52-09
	 
	 
	30,0 СНГ

	 20
	ГАЗ-52-27,-52-28
	 
	 
	21,0 СПГ (22,0)

	 21
	ГАЗ-53,-53А, -53-50, -53-70
	 
	 
	25,0

	 22
	ГАЗ-53-12,-53-12-016,-53-12А
	 
	 
	24,5

	 23
	ГАЗ-53-07,-53-19
	 
	 
	37,0 СНГ

	 24
	ГАЗ-53-27
	 
	 
	25,5 СПГ (25,0)

	 25
	ГАЗ-53Ф
	 
	 
	22,0

	 26
	ГАЗ-63,-63А
	 
	 
	26,0

	 27
	ГАЗ-66 всех модификаций
	 
	 
	29,0

	*
	М - механическая, А - автоматическая коробки передач;

	**
	если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина;
индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива;
индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа;
индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа;
сумма обозначает нормы расхода соответствующих топлив для газодизелей
 (в скобках приведены нормы расхода бензина или дизельного топлива для газобаллонных автомобилей)

	 28
	ЗИЛ-130
	ЗИЛ-375
	5М
	33,3

	 29
	ЗИЛ-130 всех модификаций
	ЗИЛ-130
	 
	31,0

	 30
	ЗИЛ-131, -131А
	 
	 
	42,0

	 31
	ЗИЛ-131Н
	ЗИЛ-508.10
	 
	41,5

	 32
	ЗИЛ-133Г,-133Г1,-133Г2,-133ГУ
	 
	 
	38,0

	 33
	ЗИЛ-133ГЯ
	 
	 
	25,0 Д

	 34
	ЗИЛ-138
	 
	 
	42,0 СНГ

	 35
	ЗИЛ-138А,-138АГ
	 
	 
	32,0 СПГ (31,0)

	 36
	ЗИЛ-150
	 
	 
	31,0

	 37
	ЗИЛ-151, -157 всех модификаций
	 
	 
	39,0

	 38
	ЗИЛ-157
	ЗИЛ-130
	М5
	39,4

	 39
	ЗИЛ-164 всех модификаций
	 
	 
	31,0

	 40
	ЗИЛ-166 всех модификаций
	 
	 
	41,0

	 41
	ЗИЛ-4314 всех модификаций
	 
	 
	31,0

	 42
	ЗИЛ-4315 всех модификаций
	 
	 
	31,0

	 43
	ЗИЛ-431610
	 
	 
	32,0 СПГ (31,0)

	 44
	ЗИЛ-431810
	 
	 
	42,0 СНГ

	 45
	ЗИЛ-4319 всех модификаций
	 
	 
	31,0

	 46
	ЗИЛ-4331
	 
	 
	25,0 Д

	 47
	ЗИЛ-43317
	КамАЗ-740
	 
	27,0 Д

	 48
	ЗИЛ-433362
	ЗИЛ-508.10
	5М
	32,7

	 49
	ЗИЛ-4334
	 
	 
	25,3 Д

	 50
	ЗИЛ-5301
	 
	 
	14,8 Д

	 51
	КамАЗ-4310
	КамАЗ-740.10
	 
	31,0 Д

	 52
	КамАЗ-43105
	 
	 
	30,5 Д

	 53
	КамАЗ-43101
	КамАЗ
-740.10–20
	М10
	33,4 Д

	 54
	КамАЗ-5320
	 
	 
	25,0 Д

	 55
	КамАЗ-53202,-53212,-53213
	 
	 
	25,5 Д

	 56
	КамАЗ-53208
	 
	 
	22,5СПГ+ 6,5Д (26,0Д)

	 57
	КамАЗ-53217
	 
	 
	21,5СПГ+ 6,5Д (26,0Д)

	 58
	КамАЗ-53218
	 
	 
	23,0СПГ+ 6,5Д (26,0Д)

	 59
	КамАЗ-53219
	 
	 
	22,0СПГ+ 6,5Д (26,0Д)

	 60
	КрАЗ-214 всех модификаций
	 
	 
	54,0 Д

	 61
	КрАЗ-219 всех модификаций
	 
	 
	47,0 Д

	 62
	КрАЗ-250
	 ЯМЗ-238М2
	М5
	36,6 Д

	 63
	КрАЗ-255 всех модификаций
	 
	 
	40,0 Д

	 64
	КрАЗ-257 всех модификаций
	 
	 
	40,0 Д

	 65
	КрАЗ-260 всех модификаций
	 
	 
	42,5 Д

	 66
	КрАЗ-65101
	ЯМЗ-238М2
	М10
	37,6 Д

	 67
	МАЗ-200 всех модификаций
	 
	 
	27,5 Д

	 68
	МАЗ-500 всех модификаций
	 
	 
	23,0 Д

	 69
	МАЗ-514
	 
	 
	25,0 Д

	 70
	МАЗ-516,-516Б
	 
	 
	26,0 Д

	 71
	МАЗ-5334,-5335,-533501
	 
	 
	23,0 Д

	 72
	МАЗ-53352
	 
	 
	24,0 Д

	 73
	МАЗ-53362
	ЯМЗ-238Ф
	М8
	25,7 Д

	 74
	МАЗ-53366
	 
	 
	31,7 Д

	 75
	МАЗ-5337,-53371
	 
	 
	23,0 Д

	 76
	МАЗ-543
	 
	 
	98,0 Д

	 77
	МАЗ-7310,-7313
	 
	 
	98,0 Д

	 78
	УАЗ-3303
	 
	 
	16,5

	 79
	УАЗ-330301
	 
	 
	16,0

	 80
	УАЗ-33032, -33032-01
	 
	 
	21,5

	 81
	УАЗ-3307-01
	УМЗ-4178
	М4
	16,7

	 82
	УАЗ-374101
	 
	 
	16,0

	 83
	УАЗ-450,-452 всех модификаций
	 
	 
	17,0

	 84
	УАЗ-451 всех модификаций
	 
	 
	15,0

	 85
	Урал-355 всех модификаций
	 
	 
	30,0

	 86
	Урал-375 всех модификаций
	 
	 
	50,0

	 87
	Урал-377 всех модификаций
	 
	 
	44,0

	 88
	Урал-4320
	КамАЗ-740.10
	 
	32,0 Д

	 89
	Урал-43202
	 
	 
	31,2 Д

	 90
	Урал-4320-10
	ЯМЗ-236М2
	М10
	32,6 Д

	 91
	ЯАЗ-210,–210Д
	 
	 
	47,0 Д

	 
	ТЯГАЧИ
	 
	 
	 

	 92
	Avstro-Fiat CDN-130
	 
	 
	26,0 Д

	 93
	Camacu-Nissan KNVF-12T
	 
	 
	45,0 Д

	 94
	Csepel D-450
	 
	 
	22,0 Д

	 95
	Csepel D-450.86
	 
	 
	25,0 Д

	 96
	Faun H-36-40/45
	 
	 
	85,0 Д

	 97
	Faun H-46-40/49
	 
	 
	90,0 Д

	 98
	Iveco-190.33
	 
	 
	25,0 Д

	 99
	Iveco-190.36 Turbo Star
	 
	 
	26,0 Д

	 100
	Iveco-190.42
	 
	 
	27,0 Д

	 101
	LIAZ 110421
	 
	 
	27,0 Д

	 102
	Mercedes-Benz-1635S,-1926,-1928,-1935
	 
	23,0 Д

	 103
	Mercedes-Benz-1735 LS
	 
	 
	24,5 Д

	 104
	Mercedes-Benz-2232S
	 
	 
	27,0 Д

	 105
	Mercedes-Benz-2235
	 
	 
	26,0 Д

	 106
	Mercedes-Benz-2236
	 
	 
	28,0 Д

	 107
	Mercedes-Benz-2628
	 
	 
	42,0 Д

	 108
	Mercedes-Benz-2632
	 
	 
	34,0 Д

	 109
	Praga ST2-W
	 
	 
	23,0 Д

	 110
	Skoda-706РTTN
	 
	 
	25,0 Д

	 111
	Skoda-LIAZ-100.42, -100.45
	 
	 
	24,0 Д

	 112
	Tatra-815TP
	 
	 
	48,0 Д

	 113
	Volvo-1033
	 
	 
	22,0 Д

	 114
	Volvo F-8932
	 
	 
	24,0 Д

	 115
	Volvo F123-42Т
	 
	 
	27,0 Д

	 116
	БелАЗ-537Л
	 
	 
	100,0 Д

	 117
	БелАЗ-6411
	 
	 
	95,0 Д

	 118
	БелАЗ-7421
	 
	 
	100,0 Д

	 119
	ГАЗ-51П
	 
	 
	21,0

	 120
	ГАЗ-52-06
	 
	 
	22,0

	 121
	ГАЗ-63 всех модификаций
	 
	 
	26,0

	 122
	ЗИЛ-120Н
	 
	 
	31,0

	 123
	ЗИЛ-130 всех модификаций
	 
	 
	31,0

	 124
	ЗИЛ-131В, -131НВ
	ЗИЛ-131
	 
	41,0

	 125
	ЗИЛ-131НВ
	ЗИЛ-375
	 
	43,5

	 126
	ЗИЛ-137,-137ДТ
	 
	 
	42,0

	 127
	ЗИЛ-138В1
	 
	 
	41,0 СНГ

	 128
	ЗИЛ-157 всех модификаций
	 
	 
	38,5

	 129
	ЗИЛ-164АН,-164Н
	 
	 
	31,0

	 130
	ЗИЛ-441510
	ЗИЛ-375
	 
	42,0

	 131
	ЗИЛ-441510,-441516
	ЗИЛ-508.10
	 
	31,0

	 132
	ЗИЛ-441610
	 
	 
	41,0 СНГ

	 133
	ЗИЛ-ММЗ-4413
	 
	 
	31,0

	 134
	КАЗ-120ТЗ
	 
	 
	31,0

	 135
	КАЗ-606,-608 всех модификаций
	ЗИЛ-130
	 
	31,0

	 136
	КАЗ-608В1
	ЗИЛ-375
	 
	45,0

	 137
	КамАЗ-5410,-54101
	 
	 
	25,0 Д

	 138
	КамАЗ-54112
	 
	 
	24,0 Д

	 139
	КамАЗ-54112
	ЯМЗ-238
	 
	26,0 Д

	 140
	КамАЗ-54118
	 
	 
	23,5СПГ+6,5Д (26,0Д)

	 141
	КЗКТ-537Л
	 
	 
	100,0 Д

	 142
	КЗКТ-7427,-7428
	 
	 
	140,0 Д

	 143
	КрАЗ-221
	 
	 
	46,5 Д

	 144
	КрАЗ-221Б
	 
	 
	45,5 Д

	 145
	КрАЗ-255В,-255В1
	 
	 
	40,5 Д

	 146
	КрАЗ-255Л,-255Л1,-255ЛС
	 
	 
	41,5 Д

	 147
	КрАЗ-258,-258Б1
	 
	 
	40,0 Д

	 148
	КрАЗ-260В
	 
	 
	40,0 Д

	 149
	КрАЗ-643701
	 
	 
	41,5 Д

	 150
	КрАЗ-6443
	 
	 
	40,0 Д

	 151
	КрАЗ-6444
	 
	 
	37,0 Д

	 152
	ЛуАЗ-2403
	 
	 
	10,0

	 153
	МАЗ-200В,-200М,-200Р
	 
	 
	27,5 Д

	 154
	МАЗ-504,-504А,-504Б,-504Г
	 
	 
	23,0 Д

	 155
	МАЗ-504В
	 
	 
	31,0 Д

	 156
	МАЗ-509,-509А
	 
	 
	36,5 Д

	 157
	МАЗ-537,-537Т
	 
	 
	100,0 Д

	 158
	МАЗ-5429,-5430
	 
	 
	23,0 Д

	 159
	МАЗ-5432
	 
	 
	27,0 Д

	 160
	МАЗ-54321
	 
	 
	27,0 Д

	 161
	МАЗ-54322,-543221
	 
	 
	27,0 Д

	 162
	МАЗ-54323,-54324
	 
	 
	22,5 Д

	 163
	МАЗ-54326
	 
	 
	25,0 Д

	 164
	МАЗ-5433,-54331
	 
	 
	23,0 Д

	 165
	МАЗ-6422
	 
	 
	35,0 Д

	 166
	МАЗ-642201
	 
	 
	33,5 Д

	 167
	МАЗ-64226,-64227,-642271, -64229
	 
	 
	35,0 Д

	 168
	МАЗ-7310,-73101,-7313
	 
	 
	98,0 Д

	 169
	МАЗ-7916
	 
	 
	138,0 Д

	 170
	Урал-375С,-375СК,-375СК-1,-375СН
	 
	49,0

	 171
	Урал-377С,-377СК,-377СН
	 
	 
	44,0

	 172
	Урал-4420
	 
	 
	29,0 Д

	 173
	Урал-44202
	 
	 
	31,0 Д

	 
	ФУРГОНЫ

	 174
	Avia A-20F
	 
	 
	11,0 Д

	 175
	Avia A-30F, -30KSU, -31KSU
	 
	 
	13,0 Д

	 176
	IFA-Robur LD 3000KF/STKo
	 
	 
	17,0 Д

	 177
	Iveco 50.9, 60.11
	 
	 
	13,8 Д

	 178
	Iveco 65.10
	 
	 
	14,6 Д

	 179
	Iveco 79.12
	 
	 
	14,7 Д

	 180
	Mercedes-Benz 814D
	 
	 
	15,7 Д

	 181
	Mercedes-Benz LP 809/36
	 
	 
	17,0 Д

	 182
	Nusa С-502-1, С-521С, С-522С
	 
	 
	14,0

	 183
	Zuk А-03, А-06, А-07М
	 
	 
	14,0

	 184
	Zuk А-11, А-13, А-13М
	 
	 
	14,0

	 185
	АПА-4721
	 
	 
	33,0

	 186
	ГАЗ-270500
	ЗМЗ-4061.10
	 М5
	16,0

	 187
	ГАЗ-270500
	ЗМЗ-24-01
	 М5
	16,3

	 188
	ГАЗ-2705 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	15,0

	 189
	ГАЗ-270500-44 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	16,0

	 190
	ГАЗ-27181 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М5
	17,3

	 191
	ГАЗ-27181 «Газель»
	 ЗМЗ-4026.10
	 М4
	17,7

	 192
	ГАЗ-330210-1214 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	 М5
	17,5

	 193
	ГАЗ-33022–0000310 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М5
	17,8

	 194
	ГАЗ-33022 «Газель»
	ЗМЗ-4025.10
	 М5
	16,5

	 195
	ГАЗ-3307
	ГАЗ-52-01
	М4
	23,2

	 196
	ГАЗ-3307
	ЗМЗ-53
	М4
	24,0

	 197
	ГАЗ-33094
	 
	 
	17,8 Д

	 198
	ГЗСА-270710 «Газель»
	 
	 
	17,5

	 199
	ГЗСА-3702
	 
	 
	31,0 СНГ (23,0)

	 200
	ГЗСА-37021
	 
	 
	31,8 СНГ

	 201
	ГЗСА-37022
	 
	 
	24,0 СПГ (23,0)

	 202
	ГЗСА-3704
	 
	 
	22,0

	 203
	ГЗСА-37041
	 
	 
	30,0 СНГ

	 204
	ГЗСА-37042
	 
	 
	23,5 СПГ (23,0)

	 205
	ГЗСА-3705 (КМЗ)
	 
	 
	27,0

	 206
	ГЗСА-3706
	 
	 
	24,0

	 207
	ГЗСА-3711 (КМЗ)
	 
	 
	25,0

	 208
	ГЗСА-37111,-37112,-37121 (КМЗ)
	 
	 
	27,0

	 209
	ГЗСА-3712 (КМЗ)
	 
	 
	23,0

	 210
	ГЗСА-37122 (КМЗ)
	 
	 
	24,0 СПГ (23,0)

	 211
	ГЗСА-3713, -3714
	 
	 
	28,0

	 212
	ГЗСА-3714
	ЗМЗ-53
	4М
	30,5

	 213
	ГЗСА-3716 (КМЗ)
	 
	 
	28,0

	 214
	ГЗСА-3718 (КозМЗ)
	 
	 
	28,0

	 215
	ГЗСА-3719 (КозМЗ)
	 
	 
	29,0

	 216
	ГЗСА-3721 (КМЗ)
	 
	 
	27,0

	 217
	ГЗСА-37231 (КМЗ)
	 
	 
	27,0

	 218
	ГЗСА-3726 (КМЗ)
	 
	 
	27,0

	 219
	ГЗСА-3742,-37421
	 
	 
	29,0

	 220
	ГЗСА-376820
	 
	 
	27,0

	 221
	ГЗСА-3944
	 
	 
	27,0

	 222
	ГЗСА-731
	 
	 
	29,0

	 223
	ГЗСА-890А
	 
	 
	34,0 СНГ

	 224
	ГЗСА-891
	 
	 
	23,0

	 225
	ГЗСА-891Б
	 
	 
	30,5 СНГ

	 226
	ГЗСА-891В
	 
	 
	24,0 СПГ (23,0)

	 227
	ГЗСА-892
	 
	 
	22,8

	 228
	ГЗСА-893А
	 
	 
	23,7

	 229
	ГЗСА-893АБ
	 
	 
	31,2 СНГ

	 230
	ГЗСА-893Б
	 
	 
	25,0 СПГ (23,0)

	 231
	ГЗСА-947
	 
	 
	28,0

	 232
	ГЗСА-949
	 
	 
	27,0

	 233
	ГЗСА-950
	 
	 
	27,0

	 234
	ГЗСА-950А
	 
	 
	39,0 СНГ

	 235
	ЕрАЗ-37111
	 
	 
	28,0

	 236
	ЕрАЗ-37121
	 
	 
	24,0

	 237
	ЕрАЗ-3730,-37302,-37305
	 
	 
	15,0

	 238
	ЕрАЗ-37301
	 
	 
	14,7

	 239
	ЕрАЗ-37304
	 
	 
	14,4

	 240
	ЕрАЗ-762,-762А,-762Б,-762В
	 
	 
	15,0

	 241
	ИЖ-2715 всех модификаций
	 
	 
	11,0

	 242
	КавЗ-49471
	 
	 
	53,0

	 243
	КавЗ-664
	 
	 
	29,0

	 244
	Кубанец-У1А
	 
	 
	18,0

	 245
	Кубань-Г1А1
	 
	 
	28,0

	 246
	Кубань-Г1А2
	 
	 
	30,0

	 247
	ЛуМЗ-890
	ЗИЛ-164
	 
	33,6

	 248
	ЛуМЗ-890Б
	ЗИЛ-130
	 
	34,0

	 249
	ЛуМЗ-945, -948
	 
	 
	10,0

	 250
	ЛуМЗ-946
	 
	 
	15,0

	 251
	ЛуМЗ-949
	 
	 
	14,0

	 252
	ЛуАЗ-890Б
	ЗИЛ-131
	М5
	46,5

	 253
	ЛуАЗ-890Б
	ЗИЛ-375
	М10
	65,6

	 254
	ЛуАЗ-890Б1
	ЗИЛ-130-76
	М5
	41,0

	 255
	Мод.(КМЗ)-35101
	 
	 
	27,0

	 256
	Мод.(КМЗ)-3716
	 
	 
	27,0

	 257
	Мод.(КозМЗ)-3718
	 
	 
	29,0

	 258
	Мод.(КМЗ)-37211
	 
	 
	27,0

	 259
	Мод.(КМЗ)-37231
	 
	 
	27,0

	 260
	Мод.(КМЗ)-3726
	 
	 
	27,0

	 261
	Мод.(КМЗ)-3767
	 
	 
	28,0 СПГ (27,0)

	 262
	Мод.(КМЗ)-39011
	 
	 
	24

	 263
	Мод.(КозМЗ)-39021
	 
	 
	29,0

	 264
	Мод.(КозМЗ)-39031
	 
	 
	29,0

	 265
	Мод.(КозМЗ)-3944
	 
	 
	27,0

	 266
	Мод.(КМЗ)-53423
	 
	 
	28,0 Д

	 267
	Мод.(КозМЗ)-5703
	 
	 
	28,0 Д

	 268
	Москвич-2733,-2734
	 
	 
	10,0

	 269
	ПАЗ-3742
	 
	 
	28,0

	 270
	ПАЗ-37421
	 
	 
	31,0

	 271
	РАФ-22031-01
	 
	 
	15,0

	 272
	РАФ-22035,-22035-01
	 
	 
	15,0

	 273
	ТА-1А4
	 
	 
	24,0

	 274
	ТА-943А, -943Н
	 
	 
	22,5

	 275
	ТА-949А
	 
	 
	24,0

	 276
	УАЗ-3741
	 
	 
	16,5

	 277
	УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон»
	 
	 
	17,6

	 278
	УАЗ-374101
	 
	 
	17,0

	 279
	УАЗ-3909
	451М
	М4
	17,6

	 280
	УАЗ-3962
	 
	 
	17,5

	 281
	УАЗ-396201
	 
	 
	17,0

	 282
	УАЗ-450А,-451А
	 
	 
	17,0

	 283
	Урал-49472
	 
	 
	53,0


 
2) Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормируемое значение расхода топлива QH рассчитывается по формуле:
QH = 0,01 × [HБ + HТР × (GДМ + 0,5 × q)]× L × (1 + 0,01 × K) + + HЕ × nЕ , (4)
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива автомобиля–самосвала с учетом транспортной работы, л/100 км (м3/100км);

	 
	L
	-
	пробег автомобиля–самосвала, км;

	 
	HТР
	-
	норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5);

	 
	GДМ
	-
	собственная масса прицепа, т;

	 
	q
	-
	грузоподъемность самосвального прицепа, т;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %.

	 
	HЕ
	-
	норма расхода топлива на маневрирование в местах погрузки/разгрузки.
HЕ равна 0,25 л жидкого; 0,25 м3 газообразного топлива или 0,2 м3 + 0,1 л (для газодизелей) на каждую ездку с грузом.
Для автомобилей–самосвалов грузоподъемность более 40 тонн (типа БелАЗ) HЕ = 1л дизельного топлива.

	 
	nЕ
	-
	количество ездок с грузом.


 
Таблица 3 дополнена строками 1 - 42 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№
n/n
	Марка, модель автомобиля
	Модель двигателя
	Тип КП и
количество
передач
	Базовая
норма НБ,
л/100км

	 БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

	           1            1
	ГАЗ-33021 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	М5
	17,5 СНГ

	           2            1
	ГАЗ-330232-14 «Газель»
	ЗМЗ-4063.10
	М5
	15,5

	             3             
	ЗИЛ-130
	ЗИЛ-375
	М5
	36,5 СНГ

	             4             
	ЗИЛ-332410
	Д-245
	М5
	14,8Д

	             5             
	ЗИЛ-5301
	 
	 
	16,0Д

	             6             
	КамАЗ-43114 (6Х6)
	 
	М5
	36,0Д

	             7             
	КамАЗ-4326-02 (4Х4)
	КамАЗ-740.11-240
	М5
	31,0Д

	             8             
	УАЗ-3303
	ЗМЗ-402
	 
	16,0

	             9             
	УАЗ-33036
	 
	М4
	16,5

	         10             
	УАЗ-39094
	 
	М4
	17,0

	          ТЯГАЧИ

	                 9             
	Iveco Euro Tech MP400E38
	 
	 
	41,0Д

	     10             
	Iveco 440 E 42
	 
	 
	25,0Д

	     11             
	MAN 18.272
	 
	 
	18,0Д

	     12             
	MAN 19.372
	 
	 
	17,0 Д

	     13             
	MAN 19.463 FLS
	 
	 
	16,0Д

	     14             
	MAN 19.463
	 
	 
	26,7Д

	     15             
	MAN 19.422
	 
	 
	26,4Д

	     16             
	MAN 26.463
	 
	 
	29,9Д

	     17             
	MAN 26.403
	 
	 
	28,2Д

	     18             
	КамАЗ-54115
	 
	 
	22,0Д

	     19             
	МАЗ-642208-020
	ЯМЗ-7511.10
	М9
	35,0Д

	     20             
	Урал-44202-01
	  ЯМЗ-238 М2
	 
	31,0Д

	           ФУРГОНЫ

	         21             
	Mercedes Benz 100D
	 
	М5
	10,0 Д

	         22             
	ГАЗ-2705-24
	ЗМЗ-24-01
	М5
	16,5

	         23             
	ГАЗ-02101-1214 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	М5
	18,5  СПГ

	         24             
	ГАЗ-33023-14
	ЗМЗ-406
	М5
	17,0

	         25             
	ГАЗ-2752 «Соболь»
	ЗМЗ-406
	М5
	14,0

	         26             
	ГАЗ-2754-104 «Соболь»
	ЗМЗ-40630С
	М5
	16,5

	     27             
	ГАЗ-2705 «Газель»
	ЗМЗ-4026.10
	М5
	16,6 СНГ

	         28             
	ГАЗ-3308 «Садко»
	Д-245.7
	М5
	16,0Д

	         29             
	ГАЗ-3308 «Садко»
	ЗМЗ-5233
	М5
	21,5

	         30             
	ГАЗ-3308 «Садко»
	ЗМЗ-513
	М5
	20,0

	         31             
	ГАЗ-3307
	ЗМЗ-511
	 
	25,0

	         32             
	ЗИЛ-131 К МРТС
	ЗИЛ-131
	 
	42,0

	         33             
	ЗИЛ-441510
	ЗИЛ-375
	 
	46,2 СНГ

	         34             
	ЗИЛ-442160
	ЗИЛ-508.10
	 
	33,7 СНГ

	         35             
	ЗИЛ-5301 БО (изотермический)
	Д-245.12С ММЗ
	М5
	16,5Д

	         36             
	ИЖ-2715
	 
	 
	12,0 СНГ

	         37             
	КамАЗ-67212-1013
	КамАЗ-740,13-260
	М5
	30,0Д

	         38             
	Кубань – Г1Б1-02 (автобиблиотека)
	ГАЗ-53-12-01
	 
	30,0

	         39             
	Урал-4320 Вахта
	ЯМЗ-236
	 
	32,6

	         40             
	УАЗ-3909
	451М
	М4
	19,4 СНГ

	         41             
	УАЗ-39099
	УМЗ-4218
	 
	18,0

	         42             
	УАЗ-452В
	 
	 
	17,0


 
В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной работы более 0,5 допускается нормировать расход топлива по формуле (3). При этом в качестве HБ следует принимать базовую норму расхода топлива соответствующего базового бортового автомобиля, скорректированную с учетом разницы собственных масс этих автомобилей.
Значение базовых норм расхода топлива HБ для автомобилей-самосвалов представлены в таблице 4.
 
	Таблица 4 - Базовые нормы расхода топлива для автомобилей-самосвалов


 
	 
	 
	Модель
	Тип КП* и
	Базовая

	n/n
	Марка, модель автомобиля
	двигателя
	количество
	норма НБ**,

	 
	 
	 
	передач
	л/100км

	 1
	Avia A-30KS, -А-30К
	 
	 
	15,0 Д

	 2
	Avia A-3KSI
	 
	 
	13,0 Д

	 3
	IFA-W50/А
	 
	 
	19,0 Д

	 4
	IFA-W50L/K
	 
	 
	24,0 Д

	 5
	Magirus 232 D 19R
	 
	 
	30,0 Д

	 6
	Magirus 290 D 26R
	 
	 
	44,0 Д

	 7
	Tatra-138S1,-138S3
	 
	 
	36,0 Д

	 8
	Tatra-148S1М,-148S3
	 
	 
	36,0 Д

	 9
	Tatra-Т815С1,-Т815С1А,-Т815С3
	 
	 
	42,0 Д

	 10
	БелАЗ-540,-540А
	 
	 
	135,0 Д

	 11
	БелАЗ-548А
	 
	 
	160,0 Д

	 12
	БелАЗ-548ГД
	 
	 
	200,0 СНГ

	 13
	БелАЗ-549,-7509
	 
	 
	270,0 Д

	 14
	БелАЗ-7510,-7522
	 
	 
	135,0 Д

	 15
	БелАЗ-7523,-7525
	 
	 
	160,0 Д

	 16
	БелАЗ-7526
	 
	 
	135,0 Д

	 17
	БелАЗ-7527
	 
	 
	160,0 Д

	 18
	БелАЗ-75401
	 
	 
	150,0 Д

	 19
	БелАЗ-7548
	 
	 
	160,0 Д

	 20
	ГАЗ-93 всех модификаций
	 
	 
	23,0

	 21  
	ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508
	 
	 
	29,0

	 22  
	ГАЗ-САЗ-3509
	 
	 
	27,0 СПГ (28,0)

	 23  
	ГАЗ-САЗ-35101
	 
	 
	28,0

	 24  
	ГАЗ-САЗ-3511
	 
	 
	30,0

	 25  
	ГАЗ-САЗ-4509
	 
	 
	17,0 Д

	 26  
	ГАЗ-САЗ-53Б
	 
	 
	29,0

	 27  
	ЗИЛ-ММЗ-138АБ
	 
	 
	37,5 СПГ (37,0)

	*
	М - механическая, А - автоматическая коробки передач;

	**
	если после численного значения нет индекса, то это норма для бензина; индекс «Д» обозначает норму расхода для дизельного топлива; индекс «СНГ» обозначает норму расхода для сжиженного нефтяного газа; индекс «СПГ» обозначает норму расхода для сжатого природного газа; сумма обозначает нормы расхода соответствующих топлив для газодизелей (в скобках приведены нормы расхода бензина или дизельного топлива для газобаллонных автомобилей).

	28
	ЗИЛ-ММЗ-4502,-45021,-45022
	 
	 
	37,0

	 29  
	ЗИЛ-ММЗ-45023
	 
	 
	50,0 СНГ

	 30
	ЗИЛ-ММЗ-4505
	 
	 
	37,0

	 31  
	ЗИЛ-ММЗ-45054
	 
	 
	37,5 СПГ (37,0)

	32    
	ЗИЛ-ММЗ-553
	 
	 
	32,0

	33    
	ЗИЛ-ММЗ-554,-555 всех модификаций
	 
	37,0

	34    
	ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций
	 
	 
	36,0

	35    
	КАЗ-4540
	 
	 
	28,0 Д

	36    
	КАЗ-600 всех модификаций
	 
	 
	36,0

	37    
	КамАЗ-5510,-55102
	 
	 
	32,0 Д

	38    
	КамАЗ-55102
	ЯМЗ-238
	 
	35,0 Д

	39    
	КамАЗ-5511
	 
	 
	34,0 Д

	40    
	КамАЗ-55111
	 
	 
	36,5 Д

	41    
	КамАЗ-55118
	 
	 
	31,0СПГ+ 9,0Д (35,0Д)

	42    
	КрАЗ-222,-222Б
	 
	 
	50,0 Д

	43    
	КрАЗ-256,-256Б,-256Б1,-256Б1С
	 
	 
	48,0 Д

	44    
	КрАЗ-6505
	 
	 
	50,0 Д

	45    
	КрАЗ-6510
	 
	 
	49,0 Д

	46    
	МАЗ-205
	 
	 
	33,0 Д

	47    
	МАЗ-503,-503А,-503Б,-503В,-503Г
	 
	 
	28,0 Д

	48    
	МАЗ-510,-510Б,-510В,-510Г
	 
	 
	28,0 Д

	49    
	МАЗ-511,-512
	 
	 
	28,0 Д

	50    
	МАЗ-513,-513А
	 
	 
	28,0 Д

	51    
	МАЗ-525
	 
	 
	145,0

	52    
	МАЗ-5549,-5551
	 
	 
	28,0 Д

	53    
	МоАЗ-75051
	 
	 
	85,0 Д

	54    
	САЗ-3502
	 
	 
	29,0

	55    
	САЗ-3503,-3504
	 
	 
	26,0

	56    
	Урал-5557
	 
	 
	34,0 Д

	       57    
	Урал-55571
	ЯМЗ-236
	 
	34,5 Д


 
Таблица 4 дополнена строками 1 - 12 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№ n/n
	Марка, модель автомобиля
	Модель
двигателя
	Тип КП* и
количество
передач
	Базовая
норма НБ**,
л/100км

	1
	Iveco  MP380E37H
	 
	 
	45,0Д

	2
	Tatra-T815C3
	Tatra-3-930.52
	 
	65,0

	3
	ГАЗ-САЗ-35071
	Д-245
	М5
	17,5Д

	4
	ЗИЛ-250200
	Д-245
	 
	16,0Д

	5
	ЗИЛ-ЦСМ-4503
	 
	 
	40,8 СНГ

	6
	ЗИЛ-ММЗ-45054
	 
	 
	37,5 СПГ

	7
	ЗИЛ-ММЗ-554
	 
	 
	40,5 СНГ

	8
	КамАЗ-65115-015-13
	КамАЗ-740.13
	 
	32,5Д

	9
	КамАЗ-452802
	КамАЗ-740.13
	 
	34,0Д

	10
	КамАЗ-45142
	КамАЗ-740.13
	 
	34,0Д

	11
	Урал-5557-01
	ЯМЗ-238 М2
	 
	38,0Д

	12
	Урал-5557-0013
	ЯМЗ-238
	 
	35,0Д


 
11. Специальные и специализированные автомобили
1) Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:
автомобили, выполняющие специальные работы во время остановки (автокраны, бурильные установки и т.п.);
автомобили, выполняющие специальные работы в процессе передвижения (поливомоечные, снегоуборочные и т. п.).
 
2) Нормируемое значение расхода топлива QH для первой группы специальных автомобилей рассчитывается по формуле:
QH = (0,01 × HБ × L + HСО × tСО) × (1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО ,         (5)
 
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива на пробег специального автомобиля,  л/100 км (м3/100км);

	 
	L
	-
	общий пробег специального автомобиля, км;

	 
	HСО
	-
	нормы расхода топлива на работу специального оборудования, л/час (м3/час) или литры (м3) на единицу работы;

	 
	 tСО
	-
	время (час) или количество единиц работы специального оборудования;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %;

	 
	HДО
	-
	норма расхода топлива на работу отопителей, л/час (м3/час);

	 
	 tДО
	-
	время работы отопителей, час.


 
Если специальный автомобиль перевозит дополнительный груз, то нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по формуле:
QH = {0,01 × [(HБ + HДМ × GДМ )× L + HТР × GГР × LГР ]+ HСО × tСО } × × (1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО ,                                             (5’)
 
	где:
	HДМ
	-
	нормы расхода топлива на дополнительную массу прицепа;

	 
	GДМ
	-
	дополнительная  масса прицепа, т;

	 
	HТР
	-
	норма расхода топлива на транспортную работу (по п. 5);

	 
	GГР
	-
	масса перевозимого груза, т;

	 
	LГР
	-
	пробег специального автомобиля с дополнительным грузом, км.


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих специальные работы во время остановки, представлены в таблице 5.
 
	Таблица 5 -  Базовые нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей


 
	 
	Модель
	Модель
	Базовая
	Норма расхода на

	n/n
	 специализированного или
	базового
	норма НБ,
	дополнительную

	 
	специального автомобиля
	автомобиля
 (двигателя)
	л/100км
	работу НДР,  л/ч

	 
	АВТОКРАНЫ
	 
	 
	 

	         1    
	4030
	ЗИЛ-164
	32,3
	5,0

	         2    
	4033
	ЗИЛ-157
	41,2
	5,0

	         3    
	4030П
	ЗИЛ-130
	32,5
	7,2

	         4    
	АК-32
	ЗИЛ-164
	40,0
	4,6

	         5    
	АК-3574
	Урал-5557-01
	55,0
	7,2

	         6    
	АК-5
	ЗИЛ-130
	39,0
	5,3

	         7    
	АК-5Г
	ЗИЛ-164
	40,0
	4,5

	         8    
	АК-175(КС-2161)
	ЗИЛ-164
	40,0
	5,7

	         9    
	АК-75
	ЗИЛ-164
	40,0
	5,7

	     10    
	АК-75,-75В,-75Д
	ЗИЛ-130
	40,0
	6,5

	     11    
	АК-8
	Урал-375
	68,0
	9,0

	     12    
	ГКМ-5
	ЗИЛ-130
	38,5
	5,3

	     13    
	ГКМ-5
	ЗИЛ-164
	39,0
	5,1

	     14    
	К-104
	КрАЗ-257
	55,0
	6,0

	     15    
	К-104, К-156
	КрАЗ-219
	62,0
	6,0

	     16    
	К-162 (КС-4751А)
	КрАЗ-258
	56,5
	8,4

	     17    
	К-162М (КС-4561)
	КрАЗ-257
	55,0
	8,8

	     18    
	К-16М, К-53(А),-68,-69(А)
	МАЗ-200
	35,0
	5,2

	     19    
	К-2,5-12; -2,5-13
	ГАЗ-51А
	30,0
	4,7

	     20    
	К-46 (КС-1563)
	ЗИЛ-130
	40,0
	5,1

	     21    
	К-51,-52(М),-63
	МАЗ-200
	36,0
	5,1

	     22    
	К-61
	МАЗ-200
	35,0
	5,0

	     23    
	К-61А, М, К-67 (КС-2563)
	МАЗ-500
	30,0
	5,3

	     24    
	К-64 (КС-2562)
	МАЗ-500
	30,5
	5,5

	     25    
	КС-1561(К-44)
	ЗИЛ-130
	40,0
	6,0

	     26    
	КС-1562,-1562А
	ГАЗ-53А
	33,0
	5,1

	     27    
	КС-1562(К-45)
	ЗИЛ-130
	40,0
	5,7

	     28    
	КС-1563 (К-43)
	ЗИЛ-130
	40,0
	6,0

	     29    
	КС-2561
	ЗИЛ-130
	40,0
	5,7

	     30    
	КС-2561Д, Е
	ЗИЛ-130
	40,0
	6,2

	     31    
	КС-2564 (К-612)
	ЗИЛ-130
	40,0
	5,7

	     32    
	КС-2565
	Урал-375
	61,0
	8,8

	     33    
	КС-2571
	ЗИЛ-431412
	41,8
	6,5

	     34    
	КС-3561,-3562,-3571,-3572
	МАЗ-500
	33,0
	6,4

	     35    
	КС-3574 (Урал-5557)
	с ДВС ЯМЗ-236
	45,0
	7,2

	     36    
	КС-3574 (Урал-5557)
	с ДВС КамАЗ-740
	46,0
	7,2

	     37    
	КС-3575 на базе ЗИЛ-133
	с ДВС ЗИЛ-130
	55,4
	6,5

	     38    
	КС-3575 на базе ЗИЛ-133ГЯ
	с ДВС КамАЗ-740
	36,0
	5,5

	     39    
	КС-3577
	МАЗ-5337
	34,1
	6,4

	     40    
	КС-4561,-4571,-4572,-4575
	КрАЗ-257
	55,0
	8,8

	     41    
	КС-4562
	КрАЗ-250
	53,5
	8,4

	     42    
	КС-4572
	КамАЗ-53213
	28,3
	7,4

	     43    
	КС-4576
	КрАЗ-250
	57,0
	6,0

	     44    
	ЛАЗ-690
	ЗИЛ-130
	39,0
	4,7

	     45    
	ЛАЗ-690
	ЗИЛ-164
	39,5
	4,7

	     46    
	МКА-10
	МАЗ-200
	38,5
	5,1

	     47    
	МКА-10М, МКАС-10М
	МАЗ-500
	34,0
	5,5

	     48    
	МКА-16
	КрАЗ-257
	55,0
	8,8

	     49    
	МСК-87
	ЗИЛ-130
	44,0
	4,0

	     50    
	СМК-10
	МАЗ-500
	33,5
	6,4

	     51    
	СМК-14
	МАЗ-5337
	31,7
	6,7

	     52    
	СМК-7
	МАЗ-200
	37,5
	5,2

	 
	АВТОПОГРУЗЧИКИ
	 
	 
	 

	     53    
	4001
	ГАЗ-51
	38,0
	4,1

	     54    
	4008
	ДВС ЗИЛ-157К
	54,0
	6,0

	     55    
	4009
	ЗИЛ-121
	54,0
	6,2

	     56    
	4013
	ГАЗ-53А
	27,5
	5,0

	     57    
	4015
	ЗИЛ-120
	 
	6,5

	     58    
	4016
	ГАЗ-52
	43,0
	6,2

	     59    
	4018
	ЯАЗ-М204А/Д
	33,0
	7,2

	     60    
	4020
	МКМЗ-966
	12,0
	1,5

	     61    
	4026
	ГАЗ-52-04
	 
	7,2

	     62    
	4026
	ЗИЛ-130
	 
	11,2

	     63    
	4027
	ГАЗ-52-04
	 
	6,5

	     64    
	4028
	 
	53,5
	6,0

	     65    
	4041
	ГАЗ-51
	 
	5,1

	     66    
	4042
	ГАЗ-51
	 
	5,5

	     67    
	4049
	ГАЗ-51
	45,0
	6,2

	     68    
	4063
	 
	28,0
	5,0

	     69    
	4065
	 
	29,0
	5,0

	     70    
	4070
	 
	54,5
	6,0

	     71    
	4075
	ЗМЗ-66
	 
	5,4

	     72    
	4081
	ГАЗ-52-04
	29,5
	6,2

	     73    
	4091
	 
	13,0
	2,5

	     74    
	4092
	 
	20,0
	3,0

	     75    
	7806
	 
	73,5
	6,0

	     76    
	7806
	ЯМЗ-238
	110,0
	6,0

	     77    
	40271
	Д-144
	 
	4,2

	     78    
	40912
	МКМЗ-967
	18,0
	1,9

	     79    
	4000М, 4002, 4005
	ГАЗ-51
	27,5
	4,1

	     80    
	4003, 4006(М)
	ГАЗ-51
	40,0
	4,1

	     81    
	4008К
	ЗИЛ-157К
	 
	6,8

	     82    
	4008М
	ЗИЛ-157К
	 
	8,6

	     83    
	4013, 4014М, 4017
	ГАЗ-52
	 
	5,0

	     84    
	4014Д
	Д-144
	 
	3,4

	     85    
	4014М
	Газ-51
	 
	5,5

	     86    
	4022М, 4022N-ОЭ
	АЗЛК-408
	18,0
	6,4

	     87    
	4033М
	ГАЗ-52
	 
	6,2

	     88    
	4045М, МЛ
	ГАЗ-51
	 
	5,0

	     89    
	4045Н
	ГАЗ-52
	 
	6,0

	     90    
	4046М
	ГАЗ-52
	 
	6,2

	     91    
	404БР
	ГАЗ-52
	 
	6,8

	     92    
	4055
	ГАЗ-51
	 
	6,2

	     93    
	40811-10, 4085
	Д-144
	 
	3,8

	     94    
	БВ-1795/42
	УАЗ-451
	 
	4,1

	     95    
	БВ-2705,-2733,-2817/56
	УАЗ-451
	 
	5,0

	     96    
	БВ-2733
	Д-50
	 
	3,8

	     97    
	БВ-2733.33.6.-2733.45.6
	УАЗ-451
	 
	4,0

	     98    
	ВП-0,5
	Д-243
	 
	6,7

	     99    
	ДВ-1733 (НРБ)
	 
	 
	2,9

	 100    
	ДВ-1733.33.19,-1733.33.9
	УРМ-М341
	 
	3,8

	 101    
	ДВ-1733.33.21,-1733.215.21
	ЗДН
	 
	3,0

	 102    
	ДВ-1733.33.22,-1733.45.22
	Perkins D 2500
	 
	3,0

	 103    
	ДВ-1733.45.16,-1733.45.9
	УРМ-М341
	 
	3,8

	 104    
	ДВ-1784 всех модификаций
	Д-3900К
	 
	5,2

	 105    
	ДВ-1786 всех модификаций
	Д-3900К
	 
	5,2

	 106    
	ДВ-1788 всех модификаций
	Д-3900К
	 
	5,4

	 107    
	ДВ-1790 всех модификаций
	Д-3900К
	 
	5,4

	 108    
	Л-34
	 
	 
	12,2

	 109    
	НО-050, НО-051, НО-053
	 
	 
	3,5

	 110    
	ПУМ-500
	Д-120-43
	 
	2,2

	 111    
	ТО-18Б
	А-01 МК
	 
	8,6

	 112    
	ТО-49
	Д-240
	 
	5,8

	 113    
	УН-050, УН-053,
	 
	 
	3,5

	 114    
	УНЧ-050, УНЧ-151
	 
	 
	3,5

	 115    
	УП-66
	ГАЗ-66
	33,0
	8,5

	 
	 
АВТОМОБИЛИ  САМОПОГРУЗЧИКИ
	Норма на погрузку
(разгрузку)
комплекта
контейнеров, л

	 116    
	ЦПКТ-ВА-853
	ГАЗ-53
	26,5
	4,0

	 117    
	ЦПКТ-ВА-853
	ГАЗ-53-07
	36,0
	5,4

	 118    
	ЗИЛ-130ПК
	ЗИЛ-130
	34,0
	6,1

	 119    
	КамАЗ-5320ПК
	КамАЗ-5320
	27,0
	2,3

	 120    
	АЗАП-4030 Г-Б
	ЗИЛ-130
	46,7
	8,3

	 121    
	ЗИЛ-431810
	ЗИЛ-130
	34,4
	6,1

	 122    
	ЗИЛ-131ПК
	ЗИЛ-131
	45,0
	6,1

	 
	БУРИЛЬНЫЕ  УСТАНОВКИ

	 123    
	АВБ-2М
	ГАЗ-66
	33,0
	8,7

	 124    
	БКГО-4М
	ДТ-75
	 
	6,8

	 125    
	БКМ-25 (ДТ-75)
	А-41
	 
	10,4

	 126    
	БКМА-1/ 3,5
	ЗИЛ-130
	37,0
	15,0

	 127    
	БКМА-1/ 3,5
	ЗИЛ-131
	50,0
	15,0

	 128    
	БМ-202 (БКГМ-662)
	ГАЗ-66А
	32,0
	8,2

	 129    
	БМ-203
	Т-40А
	 
	3,6

	 130    
	БМ-204
	МТЗ-52
	 
	6,5

	 131    
	БМ-302 (БКГМ-663)
	ГАЗ-66
	33,0
	8,2

	 132    
	БМ-303
	Т-74
	 
	2,7

	 133    
	ЛБУ-50А
	ЗИЛ-157К
	46,0
	11,5

	 134    
	МРК-1А
	ЗИЛ-157
	46,0
	8,4

	 135    
	СБУ
	МАЗ-200
	27,0
	5,4

	 136    
	УГБ-50А
	ГАЗ-63
	30,0
	6,5

	 137    
	УГБ-5М
	ГАЗ-66
	33,0
	6,5

	 138    
	УРБ-2А,2А-2
	ЗИЛ-130
	37,0
	11,9

	 139    
	УРБ-302,-3А2 (БА-15М)
	МАЗ-500
	27,5
	12,5

	 140    
	УРБ-ЗАМ
	ДТ-54
	 
	4,4

	 
	ВЫШКИ  ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

	 141    
	АГП-17Э
	ГАЗ-53
	32,0
	4,4

	 142    
	АГ-60
	ГАЗ-51
	26,5
	5,0

	 143    
	АГП-12
	ГАЗ-52
	28,5
	4,4

	 144    
	АГП-12
	ГАЗ-53
	30,5
	4,9

	 145    
	АГП-12Б
	ЗИЛ-164
	35,0
	4,8

	 146    
	АГП-28 (КамАЗ-53213 с ДВС КамАЗ-740.10)
	31,9
	3,2

	 147    
	АГП-28 (КамАЗ-53213 с ДВС КамАЗ-7403.10)
	33,4
	3,3

	 148    
	ВИ-23
	ЗИЛ-130
	35,0
	5,5

	 149    
	ВС-18МС
	ГАЗ-52-03
	27,5
	3,0

	 150    
	ВС-22
	ЗИЛ-131
	48,5
	5,0

	 151    
	ВС-22МС
	ЗИЛ-130
	38,5
	4,0

	 152    
	МШТС-2,2А
	ЗИЛ-157
	50,0
	5,0

	 153    
	МШТС-3А
	ЗИЛ-130
	41,4
	4,0

	 154    
	СПО-15,-15М
	Урал-375
	66,0
	11,0

	 155    
	ТВ-1
	ГАЗ-51
	26,5
	4,5

	 156    
	ТВ-1
	ГАЗ-52
	25,0
	4,4

	 157    
	ТВ-1
	ГАЗ-53
	30,5
	4,8

	 158    
	ТВ-2
	ГАЗ-52-03
	26,0
	3,0

	 159    
	ТВ-23
	ЗИЛ-131
	46,0
	6,9

	 160    
	ТВ-26
	ЗИЛ-131
	43,5
	5,1

	 161    
	ТВГ-15
	ГАЗ-51А
	27,0
	3,0

	 
	МАШИНЫ  ДЛЯ  ГОРОДСКОГО  ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

	 162    
	АП-7М
	ЗИЛ-130
	40,0
	5,1

	 163    
	АТ-60
	ГАЗ-52
	20,9
	5,0

	 164    
	ОМТ-452
	УАЗ-452
	18,0
	 

	 165    
	ТК-13
	ГАЗ-53
	55,5
	5,4

	 166    
	ТК-531
	ГАЗ-53
	32,8
	4,0

	 167    
	ТК-6
	ГАЗ-52
	30,0
	5,0

	 
	КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ
	 
	 
	 

	 168    
	КМ-2М
	ГАЗ-63
	30,0
	7,0

	 169    
	П-3229
	ЗИЛ-130
	37,0
	10,0

	 
	ЛАБОРАТОРИИ  И  МАСТЕРСКИЕ  НА  АВТОМОБИЛЯХ

	 170    
	АВМ-1
	ГАЗ-51
	23,2
	4,1

	 171    
	АГР-69
	ГАЗ-66-11
	30,5
	 

	 172    
	АКП-М5-02, ПМА,
ПЭЛЭХЗ, СТОН
	ЗИЛ-131Н
	49,3
	6,4

	 173    
	АНРВ-1К
	КамАЗ-43101А
	44,5
	 

	 174    
	АРСТА-1
	УАЗ-452,-3741
	19,0
	2,7

	 175    
	АТ-53
	ГАЗ-53А
	26,7
	3,8

	 176    
	АТУ-А
	ГАЗ-51
	24,5
	4,3

	 177    
	АТУ-А
	ГАЗ-52
	25,0
	4,3

	 178    
	АТУ-А
	ГАЗ-63
	30,5
	4,3

	 179    
	ГОСНИТИ-2
	ГАЗ-63
	29,5
	4,0

	 180    
	ГОСНИТИ-2
	ГАЗ-53А
	28,0
	4,0

	 181    
	Лаборатория для воды
	IFA W50L
	25,6
	0,7

	 182    
	ЛПДК
	УАЗ-3741
	18,9
	1,7

	 183    
	ПАЗ-659ф
	ПАЗ-651
	24,8
	 

	 184    
	ПАРМ
	ЗИЛ-157
	47,5
	4,6

	 185    
	ПЛБН
	КаВЗ-685
	30,3
	4,7

	 186    
	ПЛБН-64
	ГАЗ-66-11
	32,6
	2,4

	 187    
	ПЛЭТ
	УАЗ-3303,
 -31511-01
	16,8
	 

	 188    
	ПЛЭТ-2М
	УАЗ-3303
	18,1
	 

	 189    
	ПЛЭТ-М
	ЗИЛ-131Н
	46,3
	 

	 190    
	ПМА
	ГАЗ-66-11
	31,3
	1,3

	 191    
	ПМА, СТОН-1
	ЗИЛ-131Н
	49,3
	6,4

	 192    
	ПЭЛЭХЗ
	УАЗ-452,–3741
	18,6
	1,2

	 193    
	ПЭЛЭХЗ
	ЗИЛ-131Н
	48,2
	3,3

	 194    
	ТБ-5
	ГАЗ-53
	29,0
	 

	 195    
	Техпомощь
	Урал-377
	42,3
	 

	 196    
	Техпомощь
	ЗИЛ-131
	46,0
	 

	 197    
	Техпомощь
	ЗИЛ-157
	43,3
	 

	 198    
	Техпомощь
	Урал-375
	54,2
	 

	 199    
	Техпомощь
	ЗИЛ-130
	35,8
	 

	 200    
	ЭТЛ-10
	ГАЗ-52
	25,5
	5,2

	 201    
	ЭТЛ-10
	ГАЗ-53
	30,0
	5,2

	 202    
	ЭТЛ-35-01
	ГАЗ-52
	25,0
	4,4

	 203    
	ЭТЛ-35-01
	ГАЗ-63
	29,0
	4,4

	 
	ПРОЧИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫЕ

	 204    
	АВ 701 (ДТ-75) (водоотливная)
	А-41
	 
	10,4

	 205    
	АНР
	Урал-4320
	35,0
	12,0

	 206    
	АНР-1
	КрАЗ-255
	50,4
	12,0

	 207    
	Б-15
	МАЗ-5334
	34,7
	5,0

	 208    
	Вакуум
	ГАЗ-53
	29,6
	3,8

	 209    
	Вакуум
	Урал-4320
с ДВС  ЯМЗ-236
	45,8
	3,8

	 210    
	Насосная установка
	с ДВС 1Д12С4
	 
	22,8

	 211    
	ПМА-М
	ЗИЛ-131
	42,0
	15,0

	 212    
	ПНА-1 ПНА
	КрАЗ-255
	49,6
	26,1

	 213    
	ПНА-2
	КрАЗ-255Б1
	53,7
	 

	 214    
	ПНА-2
	В-2-800ТК-С312V
	 
	155,0

	 215    
	ППУ
	КрАЗ-250
	47,7
	31,0

	 216    
	ППУ-3М
	КрАЗ-255Б
	47,7
	31,0

	 217    
	ППУ-3, ППУА-1600
	КрАЗ-255Б
	46,3
	33,5

	 218    
	ППУА
	Урал-4320
с ДВС ЯМЗ-238
	47,2
	33,0

	 219    
	ППУА 160/100
	КрАЗ-250
	46,3
	33,0

	 220    
	ППУ-А
	КрАЗ-255Б
	46,4
	33,0

	 221    
	ППУ-А
	КрАЗ-250
	46,4
	33,0

	 222    
	Р-401
	ГАЗ-66
	32,9
	5,0

	 223    
	САГ
	Урал-4320
с ДВС ЯМЗ-236
	45,8
	6,4

	 224    
	УНБ-1
	КрАЗ-250
	43,4
	10,7

	 225    
	УНТА-100/200 (Азинмаш)
	ЗИЛ-431415
	38,1
	6,1

	 226    
	ЦА
	ЗИЛ-431412
	38,1
	9,7

	 227    
	ЦА-320А
	КрАЗ-250, -257, 
-65101
	50,2
	10,7

	 228    
	4ЦА
	ЗИЛ-157К
	45,1
	9,7

	 229    
	Э-305-Б
	КрАЗ-255
	53,4
	17,0

	 
	пожарные  автомобили

	 230    
	АКТ-0,5 / 0,5-207
	ГАЗ-66
	33,0
	16,0

	 231    
	АНР-40-127А
	ЗИЛ-130
	39,0
	18,0

	 232    
	АР-2-133
	ЗИЛ-131
	50,0
	21,0

	 233    
	АР-2-215
	КАМАЗ-43105
	36,0
	16,0

	 234    
	АЦ-266-104
	ГАЗ-66
	35,0
	16,0

	 235    
	АЦ-30-146, -30-184
	ГАЗ-66
	34,0
	16,0

	 236    
	АЦ-30 (130), 63, 63А
	ЗИЛ-130
	40,5
	18,0

	 237    
	АЦ-30 (157К)27А
	ЗИЛ-157
	50,5
	20,0

	 238    
	АЦ-30 (53А)-106Б
	ГАЗ-53А
	32,5
	16,0

	 239    
	АЦ-30 мод.106Б
	ГАЗ-53-12
	31,5
	16,2

	 240    
	АЦ-30 мод.184
	ГАЗ-66-11
	33,2
	16,3

	 241    
	АЦ-40-181
	ЗИЛ-133Г1
	54,0
	21,0

	 242    
	АЦ-40-41А
	Урал-375Н
	64,5
	23,0

	 243    
	АЦ-40-63А, -40-638
	ЗИЛ-130
	41,0
	18,0

	 244    
	АЦ-40 (131)-137
	ЗИЛ-131
	50,0
	23,0

	 245    
	АЦ-4Р
	ЗИЛ-131
	48,3
	4,6

	 246    
	АЦЛ-3-147-1
	ГАЗ-66-01
	33,0
	16,0

	 247    
	АЦУ-2051-69
	ГАЗ-51А
	25,5
	12,0

	 248    
	МАГИРУС-330-32
	МАГИРУС-330-32
	44,0
	18,2

	 249    
	ПМ-30
	ГАЗ-53А
	28,0
	16,5

	 250    
	ПМ-404-40
	ЗИЛ-157
	50,0
	20,0

	 251    
	ПМ-404-40
	ЗИЛ-130
	44,5
	17,0

	 252    
	ПМГ-19
	ГАЗ-63
	31,0
	15,5

	 253    
	ПМГ-21
	ГАЗ-51
	25,5
	12,0

	 254    
	ПМЗ-27, -27А, -27С
	ЗИЛ-157К
	47,5
	17,0

	 255    
	ПМЗ-9
	ЗИЛ-130
	31,0
	15,5

	 256    
	ПНС-100
	ЗИЛ-157К
	47,5
	22,0

	 257    
	ПНС-110
	ЗИЛ-131
	49,0
	21,0

	 
	топливо-  и  маслозаправщики 
и  автомобили-цистерны
	заполнение/слив одной цистерны, л

	 258    
	03-1604, 03-1926
	ГАЗ-51
	22,0
	3,2

	 259    
	746 (ПАЗс-3152)
	ЗИЛ-130
	35,0
	3,5

	 260    
	АБЗ-50
	ГАЗ-51
	23,8
	2,0

	 261    
	АВВ-2
	ГАЗ-51
	21,0
	2,7

	 262    
	АВВ-2М
	ГАЗ-51А
	22,0
	2,0

	 263    
	АВВ-3,6
	ГАЗ-53-12
	25,5
	3,0

	 264    
	АВВ-3,6
	ГАЗ-53А
	26,0
	3,0

	 265    
	АВВ-3,8
	ГАЗ-53А
	26,1
	4,9

	 266    
	АВЗ-50
	ГАЗ-51А
	24,0
	2,0

	 267    
	АВЦ-1,5-63
	ГАЗ-63
	26,8
	2,3

	 268    
	АВЦ-1,7
	ГАЗ-66
	29,0
	2,3

	 269    
	АВЦ-3,2-130
	ЗИЛ-130
	32,8
	5,0

	 270    
	АНЖНГ
	ЗИЛ-130
	34,5
	 

	 271    
	АТЗ-2,2-51А
	ГАЗ-51А
	22,0
	2,2

	 272    
	АТЗ-2,4-52
	ГАЗ-52
	23,0
	2,4

	 273    
	АТЗ-2,7
	ГАЗ-52-01
	24,3
	2,5

	 274    
	АТЗ-3
	ЗИЛ-164
	32,3
	4,1

	 275    
	АТЗ-3,8-130
	ЗИЛ-130
	32,9
	3,5

	 276    
	АТЗ-3,8-53А
	ГАЗ-53А
	26,7
	3,7

	 277    
	АТЗ-3-157К
	ЗИЛ-157К
	40,3
	4,1

	 278    
	АТМЗ-4,5-375
	Урал-375
	53,0
	4,0

	 279    
	АЦ-1,8
	ГАЗ-51
	23,0
	2,1

	 280    
	АЦ-1,9-51А
	ГАЗ-51А
	22,0
	2,0

	 281    
	АЦ-10
	УРАЛ-4320
	41,3
	9,0

	 282    
	АЦ-10
	КрАЗ-256
	52,8
	 

	 283    
	АЦ-2,0-51А
	ГАЗ-51А
	22,4
	2,2

	 284    
	АЦ-2,4-52
	ГАЗ-52-01
	23,0
	2,2

	 285    
	АЦ-2,6-355М
	Урал-355М
	31,3
	3,8

	 286    
	АЦ-2,6-53
	ГАЗ-53
	25,5
	2,2

	 287    
	АЦ-2,8-52
	ГАЗ-52
	23,7
	3,1

	 288    
	АЦ-2,8-63
	ГАЗ-63
	27,5
	3,2

	 289    
	АЦ-2,9-51
	ГАЗ-51
	22,0
	3,2

	 290    
	АЦ-2,9-53  
	ГАЗ-53  
	22,0
	2,0

	 291    
	АЦ-2
	ГАЗ-52С
	22,6
	2,2

	 292    
	АЦ-22-51А
	ГАЗ-51
	23,0
	2,2

	 293    
	АЦ-3
	ГАЗ-66
	32,1
	2,9

	 294    
	АЦ-3
	ЗИЛ-130
	33,8
	3,2

	 295    
	АЦ-3,3
	ГАЗ-53
	26,5
	-

	 296    
	АЦ-3,7-51
	ГАЗ-51
	23,0
	4,1

	 297    
	АЦ-3,8-164
	ЗИЛ-164
	32,0
	4,1

	 298    
	АЦ-3М
	ГАЗ-53А
	26,0
	3,0

	 299    
	АЦ-4,0-51
	ГАЗ-51
	25,1
	3,8

	 300    
	АЦ-4,1
	ГАЗ-53-12
	27,5
	3,3

	 301    
	АЦ-4,2
	ГАЗ-3307
	25,5
	2,9

	 302    
	АЦ-4,2-130
	ЗИЛ-130
	31,8
	5,0

	 303    
	АЦ-4,2-131
	ЗИЛ-131
	42,0
	5,0

	 304    
	АЦ-4,2-53А
	ГАЗ-53А
	26,0
	3,3

	 305    
	АЦ-4,3-130
	ЗИЛ-130
	33,5
	3,0

	 306    
	АЦ-4-157
	ЗИЛ-157
	39,8
	4,4

	 307    
	АЦ-4-164
	ЗИЛ-164
	32,0
	4,4

	 308    
	АЦ-5-375
	Урал-375
	53,6
	7,2

	 309    
	АЦ-8-200
	МАЗ-200
	28,5
	2,3

	 310    
	АЦ-8-500
	МАЗ-500
	24,0
	2,3

	 311    
	АЦ-8-5334, -8-5435
	МАЗ-5334
	24,0
	3,0

	 312    
	АЦ-8 КамАЗ
	КамАЗ-5320
	25,5
	-

	 313    
	АЦЛ-147
	ГАЗ-66
	29,0
	2,5

	 314    
	АЦЛ-312
	ЗИЛ-130
	38,0
	5,0

	 315    
	АЦМ-2,6-355М
	Урал-355М
	31,9
	3,6

	 316    
	АЦМ-4
	ЗИЛ-157
	41,3
	4,5

	 317    
	АЦМА-157
	ЗИЛ-157
	40,0
	5,4

	 318    
	АЦММ-4-157КД
	ЗИЛ-157
	40,0
	1,5

	 319    
	АЦПТ-1,5
	ГАЗ-51
	21,7
	2,1

	 320    
	АЦПТ-1,5
	ГАЗ-63
	26,8
	2,1

	 321    
	АЦПТ-1,7
	ГАЗ-66
	30,0
	3,0

	 322    
	АЦПТ-1,9
	ГАЗ-51А
	22,5
	2,0

	 323    
	АЦПТ-2,1
	ГАЗ-52-01
	24,0
	2,2

	 324    
	АЦПТ-2,8
	ГАЗ-53А
	26,0
	4,3

	 325    
	АЦПТ-2,8-130
	ЗИЛ-130
	32,7
	3,1

	 326    
	АЦПТ-2,8-164
	ЗИЛ-164
	32,5
	2,9

	 327    
	АЦПТ-3,3
	ГАЗ-53А
	26,1
	5,1

	 328    
	АЦПТ-3,8
	ГАЗ-53
	26,7
	5,8

	 329    
	АЦПТ-4,1-130
	ЗИЛ-130 (431418)
	32,8
	5,0

	 330    
	АЦПТ-5,0
	Урал-375
	56,9
	4,7

	 331    
	АЦПТ-5,6
	МАЗ-500
	25,0
	4,0

	 332    
	АЦПТ-5,7
	МАЗ-500
	25,0
	4,1

	 333    
	АЦПТ-6,2
	МАЗ-5335
	25,5
	3,0

	 334    
	АЦТММ-4-157К
	ЗИЛ-157К
	40,0
	3,0

	 335    
	ЗИЛ-130В1 с п/п Д-642
	ЗИЛ-130В1
	38,5
	8,0

	 336    
	ЗСК-10
	ЗИЛ-130
	33,0
	7,0

	 337    
	ЛВ-7 (МА-4А)
	ЗИЛ-131
	43,0
	3,0

	 338    
	МЗ-3904
	ГАЗ-63
	28,8
	3,2

	 339    
	МЗ-51М
	ГАЗ-51А
	23,8
	3,0

	 340    
	МЗ-66, -66-01, -66А-01
	ГАЗ-66
	30,0
	2,4

	 341    
	Мод. 3607
	ГАЗ-52-01
	23,0
	2,4

	 342    
	Мод. 3608
	ГАЗ-52-01
	23,5
	2,0

	 343    
	Мод. 3609
	ГАЗ-52-04
	23,0
	2,0

	 344    
	Мод. 3613
	ГАЗ-53-12
	25,5
	3,0

	 345    
	Мод. 46101
	Урал-43203
	33,5
	3,0

	 346    
	Мод. 4611
	ЗИЛ-495710
	33,5
	3,0

	 347    
	Т-8-255Б
	КрАЗ-255Б
	44,0
	4,0

	 348    
	ТЗ-200
	МАЗ-200
	29,5
	4,0

	 349    
	ТЗ-500
	МАЗ-500
	25,0
	3,9

	 350    
	ТЗА-7,5-500А
	МАЗ-500А
	28,5
	5,9

	 351    
	ТЗА-7,5-5334
	МАЗ-5334
	25,5
	3,9

	 352    
	ТЗА-8,9
	МАЗ-5337
	23,3
	5,0

	 353    
	ТЗМ-164
	ЗИЛ-164
	33,1
	4,1

	 354    
	ТСВ-5,4
	ЗИЛ-131
	45,4
	3,9

	 355    
	ТСВ-6
	ЗИЛ-130
	33,7
	5,1

	 356    
	ТСВ-7
	ЗИЛ-431418
	36,5
	3,6

	 357    
	ТСВ-8,9
	МАЗ-5337
	23,9
	5,0

	 358    
	УР-7АПС
	КрАЗ-255
	47,6
	6,3

	 
	автомобили-цистерны  для  перевозки  газа

	 359    
	АЦ-6
	ЗИЛ-130
	34,5
	 

	 360    
	АЦТ-8-130
	ЗИЛ-130
	35,1
	 

	 361    
	АЦ-15-377С
	Урал-377
	61,2
	 

	 362    
	АЦ-15-504
	МАЗ-504
	34,3
	 

	 
	автомобили  для  перевозки  цемента
	на загрузку и обдув одной цистерны, л

	 363    
	42184-ОЗПС
	КрАЗ-258Б1
	55,5
	3,0

	 364    
	БН-80-20
	КрАЗ-257Б1
	50,0
	5,0

	 365    
	РП-1
	ЗИЛ-130В1
	36,0
	3,0

	 366    
	С-1036Б
	МАЗ-500
	27,0
	4,5

	 367    
	С-386
	ЗИЛ-164
	 
	19,4

	 368    
	С-570А
	МАЗ-200В
	28,0
	3,0

	 369    
	С-571
	ЗИЛ-164А
	36,0
	3,0

	 370    
	С-571
	ЗИЛ-130В1
	36,0
	3,5

	 371    
	С-942
	КрАЗ-258
	41,0
	5,0

	 372    
	С-956
	ГАЗ-53Б
	30,0
	3,0

	 373    
	СБ-113
	ЗИЛ-130
	33,0
	3,0

	 374    
	СБ-89
	ЗИЛ-130
	35,0
	3,0

	 375    
	СБ-89Б1
	ЗИЛ-431412
	35,0
	3,0

	 376    
	СБ-92
	КрАЗ-258
	42,0
	5,0

	 377    
	СБ-92
	КамАЗ-55111
	39,5
	**

	 378    
	ТЦ-10
	ЗИЛ-130В1
	38,5
	3,0

	 379    
	ТЦ-11
	КамАЗ-5410
	31,2
	4,85

	 380    
	ТЦ-12
	КамАЗ-54112
	31,5
	5,0

	 381    
	ТЦ-13
	КамАЗ-5410
	30,7
	5,2

	 382    
	ТЦ-2А (С-652А)
	КрАЗ-258Б
	50,0
	8,0

	 383    
	ТЦ-3(С-853), -3А (С-853А)
	ЗИЛ-130В1
	35,0
	3,5

	 384    
	ТЦ-4(С-927)
	ЗИЛ-130В1
	35,6
	3,5

	 385    
	ТЦ-6(С-972)
	МАЗ-504А
	28,0
	4,7

	 386    
	У-5А
	ЗИЛ-130В1
	39,0
	3,0

	 
	АВТОМОБИЛИ  ДЛЯ  ПЕРЕВОЗКИ  МУКИ
	на разгрузку одной
цистерны, л

	 387    
	К-1040
	ЗИЛ-130В
	38,0
	4,0

	 388    
	С-654
	ЗИЛ-164
	34,2
	3,0

	 
	автомобили  ассенизационные
	заполнение/слив одной цистерны, л

	 389    
	АНИ-355М
	Урал-355М
	31,0
	0,8

	 390    
	АНМ-53, -53А, -53Э
	ГАЗ-53А
	25,5
	0,65

	 391    
	АСМ-3
	ГАЗ-51А
	22,0
	1,0

	 392    
	АСМ-3
	ЗИЛ-164
	32,0
	1,4

	 393    
	АСМ-51
	ГАЗ-51
	22,0
	0,6

	 394    
	АСМ-53
	ГАЗ-53Ф
	22,0
	0,7

	 395    
	АСМ-53, -53А, -53Э
	ГАЗ-53А
	25,5
	0,75

	 396    
	КО-503В
	ГАЗ-53А
	27,0
	0,7

	 397    
	КО-505, -505А
	КамАЗ-53213
	29,6
	1,95

	 
	дезинфекционные  установки

	 398    
	ДУК-1
	ГАЗ-51
	23,0
	6,4

	 399    
	ДУК-1
	ГАЗ-63
	27,0
	6,4

	 400    
	ДУК-2
	ГАЗ-51
	23,0
	16,0

	 401    
	ОТВ-1
	ГАЗ-51
	23,0
	8,0

	 
	Автомобили  мусоровозы
	одна погрузка/разгрузка, л

	 402    
	КО-413
	ГАЗ-53А
	28,5
	5,5

	 403    
	КО-415А
	КамАЗ-53213
	31,2
	8,0

	 404    
	М-8
	ГАЗ-51
	25,0
	3,0

	 405    
	М-30, -30А
	ГАЗ-53Ф, -53А
	28,7
	2,9

	 406    
	53М
	ГАЗ-53А
	28,7
	5,1

	 407    
	53М
	ГАЗ-53Ф
	33,7
	5,5

	 408    
	53М
	ГАЗ-93А
	27,7
	2,8

	 
	СНЕГОПОГРУЗЧИКИ
	 
	 
	 

	 409    
	Д-566А
	спецшасси
	 
	4,8

	 410    
	КО-203
	ГАЗ-52-01
	24,0
	6,0

	 
	 
АВТОМОБИЛИ  БИТУМОВОЗЫ
	Норма на работу битумного насоса / подогрев цистерны, л/час

	 411    
	ДС-10 (Д-351)
	КрАЗ-258
	51,0
	10,0 / 3,8

	 412    
	ДС-41А (Д-642А)
	ЗИЛ-130В1
	38,0
	8,0 / 3,0

	 
	 
АВТОМОБИЛИ  ГУДРОНАТОРЫ
	Норма на работу гудронатора / битумного насоса, л/час

	 413    
	Д-154А
	МАЗ-200
	 
	6,0 / 8,0

	 414    
	Д-251А
	ЗИЛ-164
	34,0
	10,0 / 8,0

	 415    
	Д-640А (ДВ-39А)
	ЗИЛ-130В1
	34,5
	10,0 / 8,0

	 416    
	Д-642 (ДС-53А)
	ЗИЛ-130В1
	40,5
	10,0 / 8,0

	 417    
	ДС-40 (Д-641)
	ЗИЛ-130В1
	40,5
	10,0 / 8,0

	 418    
	ДС-51А, 536
	ЗИЛ-164
	34,0
	10,0 / 8,0

	 419    
	ДС-53(Д-722)
	ЗИЛ-130В1
	34,5
	10,0 / 8,0


 
Таблица 5 дополнена строками 1 - 43 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№ n/n
	Модель
специализированного или
специального автомобиля
	Модель
базового
автомобиля
(двигателя)
	Базовая
норма НБ,
л/100км
	Норма расхода на
дополнительную
работу НДР,  л/ч

	          АВТОКРАНЫ

	           1            3
	14С-3578
	Урал-5557-01
	45,0
	7,2

	         2             
	КС-35714
	КамАЗ-740,11-240
	31,0
	6,0

	         3             
	КС-4572
	КамАЗ-5321
	28,5
	7,4

	         4             
	КС-55713-4
	КамАЗ-53228
	46,0
	9,4

	         5             
	КС-55713-1
	КамАЗ-53215
	42,5
	8,8

	         6             
	КС-35719-8-02
	КамАЗ-532150
	36,0 
	6,4

	          ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

	             7             
	АГП-1802
	ГАЗ-53-12
	32,0
	4,5

	             8             
	АГП-227
	ЗИЛ-431410
	34,0
	6,5

	             9             
	АГП-22
	ЗИЛ-431412
	40,2
	4,5

	         10             
	АПТ-22
	ЗИЛ-433362
	37,0
	5,7

	         11             
	ТВ-26
	Урал-4320-10 (ЯМЗ-236)
	33,2
	3,5

	         12             
	ТВ-26
	Урал-43203-10 (ЯМЗ-236)
	32,8
	3,3

	         13             
	ТВ-26
	ЗИЛ-157К
	50,0
	3,5

	         14             
	ТВ-26
	ЗИЛ-157КД
	50,0
	3,5

	         15             
	ТВ 26 Е
	Урал-4320-10 (ЯМЗ-236)
	33,5
	3,6

	          ЛАБОРАТОРИИ И МАСТЕРСКИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ

	         16             
	Автомастерская
	ГАЗ-5312 (ЗМЗ-53)
	25,0
	 

	         17             
	Техпомощь
	ГАЗ-3307 (ЗМЗ-53)
	25,0
	 

	         18             
	Электромастерская
	ГАЗ-66 (ЗМЗ-66)
	32,0
	 

	         19             
	Электромастерская
	ГАЗ-САЗ-3711 (ЗМЗ-66)
	32,0
	 

	         20             
	ЭТЛ-35
	ГАЗ-66
	32,0
	4,4

	         21             
	ЭТЛ-35
	ГАЗ-66-01
	32,5
	4,4

	         22             
	ЭТЛ-35
	ГАЗ-САЗ-370701
	27,0
	4,4

	         23             
	ЭТЛ-35
	ЗИЛ-431412
	33,0
	4,4

	         24             
	ЭТЛ-35
	ГАЗ-САЗ-3711
	27,0
	4,4

	         25             
	ЭТЛ-35
	ГАЗ-3307 (ЗМЗ-53)
	27,0
	4,4

	         26             
	ЭТЛ-10
	УАЗ-3303
	18,1
	3,2

	          ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

	         27             
	АЦ-3,2-40
	ЗИЛ-433362
	33,0
	15,0

	         28             
	АЦ-4,0-40
	ЗИЛ-433362
	34,0
	18,5

	ТОПЛИВО - И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ И АВТОМОБИЛИ-ЦИСТЕРНЫ
	Заполнение/слив
одной цистерны, л

	         29             
	АТЗ-3609
	ГАЗ-52-05
	23,0
	2,0

	         30             
	АЦ-56131
	КамАЗ-532150
	28,0
	2,0

	         31             
	АЦ-56151
	КамАЗ-43114
	36,0
	3,5

	         32             
	АЦ-6606-11
	КамАЗ-53215
	28,5
	3,0

	         33             
	Цистерна
	ГАЗ-САЗ-3707-01
	27,0
	3,2

	          АВТОМОБИЛИ АССЕНИЗАЦИОННЫЕ
	Заполнение/слив
одной цистерны, л

	         34             
	АСМ-53
	ГАЗ-53А
	28,0 СНГ
	0,83 СНГ

	         35             
	КО-503
	ГАЗ-3307
	26,5
	0,7

	          АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

	         36             
	Iveco  MP260E37H
	 
	45,7Д
	16,2Д

	         37             
	АБС-7
	КамАЗ-53229
	29,4
	(*)

	         38             
	КамАЗ-5320
	 
	30,0Д
	15,2Д

	          АВТОМОБИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЦЕМЕНТА

	         39             
	 ТЦ-12
	КамАЗ-54115 R
	31,5
	5,0

	          ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

	         40             
	АЦТ-8-130
	ЗИЛ-130
	 
	38,6 СНГ

	         41             
	ГАЗ-53 (кузов секционный для перевозки газа)
	 
	 
	27,5 СНГ

	         42             
	ЗИЛ-332410 (эвакуатор)
	Д-245.12С ММЗ
	14,8
	 

	         43             
	КО-510 ( машина илососная)
	ЗИЛ-433362
	33,0
	1,2


 
(*) - нормы расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобилях, определяются по данным заводов - изготовителей специальных и специализированных автомобилей в литрах на час работы оборудования.
 
3) Нормируемое значение расхода топлива QH для второй группы специальных автомобилей рассчитывается по формуле:
QH = 0,01 × (HБ × L* + HСР × L**)×(1 + 0,01 × K)+ HДО × tДО  ,         (6)
 
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива на пробег специального автомобиля,  л/100 км (м3/100км);

	 
	L*
	-
	пробег к месту работы и обратно, км;

	 
	HСР
	-
	норма расхода топлива на пробег при выполнении специальной работы во время движения, л/100 км (м3/100км);

	 
	L**
	-
	пробег при выполнении специальной работы во время движения, км;

	 
	K
	-
	суммарная относительная поправка к расходу топлива, %;

	 
	HДО
	-
	нормы расхода топлива на работу специального оборудования (в том числе отопителей), л/час (м3/час) или литры (м3) на единицу выполненной работы;

	 
	tДО
	-
	время работы специального оборудования, час или количество единиц выполненной работы.


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальных и специализированных автомобилей, выполняющих дополнительную работу во время движения, приведены в таблице 6.
 
	Таблица 6 -  Базовые нормы расхода топлива для специальных и специализированных автомобилей


 
	 
	Модель
	Модель
	Базовая
	Норма на выполнение

	n/n
	 Специализированного
	базового
	норма НБ,
	специальной работы в

	 
	 или специального а/м
	а/м
	л/100км
	 движении НСР, л/100 км

	 
	 
	при подметании

	ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ  АВТОМОБИЛИ
	проезжей части
	лотковой
части

	        1     
	ВПМ-53
	ГАЗ-53Ф
	28,5
	72,0
	77,0

	        2     
	ВПМ-53, -53А
	ГАЗ-53А
	27,5
	76,5
	80,0

	        3     
	КО-301
	ЗИЛ-130
	33,0
	70,0
	-

	        4     
	КО-304,-304А
	ГАЗ-53А
	25,0
	60,0
	70,0

	        5     
	КО-309
	ГАЗ-53
	29,6
	77,0
	72,0

	        6     
	ПУ-20
	ГАЗ-51
	24,0
	58,3
	59,9

	        7     
	ПУ-53
	ГАЗ-53А
	30,8
	59,0
	60,0

	        8     
	Т-3
	ГАЗ-69
	18,5
	32,2
	33,2

	ПЛУНЖЕРНО-ЩЕТОЧНЫЕ
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ
	при работе:

	
	щеткой
	щеткой
и плугом

	        9     
	КО-002, ПМ-130Б
	ЗИЛ-130
	34,6
	83,0
	 

	 
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ
	в процессе движения, л/100 км
	без передвижения, л/час

	      10   
	Д-204 (Д-470)
	ЗИЛ-157
	45,0
	 
	9,8

	      11   
	Д-298, -298А
	ЗИЛ-164
	34,5
	65,0
	 

	      12   
	ДЭ-211 (Д-202)
	Урал-375Е
	64,0
	 
	12,2

	      13   
	РС-2М
	ЗИЛ-164
	35,0
	 
	9,5

	      14   
	РС-60
	ГАЗ-66
	35,0
	 
	8,8

	 
	ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
	при
разбрасыва-нии песка
	на один
кузов, л

	      15   
	Д-307А
	ЗИЛ-164А
	34,0
	63,0
	0,7

	      16   
	КО-104, 104А
	ГАЗ-53А
	27,7
	74,5
	0,7

	      17   
	КО-105
	ЗИЛ-130
	35,8
	86,4
	1,2

	      18   
	КО-106
	ГАЗ-53-12
	27,7
	74,5
	1,5 (4,0*)

	      19   
	ПР-53
	ГАЗ-53А
	27,5
	76,8
	0,7

	      20   
	ПР-130
	ЗИЛ-130
	34,0
	86,5
	1,0

	      21   
	УР-53
	ГАЗ-53А
	27,0
	74,5
	-

	 
	Примечание:   * при использовании реагентов
	 

	 
	ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ  АВТОМОБИЛИ
	при поливе
	при поливе и мойке

	      22   
	КДМ-1, КПМ-5
	ЗИЛ-130
	35,0
	57,5
	63,0

	      23   
	ПМ-130
	ЗИЛ-130
	35,5
	64,0
	71,0

	      24   
	КО-002, ПМ-130Б
	ЗИЛ-130
	33,5
	64,6
	71,0


 
Таблица 6 дополнена строкой 1 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№ n/n
	Модель
специализированного
или специального автомобиля
	Модель
базового
автомобиля
	Базовая
норма НБ,
л/100км
	Норма на выполнение
специальной работы в
движении НСР, л/100 км

	           ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ  АВТОМОБИЛИ
	при поливе
	при поливе и мойке

	1
	КО-829А-01
	ЗИЛ-433362
	33,5
	64,6
	71,0


 
12. Специальная техника
Для специальной техники нормируемое значение расхода топлива QH  рассчитывается по формуле:
QH = HБ × T × (1 + 0,01 × KКЛ)+ HДО × tДО ,                                              (7)
 
	где:
	HБ
	-
	базовая норма расхода топлива на единицу времени,  л/час (кг/час);

	 
	T
	-
	общее время работы специальной техники, час;

	 
	KКЛ
	-
	поправка к расходу топлива, % (см. таблицу 10);

	 
	HДО
	-
	нормы расхода топлива на работу специального оборудования (в том числе отопителей), л/час (кг/час);

	 
	tДО
	-
	время работы специального оборудования, час.


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ  для специальной техники приведены в таблице 7.
 
	Таблица 7 - Базовые нормы расхода дизельного топлива для специальной техники


 
	 
	 
	Дополнительные
	Базовая

	n/n
	Марка (модель)
	характеристики
	норма HБ,

	 
	 
	 
	кг/час

	 
	ТРАКТОРЫ  И  ТЯГАЧИ  ГУСЕНИЧНЫЕ

	         1  
	АТС-59
	В-1 (Ne=370 кВт)
	54,1

	         2  
	АТС-59
	В2-450 (Ne=330 кВт)
	48,4

	         3  
	АТС-59
	А-650Г (Ne=220 кВт)
	32,2

	         4  
	ГАЗ-71
	Д-240 (Ne=55,2кВт)
	8,1

	         5  
	ДТ-10П
	В-46–5 (Ne=525 кВт)
	76,8

	         6  
	ДТ-54, ДТ-54В, ДТ-54М
	 
	4,5

	         7  
	ДЭТ-250
	 
	20,9

	         8  
	МГПП-1 «Березина»
	УТД-20 (Ne=221кВт)
	32,3

	         9  
	Т-100 и С-100 всех модификаций
	 
	7,2

	     10  
	Т-130
	Д-160 (Ne=122,8 кВт)
	13,7

	     11  
	Т-130, Т-130БГ
	Д-130 (Ne=102,9 кВт)
	10,5

	     12  
	Т-180
	 
	10,5

	     13  
	Т-330
	 
	22,0

	     14  
	Т-38 (М), Т-50В, ТДТ-40 (М)
	 
	4,1

	     15  
	Т-4, ТТ-4
	 
	7,6

	     16  
	Т-74 (С), ДТ-75 (С), ТДТ-55
	 
	6,3

	     17  
	Т-150
	 
	11,4

	 
	ТРАКТОРЫ  КОЛЕСНЫЕ
	 
	 

	     18  
	ДТ-20 (Т-20), ДТ-21, Т-25 (А)
	 
	1,8

	     19  
	К-700
	ЯМЗ-8424 (Ne=243кВт)
	22,7

	     20  
	К-700 (А)
	ЯМЗ-238НД Ne=162кВт)
	13,9

	     21  
	К-701
	ЯМЗ-240Б (Ne=220кВт)
	17,5

	     22  
	К-701
	ЯМЗ-240НМ Ne=368кВт)
	30,1

	     23  
	минитрактор (China)
	Vh=2,5 л
	2,0

	     24  
	МТЗ-5 всех модификаций
	 
	4,1

	     25  
	МТЗ-50, -52 всех модификаций
	 
	4,4

	     26  
	МТЗ-80, -82 всех модификаций
	 
	5,0

	     27  
	Т-150К
	 
	11,4

	     28  
	Т-16 (М)
	 
	1,8

	     29  
	Т-23М, Т-28, Т-40 (А)
	 
	3,1

	     30  
	Т-25
	Д-120 (Ne=23,5кВт)
	2,5

	     31  
	Т-40
	Д-37 (Ne=29,4кВт)
	3,7

	     32  
	Т-40
	Д-144 (Ne=46,5кВт)
	5,5

	 
	ЭКСКАВАТОРЫ  ОДНОКОВШОВЫЕ
	Емкость ковша
	 

	     33  
	на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=224кВт)
	 
	10,1
(45,5 л/100 км)

	     34  
	на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=255кВт)
	 
	10,8
(45,7 л/100 км)

	     35  
	на базе а/м TATRA T815-2 (Ne=252кВт)
	 
	11,2
(46,3 л/100 км)

	     36  
	Э-1514, 1514А, 153А, 2514, ЭО-1622А
	до 0,25 м3
	3,7

	     37  
	Э-153
	 
	3,5

	     38  
	Э-155, Э-156, Э-1513
	 
	2,5

	     39  
	Э-2513
	0,25...0,4 м3
	3,1

	     40  
	Э-303, 303А, 304, 304А
	 
	3,8

	     41  
	Э-3211Б, 3211Г
	 
	4,0

	     42  
	Э-352
	 
	3,7

	     43  
	Э-505, 505А
	 
	6,2

	     44  
	ЭО-2121А
	 
	5,6

	     45  
	ЭО-2223
	 
	6,7

	     46  
	ЭО-2515, 25, 26
	 
	4,0

	     47  
	ЭО-2621, 2621А, 2621Д
	 
	4,4

	     48  
	ЭО-301, 302, 302А
	 
	3,8

	     49  
	ЭО-302Б, 302БС
	 
	4,1

	     50  
	ЭО-305, 305Б, 305В, 305Л
	 
	3,8

	     51  
	ЭО-3111, 3111В, 3111Г
	 
	4,0

	     52  
	ЭО-3122
	 
	8,1

	     53  
	ЭО-3311, 3311Б, 3311Г, 3311В
	 
	4,1

	     54  
	КМ-601, 602, 602А (ПНР)
	0,4...0,65 м3
	7,0

	     55  
	ТЭ-3М
	 
	8,8

	     56  
	Э-4010
	 
	15,0

	     57  
	Э-505, 505А
	 
	6,3

	     58  
	Э-652, 652А, 652Б, 652БС, 653
	 
	7,4

	     59  
	ЭО-3322, 3322А, 3322Б, 3322В
	 
	5,1

	     60  
	ЭО-3323А
	 
	7,0

	     61  
	ЭО-4121, 4121А, 4124В
	 
	9,9

	     62  
	ЭО-4123 (с ДВС СМД-14)
	 
	6,7

	     63  
	ЭО-4123 (с ДВС СМД-17Н)
	 
	8,0

	     64  
	ЭО-4225А (с ДВС ЯМЗ-238ГМ-2)
	 
	17,0

	     65  
	ЭО-4321
	 
	6,0

	     66  
	Э-5015, 5015А
	 
	5,7

	     67  
	Э-10011, 10011А, Б, Е, 10011АС
	0,65...1,0 м3
	8,2

	     68  
	Э-1004
	 
	9,3

	     69  
	Э-601
	 
	6,4

	     70  
	ЭО-5111, 5111АС, 5111ЕКЛ
	 
	8,2

	     71  
	КУ-1206
	1,0...1,6 м3
	9,5

	     72  
	НД-1500 «Като» (Япония)
	 
	16,5

	     73  
	УБ-162
	 
	13,2

	     74  
	Э-1252, 1252Б, 1252БС, 1254
	 
	10,2

	     75  
	Э-1602
	 
	14,4

	     76  
	ЭО-5122, 5122А, 5123
	 
	14,7

	     77  
	ЭО-5124А (с ДВС ЯМЗ-238)
	 
	17,2

	     78  
	Э-2002
	1,6...2,0 м3
	19,7

	 
	ЭКСКАВАТОРЫ  МНОГОКОВШОВЫЕ
	Глубина копания
	 

	     79  
	ЭТР-132Б
	до 1,4 м
	10,2

	     80  
	ЭТР-134
	 
	4,6

	     81  
	ЭТР-141
	 
	5,0

	     82  
	ЭТР-161
	до 1,8 м
	5,5

	     83  
	ЭТЦ-161, ЭТН-161
	 
	4,6

	     84  
	ЭТР-162, ЭТЦ-165
	 
	6,0

	     85  
	ЭТЦ-202, 202А, ЭР-7А, ЭР-7АМ
	до 2 м
	7,6

	     86  
	ЭТР-204, -223, -224, ЭТЦ-208А
	до 2,5 м
	8,8

	     87  
	ЭТР-231
	 
	10,5

	     88  
	ЭТР-253А
	 
	20,9

	     89  
	ЭТР-254, 254-01
	 
	24,0

	     90  
	ЭТУ-353, 354, 354А
	до 3,5 м
	5,4

	     91  
	ЭТУ-252
	 
	8,6

	     92  
	ДХ-101 (ЧССР)
	 
	11,8

	 
	ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ
	 
	 

	     93  
	УДС-110А, 114А (ЧССР)
	 
	13,4

	     94  
	УДС-111А
	 
	6,0

	 
	ЭКСКАВАТОРЫ-КРАНЫ
	 
	 

	     95  
	УБ-162, 266
	 
	13,2

	     96  
	ЭО-6162 (1252)
	 
	10,2

	     97  
	ЭО-6112 (Э-1258)
	 
	11,5

	 
	БУЛЬДОЗЕРЫ
	на тракторах класса тяги
	 

	     98  
	Д-312
	1,4 тонны
	3,8

	     99  
	ДЗ-37 (Д-579)
	 
	4,1

	 100  
	Д-444
	 3 тонны
	5,6

	 101  
	Д-449
	 
	4,9

	 102  
	ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606), Д-646
	 
	5,7

	 103  
	ДЗ-43 (Д-607)
	 
	6

	 104  
	Д-290А
	4 тонны
	11,0

	 105  
	ДЗ-101, ДЗ-101-1, ДЗ-104
	 
	9,0

	 106  
	ЛТП-8 (ДТ-75)
	 
	7,3

	 107  
	Б-170МБ 01В4
	10 тонн
	16,9

	 108  
	БМ-54, Д-290
	 
	8,4

	 109  
	БУ-55, ДЗ-62 (Д-712), ДЗ-52 (Д-685)
	 
	6,4

	 110  
	Д-149, Д-157, Д-259, Д-259А, Д-315
	 
	7,0

	 111  
	Д-606 (ДТ-75)
	 
	7,5

	 112  
	Д-8 (Д-271), Д-271А, Д-271К, Д-271М
	 
	7,2

	 113  
	ДЗ-109ХЛ, ДЗ-110, ДЗ-110 (А,Б,В)
	 
	13,4

	 114  
	ДЗ-110ХЛ, ДЗ-116, ДЗ-116А,Л,Х
	 
	11,0

	 115  
	ДЗ-116ХЛ, ДЗ-117
	 
	14,3

	 116  
	ДЗ-17 (Д-492), ДЗ-18 (Д-493А)
	 
	7,2

	 117  
	ДЗ-170, ДЗ-182
	 
	13,3

	 118  
	ДЗ-18М (Д-493В), ДЗ-19 (Д-494Л)
	 
	7,2

	 119  
	ДЗ-27 (Д-532), ДЗ-270 (Д-532С)
	 
	10,3

	 120  
	ДЗ-28 (Д-533), ДЗ-109
	 
	10,3

	 121  
	ДЗ-4 (Д-159), ДЗ-72
	 
	7,9

	 122  
	ДЗ-53 (Д-686), ДЗ-53С (Д-686С)
	 
	7,2

	 123  
	ДЗ-530, Д-695
	 
	7,2

	 124  
	ДЗ-54 (Д-687), ДЗ-54С (Д-687С), ДЗ-513
	 
	7,2

	 125  
	ДЗ-55 (Д-689)
	 
	10,1

	 126  
	ДЗ-24 (Д-521А), ДЗ-25, ДЗ-35 (Д-575)
	15 тонн
	10,5

	 127  
	ДЗ-35А (Д-575А), ДЗ-350 (Д-575С), ДЗ-578
	 
	10,5

	 128  
	ДЗ-9 (А), Д-275 (А), ДЗ-34 (Д-522)
	 
	10,5

	 129  
	Д-155-1 («Комацу», Япония)
	25 тонн
	27

	 130  
	Д-355А («Комацу», Япония)
	 
	43

	 131  
	Д-384, ДЗ-384А, Д-652, ДЗ-94, ДЗ-94С
	 
	22

	 132  
	Д-455А («Комацу», Япония)
	 
	49

	 133  
	Д-572, ДЗ-34 (Д-572), ДЗ-34С (Д-2572М)
	 
	20,2

	 134  
	Д-6С («Катерпиллер», США)
	 
	15,5

	 135  
	Д-8К («Катерпиллер», США)
	 
	32

	 136  
	Д-9Ж, Д-9Н («Катерпиллер», США)
	 
	43

	 137  
	ДЗ-118
	 
	20,2

	 138  
	ТД-25, ТД-25С, ТД-2СД (Интернейшел-Хорвестор, США)
	 
	30

	 139  
	Фиат-Аллис (Италия)
	 
	43

	 
	СКРЕПЕРЫ  ПРИЦЕПНЫЕ
	объем ковша до
	 

	 140  
	Д-498
	 5 м3
	5,6

	 141  
	Д-541
	 
	6,8

	 142  
	ДЗ-111
	 
	7,6

	 143  
	ДЗ-30, ДЗ-33
	 
	6,5

	 144  
	ДЗ-12 (Д-374Б), Д-222, Д-468
	9 м3
	7,3

	 145  
	Д-20 (Д-492), ДЗ-20А
	 
	7,4

	 
	СКРЕПЕРЫ  САМОХОДНЫЕ
	объем ковша до
	 

	 146  
	ДЗ-11 (Д-357П), Д-357, Д-375М, Д-357Г
	 9 м3
	16,1

	 147  
	ДЗ-13 (Д-392)
	19 м3
	20,5

	 148  
	Д-213
	 
	11

	 
	АВТОГРЕЙДЕРЫ
	 
	 

	 149  
	ДЗ-99Д, ДЗ-99А, Д-710А, ДЗ-99-1, ДЗ-99-1-1
	4,5

	 150  
	ДЗ-40А (Д-598А)
	 
	4,5

	 151  
	ДЗ-99-1-2, ДЗ-99-1-4, ДЗ-99-2, ДЗ-61А
	 
	5,1

	 152  
	ДЗ-99-2-2, ДЗ-99-2-4, ДЗ-40 (Д-598)
	 
	5,1

	 153  
	ДЗ-2 (Д-144), ДЗ-2А (Д-144А)
	 
	7,5

	 154  
	ДЗ-31А (Д-557А)
	 
	7,5

	 155  
	ДЗ-3121 (Д-557-1), ДЗ-31-1-2
	 
	8,2

	 156  
	ДЗ-31-2 (Д-557-2), ДЗ-122, ДЗ-122-1
	 
	8,2

	 157  
	ДЗ-122-1-3
	 
	8,2

	 158  
	ДЗ-31С (Д-5570)
	 
	9,0

	 159  
	ДЗ-98, ДЗ-98-1, ДЗ-14А (Д-395А)
	 
	10,6

	 
	КРАНЫ  НА  ГУСЕНИЧНОМ  ХОДУ
	грузоподъемностью до
	 

	 160  
	КЛС-6, КГС-6,3; КТ-6,3
	 6,3 тонны
	7,8

	 161  
	МКТ-63, КЛТ-63
	 
	5,3

	 162  
	Т-75
	 
	5,2

	 163  
	ТК-52, ТК-53, ТКЭ-53
	 
	6,7

	 164  
	КГС-109
	 10 тонн
	10,2

	 165  
	МКГ-6,3
	 
	2,9

	 166  
	МКГ-10
	 
	3,0

	 167  
	МКГ-16, МКГ-16М
	16 тонн
	3,5

	 168  
	ДЭК-25, ДЭК-251, МКГ-25, МКГ-25БР
	25 тонн
	6,0

	 169  
	РДК-25, РДК-250, РДК-25-2 (ГДР)
	 
	6,0

	 170  
	СКГ-30, СКГ-30/10
	40 тонн
	4,0

	 171  
	СКГ-40, СКГ-40А, СКГ-40С
	 
	5,0

	 172  
	МКГ-40
	 
	5,8

	 173  
	ДЭК-50, ДЭК-50Г, СКГ-50
	50 тонн
	5,9

	 174  
	СКГ-63, СКГ-63А,СКГ-63С, СКГ-63БС
	63 тонны
	5,9

	 175  
	СКГ-63/100
	 
	5,9

	 176  
	МСКГ-100
	 
	6,1

	 177  
	ЛС-108 В («Сумитомо», Япония), УБ-266 (ГДР)
	9,7

	 178  
	ПЛ-408 («Сумитомо», Япония)
	 
	15,8

	 179  
	КС-3161 (СКГ-100), КГ-100.1
	100 тонн
	10,1

	 
	КРАНЫ  ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ
	грузоподъемностью до
	 

	 180  
	КС-4361 (А,С), КС-4362, МКП-16
	16 тонн
	5,0

	 181  
	К-160 («Като», Япония)
	 
	14,2

	 182  
	К-200 («Като», Япония)
	20 тонн
	14,2

	 183  
	МКП-25, МКП-25А
	25 тонн
	4,2

	 184  
	КС-5361 (К-25Б), КС-5361С (К-25БС)
	 
	6,2

	 185  
	КС-5362
	 
	6,2

	 186  
	КС-5363, КС-5363С, КС-5363ХЛ
	 
	6,2

	 187  
	КС-5473
	 
	10,7

	 188  
	МКП-40, МКТ-40, КС-6362, КС-6362ХЛ
	 40 тонн
	6,5

	 189  
	КС-6471
	 
	14,4

	 190  
	К-300, К-320 («Като, Япония)
	 
	17,0

	 191  
	КС-7362 (К-631)
	 63 тонны
	7,0

	 192  
	ЛТМ-Л/2 («Либхер»)
	 
	15,5

	 193  
	ЛТ-1655, ЛТ-1080,  ЛТ-3/4 («Либхер», ФРГ)
	80 тонн
	21,0

	 194  
	КС-8362
	100 тонн
	14,5

	 195  
	К-1200 («Като», Япония)
	120 тонн
	19,9

	 
	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ
	на базе тракторов
	 

	 196  
	ТГ-124, ТО-1224
	С-100, Т-100
	6,0

	 197  
	ТГ-124 (А), ТР-12.01.01
	Т-160
	13,2

	 198  
	 
	Т-130
	8,8

	 199  
	 
	Т-180, Д-804М
	9,6

	 200  
	ТГ-502
	Т-330
	21,0

	 201  
	ТГ-503 (с ДВС ЯМЗ-850)
	 
	19,0

	 202  
	 
	Т-74, ДТ-75
	5,3

	 203  
	ПЛ-40 («Фиат», Италия)
	грузоподъемностью 40 т
	8,9

	 204  
	ТД-25 («Интернейшел», США)
	 
	18,7

	 205  
	КАТ-534 («Катерпиллер», США)
	грузоподъемностью 100 т
	35,0

	 206  
	Д-1580 («Комацу», Япония)
	 
	21,5

	 207  
	Д-3750 («Комацу», Япония)
	 
	22,0

	 
	КРАНЫ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
	грузоподъемностью до
	 

	 208  
	КДЭ-161, КДЭ-162, КДЭ163
	16 тонн
	7,1

	 209  
	КДЭ-15, КДЭ-151, КДЭ15П
	 
	7,3

	 210  
	КДЭ-251, КДЭ-253
	25 тонн
	8,0

	 211  
	«УМРУ» (ФРГ)
	 
	8,7

	 212  
	ЕДК-300 (ГДР)
	100 тонн
	9,9

	 213  
	ЕДК-80/3 (ГДР)
	 
	10,8

	 214  
	ЕДК-500 (ГДР)
	 
	10,8

	 215  
	ЕДК-1000 (ГДР)
	 
	14,3

	 
	КРАНЫ  ДЛЯ  БУРОВЫХ  РАБОТ
	на базе
	 

	 216  
	30НТС, 60НТС («Като», Япония)
	 
	16,0

	 217  
	БКГС-1
	тракторов ТТ-4, Т-40
	9,0

	 218  
	БКМТ-1,2/3,5, БМТ-802, БТСМ, БКТС-1
	тракторов ТТ-4, Т-40
	9,0

	 219  
	БКТО-4М, БКТО-67, МПА-2
	тракторов ДТ-75,Т-75
	5,9

	 220  
	БМ-204 (Д-578), Д-453, БКС-1М
	тракторов МТЗ-5,-52
	4,2

	 221  
	БМ-205
	трактора МТЗ-52
	5,0

	 222  
	БМ-205В
	ДВС Д-343-202
	8,6

	 223  
	БМ-251 (С-103БС), БКТО-4М, БКТО-67
	тракторов ДТ-74,-75
	5,9

	 224  
	БМ-303(БТС-94), БМ-251(С-103БС)
	тракторов ДТ-74,-75
	5,9

	 225  
	БМ-305, БТС-60БМК, БМ-303 (БТС-94)
	тракторов ДТ-74,-75
	5,9

	 226  
	БМ-802, БМ-8020
	а/м КрАЗ-257
	7,1

	 227  
	БМК-1501
	а/м КрАЗ-257
	8,5

	 228  
	БМТ-302
	трактора Т-10
	8,0

	 229  
	БТС-150, БМ-263, БТС-75
	трактора Т-100
	9,5

	 230  
	БТС-150, БТС-2, БМ-276, БМ-204
	трактора С-100, Т-100
	7,2

	 231  
	БТС-500
	трактора Т160
	13,0

	 232  
	БТС-60, БТС-68МУ
	трактора ДТ-54
	4,8

	 233  
	ВТС-150, БМ-253, БТС-75
	трактора Т-100
	9,5

	 234  
	МБНА-1
	а/м КрАЗ-257
	14,0

	 235  
	СО-2
	экскаватора Э-1252Б
	7,0

	 236  
	УМ-300, УМ-350Г, БКМТ-1,2/3,5
	трактора Т-10
	5,2

	 237  
	УРБ-3А2, БА-15В
	а/м МАЗ-500
	7,0

	 238  
	УРБ-3АМ
	тракторов ДТ-74,-75
	5,9

	 239  
	УРБ-ЗА2, ВА-158
	а/м МАЗ-500
	7,0

	 240  
	МПА-2 
	тракторов ДТ-74,-75
	5,9

	 
	ПОГРУЗЧИКИ  ОДНОКОВШОВЫЕ
	 
	 

	 241  
	Д-442, ТС-3 (Д-451А), ТС-6 (Д-561А)
	 
	6,3

	 242  
	ТС-1 (Т-157А)
	 
	6,5

	 243  
	ТС-10
	 
	9,5

	 244  
	ТС-10А (Д-563)
	 
	11,0

	 245  
	ТС-11
	 
	10,4

	 246  
	ТС-17, ТЛ-3А, ПЛ-1, ПБ-35, ТС-8 (Д-584)
	 
	10,4

	 247  
	ТС-18, ПЛ-2
	 
	8,4

	 248  
	ТС-2 (Д-443, 443А)
	 
	3,2

	 249  
	ТС-25
	 
	9,9

	 250  
	ТС-3 (Д-451А), ТС-6 (Д-561А)
	 
	6,3

	 251  
	ТС-7 (Д-574)
	 
	6,3

	 252  
	ТС-8 (Д-584), ТС-11
	 
	10,4

	 
	КОПРОВЫЕ  (СВАЕБОЙНЫЕ)  УСТАНОВКИ            на базе
	 

	 253  
	КИ-12, СЛ-50
	экскаватора Э-811
	7,5

	 254  
	КО-3, УСА-16-2
	а/м КрАЗ-255
	6,5

	 255  
	КИ-12, СЛ-50
	экскаватора Э-1854
	8,0

	 256  
	СП-49, С-878, СП-28, С-870
	тракторов Т-180,
                    -100МПС
	11,0

	 257  
	СП-49А, С-878, СА-12
	трактора Т-100 (М,МГС)
	7,2

	 
	ДИЗЕЛЬ-МОЛОТЫ
	масса ударной части
	 

	 258  
	СП-40, С-995, С-995А
	1650 кг
	3,8

	 259  
	СП-41, С-996, С-996А, С-258
	1660 кг
	5,5

	 260  
	СП-47А, С-330, СП-6
	2500 кг
	6,2

	 261  
	СП-48 (С-1048)
	3500 кг
	6,5

	 
	АВТОБЕТОНОНАСОСЫ  И  БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
	 

	 262  
	БН-80-20
	 
	16,2

	 263  
	СБ-1038Б, СБ-92-1, СБ-42184-27, АБСН-6
	 
	3,3

	 264  
	СБ-130
	 
	9,4

	 
	БЕТОНОУКЛАДЧИКИ
	 
	 

	 265  
	ДС-101
	 
	21,0

	 266  
	ДС-111
	 
	14,5

	 267  
	СФ-425 (США)
	 
	21,0

	 
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ  ЦЕМЕНТОБЕТОНА
	 

	 268  
	ДС-503 (Д-375, Д-375А, Д-375Е)
	 
	3,5

	 269  
	ДС-109 (Д-1)
	 
	12,0

	 270  
	ДС-99
	 
	14,5

	 271  
	ДС-72 (на тракторе Т-158)
	 
	7,7

	 
	ОТДЕЛОЧНЫЕ  МАШИНЫ
	 
	 

	 272  
	ДС-504 (Д-376, Д-376Б)
	 
	3,8

	 
	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ
	 
	 

	 273  
	ДУ-91, ДС-126, ДС-126А, ДС-1 (Д-150В)
	 
	3,5

	 274  
	С-400 (ГДР)
	 
	5,0

	 275  
	Супер-204 (ГДР)
	 
	6,1

	 
	АСФАЛЬТОБЕТОНОУКЛАДЧИКИ
	 
	 

	 276  
	ДС-1 (Д-150В), ДС-18, Д-150А, Д-150ДБ
	 
	4,0

	 
	КАТКИ
	 
	 

	 277  
	ДУ-1 (Д-2118), ДУ-3В (Д-399А), ДУ-9В
	статические
	4,6

	 278  
	ДУ-11 (Д-169А), ДУ-17А, ДУ-19, ДУ-19А
	 
	4,2

	 279  
	ДУ-49, ДУ-50
	 
	4,2

	 280  
	ДУ-25А (Д-613А)
	вибрационные
	1,9

	 281  
	ДУ-54
	 
	3,8

	 282  
	ДУ-31 (Д-627), ДУ-31А (Д-627А)
	на пневмомашинах
	9

	 283  
	ДУ-29 (Д-624)
	 
	9

	 284  
	ДУ-16 (Д-551В)
	 
	19

	 
	ПРОЧИЕ  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАШИНЫ
	 

	 285  
	ДС-133, ДС-115, Д-903
	нарезчики швов
	2,4

	 286  
	ДС-502 (Д-375)
	профилировщики
	3,3

	 287  
	ДС-97
	основания
	22,0

	 288  
	ДС-108
	 
	25,0

	 289  
	ТС-425 (США)
	 
	22,0

	 290  
	ДС-104, ДС-104А, ТГ-280 (США)
	финишеры трубные
	3,6

	 291  
	ДС-105, ДС-105
	машины для нанесения
	3,4

	 292  
	ТС-280
	пленкообразующей
жидкости
	3,4

	 293  
	ДЗ-3А
	аркировочная  машина
	1,6

	 
	 
	на шасси автомобиля
	 

	 294  
	ДС-76
	машина для устройства
	3,2

	 
	 
	укрепительных полос
	 

	 295  
	ДС-18А, Д-530, Д-530А
	фреза дорожная
	7,3

	 296  
	ДС-74
	 
	11,2

	СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МАШИНЫ  ДЛЯ  ТРАНСПОРТНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

	 297  
	ВПО-3000
	выправочно-подшивочно-
	12,5

	 
	 
	-отделочная машина
	 

	 298  
	ВНР-1200
	выправочно-подшивочно-
	15,5

	 
	 
	-рихтовочная машина
	 

	 299  
	ВПРС-500
	выправочно-
	12,8

	 300  
	ЗЛБ-ЗТС
	подбивочно-
	9,4

	 301  
	ЦНИИС-УРМЗ
	стрелочная машина
	8,7

	 302  
	ТДГ-1, ТД-3
	дозировщик
	7,5

	 303  
	ШНМА-4, ШНМА-4К, ПМП-02
	тракторный
	5,3

	 304  
	ШВМ-02, ШВМ-04
	 
	8,4

	 305  
	ПРМ-1, ПРМ-2, ПРМ-3
	путерихтовочные
	4,4

	 
	 
	машины
	 

	 306  
	МПТО-1
	путеподъемный
	3,8

	 
	 
	моторный кран самоходный
	 

	 307  
	УК-25/9, УК-25/17, УК-25/18
	укладочные краны
	14,3

	 
	 
	для звена длиной 35 м
	 

	 308  
	МПД
	платформа моторная
	8,6

	 309  
	ПБ-3, ПБ-3М
	путеукладчик
	7,5

	 
	 
	для звена длиной 25 м
	 

	 310  
	ВК-3, КУ-1, БМТС-2
	котлованокопатель
	12,6

	 311  
	МКТС-2, КВТС-800
	 
	7,1

	 312  
	БТМ-5
	машина однобаровая
	8,8

	 
	 
	на тракторе
	 

	 313  
	МРМГ, НР
	машина двухбаровая
	9,5

	 
	 
	для резки мерзлых грунтов
	 

	 314  
	ЗРТС-3
	машина трехбаровая
	15,0

	 315  
	ТКТС-2
	машина самоходная
	17,0

	 
	 
	на дрезине
	 

	 316  
	КТС-5, КТС-4ЭШ, КТС-5ЭШ
	кран гусеничный
	5,1

	 
	 
	грузоподъемностью
5 тонн
	 

	 
	ТЕПЛОВОЗЫ                                                   мощность силовой установки

	 317  
	ДрКу-АТВМ, АТВ, АДМ (дрезины)
	 
	15,2

	 318  
	ТУ-6, ТУ-6А
	 100 л.с.
	5,5

	 319  
	ТУ-4, ТКГ-2
	150...220 л.с.
	6,5

	 320  
	ТУ-7, ТГМ-1, ТГМ-23
	400...580 л.с.
	14,7

	 321  
	ТГМ-3, ТГМ-3М
	750 л.с.
	19,3

	 322  
	ТЭ-1, ТЭМ-1
	1000 л.с.
	23,5

	 323  
	ТЭМ-2
	1200 л.с.
	40

	 324  
	ТЭ-2, ТЭ-3
	2000 л.с.
	36,3

	 325  
	МЭС (мотовоз-электростанция)
	 
	10,2

	 
	ПЛАВКРАНЫ  И  ПЛАВКОПРЫ
	 
	 

	 
	 
	завозные краны грузоподъемностью
	 

	 326  
	МЗ-1, БСМЗ, Т/Х «БК-267» БСМЗ
	 5 тонн
	19,0

	 327  
	Р-100К, МЗ-2, МЗ-4, МЗ-94
	10 тонн
	37,0

	 
	 
	краны плавучие грузоподъемностью
	 

	 328  
	ПК-5 («ГАНЦ», Венгрия)
	5 тонн
	23,5

	 329  
	ПК-173 («Валмет», Финляндия)
	10 тонн
	24,0

	 330  
	ПК-136 («Влейхерт», ГДР)
	15 тонн
	36,4

	 331  
	ПК-86 МД-9020
	90/16 тонн
	37,0

	 332  
	ПК-18 МД-9020
	90/16 тонн
	37,0

	 333  
	ПК-110А-9030
	90/16 тонн
	37,0

	 334  
	ПК-727, ПК-11А-9090 («Ганц», Венгрия)
	90/16 тонн
	37,0

	 335  
	ПК («Дерево», США)
	90/16 тонн
	37,0

	 336  
	ПК-82 («Ганц», Венгрия)
	100 /28 тонн
	19,5

	 
	 
	копры плавучие
	 

	 337  
	ПКР-1 № 1076 («Юбигау», ГДР)
	 
	15,0

	 338  
	ПКР-16 № 1075 («Юбигау», ГДР)
	 
	89,0

	 339  
	ПКР-236 (Япония)
	универсальный копер
	52,5

	 
	СПЕЦМАШИНЫ  И  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ТРУБОПРОВОДНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА

	 340  
	БТ-361А Тюмень
	болотоход
	28,6

	 341  
	ПТК-252
	плетевозы тракторные колесные
	22,0

	 342  
	ОМЦ-10, ОМ-521, ОМ-522
	очистные машины для труб            диаметром 300-500 мм
	7,1

	 343  
	ИМ-1422
	изоляционные машины для труб диаметром 1420 мм
	7,1

	 
	машины для очистки и изоляции трубопроводов пленками для труб диаметров:

	 344  
	ОМ-521П, ОМ-522П
	300-500 мм
	7,3

	 345  
	ОМ-821П
	600-800 мм
	7,3

	 346  
	ОМ-1221П, ОМ-1223П
	1020-1220 мм
	12,0

	 347  
	ОМ-1423П, ОМ-1423ПА
	1420 мм
	12,0

	 
	агрегаты наполнительно-опрессовочные, передвижные, производительностью:

	 348  
	АО-161
	до 70 м3/ч вкл.
	12,0

	 349  
	АН-2, АН-151, АН-261
	до 400 м3/ч вкл.
	25,0

	 350  
	АН-501
	до 1000 м3/ч вкл.
	29,6

	 351  
	АН-501 (с дв. ГД12Н-500)
	до 1000 м3/ч вкл.
	40,5

	 352  
	установки для открытого водоотлива
	700 м3/ч
	5,0

	 
	машины для завинчивания анкеров
	 
	 

	 353  
	ВАГ-202
	 
	7,2

	 354  
	ВАГ-206
	 
	14,8

	 
	битумоплавильные котлы
	 
	 

	 355  
	БК-4
	 
	15,0

	 356  
	УБК-31
	 
	30,0

	 
	установки для сушки труб
	 
	 

	 357  
	СТ-372, СТ-532
	 
	200,0

	 358  
	СТ-822, СТ-1424
	 
	300,0

	 359  
	СТ-1024, СТ-1224
	 
	400,0

	 
	КОМПРЕССОРНЫЕ  УСТАНОВКИ

	 360  
	АКС-8
	 
	8,4

	 361  
	АПКС-6
	 
	9,0

	 362  
	ДК-9,-9М,-15
	 
	9,3

	 363  
	ЗИФ-5,5
	 
	12,8

	 364  
	ЗИФ-55
	 
	5,7

	 365  
	ЗИФ-ВКС-6
	 
	5,7

	 366  
	ЗИФ-ПВ-5
	 
	5,7

	 367  
	ЗИФ-ПВ-5М
	с ДВС Д-144-60
	6,7

	 368  
	ЗИФ-ПР-6М
	 
	5,7

	 369  
	КС-9
	 
	9,3

	 370  
	НР-10
	 
	9,5

	 371  
	ПБ-10, НБ-10
	 
	17,0

	 372  
	ПВ-16
	 
	18,1

	 373  
	ПК-10
	 
	9,3

	 374  
	ПКС-10
	 
	11,0

	 375  
	ПКС-3,5
	 
	9,6

	 376  
	ПКС-5
	 
	11,6

	 377  
	ПКС-6
	 
	12,8

	 378  
	ПКС 7-100
	с ДВС ЯМЗ-238
	25,2

	 379  
	ПКСД-5,-6,-25А
	 
	5,7

	 380  
	ПН-10Р
	 
	8,2

	 381  
	ПП-2,5
	 
	9,6

	 382  
	ПР-10
	 
	10,2

	 383  
	ПР-5М
	 
	5,7

	 384  
	ПСКД-5,25Д
	с ДВС Д-242
	6,2

	 385  
	Л-175АО (Интерсон- РЭНДИ, США)
	 
	20,2

	 
	ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
	 
	 

	 386  
	АД-100-Т/400
	с ДВС ЯМЗ-238
	25,2

	 387  
	АД-30С
	с ДВС А-41Е
	6,5

	 388  
	АД-30С–Т400
	с ДВС СМД-14
	8,7

	 389  
	АД-30-Т/400
	с ДВС ЯМЗ-М204Г
	11,5

	 390  
	АД-50-Т/400
	с ДВС 1Д6-100АД
	10,2

	 391  
	АД-75-Т/400
	с ДВС 1Д6-150АД
	16,6

	 392  
	АСДА-100
	c ДВС E1L6-C4
	16,6

	 393  
	ДА-250 (ЧССР)
	с ДВС 6S-150PV
	30,5

	 394  
	ДАТ-150
	с ДВС 6L-160
	17,4

	 395  
	ДЭС-100
	с ДВС 1Д6-150АД
	16,6

	 396  
	ДЭС-100
	(с ДВС 116)
	17,0

	 397  
	ДЭС-100, ПД-100
	(с ДВС ЯМЗ-238)
	18,5

	 398  
	ДЭС-11-30, ДЭС-30
	 
	6,0

	 399  
	ДЭС-200
	c ДВС 1Д12В-300С2
	31,3

	 400  
	ДЭС-30
	с ДВС Д-65А
	6,6

	 401  
	ДЭС-320
	с ДВС ЯМЗ-238Н
	25,2

	 402  
	ДЭС-40
	 
	6,2

	 403  
	ДЭС-50, ДЭС-60
	 
	7,0

	 404  
	ДЭС-500
	с ДВС Д500
	75,6

	 405  
	ДЭС-60
	с ДВС А-01МЕ
	10,2

	 406  
	ДЭС-60 (Р)
	(с ДВС А-01М)
	13,0

	 407  
	ДЭС-75
	с ДВС А-01МЕ
	10,2

	 408  
	ДЭСМ-50, ДЭС-50, ДЭС-60
	(с ДВС Д-108)
	11,5

	 409  
	ДЭУ-30
	с ДВС Д-65АП
	5,9

	 410  
	ПЭС-15Л
	 
	7,0

	 
	АГРЕГАТЫ  СВАРОЧНЫЕ
	 
	 

	 411  
	АДБ-303, АДБ-306 (с дв. 407-Д1), АДБ-309
	 
	2,8

	 412  
	АДД-302 (300)
	с ДВС Д-140-80
	3,9

	 413  
	АДД-304, АСД-300, АСД-301, АСД1-300
	 
	3,3

	 414  
	АДД-305, АДД-312, АДД-306, АДД-502
	с ДВС Д-37Е
	5,6

	 415  
	АДД-3112
	с ДВС Д-144-80
	4,2

	 416  
	АДД-4001
	А-41М
	5,2

	 417  
	АДД-4001
	Д-144-81
	4,8

	 418  
	АДД-4001
	Д-240
	4,7

	 419  
	АДД-4002
	Д-243
	8,5

	 420  
	АДД-4004У2
	Д-130
	4,6

	 421  
	АДД-4004У2
	ЯАЗ- М204Г
	14,1

	 422  
	АДД-402У
	Д-37М
	4,5

	 423  
	АДС-450
	Д-144-81
	5,6

	 424  
	АСБ-300, АСБ-305,АСБ-306, АСБ-307
	 
	2,8

	 425  
	АСД-100, АСД-60, АД-30Д, АДД-300, -303
	 
	5,6

	 426  
	АСД-303, АСД-304, АДД-305
	 
	3,3

	 427  
	АСДП-500
	 
	8,2

	 428  
	АСДП-500Г
	ЯАЗ-М204Г
	11,5

	 429  
	Д-520 АС
	ЯМЗ-М204
	7,2

	 430  
	ПД-305-42
	Д-144-10
	6,7

	 
	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ  СНАРЯДЫ 
	производительностью
	 

	 431  
	ЭС-ТР «12-5Д» №226 ЦСМЗ
	до 250 м3/ч
	83,7

	 432  
	СШ-Ш, 3Р, ДЭ-250 (Япония, ЧССР)
	150-360 м3/ч
	83,7

	 433  
	МС-Ш № 805 (ГДР)                                          
	 до 400 м3/ч
	83,7

	 434  
	МС-Ш № БЗ-150 (СФРЮ)
	 до 400 м3/ч
	126,0

	 435  
	МС-Ш № 101, МС-Ш (ГДР)
	 до 750 м3/ч
	152,4

	 436  
	МС-Ш (Япония)
	 до 750 м3/ч
	200,3

	 437  
	ЗС-ТР № 491/1 (СФРЮ)
	 до 1000 м3/ч
	303,5

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 7 дополнена строками 1 - 13 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№ n/n
	Марка (модель)
	Дополнительные
характеристики
	Базовая
норма HБ,
кг/час

	         АВТОГРЕЙДЕРЫ
	 

	         1    
	 ДЗ-98В
	 ЯМЗ-238НД3 ( Ne=173кВт)
	20,2
	 

	         2    
	GR 215
	CUMMINS NT855-C280
	37,2
	 

	         ТРАКТОРЫ  И  ТЯГАЧИ  ГУСЕНИЧНЫЕ

	         3    
	ГАЗ-34041 транспортер-тягач
	Д-240
	6,0

	         4    
	Т-170
	Д-160
	14,2

	         ТРАКТОРЫ  КОЛЕСНЫЕ

	         5    
	МКСМ-800
	2ЕТОн520122,РЗД
	13,0

	         ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ

	         6    
	Caterpillar 320C MA2
	3066 ATAAC
	15,3

	         7    
	 ЭО-2626 В3
	Д-243
	5,0

	         8    
	ЭО-33211
	 
	8,5

	         БУЛЬДОЗЕРЫ

	         9    
	SD-23
	CUMMINS NT855-C280
	37,2

	         ПОГРУЗЧИКИ

	     10    
	ZL50C
	STEYR ( Ne=162 кВт)
	37,4

	     11    
	CASE 721 B
	 
	11,5

	     12    
	ТО-25
	СМД-62
	10,0

	     13    
	УНЦ-060
	«Zetor»-5201
	3,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Значение базовых норм расхода топлива HБ для мотороллеров, мотоциклов и речных судов приведены в таблице 8.
 
	Таблица 8 - Базовые нормы расхода топлива для мотороллеров, мотоциклов и речных судов


 
	n/n
	Марка машины
	Марка двигателя
	Базовая норма HБ, л/100 км

	 
	Мотороллеры:
	 
	 

	          1     
	МГ-150
	 
	3,2

	          2     
	МГ-200
	 
	4,0

	          3     
	Муравей
	 
	7,2

	          4     
	Электрон
	 
	3,5

	 
	Мотоциклы:
	 
	 

	          5     
	ИЖ-2712
	 
	5,5

	          6     
	ИЖ-49, -56, -П-3
	 
	4,0

	          7     
	М-61, -62, -63, -66, -67
	 
	6,0

	          8     
	М-72
	 
	7,8

	          9     
	МТ-Днепр
	 
	8,0

	      10     
	Юпитер-4, 10-3
	 
	4,0

	      11     
	ИМЗ-8.103
	 
	8,0

	     12     
	Аэросани  Буран
	 
	8,3

	 
	 
водный  транспорт
	 
	расход топлива, л/маш*час (моторного масла л/час)

	     13     
	катера:                КС-101, -102
	 ЯМЗ-2382МЭ (Ne=125 кВт)
	38,2 (0,5)

	     14     
	«Амур-3М»
	М-412 (Ne=51,5 кВт)
	15,8 (0,6)

	     15     
	СВП-500
	ЦМПО-3317 (Ne=62,6  кВт)
	20,0 (0,8)

	     16     
	водолазные боты:
	З-Д-6с (основ.) (Ne=110 кВт)
	35,7 (1,3)

	     17     
	 
	5Д2-2 ч.8,5/11 (Ne=13 кВт)
	16,6 (0,3)

	     18     
	 
	5Д4-4 ч.8,5/11 (Ne=21 кВт
	26,2 (0,49)


Значения норм расхода топлива, необходимого для работы некоторых видов дополнительного оборудования устанавливаемого на автотранспортные средства, приведены в таблице 9.
 
	Таблица 9 - Нормы расхода топлива на работу дополнительного оборудования


 
	 
	Марка, модель
	Модель
	Расход
	 

	n/n
	дополнительного
	автотранспортного
	топлива,
	Примечание

	 
	оборудования
	средства
	л/час
	 

	 
	НЕЗАВИСИМЫЕ  ОБОГРЕВАТЕЛИ

	         1    
	Сирокко-251
	IFA-Robur LD-2002,-LD-3000
	0,9
	 

	         2    
	Сирокко-262
	Ikarus-255,-255.70,-260.01,
	1,2
	 

	 
	 
	         -260.18,-260.27,-260.37,
	 
	 

	 
	 
	         -260.50,-260.52
	 
	 

	 
	 
	Ikarus-250.12
	2,4
	2 отопителя

	         3    
	Сирокко-265
	Ikarus-260, -260.01
	1,4
	 

	         4    
	Сирокко-268
	Ikarus-250,-250.58,-250.58S,
	2,3
	 

	 
	 
	         -250.59,-250.93,-250.95,
	 
	 

	 
	 
	         -256,-256.54,-256.59,
	 
	 

	 
	 
	         -256.74,-256.75,-260.51
	 
	 

	 
	 
	Ikarus-180
	3,7
	с обогревом прицепа

	 
	 
	Ikarus-280,-280.01,-280.33,          -280.63,-280.64
	3,5
	с обогревом прицепа

	         5    
	WEBASTO DBW 2012
	 
	1,6
	 

	         6    
	EBERSPACHER D 24 W 
	 
	2,9
	 

	         7    
	EBERSPACHER D 30 W
	 
	3,65
	 

	         8    
	ОВ-95
	ЛАЗ-699А, -699Р
	1,6
	 

	         9    
	П-148106
	ЛАЗ-4202, -42021
	3
	 

	     10    
	ДВ-2020
	ЛиАЗ-5256
	2,5
	 

	     11    
	Х7А, КР-D2-24.1
	Tatra-815 С1, -С3
	0,8
	 

	 
	РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ  УСТАНОВКИ

	     12    
	БИС-31-37
	Полуприцеп 12СН
	3,7
	охлаждение

	 
	 
	 
	4,5
	нагрев

	     13    
	ВИЦЭ-32
	Полуприцеп 13СН
	3,7
	охлаждение

	 
	 
	 
	4,5
	нагрев

	     14    
	Termo King RD II-MAX
	IVECO Eurotech MPL 240E42
	3,2
	 

	     15    
	Termo King LHD IIM-MAX
	3,2
	 

	     16    
	Termo King SB-1
	 
	3,6
	 

	     17    
	Termo King KD-11-25
	IVECO FIAT 240.30
	2,7
	 

	     18    
	Carrier
	 
	3,1
	 


 
Таблица 9 дополнена строками 1 - 4 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	№ n/n
	Марка, модель
дополнительного
оборудования
	Модель
автотранспортного
средства
	Расход
топлива,
л/час
	Примечание
	 

	          НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

	         1       
	WEBASTO MY 50
	 
	1,2Д
	независимый обогреватель
	 

	          ПЕРЕДВИЖНЫЕ (МАЛОГАБАРИТНЫЕ) ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

	         2       
	HONDA GX-340
	 
	2,6
	мощность 8кВт
	 

	         3       
	SINCRO SPL
	 
	2,0
	мощность 6кВт
	 

	         4       
	TIGMAX TH 7000 DX
	 
	2,0
	мощность 6кВт
	 


 
13.       Индивидуальные поправочные коэффициенты к расходу топлива
Для учета климатических, дорожно-транспортных и других эксплуатационных факторов при расчете нормируемого значения расхода топлива используются различные поправочные коэффициенты.
1) Климатические условия. При эксплуатации автотранспортной и специальной техники в холодное время года расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Kкл определяются климатическими зонами, а продолжительность их применения ограничивается количеством месяцев nзим с отрицательной среднемесячной температурой. Значения поправочных коэффициентов и количество месяцев с отрицательной среднемесячной температурой по регионам СНГ представлены в таблице 10.
В таблицу 10 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)
	Таблица 10 - Значения Kкл, учитывающих климатические условия эксплуатации


 
	Зоны
	Области, регионы
	nзим
	Kкл, %

	Республика Казахстан

	А
	Джамбульская,
Мангистауская, Южно-Казахстанская
	 
4
	 
до 4,0

	В
	Алматинская
Атырауская,
Кызылординская
	 
5
	 
до 8,0

	С
	Акмолинская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Западно-Казахстанская
	 
5
	 
до 12,0

	Российская Федерация

	I-II
	Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Ингушская, Северо-Осетинская, Краснодарский и Ставропольский края
	 
 
3
	 
 
до 5,0

	III
	Белгородская, Калининградская, Ростовская области
	4
	до 7,0

	IV-VII
	Республики Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Чувашская, Мордовская, Удмуртская республики, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новгородская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области
	 
 
 
 
 
5
	 
 
 
 
 
до 10,0

	VIII
	Республики Алтай, Башкортостан, Карелия, Хакасия*), Алтайский, Красноярский*), Приморский, Хабаровский края, Кировская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская*) области, Еврейская АО
	 
 
5
	 
 
до 12,0

	IX-X
 
 
	Республики Бурятия и Коми*), Амурская, Иркутская*), Камчатская, Кемеровская*), Мурманская*),  Оренбургская, Читинская*) области, острова Баренцева и Белого морей
	 
 
6
	 
 
до 15,0

	XI
	Республика Тува, Таймырский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, острова моря Лаптевых
	 
 
6
	 
 
до 18,0

	XII
	Республика Саха, острова Ледовитого океана, Карского моря
	 
7
	 
до 20,0

	*) В местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяются надбавки, установленные для XI климатической зоны

	Республика Беларусь, Литва, Латвия и Эстония

	 
	 
	5
	до 10,0

	Республики Украина и Молдова

	 
	 
	4
	до 7,0

	Республики Средней Азии, за исключением Туркменистана

	 
	 
	3
	до 4,0


 
2) Географические условия. При эксплуатации автотранспортной и специальной техники в горных условиях расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Kвг определяются в зависимости от высоты над уровнем моря и их значения приведены в таблице 11.
 
	Таблица 11 - Значения Kвг, учитывающих горные условия эксплуатации


 
	Высота над уровнем моря, м
	Kвг, %

	       500 до 1000
от 1001 до 1500
от 1501 до 2000
от 2001 до 2500
от 2501 до 3000
       свыше 3000
	до 5,0
до 8,0
до 11,0
до 14,0
до 17,0
до 20,0


 
При эксплуатации автотранспортных средств в городах с высокой плотностью дорожного движения расход топлива увеличивается. Величины поправочных коэффициентов Кгор определяются количеством жителей, проживающих в городе, и их значения приведены в таблице 12.
 
В таблицу 12 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287 (см. стар. ред.)
 
	Таблица 12 - Значения Кгор, учитывающие городские условия эксплуатации


 
	Города с населением
	Кгор, %

	от 0,3 до 1,0 млн. человек
    свыше 1,0 млн. человек
	до 5,0
до 10,0


 
3) Другие специфические условия эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники могут приводить как к увеличению, так и к снижению расхода топлива. Величины поправочных коэффициентов Ki в зависимости от таких условий представлены в таблице 13.
В таблицу 13 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)
	Таблица 13 - Значения Ki, учитывающих специфические условия эксплуатации


 
	n/n
	Условия эксплуатации
	Ki, %

	Нормы расхода топлива увеличиваются:

	1
	 При работе автотранспортных средств, требующей частых технологических остановок (в среднем более чем одна остановка на 1 км пробега), связанных с погрузкой и выгрузкой.
	 
 до 10,0

	2
	При движении автотранспортных средств по дорогам со сложным профилем (более 50 закруглений радиусом менее 40 метров на 10 км пути).
	 
до 10,0

	3
	 При перевозке крупногабаритных, тяжеловесных, взрывоопасных и т.п. грузов, а также при движении автотранспортных средств в колоннах с пониженными скоростями (до 40 км/ч) 
	 
до 10,0

	4
	При обкатке новой или вышедшей из капитального ремонта автотранспортной и специальной техники при пробеге первой тысячи километров или наработке первых 50 моточасов.
	 
до 10,0

	5
	При почасовой работе грузовых бортовых автомобилей или их постоянной работе в качестве технологического транспорта, грузовых таксомоторов, грузопассажирских автомобилей
	 
 до 10,0

	6
	При движении автотранспортной и специальной техники по бездорожью
	до 20,0

	7
	При работе автотранспортной и специальной техники в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, наводнениях и других стихийных бедствиях
	до 35,0
(не более месяца в году)

	8
	При учебной езде
	   до 20,0

	9
	При использовании кондиционера или установки “климат-контроль”
	до 5,0

	Нормы расхода топлива снижаются:

	10
	При движении автотранспортных средств за пределами населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покрытием (цементобетон, асфальтобетон и т.п.), находящихся в хорошем состоянии
	 
 
до 15,0

	11
	То же, но на холмистой местности
	до 10,0

	12
	При движении автотранспортных средств за пределами населенных пунктов на дорогах с битумоминеральным покрытием, из дегтебетона, щебня (гравия), находящихся в хорошем состоянии
 
 
 
	 
до 5,0
 
 
 
 
 
 
 
 

	13
	При эксплуатации заказных и ведомственных автобусов с числом мест для сидения более 16, не работающих на постоянных маршрутах
 
	 
до 10,0


 
4) Дополнительные надбавки. При простоях автотранспортных средств под погрузкой (разгрузкой) в пунктах, где по условиям пожарной безопасности запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады и т.п.) устанавливается дополнительный нормируемый расход топлива из расчета один час простоя соответствует 5 км пробега автотранспортного средства без груза.
На внутригаражные разъезды и технические потребности (техничес–кие осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и автомобилей после ремонта и др.) допускается расходовать не более 0,5% топлива от общего его количества, потребляемого автотранспортными и специальными средствами в течение отчетного периода времени.
5) В дополнение к нормируемому значению расхода газового топлива для газобаллонных автомобилей допускается расходовать бензин или дизельное топливо в следующих случаях:
для заезда в зону ТО и ремонта и выезда из нее - на один автомобиль до 5 л жидкого топлива в месяц;
для запуска двигателя при отрицательных температурах воздуха – на один автомобиль до 10 л жидкого топлива в месяц (холодное время года);
на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода на одной заправке газовым топливом – до 25% жидкого топлива от общего его расхода на таких маршрутах.
14.  Порядок  применения   поправочных  коэффициентов  и дополнительных  надбавок
В случае одновременного применения нескольких коэффициентов в качестве суммарной относительной поправки к расходу топлива Kå   принимается алгебраическая сумма всех применяемых поправочных коэффициентов.
В случае междугородних или международных перевозок, когда эксплуатация автотранспортного средства осуществляется в разных климатических и/или географических зонах, в качестве суммарной относительной поправки к расходу топлива Kå  применяется среднее арифметическое значение суммарных относительных поправок, установленных для начального и конечного пунктов маршрута.
Выше представлены предельные значения различных поправочных коэффициентов,  надбавок к расходу топлива и норм расхода смазочных материалов. Принимая во внимание многообразие условий эксплуатации автотранспортной и специальной техники на территории Республики Казахстан, допускается в каждом конкретном случае устанавливать индивидуальные значения применяемых поправочных коэффициентов, надбавок к расходу топлива и норм расхода смазочных материалов, не превышающих, однако, установленных настоящими Правилами.
 
Глава 3. НОРМЫ РАСХОДА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 
15. Нормы расхода смазочных материалов для автотранспортных средств устанавливаются в литрах (для различных масел) или килограммах (для пластических смазок) на 100 литров (100 м3) нормируемого значения расхода топлива.
16. Нормы расхода смазочных материалов снижаются на 50% для всех автотранспортных средств и специальной техники, находящихся в эксплуатации менее трех лет.
17. Нормы расхода смазочных материалов увеличиваются на 20% для автотранспортных средств и специальной техники, находящихся в эксплуатации более восьми лет.
18. Расход смазочных материалов при капитальном ремонте узлов и агрегатов устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки соответствующего объекта.
19. Нормы расхода смазочных материалов для автотранспортных средств, произведенных в странах бывшего СССР до 1990 года, приведены в таблице 14.
           
	Таблица 14 - Нормы расхода смазочных материалов в литрах (кг)  на
100 л нормируемого расхода топлива


 
	 
	Масла
	Пластич-

	Марка, модель автомобиля
 
	моторные
 
	транс-миссион-ные
	специаль-ные
 
	ные
смазки
 

	ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

	ЗАЗ-965, -966, -968, -969, -970
         всех модификаций
	 
1,3
	 
0,1
	 
0,03
	 
0,1

	ЛуАЗ всех модификаций
	1,3
	0,1
	0,03
	0,1

	ЗАЗ-1102
	0,8
	0,1
	0,03
	0,1

	ВАЗ всех модификаций
	0,6
	0,1
	0,03
	0,1

	ИЖ-2125 всех модификаций
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	Москвич-403,-407,-408,-410,-411,-424,
        -426,-432
	 
2,0
	 
0,15
	 
0,05
	 
0,1

	Москвич-412,-427,-433,-434,-2136,     
       -2137,-2140,-2141 всех модификаций
	 
1,8
	 
0,15
	 
0,05
	 
0,1

	ГАЗ-13,-14
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	ГАЗ-М20,-21,-22
	2,0
	0,15
	0,05
	0,1

	ГАЗ-24 всех модификаций
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	ГАЗ-24-07,-24-17
	1,6
	0,15
	0,05
	0,1

	ГАЗ-3102 всех модификаций
	1,7
	0,15
	0,05
	0,1

	УАЗ всех модификаций
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	ЗИЛ-114,-117,-4104
	1,7
	0,15
	0,05
	0,1

	АВТОБУСЫ

	РАФ-977 всех модификаций
	2,0
	0,15
	0,05
	0,1

	РАФ-2203 всех модификаций
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	УАЗ-452,-2206,-3962 всех модификаций
	2,2
	0,2
	0,5
	0,2

	КАвЗ-651,-651А
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	КАвЗ-685,-3270,-3976 всех модификаций
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ПАЗ-651,-652 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	ПАЗ-672,-3201,-3205,-3206 всех модификаций
	 
2,1
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,25

	ЛАЗ-695,-697 всех модификаций
	2,0
	0,3
	0,1
	0,2

	ЛАЗ-699 всех модификаций
	2,0
	0,35
	0,1
	0,2

	ЛАЗ-4202 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	ЛиАЗ-158 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,2

	ЛиАЗ-677 всех модификаций
	1,8
	0,35
	0,3
	0,2

	ЛиАЗ-5256 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,3
	0,35

	Nusa всех модификаций
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	Ikarus  всех модификаций
	4,5
	0,5
	0,1
	0,3

	БОРТОВЫЕ  ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

	УАЗ всех модификаций
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	ГАЗ-51 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	ГАЗ-52,-52-27,-52-28 всех модификаций
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	ГАЗ-52-07,-52-08,-52-09
	2,0
	0,25
	0,07
	0,2

	ГАЗ-53,-53-27 всех модификаций
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ГАЗ-53-07,-53-19
	1,8
	0,25
	0,07
	0,2

	ГАЗ-66 всех модификаций
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ЗИЛ-130,-131,-133,-138А,-138АБ,
       -138АГ,-4314,-4315,-4316,-4319
	 
2,2
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,2

	ЗИЛ-133ГЯ
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	ЗИЛ-138,-4318
	1,7
	0,25
	0,07
	0,15

	ЗИЛ-150,-151,-157,-164
         всех модификаций
	 
2,2
	 
0,25
	 
0,1
	 
0,2

	ЗИЛ-166А,-166В
	1,7
	0,25
	0,07
	0,15

	ЗИЛ-4331 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	Урал-355 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	Урал-4320,-5557 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	КамАЗ всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	МАЗ-200 всех модификаций
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	МАЗ-500,-514,-516,-5334,-5335,-5337       всех модификаций
	 
2,9
	 
0,4
	 
0,15
	 
0,35

	МАЗ-543,-7310,-7313 всех модификаций
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	ЯАЗ-210,-210А
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	КрАЗ-214,-219,-221,-222
всех модификаций
	 
3,0
	 
0,4
	 
0,1
	 
0,35

	КрАЗ-255,-256,-257,258,-260
всех модификаций
	 
2,9
	 
0,4
	 
0,1
	 
0,3

	Avia всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	IFA W50L всех модификаций
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Magirus 232 D19L, 290 D26L
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	Tatra 111R
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	ТЯГАЧИ

	ЛуАЗ-2403
	1,3
	0,1
	0,03
	0,1

	ГАЗ-51П
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	ГАЗ-52-06
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	ЗИЛ-120Н
	2,2
	0,25
	0,1
	0,2

	ЗИЛ-130АН,-130В,-131В,-131НВ,
        -4413,-4415 всех модификаций
	 
2,0
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,2

	ЗИЛ-138В1,-4416 всех модификаций
	1,7
	0,25
	0,07
	0,15

	ЗИЛ-157В,-157КВ,-157КДВ,
        -164АН,-164Н
	 
2,2
	 
0,25
	 
0,1
	 
0,2

	Урал-375, -377 всех модификаций
	1,8
	0,35
	0,1
	0,2

	Урал-4420 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,2

	КАЗ-608 всех модификаций
	2,0
	0,3
	0,1
	0,2

	КЗКТ-537,-7427,-7428
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	КамАЗ-5410,-54118 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	МАЗ-200 всех модификаций
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	МАЗ-504,-509 всех модификаций
	2,9
	0,4
	0,15
	0,35

	МАЗ-537,-543
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	МАЗ-5429,-5430,-5432, -5433
всех модификаций
	 
2,8
	 
0,4
	 
0,1
	 
0,3

	МАЗ-6422 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	МАЗ-7310,-7313 всех модификаций
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	МАЗ-7916
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	КрАЗ-221 всех модификаций
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	КрАЗ-255,-258,-260,-6437,-6443,
-6444 всех модификаций
	 
2,9
	 
0,4
	 
0,1
	 
0,3

	Белаз-537Л, -6411, -7421
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Csepel D-450 всех модификаций
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Faun H-36-40/45, H-46-40/49
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	Iveco-190.33,-190.42
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	KNVF-12T Kamacu-Nissan
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	Mercedes-Benz-1635S,-1926,-1928, -1935, -2232S,-2235,-2236,-2628,-2632
	 
2,5
	 
0,4
	 
0,1
	 
0,3

	Praga ST2-TN
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Škoda-LIAZ-100 всех модификаций
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	Škoda-706 всех модификаций
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Tatra-815TP всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	Volvo F10-33, F89-32
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	ФУРГОНЫ

	ИЖ-2715 всех модификаций
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	Москвич-2733, -2734
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	ЛуМЗ-890, -890Б
	2,0
	0,25
	0,07
	0,2

	ЛуМЗ-945, -946, -948, -949
	1,3
	0,1
	0,03
	0,1

	ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	ЕрАЗ-37111
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ЕрАЗ-37121
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	УАЗ-450А,-451А,-374101,-396201
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	РАФ-22031-01,-22035,-22035-01,
        -22036-01
	 
1,8
	 
0,15
	 
0,05
	 
0,1

	ГЗСА-731,-947,-3713,-3714,-3718,-3719
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ГЗСА-891,-891В,-892,-893А,-893Б,-3702, -37022,-3704,-37042,-3712,-37122,
         -3742,-37421
	 
 
2,2
	 
 
0,3
	 
 
0,1
	 
 
0,25

	ГЗСА-890А,-891Б,-893АБ,-950А,
         -37021, -3704 всех модификаций
	 
2,0
	 
0,25
	 
0,07
	 
0,2

	ГЗСА-949,-950,-3705,-3706,-3711,-3716,
          -3721,-37231,-3726,-3944
	 
2,1
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,25

	КаВЗ-664
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	Кубань-Г1А1, -Г1А2
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	Кубанец-У1А
	1,8
	0,15
	0,05
	0,1

	НЗАС-3944
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	НЗАС-4208,-4951
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	НЗАС-4347,-4947
	1,8
	0,35
	0,1
	0,2

	ПАЗ-3742,-37421
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ТА-1А4,-943А,-943Н,-949А
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	Мод.35101, 3716, 37311, 37231,
         3726, 3944, 3718, 39021, 39031
	 
2,1
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,25

	Мод.53423, 5703
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	Урал-49472
	1,8
	0,35
	0,1
	0,2

	Avia A-20F,-30F,-30KSU,-31KSU
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	IFA-Robur LD 3000KF/STKo
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	Nusa С-502-1,-521С,-522С
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	Zuk А-03,-06,-07М,-11,-13,-13М
	2,2
	0,2
	0,05
	0,2

	САМОСВАЛЫ

	ГАЗ-53Б
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	ГАЗ-93 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,25

	ГАЗ-САЗ  всех модификаций
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	САЗ-3502
	2,1
	0,3
	0,1
	0,25

	САЗ-3503,-3504
	2,2
	0,3
	0,1
	0,25

	ЗИЛ-ММЗ-138АБ,-554,-555,-4502,
         -4505 всех модификаций
	 
2,0
	 
0,3
	 
0,1
	 
0,2

	ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,2

	КАЗ-600 всех модификаций
	2,2
	0,25
	0,1
	0,2

	КАЗ-4540
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	Урал-5557
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	КамАЗ-5510,-5511 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,15
	0,35

	МАЗ-205
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	МАЗ-503,-510,-511,-512,-513,-5549,
        -5551 всех модификаций
	 
2,9
	 
0,4
	 
0,15
	 
0,35

	МоАЗ-75051
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	КрАЗ-222 всех модификаций
	3,0
	0,4
	0,1
	0,35

	КрАЗ-256,-6505,-6510 всех модификаций
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	БелАЗ-540,-540А,-7510,-7522,-7526
	4,5
	0,5
	1,0
	0,3

	БелАЗ-548,-548А,-549,-7509,-7519,-7521, -7523,-7525,-7527,-75401,-7548 всех модификаций
	 
4,3
	 
0,5
	 
1,0
	 
0,3

	Avia A-30KS
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	IFA- W50/А, W50L/K
	2,9
	0,4
	0,1
	0,3

	Magirus 232 D 19К, 290 D 26К
	2,5
	0,4
	0,1
	0,3

	Tatra-138,-148 всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3

	Tatra-Т815С всех модификаций
	2,8
	0,4
	0,1
	0,3


 
Таблица 14 дополнена строками в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	Марка, модель автомобиля
 
	Масла
	Пластичные
смазки
 

	
	моторные
 
	транс-миссион-ные
	специаль-ные
 
	

	ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

	ГАЗ-3110-101
	1,7
	0,15
	0,05
	0,1

	Volkswagen Passat
	0,8
	0,15
	0,03
	0,1

	АВТОБУСЫ

	Nissan Urvan
	1,5
	0,15
	0,05
	0,1

	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

	МАЗ-5337702
	2,9
	0,4
	0,15
	0,35


 
20. Нормы расхода смазочных материалов на работу строительных и дорожных машин устанавливаются в % к расходу топлива. Их значения приведены в таблице 15.
 
	Таблица 15 - Нормы расхода смазочных материалов на работу строительных и дорожных машин


 
	 
Машины
	Масла
	Пластич-ные смазки

	
	моторные
	трансмис-сионные
	специаль-ные
	

	ТРАКТОРЫ:
	 
	 
	 
	 

	         гусеничные
	4,9
	0,8
	0,08
	0,04

	         колесные
	5,1
	0,9
	0,2
	0,05

	         трелевочные
	4,8
	0,5
	 
	0,1

	ЭКСКАВАТОРЫ:
	 
	 
	 
	 

	        одноковшовые
	5,1
	1,0
	 
	0,4

	        непрерывного  действия
	4,6
	1,0
	 
	0,4

	КРАНЫ:
	 
	 
	 
	 

	         автомобильные и пневмоколесные
	5,0
	 
	 
	 

	          гусеничные
	5,1
	 
	 
	 

	         железнодорожные
	6,0
	 
	 
	 

	         экскаваторные
	5,4
	1,0
	 
	0,4

	КАТКИ:
	 
	 
	 
	 

	          самоходные
	4,5
	 
	 
	 

	          прицепные
	5,0
	 
	 
	 

	ПРОЧИЕ:
	 
	 
	 
	 

	трамбовочные машины
	4,5
	 
	 
	 

	бурильные машины
	4,0
	 
	 
	 

	скреперы
	5,3
	0,5
	 
	0,2

	автогрейдеры
	4,9
	0,7
	 
	0,5

	бульдозеры
	5,1
	 
	 
	 

	краны - трубоукладчики
	5,1
	 
	 
	 

	компрессоры
	4,5
	 
	 
	 

	вышки телескопические
	3,9
	 
	 
	 


Для автотранспортных средств и специальной техники, не указанных в таблице 14, нормы расхода смазочных материалов устанавливаются в соответствии с данными, приведенными в таблице 16.
 
	Таблица 16 - Временные нормы расхода смазочных материалов


 
	 
	Нормы расхода смазочных материалов

	 
 
 
Вид смазочного
материала
	Автотранс-портные средства, работающие на бензине или газовом топливе,
л/100 л топлива
	Автотранс-портные средства, работающие на дизельном топливе,
л/100 л топлива
	Внедорожные автотранс-портные средства и специальная техника, работающие на дизельном топливе,
л/100 л топлива
	Дорожно-строительная и другая специальная техника,
в % к расходу топлива

	Моторные масла
	2,4
	3,2
	5,0
	5,0

	Трансмиссионные масла
	0,3
	0,4
	0,5
	0,75

	Специальные масла
	0,1
	0,1
	1,0
	0,10

	Пластичные смазки
	0,2
	0,3
	0,2
	0,50


 
РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
 
Глава 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
 
21. Помимо гарантийных норм для аккумуляторных батарей устанавливаются эксплуатационные сроки службы, по истечении которых допускается производить их списание в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации.
В пункт 22 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)
22. Эксплуатационные сроки службы определяются интенсивностью работы аккумуляторных батарей и определяются согласно данным, приведенным в таблице 17 и п. 23. настоящих Правил.
Срок службы аккумуляторных батарей снижается:
на 20% в климатической зоне «А»;
на 15% в климатической зоне «В»;
на 10% при использовании на автомобилях и тягачах аэродромного обслуживания.
Срок хранения аккумуляторных батарей в сухом виде (не залитых электролитом) устанавливается не более трех лет.
 
	Таблица 17 – Эксплуатационные сроки службы аккумуляторных батарей


 
	 
	Показатели наработки

	Минимальный срок службы Т, месяцев
	пробег L,
не более тыс. км
	время работы t,
не более моточасов

	Обычные аккумуляторные батареи

	12
	150
	–

	24
	90
	3000

	Необслуживаемые аккумуляторные батареи

	48
	100
	4000


 
23. Промежуточные значения минимальных сроков эксплуатации обслуживаемых (обычных) аккумуляторных батарей допускается определять по формуле:
Tmin = 42 – Lф/5 ,                                              (8)
а необслуживаемых аккумуляторных батарей - по формуле:
Tmin = 98 – Lф/2 ,                                               (9)    
	где:
	Lф
	-
	фактическое значение наработки аккумуляторной батареи в тыс. км пробега.


 
Глава 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
 
24. Помимо гарантийных, для автомобильных шин устанавливаются эксплуатационные нормы пробега, в течении которого должны обеспечиваться условия безопасной эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан и Правилам технической эксплуатации соответствующей техники.
По достижении эксплуатационной нормы пробега допускается производить восстановление протектора шины или, в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации, шина подлежит списанию.
25. Под эксплуатационной нормой подразумевается пробег шины в километрах (или наработка в часах) до снятия с транспортного средства по одной из следующих причин:
1)      износ рисунка протектора достиг минимально допустимой высоты или появления индикаторов износа;
2)      возникли дефекты производственного или эксплуатационного характера, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации шины по условиям обеспечения безопасности.
26. В таблицах 18 и 19 приведены эксплуатационные нормы пробега (наработки) шин базовых моделей автомобилей и специальной техники различного типа для I и II категорий эксплуатации* в климатических условиях Республики Казахстан.
 
	Таблица 18 -
	Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин


 
	 
Размер шины
	Конструкция шины
	 
Модель шины
	Эксплуатационная норма пробега, тыс. км

	ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

	155/70 R13
	Радиальные
	Бл-85-1
	45

	165/80 R13
	
	Мц-166
	45

	165/80 R14
	
	М-180
	50

	175/70 R13
	
	БЛ-85-1
	50

	175/80 R16
	
	Мц-183Я
	40

	175 R16С
	
	ДП-101
	55

	185/65 R14
	
	БЦ-5
	50

	185/65 R14
	
	М-198; М-199; М-200
	50

	185/75 R16С
	
	БЦ-24
	55

	185/80 R15С
	
	М-243
	45

	185/82 R15С
	
	Я-288
	40

	195/65 R15С
	
	БЦ-3
	45

	205/70 R14
	
	БЦ-1, БЦИД-220
	55

	6,15-13
	Диагональные
	И-151 
	35

	6,40-13С
	
	М-100
	35

	6,45-13
	
	130А, М-145
	45

	6,95-16
	
	ВЛИ-5
	55

	6,50-16С
	
	Я-101, Я-248
	45

	7,35-14
	
	ИД-195
	35

	8,40-15  (215/90 15С)
	
	Я-192, Я-245 
	55

	АВТОБУСЫ  МАЛОЙ  ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ

	155/70 R13
	Радиальные
	Бл-85-1
	45

	165/80 R14
	
	М-180
	50

	175/70 R13
	
	БЛ-85-1
	50

	175 R16С
	
	ДП-101
	55

	185/65 R14
	
	БЦ-5
	50

	185/65 R14
	
	М-198; М-199; М-200
	50

	185/75 R16С
	
	БЦ-24
	55

	185/80 R15С
	
	М-243
	45

	185/82 R15С
	
	Я-288
	40

	195/65 R15С
	
	БЦ-3
	45

	205/70 R14
	
	БЦ-1, БЦИД-220
	55

	6,15-13
	Диагональные
	И-151 
	35

	6,40-13С
	
	М-100
	35

	6,45-13
	
	130А, М-145
	45

	6,95-16
	
	ВЛИ-5
	55

	6,50-16С
	
	Я-101, Я-248
	45

	7,35-14
	
	ИД-195
	35

	8,40-15 (215/90 15С)
	
	Я-192, Я-245 
	55

	АВТОБУСЫ  СРЕДНЕЙ  ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ

	7,50 R20
	Радиальные
	И-196
	85

	8,25 R20
	
	К-55А, КИ-55А
	95

	8,25 R20
	
	К-84, У-2
	90

	8,25 R20
	
	КИ-63
	100

	7,50-20
	Диагональные
	ИЯ-112А, МИ-173,
МИ-173-1, Я-151
	80

	8,25-20
	
	ИК-6АМ, ИК-6АН-1
	70

	АВТОБУСЫ  БОЛЬШОЙ  ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ  ДЛЯ  ГОРОДСКИХ  ПЕРЕВОЗОК

	10,00 R20
	Радиальные
	Barum
	65

	10,00 R20
	
	БЦИ-185
	70

	10,00 R20
	
	БЦИ-185
	80

	10,00 R20
	
	Д-2М
	65

	10,00 R20
	
	Д-3МА, И-281
	50

	10,00 R20
	
	Д-4
	75

	10,00 R20
	
	И-281, У-4, И-281М
	80

	10,00 R20
	
	И-281, У-4, И-281М
	70

	10,00 R20
	
	И-281, У-4, И-281М
	55

	10,00 R20
	
	И-309
	75

	10,00 R20
	
	И-309, Д-4
	80

	10,00 R20
	
	И-309, Д-4
	70

	10,00 R20
	
	И-321
	50

	10,00 R20
	
	И-321, Д-3МА
	80

	10,00 R20
	
	ИА-265
	65

	10,00 R20
	
	ИА-265, Д-2М
	80

	10,00 R20
	
	ИА-265, Д-2М
	65

	10,00 R20
	
	ОИ-73А, Б
	65

	10,00 R20
	
	ОИ-73А, Б
	80

	10,00 R20
	
	ОИ-73А, Б
	75

	10,00 R20
	
	У-4
	50

	11,00 R20
	
	Barum
	70

	11,00 R20
	
	Taurus
	65

	11,00 R20
	
	Д-3МА
	60

	11,00 R20
	
	И-111А
	65

	11,00 R20
	
	И-111А
	70

	11,00 R20
	
	И-111АМ
	70

	11,00 R20
	
	И-111АНК
	65

	11,00 R20
	
	И-303
	60

	11,00 R20
	
	И-68А
	65

	11,00 R20
	
	И-68А
	70

	11,00 R22,5
	
	И-305, Д-1М
	45

	12,00 R20
	
	БЦИ-150
	80

	12,00 R20
	
	Д-58
	75

	12,00 R20
	
	И-332
	80

	10,00-20
	Диагональные
	Д-47, Д-48
	65

	10,00-20
	
	ИВЛ-1А
	85

	11,00-20
	
	Barum
	60

	11,00-20
	
	Taurus
	55

	11,00-20
	
	В-195
	65

	АВТОБУСЫ  ДЛЯ   МЕЖДУГОРОДНИХ  ПЕРЕВОЗОК

	10,00 R20
	Радиальные
	И-309
	80

	10,00 R20
	
	И-321, Д-3МА
	60

	10,00 R20
	
	ИА-265, ОИ-73А, Б
	70

	11,00 R20
	
	Д-3МА, И-111АМ
	70

	11,00 R20
	
	И-303
	75

	10,00-20
	Диагональные
	Barum
	60

	11,00 20
	
	Matador
	45

	ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ  МАЛОЙ  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

	155/70 R13
	Радиальные
	Бл-85-1
	45

	165/80 R14
	
	М-180
	50

	175/70 R13
	
	БЛ-85-1
	50

	175 R16С
	
	ДП-101
	55

	185/65 R14
	
	БЦ-5
	50

	185/65 R14
	
	М-198; М-199; М-200
	50

	185/75 R16С
	
	БЦ-24
	55

	185/80 R15С
	
	М-243
	45

	185/82 R15С
	
	Я-288
	40

	195/65 R15С
	
	БЦ-3
	45

	205/70 R14
	
	БЦ-1, БЦИД-220
	55

	6,15-13
	Диагональные
	И-151 
	35

	6,40-13С
	
	М-100
	35

	6,45-13
	
	130А, М-145
	45

	6,95-16
	
	ВЛИ-5
	55

	6,50-16С
	
	Я-101, Я-248
	45

	7,35-14
	
	ИД-195
	35

	8,40-15 (215/90 15С)
	
	Я-192, Я-245 
	55

	ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ  СРЕДНЕЙ  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

	8,25 R20
	Радиальные
	К-55А, КИ-55А, КИ-63
	90

	8,25 R20
	
	К-84, У-2
	90

	9,00 R20
	
	Widlon
	80

	9,00 R20
	
	БЦИ-342, М-184,
О-40-БМ-1
	85

	9,00 R20
	
	ИН-142Б-1, БМ
	90

	8,25-20
	Диагональные
	ИК-6АМ, ИК-6АН-1
	70

	9,00-20
	
	ВИ-244, ВИ-244-1, УД-1
	80

	9,00-20
	
	Д-46, Д-49
	80

	9,00-20
	
	И-252
	85

	9,00-20
	
	ИМ-192Б
	80

	ГРУЗОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ  БОЛЬШОЙ  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ  И  СЕДЕЛЬНЫЕ  ТЯГАЧИ

	9,00 R20
	Радиальные
	Widlon
	80

	9,00 R20
	
	ИН-142Б-1, Б
	85

	9,00 R20
	
	БЦИ-342, М-184, О-40-М-1
	85

	11,00 R20
	
	Barum
	85

	11,00 R20
	
	И-303
	75

	11,00 R20
	
	И-111АМ, И-68
	80

	12,00 R20
	
	Д-56,  Д-58
	70

	12,00 R20
	
	БЦИ-150, И-109
	80

	12,00 R20
	
	И-109
	85

	12,00 R20
	
	И-332
	60

	12,00 R20
	
	ИД-304, У-4
	80

	12,00 R20(22,5)
	
	CONTINENTAL
	140

	12,00 R20(22,5)
	
	MISHELIN
	150

	12,00 R20(22,5)
	
	PIRELLI
	125

	12,00 R20(22,5)
	
	SEMPERIT
	125

	295/80 R22,5
	
	CONTINENTAL
	140

	295/80 R22,5
	
	MISHELIN
	150

	295/80 R22,5
	
	PIRELLI
	125

	295/80 R22,5
	
	SEMPERIT
	125

	305/70 R22,5
	
	CONTINENTAL
	140

	305/70 R22,5
	
	MISHELIN
	150

	305/70 R22,5
	
	SEMPERIT
	125

	305/70 R22,5
	
	PIRELLI
	125

	315/80 R22,5
	
	CONTINENTAL
	140

	315/80 R22,5
	
	MISHELIN
	150

	315/80 R22,5
	
	PIRELLI
	125

	315/80 R22,5
	
	SEMPERIT
	125

	365/80R20(22,5)
	
	CONTINENTAL
	140

	365/80 R20(22,5)
	
	MISHELIN
	150

	365/80 R20(22,5)
	
	PIRELLI
	125

	365/80 R20(22,5)
	
	SEMPERIT
	125

	385/65 R22,5
	
	CONTINENTAL
	140

	385/65 R22,5
	
	MISHELIN
	150

	385/65 R22,5
	
	PIRELLI
	125

	385/65 R22,5
	
	SEMPERIT
	125

	11,00-20
	Диагональные
	В-195
	65

	11,00-20
	
	В-195
	70

	12,00-20
	
	ВИ-243, ВИ-243-1,
ВИ-243А, ВИ-243Б,
ВИ-243М, ИЯВ-12Б, ИЯВ-12В,  УД-1
	80

	12,00-20
	
	ИАВ-12В, -ВИ
	70

	1100´400´533
	Широкопро-фильные с регулируемым давлением
	 
	25

	1200´500´508
	
	 
	25

	1220´400´533
	
	 
	40

	1300´530´533
	
	 
	35

	1500´600´635
	
	 
	30


 
Таблица 18 дополнена строками в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 07.11.06 г. № 286 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 08.11.06 г. № 287
	Размер шины
	Конструкция шины
	Модель шины
	Эксплуатационная норма пробега, тыс. км

	ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

	175/70 R13
	Радиальные
	Nokian (зимняя)
	65

	195/65 R15
	
	КС-4
	55

	205/60 R15
	
	Nokian (M+S)
	70

	195/65 R15
	
	Mishelin (летняя)
	70

	195/70 R14
	
	Nokian HKPL 1
	70

	185/65 R14
	
	Nord Frost 3AD 86Q TL
	65

	175/70 R14 84 TTL
	
	Good Year UG500 MS
	60

	215/60 R16
	
	Falken
	45

	265/70 R17
	
	Nokian HKPL SUV
	70

	АВТОБУСЫ МАЛОЙ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ

	195R15-8PRLT
	Радиальные
	Conventional
	60

	195R15-8PR
	
	Conventional
	60

	195/70 R15 C
	
	Nokian (M+S)
	70

	205/65 R15
	
	Nokian Hakkapelitta
	70

	195/65 R 15 C
	
	Nokian Hakkapelitta
	70

	195/60 R 16
	
	Nokian Hakkapelitta
	70

	235/65 R 17
	
	Nokian Hakkapelitta
	70

	215/75 R 17.5
	 
	Kormoran
	110

	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

	9,00 R20
	Радиальные
	ИН-142 БМ
	90

	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ

	10,00 R20
	 
Радиальные
	КАМА-310
	80

	11,0 R20
	
	И-111АМ
	80

	12,0 R20
	 
	ИД-304
	80


 
	Таблица 19 -
	Эксплуатационные нормы наработки шин для специальной техники


 
	 
Размер шины
	Конструкция шины
	Модель шины
	Эксплуатационный срок наработки, месяцев
(но не менее тыс.час)

	ПОГРУЗЧИКИ

	14,00-20
	Диагональные
	 
	33 (3,0)

	16,00-24
	
	 
	27 (2,0)

	21,3-24
	
	 
	    (4,5)

	26,5-25
	
	 
	    (4,0)

	ТРАКТОРЫ
	 

	7,5-20 (направляющие колеса)
	Диагональные
	В-103
	   (4,0)

	15,5 R38 (ведущие колеса)
	Радиальные
	Ф-2А
	   (5,5)

	28,1 R26
	 
	 
	   (3,8)*

	30,5 R32
	 
	 
	   (4,3)*

	ЭКСКАВАТОРЫ
	 

	1300´530´533
	 
	 
	(2,5)

	* - для климатической зоны А допускается применять корректирующий коэффициент 0,75.


 
27. Для условий эксплуатации и назначения подвижного состава, отличающихся от указанных в п. 26, производится корректировка эксплуатационных норм пробега автомобильных шин согласно указаниям, приведенным в таблице 20.
В таблицу 20 внесены изменения в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240 (см. стар. ред.)
	Таблица 20 - Коэффициенты корректирования эксплуатационных норм пробега автомобильных шин


 
	n/n
	Условия эксплуатации и подвижной состав
	Коэффициент

	1.
	III категория эксплуатации
	0,85

	2.
	IV и V категории эксплуатации
	0,70

	3.
	Легковые автомобили, автобусы вместимостью до 12 пассажиров и грузовые автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонн, систематически эксплуатирующиеся с почасовой оплатой труда водителя 
	1,10

	4.
	Прочие автобусы и грузовые автомобили, систематически эксплуатирующиеся с почасовой оплатой труда водителя
	1,15

	5.
	Грузовые автомобили, эксплуатирующиеся с прицепами и полуприцепами, автомобили–самосвалы, автомобили скорой медицинской помощи
	0,90

	6.
	Шины радиальной конструкции с текстильным брекером по отношению к шинам с металлокордным брекером
	0,85

	7.
	Шины, устанавливаемые на тяжеловесные прицепы, по отношению к шинам того же типоразмера для грузовых автомобилей
	0,75

	8.
	Шины с восстановленным протектором
	0,30

	9
	Автотопливозаправщики (автоцистерны), перекачивающие станции и грузовые автомобили и прицепы, постоянно используемые для перевозки горючего и смазочных материалов, шины учебных автомобилей
	0,9


 
Результирующий коэффициент корректирования эксплуатационных норм пробега автомобильных шин получается путем перемножения отдельных коэффициентов, приведенных в таблице 20.
28. Эксплуатационные нормы пробега автомобильных шин, установленных на прицепах и полуприцепах, соответствуют нормам пробега шин для соответствующих автомобилей-тягачей.
Глава дополнена пунктом 29 в соответствии с совместным приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28.10.07 г. № 225 и Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 28.10.07 г. № 240
29. Нормы наработки шин снижаются на 5% за каждый год после пятилетнего срока со времени их изготовления (автотопливозаправщики (автоцистерны), перекачивающие станции и грузовые автомобили и прицепы, постоянно используемые для перевозки горючего и смазочных материалов, шины учебных автомобилей).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)
Примеры составления расчетов по определению
нормируемых значений расхода топлива
 
Пример 1.
Исходные данные:
Автомобиль ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402), работающий в г. Алматы в качестве такси, совершил в январе пробег L = 280 км за смену.
Нормируемое значение расхода топлива QН  определяется по формуле (1):
           QН = 0,01 ´ НБ ´ L ´ (1+0,01 ´ КS)  
Нормативные данные:
 
	·      Базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля ГАЗ-31029
	13,0 л/100 км

	·      Надбавка за работу в городе с населением более 1,0 млн. человек
	 
10%

	·      Надбавка за работу на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря
	 
5%

	·      Надбавка за работу в зимнее время
	8%


 
Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:
КS = 10 + 5 + 8 = 23%.
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (1) получим:
QН  = 0,01 ´ НБ ´ L´ (1+0,01 ´ КS) =
= 0,01 ´ 13 ´ 280 ´ (1+ 0.01´ 23) = 44,8 л.
 
Пример 2.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что городской автобус Икарус-280.33, работая в г. Павлодаре в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Сирокко, совершил пробег L = 164 км за 8 часов работы на линии.
Нормируемое значение расхода топлива QН определяется по формуле (2):
QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ
Нормативные данные:
 
	·       базовая норма расхода топлива НБ для автобуса Икарус-280.33
	 
42,0/100 км

	·       надбавка за работу в зимнее время установлена в размере
 
	  10%

	·       надбавка за работу с частыми остановками (маршрутный автобус) принята равной
	    
5%

	·       норма расхода топлива НОТ  на работу отопителей салона
·       время работы отопителей салона tОТ принимается равным  времени нахождения автобуса на линии, т.е.
	     3,5 л/час
 
8 часов


 
Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:
КS =10 + 5 = 15%
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (2) получим:
QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ =
= 0,01´ 42,0 ´ 164 ´ (1 + 0,01 ´ 15) + 3,5 ´ 8 = 107,2 л.
 
Пример 3.
Исходные данные:
Грузовой автомобиль ГАЗ-3307, работая летом в г. Костанае, совершил пробег L = 195 км, перевез GГР = 4,5 т груза, пробег с грузом составил LТР = 120 км.
Нормируемое значение расхода топлива QН  определяется по формуле (3):
QН = 0,01 ´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + HТР ´ GГР ´ LТР] ´  ´ (1 +0,01 ´ КS) + НДО ´ tДО
Нормативные данные:
 
	·      базовая норма расхода топлива НБ  для автомобиля ГАЗ-3307
	 24,5 л/100 км

	·      норма расхода на транспортную работу HТР
	  2,0 /100 ткм

	·      по условиям эксплуатации не предусмотрено каких-либо увеличений или снижений расхода топлива.
	 


 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим:
QН =0,01 ´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + HТР ´ GГР ´ LТР] ´ (1 +0,01 ´ КS) +
+ НДО ´ tДО = 0,01 ´ [(24,5 + 0 ´ 0) ´ 195 +2,0 ´ 4,5 ´ 120] ´
´ (1 + 0,01 ´ 0) + 0 ´ 0 = 58,6 л
 
Пример 4.
Исходные данные:
Автопоезд в составе седельного тягача Мерседес-Бенц 1735 и полуприцепа (снаряженной массой GДМ= 14 т) совершает рейс по маршруту Алматы - Караганда - Костанай и обратно. Длина маршрута составляет в одну сторону L = LТР = 2000 км. Масса перевозимого груза по маршруту Алматы - Караганда - Костанай составляет GТР>= 20 т, обратно - GТР<= 4 т. Из Алматы в Костанай везется груз, требующий термостатирования в пути, обратно - тара. Время движения по маршруту в одну сторону составляет 48 часов. Время работы рефрижераторного оборудования tДО1> = 48 часов при движении по маршруту Алматы-Караганда-Костанай. На обратном пути tДО1<= 0.
Требуется определить нормируемое значение расхода топлива  автопоездом  для данного маршрута  в зимнее время года (время работы отопителя tДО2> = tДО2< = 8 часов)
Нормируемый расход топлива QН для автопоезда определяется по формуле (3):
QН = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+ + НДО ´ tДО
Нормативные данные:
 
	·        базовая норма расхода топлива НБ для автомобиля Мерседес-Бенц 1735
	 
24,5 л/100 км

	·        норма потребления топлива на транспортную работу (основную и дополнительную) НДМ и НТР
	 
1,3 л/100 ткм

	·        норма расхода топлива на работу рефрижераторного оборудования НДО1
	 
3,6 л/час

	·        норма расхода топлива на работу отопителя кабины НДО2
	2,0 л/час

	·        надбавки при работе в зимнее время года (для климатической зоны В - 8,0%, а для зоны С - 12%) принимаем среднюю надбавку, равную
	 
 
 10%


 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим по маршруту Алматы-Караганда-Костанай:
QH> = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР>´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+
+ НДО 1´ tДО1> + НДО 2´ tДО2> = 0,01 ´ [(24,5 + 1,3 ´ 14) ´ 2000 +     + 1,3 ´ 20 ´ 2000] ´ (1 + 0,01 ´ 10) + 3,6 ´ 48 + 2,0 ´ 8 =
= 1700,2 л;
по маршруту Костанай-Караганда-Алматы получим:
QH<  = 0,01´ [(НБ + НДМ ´ GДМ) ´ L + НТР ´ GТР>´ LТР] ´ (1 + 0,01´ КS)+
         + НДО 1´ tДО1< + НДО 2´ tДО2< = 0.01´ [(24,5 + 1,3 ´ 14) ´ 2000 +
+ 1,3 ´ 4,0 ´ 2000) ´ (1 + 0,01 ´ 10) + 3,6 ´ 0 + 2,0 ´ 8  =
= 1069,8 л;
Итого нормируемое значение расхода топлива на весь маршрут (туда и обратно) составляет:
                        QН = QН> + QН< = 1700,2 + 1069,8 = 2770 л.
 
Пример 5.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что в летнее время автомобиль-самосвал МАЗ-503 совершил в Кзылординской области общий пробег L = 165 км, выполнив при этом nЕ= 10 ездок с грузом.
Нормируемое значение расхода топлива QН для самосвала МАЗ-503 определяется по формуле (4):
QН = 0,01´ [НБ + НТР ´ (GДМ + 0,5 ´ q)] ´L´ (1 + 0,01 ´ КS) +
+ НЕ ´ nЕ.
Нормативные данные:
 
	·      базовая норма расхода топлива НБ  для автомобиля-самосвала      МАЗ-503 составляет
	 
 28 л/100 км

	·      норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом НЕ  составляет
	    
0,25 л

	·      надбавка за работу в карьере установлена в размере
	   10%


 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу, получим нормируемое значение расхода топлива:
QН = 0,01´ [НБ + НТР ´ (GДМ + 0,5 ´ q)] ´ L´ (1 + 0,01 ´ КS) + НЕ ´ nЕ =
      = 0,01 ´ [28 + 0´(0 + 0,5´ 0)]´ 165´ (1 + 0,01 ×10) + 0,25 ×10 = 53,3 л
 
Пример 6.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 перевез на расстояние L1= 115 км GГР1= 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние L2= 80 км GГР2= 16 т щебня. Общий пробег составил L = 240 км.
Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормируемый расход топлива определяется также как и для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для автомобиля-самосвала КамА3-5511) с учетом разницы собственных масс этих автомобилей GДМ1= 2,08 т. Масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 составляет GДМ2 =´4,5 тонны;
Нормируемое значение расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 определяется по формуле (3):
QН  = 0,01´[(НБ +НДМ ´GДМ)´L + НТР ´ GГР ´ LГР]´(1+ 0,01´ КS)
 + НДО ´ tДО
Нормативные данные:
 
	·      базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5320
	 
25,0 л/100 км

	·      норма расхода топлива на перевозку дополнительного и полезного груза
	 
 1,3 л/ткм


 
Работа проводилась в условиях, не требующих применения каких-либо надбавок или снижений расхода топлива (КS=0). 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (3) получим:
QН  = 0,01´ [(НБ +НДМ ´(GДМ1+ GДМ2))´ L + НТР ´ (GГР1 ´ LГР1 +
+ GГР2 ´ LГР2 )]= 0,01 ´[(25,0 + 1,3 ´ (2,08 + 4,5)) ´ 240 +
+ 1,3´ (13 ´ 115 + 16 ´ 80) ]=116,6л
 
Пример 7.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021, работая в августе на почасовой оплатой в г. Кокчетаве с частыми остановками, совершил пробег L = 152 км.
Нормируемое значение расхода топлива QН для автомобиля-фургона, работающего с почасовой оплатой, определяется по формуле (2):
QН = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ
Нормативные данные:
 
	·      базовая норма расхода сжиженного газа НБ автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет
	 31,8 м3/100 км

	·      надбавка на работу с почасовой оплатой
	 10%

	·      надбавка на работу с частыми технологическими остановками установлена в размере
	 
8%


 
Суммарная относительная надбавка к расходу топлива составляет:
КS = 10,0 + 8,0 = 18,0%
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (2) получим:
qh = 0,01´ НБ ´ L ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ =
= 0,01´31,8 ´152 ´ (1+0,01 ´18) + 0 ´ 0 = 57 м3
 
Пример 8.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что автокран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257 совершил пробег L = 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило tСО= 8 часов.
Нормируемое значение расхода топлива QН для автомобильных кранов определяется по формуле (5):
QН = (0,01´ НБ ´ L + НСО ´ tСО) ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ            
Нормативные данные:
 
	·        базовая норма расхода топлива НБ автомобильного крана КС-4571
	 
55 л/100 км

	·        норма расхода топлива на работу специального оборудования НСО, установленного на автомобиле
	  
 8,4 л/час


 
Работа проводилась в условиях, не требующих применения каких-либо надбавок или снижений расхода топлива (КS=0). 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу, получим нормируемое значение расхода топлива:
             qН  = (0,01´ НБ ´ L + НСО ´ tСО) ´ (1 + 0,01´ КS) + НОТ ´ tОТ  =
                   = (0,01 ´ 55 ´ 127 + 8,4 ´ 8) ´ (1 + 0,01´ 0) + 0 ´ 0 = 137,1 л.
 
Пример 9.
Исходные данные:
Из путевого листа установлено, что пескоразбрасыватель ПР-53 на базе автомобиля ГАЗ-53А совершил пробег 74 км, из них пробег к месту работы и обратно составил L’ = 24 км, а при выполнении специальной работы - L’’= 50км, количество кузовов разбрасываемого песка в смену составило tДО = 6. Работы проводились в зимнее время года в г. Астана.
Нормируемое значение расхода топлива для автомобилей-пескоразбрасывателей QН  определяется по формуле (6)
QН = 0,01 ´ (НБ ´ L’ + НСР ´ L’’) ´ (1+0,01´ КS) + НДО´ tДО
Нормативные данные:
 
	·               базовая норма расхода топлива НБ на пробег к месту работы и обратно пескоразбрасывателя ПР-53 составляет
	 
 
27,5 л/100 км

	·               норма расхода топлива НСР  при выполнение специальной работы пескоразбрасывателя ПР-53 во время передвижения составляет
	 
 
  76,8 л/100 км

	·               дополнительная норма расхода топлива при разбрасывании 1-го кузова песка в смену НДО  составляет
	 
   0,7 л

	·               надбавка на работу в зимнее время
	     12,0%


 
После подстановки числовых значений исходных и нормативных данных в формулу (6) получим:
QН = 0,01 ´ (НБ ´ L’ + НСР ´ L’’) ´ (1+0,01´ КS) + НДО´ tДО =
= 0,01´ (27,5´ 24 + 76,8´ 50) ´ (1 + 0,01´ 12) + 0,7´ 6 = 54,6 л
 

* I и II категория эксплуатации – дороги с твердым и/или облегченным типом покрытия, на равнинной (до 2000 метров над уровнем моря) местности, за пределами населенных пунктов и/или в городах с населением до 100 тыс. чел;
III категория эксплуатации – дороги с твердым, облегченным или гравийным типом покрытия на равнинной или горной местности (свыше 2000 метров над уровнем моря), или в городах с населением более 100 тыс. чел.;
IV и V категория эксплуатации – дороги с облегченным покрытием или естественные грунтовые дороги на любом рельефе местности или в городах с населением более 100 тыс. чел.
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