Лекция 6	Снегопередувающие устройства.
Теория работы снегопередувающих устройств; конструкции снегопередувающих устройств и методы их проектирования.

6.1 Защита дороги от снежных заносов с помощью
 деревянных щитов
Наиболее медленно заносятся снегом щиты с неравномерно расположенным заполнением, при котором решетка сгущена в верхней части и  разрежена в нижней. Благодаря этому такие щиты приходится переставлять значительно реже, чем щиты с равномерно заполненной решеткой.
В зависимости от объема снегоприноса и скорости ветра  применяются четыре типа щитов с разреженной нижней частью. Согласно [1, стр.141] и объему снегоприноса на участках автомобильной дороги принимаем щит типа IV (рисунок 6.1).
Щиты обычно устанавливают с кольями, привязывая к ним. На каменистом или скальном грунте щиты ставят в “козлы”, прочно связывая верхние концы.
Наиболее эффективно задерживают снег щиты, установленные сплошной линией. При недостатке щитов вместо сплошной линии можно ставить щитовые линии с разрывами в один щит через каждые три щита. Максимальное удаление одиночных щитовых линий от дороги должно быть не более 100м.


Рисунок 6.1 – IV Тип снегозащитного щита

В случаях интенсивных метелей щиты ставят в несколько рядов. Необходимое количество рядов можно определить по следующей зависимости:

,                                        						(5.1)

	где
	К  -
	Коэффициент накопления снега у наружных рядов многорядной защиты, К=9;

	
	Н  -
	Высота щита, м;

	
	Lp -
	Расстояние между рядами щитов, Lp  20*Н,м;

	
	Кр -
	Коэффициент заполнения снегом пространства между рядами, Кр = 0.60.8.



Произведем расчет и сведем его в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 - Количество рядов снегозащитных щитов по участкам автомобильной дороги
	№
	Wп , м3/м
	Н,м
	Lp,м
	Расчет
	N
	Принято

	1
	26,07
	1.5
	30
	26,07-91,52
0,71,530
	0,18
	1

	2
	6,65
	1.5
	30
	6,65-91,52
0,71,530
	-0,43
	0

	3
	19,73
	2.0
	40
	19,73-922
0,7240
	-0,29
	0

	4
	34,62
	2.0
	40
	34,62-922
0,7240
	-0,02
	0


Ближайший к дороге ряд щитовых линий не должны быть ближе 30м. Щитовые линии обычно располагаются параллельно дороге, но при косых ветрах на первом и втором участках рекомендуется ставить перпендикулярно к основной щитовой линии короткие звенья щитов с таким расчетом, чтобы концы их подходили к дороге не ближе чем на 10-15 метров.
Место перехода из выемки в насыпь ограждаются (рисунок 6.2). Концы щитовых линий снабжают разветвленными отводами под углом 135° (в сторону дороги) и 170° (от дороги к основной щитовой линии). Между отводом и основной линией делают разрыв в 4 метра.


Рисунок 6.2 - Ограждение мест перехода из выемки в
        		               насыпь


Рисунок 6.3 - Схема установки щитов

Контрольные вопросы:
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3. Снегопередувающие устройства. Методы проектирования снегопередувающих устройств;
4. Защита дороги от снежных заносов с помощью
 деревянных щитов;
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