[bookmark: _Hlk55216156]Тема 8	

[bookmark: _Hlk55216303]8.1 Защита дороги от снежных заносов с помощью лесопосадок

Снегозащитные лесные полосы — рационально подобранные по составу и концентрации насаждения вдоль дороги, выполняющие ветрозащитные, декоративные и некоторые другие функции.
Преимущество снегозащитных полос перед другими видами защиты состоит в том, что они требуют меньше затрат, надежны в работе, гасят силу ветра и служат одновременно эстетическим оформлением дороги.
Снегозащитные полосы обычно состоят из нескольких рядов древесных пород и кустарниковой опушки, расположенной с полевой стороны лесополосы.
Расстояние от бровки земляного полотна до полосы, ширина полосы и другие параметры зависят от объема снегоприноса и составляют по рекомендации Союздорнии: 
при Wп25 м3/м удаление от бровки земполотна 1525м при ширине лесополосы 4м;
при Wп50 м3/м удаление от бровки земполотна 30м при ширине лесополосы 9м;
при Wп75 м3/м удаление от бровки земполотна 40м при ширине лесополосы 12м;
при Wп100 м3/м удаление от бровки земполотна 50м при ширине лесополосы 14м.
Необходимое число рядов живой изгороди можно определить по формуле:

,                                                   						(5.6)

	где
	Q -
	снегоемкость однорядной живой изгороди , м3.




,                                                 						(5.7)

	где
	Н -
	высота деревьев, Н=23 м.



Ширина лесополосы определяется по формуле:

,                                          						(5.8)

	где
	Нср -
	средняя высота снежных отложений, Нср=12.5м.



Необходимое удаление лесополосы от бровки земляного полотна определяется по формуле:

.                                        						(5.9)

Определим параметры лесопосадки:
снегоемкость однорядной живой изгороди

	Q = 7*32 = 63 м3;

необходимое число рядов живой изгороди


	,
	
на всем участке принимаем по 1 ряду;
ширина лесополосы


	
	
удаление лесополосы от бровки земляного полотна


	




	
Рисунок 8.1 - Схема защиты автомобильной дороги
лесополосой

[bookmark: _Hlk55216382]8.2 Обоснование выбора снегозащитных устройств

Выбор основывается на расчете и сравнении снегоемкостей отдельных видов защит отдельно для каждого участка.
Объем снегоемкости деревянных однорядных щитов можно определить по формуле

.

	где
	Н -
	высота щита, м.



Объем снегоемкости снегозащитного забора можно определить по формуле

,

	где
	Н -
	высота забора, м.



Объем снегоемкости снежной траншеи можно определить по формуле

,

	где
	Н -
	высота забора, м.



Объем снегоемкости лесной полосы можно определить по формуле

,

	где
	Н -
	высота лесопосадки, м.



Произведем расчет и сведем его в таблицу 5.4.


[bookmark: _GoBack]Таблица 8.1 - Расчет снегоемкости отдельных видов защит, м3/м
	Вид защиты
	Участок автомобильной дороги

	
	1

	Деревянные щиты
	9*1.52 = 20.25

	Снегозащитный забор
	8*42 = 128

	Снежная траншея
	10*0.592+2*4*0.59 = 8.2

	Лесная полоса
	7*202 =2800

	Живая изгородь
	7*32 = 63



На основе расчетов объемов снегоемкости снегозащитных сооружений, назначаем их виды на участках автомобильной дороги:
1) первый участок (длина 20,5 км, объем снегоприноса – 26,07 м3/м) — лесная полоса и ряд деревянных щитов высотой 2м (общая снегоемкость 99,65 м3/м);

Данные меры полностью обеспечивают снегозащиту дороги и придают ей эстетический вид на участке.

Контрольные вопросы:

1. [bookmark: _Hlk55216189]Комплексный метод снегозадерживания. Защита дороги от снежных заносов путем установки снегозащитного забора;
2. Комплексный метод снегозадерживания. Защита дороги от снежных заносов с применением снежных траншей;
3. Комплексный метод снегозадерживания. Защита дороги от снежных заносов с помощью лесопосадок;
4. Комплексный метод снегозадерживания. Обоснование выбора снегозащитных устройств;
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