[bookmark: _Hlk55217134]Тема 10	Проектирование снегозадерживающих устройств.
Проектирование технологических схем снегоочистки. Расчет количества машин для снегоочистки. Построение графика работ по снегоочистке.
10.1  Технология расчистки снежных отложений

Цель снегоочистки — полностью удалить выпадающий снег или в кратчайшие сроки убрать с проезжей части и обочин уже выпавший снег. Снегоочистка состоит из двух технологических операций — резание и транспортировка снега. Основным процессом, определяющим производительность снегоочистки, является процесс резания, то есть отделение от снежного массива пластов режущим органом очистительных машин.
Наиболее широко распространена патрульная снегоочистка. Технология патрульной снегоочистки сводится к следующему: при небольших снегопадах или малой интенсивности метели снег очищают одноотвальными скоростными плужными снегоочистителями типа Д-666. При скорости движения 3040 км/ч снег отбрасывают отвалом без образования на проезжей части валов. С увеличением скорости движения до 6080 км/ч снег отбрасывают отвалом на расстояние 1020 м, и эффективность патрульной очистки возрастает, поскольку на обочинах не образуются снежные валы.
Патрульную очистку ведут продольными проходами, смещаясь от оси к обочинам. Если снегопад не превышает 3-5 см в час, то возможно применение одиночной машины. В противном случае, а так же при интенсивном движении, работу ведут отрядом снегоочистителей: машины движутся в одном направлении в 3060 м друг от друга и c перекрытием следа на 3050 см. За один проход снег удаляется со всей полосы движения.
На рисунке 6.1 представлена схема движения машин при движении снегоочистительного отряда, очищающего дорогу от оси к обочине. При данной технологии необходимы очистители с поворотным отвалом.
Необходимое число машин для патрульной очистки автомобильной дороги определяется по формуле

, 					                                                (6.1)

	где
	L -
	длина обслуживаемой автомобильной дороги, км;

	
	n -
	число проходов снегоочистителей, необходимое для полной уборки снега с половины ширины дорожного полотна, n=3;

	
	V -
	рабочая скорость снегоочистителя, V=3040 км/ч;

	
	Ки -
	коэффициент использования машины в течение смены, Ки=0.7;

	
	tn -
	время между проходами снегоочистителей, tn=5 ч.




машин.

Принимаем 1 машину.











Рисунок 6.1 - Очистка дорог от оси к обочине

Контрольные вопросы:

1. [bookmark: _Hlk55217271]Очтстка дорог от снега. Проектирование снегозадерживающих устройств;
2. Очистка дорог от снега. Проектирование технологических схем снегоочистки;
3. Очистка дорог от снега. Расчет количества машин для снегоочистки;
4. Очистка дорог от снега. Построение графика работ по снегоочистке;
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