Лекция 12. Виды и стадии инженерно-геологических изысканий

1. Этап хозяйственной деятельности и комплексные методы.
2. Инженерно-геологическая рекогносцировка.
3. Инженерно-геологическая съемка.
4. Инженерно-геологическая разведка.
5. Режимные инженерно-геологические наблюдения.
6. Инженерно-геологическое опробование.

1. ЭТАПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ

Более или менее фиксированные наборы частных методов, используемые при проведении инженерно-геологических исследований, принято рассматривать в качестве комплексных методов. Комплексные методы применяют для получения инженерно-геологической информации, необходимой и достаточной для решения инженерной задачи. Вследствие этого каждому этапу хозяйственной деятельности соответствует основной комплексный метод:
Планирование (схема раз Средне- и мелкомасштабная инженер вития и размещения от- но-геологическая съемка (инженерно-геологических отраслей промышленности) геологическая рекогносцировка)
Проектирование ПТГ  - Предварительная инженерно-геологическая разведка.
Практическая разведка (крупномасштабная инженерно-геологическая съемка)
Рабочая документация 
Детальная инженерно-геологическая разведка
Строительство ПТГ 
Оперативная инженерно-геологическая разведка
Эксплуатация ПТГ
Инженерно-геологические режимные наблюдения

Примечание. В скобках помещены комплексные методы, которые применяют для решения инженерной задачи при обосновании схем развития и размещения, а также проектов некоторых видов сооружений (например, гидротехнических и мелиоративных).
Набор методов, входящих в комплексный, зависит от природных, в том числе геологических, условий (свойств геологической среды) и условий инженерной задачи. Вследствие этого набор методов в различных условиях может несколько изменяться. Однако главные частные методы всегда входят в комплексы (например, метод наземных наблюдений в инженерно-геологической съемке). 
Комплексирование методов предполагает: 1) соблюдение установленной последовательности применения методов; 2) учет результатов работ, полученных одним (предыдущим) методом при применении другого, последующего метода в части объемов работ и их пространственного размещения; 3) оптимизацию процесса производства инженерно-геологической информации требуемого объема и качества, определяемых условиями конкретной инженерной задачи. 
Соединение нескольких частных методов в единый комплекс, систему взаимодействующих методов, обладающую пространственно-временной структурой (последовательность проведения работ, выполняемых разными способами, и их размещение в пространстве), позволяет получить метод более высокого качественного уровня. Новое качество проявляется в продукте инженерно-геологических исследований — оптимуме информации, овеществленной в карте инженерно-геологических условий, отчете об инженерно-геологических исследованиях, расчетной схеме или случайной последовательности состояний сферы взаимодействия, отражающей процесс ее функционирования. В соответствии со СНиП в состав инженерно-геологических изысканий, помимо работ по сбору, анализу и обобщению накопленной информации, входят; инженерно-геологическая рекогносцировка, инженерно-геологическая съемка инженерно-геологическая разведка. При строительстве ответственных сооружений ведут инженерно-геологические исследования (оперативная инженерно-геологическая разведка, включающая геотехконтроль), а при эксплуатации ПТГ проводят инженерно-геологические режимные наблюдения. 

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА

Инженерно-геологическая рекогносцировка — комплексный метод получения информации о геологических условиях строительства Она выполняется с целью оценки качества накопленной инженерно-геологической информации в районе предполагаемого строительства и уточнения отдельных вопросов, оставшихся нерешенными; сравнительной оценки ннженерно-геологических условий намеченных вариантов; предварительного прогноза изменения геологической (природной) среды, обусловленного взаимодействием с проектируемыми сооружениями. После получения технического задания на рекогносцировку производится сбор и обобщение накопленной информации о районе, на основе которой разрабатывается геологическая гипотеза и формулируются вопросы, которые должны быть решены в ходе рекогносцировки. После этого составляют программу работ, содержащую обоснование состава работ и объемов, а также смету и выполняют организационно-технические мероприятия, обеспечивающие проведение рекогносцировки. При обобщении накопленной информации в случае необходимости проводят дешифрирование аэрокосмофотоматериалов (АКФМ) и составляют предварительную схематическую инженерно-геологическую карту с разрезами. Рекогносцировочное обследование территории начинают с аэровизуальных (облет территории) или наземных наблюдений (объезд на автомобиле). На основании полученных результатов намечают наземные маршруты. При проведении наземных маршрутов ведут наблюдения и описание свойств геологической среды — компонентов инженерно-геологических условий. Описание геологических условий строительства проводят и для отрезков маршрута, расположенных между точками наблюдений. Маршрутное обследование территории сопровождается проведением отдельных неглубоких горных выработок, мелких скважин, проходимых скоростными методами, геофизическими работами, динамическим (статическим) зондированием, опробованием грунтов и подземных вод, обследованием сооружений, в том числе защитных. Геофизические работы и зондирование применяются в основном для решения отдельных вопросов, поставленных в программе рекогносцировки (нередко для изучения ЭГП). Инженерно-геологическое опробование проводят с целью выборочного определения классификационных показателей свойств грунтов, на основе которых расчленяют геологическую среду на МГТ-1 и МГТ-2, проводят оценку прочностных и деформационных свойств грунтов по таблицам нормативных значений. При изучении ЭГП оконтуривают область с неустойчивой структурой, определяют и описывают внешние и внутренние (геологические) условия процесса, по возможности устанавливают его причину, выявляют причины деформации сооружений (если они обнаружены при обследовании) и оценивают эффективность защитных мероприятий. По результатам рекогносцировочного инженерно-геологического обследования составляют заключение, которое состоит из текстовой части и схематической инженерно-геологической карты с разрезами, сводной инженерно-геологической колонки. К заключению прилагают карту фактического материала. Заключение должно содержать ответы на вопросы, поставленные в программе.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА

Инженерно-геологическая съемка — комплексный метод получения информации о наборе компонентов инженерно-геологических условий некоторой территории путем наблюдений и описания свойств геологической среды и дешифрирования АКФМ, дополненных другими методами (горно-буровыми, геофизическими, опробованием). Территорией съемки могут быть район предполагаемого хозяйственного освоения; вариант трассы линейного сооружения; вариант строительной площадки, реже выбранная строительная площадка. Съемка ведется с целью обоснования схем, развития и размещения отраслей промышленности и народного хозяйства (зонирование территории); сравнительной оценки геологических условий строительства сооружений на намеченных вариантах, проводимой для выбора площадки размещения сооружения (трассы); решения вопросов размещения отдельных сооружений на строительной площадке и специальных вопросов разработки прогноза изменения свойств геологической среды при освоении территории. В зависимости от цели инженерно-геологическую съемку проводят в среднем или крупном масштабе. Средними считается группа масштабов 1:100 000—1:500 000. Крупными — крупнее 1:50 000. Государственная инженерно-геологическая съемка проводится в масштабе 1:200 000. В районах с простыми инженерно-геологическими условиями масштаб государственной съемки может быть 1:500 000, а со сложными — 1:100 000. При отсутствии геологической и гидрогеологической карт выполняется комплексная геологическая, гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка. Государственная инженерно-геологическая съемка — съемка общего назначения, выполняемая для обоснования схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, а также схем развития и размещения производительных сил. Съемки крупного масштаба, как правило, являются специальными, т. е. проводятся с целью решения задач проектирования отдельных видов строительства. Основным продуктом инженерно-геологической съемки всегда является карта инженерно-геологических условий с пояснительной запиской.
Инженерно-геологическая съемка включает: наземные и аэровизуальные наблюдения, дешифрирование ЛКФМ, горные и буровые работы, инженерно-геологическое опробование, геофизические работы, некоторые специальные методы (зондирование, пенетрационно-каротажный и др.). Состав работ, входящих в инженерно-геологическую съемку, может несколько изменяться в зависимости от природных, в том числе и геологических, условий и масштаба съемки. Так, например, зондирование или пенетрационно-каротажные методы не применимы в районах распространения скальных и полускальных пород, а метод ключевых участков не применяется при крупномасштабной инженерно-геологической съемке. В ходе инженерно-геологической съемки должна соблюдаться определенная последовательность отдельных видов работ. Это позволяет использовать результаты ранее проведенных работ при планировании (корректировке методики проведения) последующих. Методики средне и крупномасштабной инженерно-геологической съемок существенно отличаются. 
А). При среднемасштабной инженерно-геологической съемке полевым работам обычно предшествует дешифрирование АКФМ, цель которого заключается в составлении предварительной схематической карты инженерно-геологических условий или, в худшем случае,— схемы размещения отдельных компонентов инженерно-геологических условий; выявлении структуры ландшафта (составление схемы ландшафтного районирования) и установлении местоположения ключевых участков общего назначения (эталонов и граничных) и специального, опорных маршрутов аэропрофилей и наземных и опорных профилей, ориентированных по главным направлениям изменчивости. Затем проводят маршрутное обследование территории и работы на опорных профилях (геофизические методы, зондирование, пенетрационно-каротажный метод). По результатам этих исследований уточняют положение ключевых участков, получают информацию о пространственной изменчивости геологических параметров и выбора местоположения ключевых участков — эталонов. На ключевых участках и в местах, интересных по геологическим соображениям, проводят наземные наблюдения и описание свойств геологической среды, горно-буровые работы, инженерно-геологическое опробование. Общая глубинность освещения компонентов инженерно-геологических условий при съемке должна быть достаточной для вскрытия закономерностей их формирования в процессе геологической истории, для выявления взаимосвязей свойств приповерхностной области литосферы со свойствами нижележащей части и с экзогенными геологическими процессами. В процессе среднемасштабной инженерно-геологической съемки наземные наблюдения, горные и буровые работы и инженерно-геологическое опробование сосредоточивают преимущественно на ключевых участках. Полученная на них инженерно-геологическая информация распространяется на часть территории съемки, подобную по компонентам инженерно-геологических условий. В ходе экстраполяции данных об инженерно-геологических условиях используют метод ландшафтных индикаторов. Подобные по компонентам инженерно-геологических условий области устанавливают с учетом ландшафтного районирования территории. На ключевых участках изучают наиболее типичные компоненты инженерно-геологических условий или отдельные, не типичные, но наиболее отчетливо выраженные компоненты инженерно-геологических условий и проявления геологических процессов. В первом случае говорят о ключевых участках общего назначения, во втором — специального назначения.
На ключевых участках исследования проводят в масштабе 1:25 000 (при масштабе съемки 1:200000) или 1:50 000 (при масштабе съемки 1:500 000).
На опорных профилях, ориентированных по главным направлениям изменчивости, проводят геофизические исследования, динамическую или статическую пенетрацию, пенетрационно-каротажные работы. Цель работ на опорных профилях заключается в получении данных, необходимых для составления инженерно-геологических разрезов.
Глубина горно-буровых выработок устанавливается с таким расчетом, чтобы они вскрыли толщу горных пород до нижней границы возможной сферы взаимодействия геологической среды с сооружением. Обычно глубина выработок при среднемасштабной инженерно-геологической съемке не превышает 15-20 м. В процессе опробования отбирают образцы пород с целью определения классификационных показателей.
На ключевых участках проводят ландшафтно-индикационные исследования в основе которых лежит ландшафтная привязка горно-буровых работ и работ по опробованию к соответствующим компонентам ПТК (рельефу, растительному покрову, элементам гидросети). Данные ландшафтно-индикационных исследований используют для экстраполяции инженерно-геологической информации, полученной на ключевом участке, на квазиоднородную по инженерно-геологическим условиям область, предварительно выделенную по схеме ландшафтного районирования (по АКФМ). 
Б) При крупномасштабной инженерно-геологической съемке выполняют практически те же работы, что и в процессе среднемасштабной. Однако соотношение работ, выполняемых разными методами, изменяется. Крупномасштабная инженерно-геологическая съемка в подавляющем большинстве случаев является специализированной. Она выполняется с целью получения инженерно-геологической информации находит отражение в объемах съемочных сооружений, для расчетов инженерно-геологических процессов. Возрастает роль количественных оценок в инженерно-геологической информации, повышаются требования к ее точности и доверительной вероятности. Изменение требований к инженерно-геологической информации находит отражение в объемах съемочных работ и методах их выполнения. Возрастает вклад горнобуровых работ и специальных методов инженерной геологии, позволяющих получать количественные оценки компонентов инженерно-геологических условий. При проведении крупномасштабной инженерно-геологической съемки исследования охватывают всю площадь, а не только ключевые участки. Это касается расположения точек наземных наблюдений, горно-буровых работ и опробования, инженерно-геологических специальных работ. Пункты получения информации в пределах площади съемки располагают во всех местах, интересных в геологическом отношении, в соответствии с геологическими правилами, а в пределах квазиоднородных по геологическим условиям участков территории регулярно. В нормативных документах число точек наблюдении определяется в зависимости от масштаба и категории сложности инженерно-геологических условий.
Регламентируемое нормативами число пунктов получения информации в лучшем случае представляет собой обобщение опыта.
В процессе крупномасштабной инженерно-геологической съемки существенно возрастает значение опробования. В зависимости от масштаба и назначения инженерно-геологическое съемки геологическая среда на глубину возможной сферы взаимодействия должна быть расчленена на геологические тела (съемка масштаба 1:1000—1:2000), которые должны быть охарактеризованы соответствующими статистиками, отражающими показатели свойств. Доверительная вероятность оценок показателей существенно выше, чем при среднемасштабной инженерно-геологической съемке (не ниже 0,85). Выделение границ геологических тел и характеристику их свойств производят на основании данных о показателях свойств, получаемых полевыми методами и в лабораторных условиях. В состав полевых инженерно-геологических работ по съемке включают, помимо динамического и статического зондирования, вращательный срез, прессиометрию, искиметрию, позволяющие оценить прочностные и деформационные свойства грунтов, которые будут находиться в пределах сферы взаимодействия.
Гидрогеологические работы преследуют цель установления условий залегания и распространения, режима и химического состава подземных вод, определения гидрогеологических параметров водоносных горизонтов в пределах возможной сферы взаимодействия, выявления взаимосвязей подземных и поверхностных вод. В простейшем случае следует изучить первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, его уровень (колебания УГВ), распространение, направление движения, химический состав и агрессивность грунтовых вод. При некоторых видах специальных крупномасштабных съемок (например, для гидротехнического строительства или мелиорации земель) проводят большой объем опытно-фильтрационных работ (наливов, нагнетаний, откачек и др.) с целью получения исходных данных, нужных для расчета гидрогеологических процессов: фильтрации, подтопления, заболачивания, водопритоков в выемки, прорыва напорных вод и др. Горные и буровые, геофизические, специальные инженерно-геологические и гидрогеологические работы ведут при изучении экзогенных геологических процессов. Целями работ при этом являются: выявление и оконтуривание областей с неустойчивой структурой, выявление условий процесса (геологических и внешних) внешних и внутренних причин и, по возможности, получение данных об его режиме. В процессе проведения инженерно-геологической съемки получают данные, нужные для составления карты инженерно-геологических условий. 

4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА

Инженерно-геологическая разведка - комплексный метод получения информации об инженерно-геологических условиях некоторой области литосферы путем проведения горно-буровых опытных инженерно-геологических и гидрогеологических работ инженерно-геологического опробования и лабораторных работ, документации строительных выемок и режимных инженерно-геологических наблюдении. В отличие от инженерно-геологической съемки в состав разведки не входят наземные и аэровизуальные наблюдения, дешифрированные АКФМ. Инженерно-геологическая разведка в зависимости от ее целевого назначения, предопределяемого этапом хозяйственной деятельности (стадией проектирования), разделяется на предварительную, детальную и оперативную.
Разные виды инженерно-геологической разведки довольно существенно различаются составом, объемами работ, их пространственным размещением и характером получаемой информации. Вследствие этого они рассматриваются по отдельности. 
А) Предварительную инженерно-геологическую разведку проводят в пределах границ выбранной для строительства площадки. Главная цель строительного проектирования заключается в компоновке сооружений на площадке, включающей проведение предварительных расчетов их оснований. Следовательно, проектировщик должен располагать информацией о геологическом разрезе, свойствах грунтов, положении УГВ и их составе практически в любом месте площадки предполагаемого строительства. Отсюда вытекают требования к размещению работ. Они должны более или менее равномерно охватить всю строительную площадку с тем, чтобы в случае необходимости можно было получить инженерно-геологический разрез по любому выбранному направлению, со свойствами грунтов, положением УГВ и другими сведениями, нужными для составления расчетной схемы и предварительных расчетов оснований.
Глубина исследований определяется сферой взаимодействия проектируемых сооружений. В простейшем случае она отвечает активной зоне наиболее тяжелого сооружения.
В процессе проведения предварительной инженерно-геологической разведки геологическая среда должна быть расчленена на геологические тела. Следовательно, в ходе опробования требуется определять в основном классификационные показатели свойств грунтов. Они необходимы для выявления закономерностей пространственной изменчивости свойств геологической среды; оценок средних значений классификационных показателей, на основе которых по СНиП выбирают нормативные значения показателей, используемые при предварительных расчетах оснований. 
Инженерно-геологическая разведка включает проведение гидрогеологических работ. Цель работ состоит в получении данных о гидрогеологических условиях строительной площадки, нужных для разработки их прогноза при строительстве и эксплуатации сооружений, возможного подтопления территории, загрязнения и изменения химического состава подземных вод. В ходе гидрогеологических исследований устанавливают положение УГВ в горных выработках и скважинах, отбирают пробы воды с целью определения химического состава и агрессивности, определения водопроводимости, производят одиночные откачки из скважин и наливы в шурфы, ведут наблюдения за режимом УГВ и химического состава. Если обнаружены проявления ЭГП, то в изучение процесса включают организацию наблюдений за его режимом.
Б. Детальную инженерно-геологическую разведку проводят в пределах предполагаемой сферы взаимодействия геологической среды с сооружением, на стадии РД. Границы предполагаемой сферы взаимодействия и границы, входящих в нее зон выделяют до начала детальной разведки, на основании геологической информации и технических данных о сооружении и условиях его работы.
Детальная инженерно-геологическая разведка включает горные и буровые работы, полевые определения прочностных и деформационных свойств грунтов (сдвиги, обрушения, выпирание призм, прессиометрию, опытные нагрузки на штамп, на сваю и др.), инженерно-геологическое опробование, гидрогеологические работы. Работы выполняют только внутри границ предполагаемой сферы взаимодействия сооружения, размещая те или иные виды работ внутри соответствующих зон. Например, нагрузки на штампы располагают внутри контуров зоны уплотнения грунтов, полевые испытания грунтов для оценки их прочности — в зоне сдвига или в зоне нарушения устойчивости откоса, опытные гидрогеологические работы — в зоне фильтрации или в зоне подтопления и т.д.
Глубина исследований определяется нижней границей соответствующей зоны сферы взаимодействия. Например, деформационные свойства грунтов основания изучают до нижней границы активной зоны (зоны уплотнения грунтов). Это обстоятельство отражено в СНиП, которыми предписываются границы инженерно-геологической разведки устанавливать с учетом размеров сферы взаимодействия. Глубину зоны определяют расчетом, используя информацию, полученную при предварительной инженерно-геологической разведке. Ориентировочная глубина горных и буровых выработок для различных типов фундамента приведена ниже.
Если в пределах сферы взаимодействия залегают скальные породы, то выработки проходят на 2 м ниже кровли слабовыветрелых пород или подошвы фундамента при его заложении на скале. Элювиальные отложения вскрывают выработками до глубины не менее 2 м ниже кровли слабовыветрелых пород при площадной коре выветривания и не менее 3—5 м ниже кровли слабовыветрелых пород при линейной коре выветривания. В процессе строительства на насыпных грунтах выработки заглубляют не менее чем на 5 м ниже подошвы насыпи.
В ходе детальной разведки определяют показатели свойств грунтов в пределах предполагаемой сферы взаимодействия. Для проведения окончательных расчетов основания проектировщику нужны данные о показателях свойств грунтов, которые используются при расчетах соответствующих процессов. Это в основном показатели сжимаемости, прочности, водопроводимости и др. Они должны быть представлены в виде оценок средних значений, характеризующих выделенные по данным горно-буровых работ и инженерно-геологического опробования геологического тела.
В ходе дальнейшей инженерно-геологической разведки ведут наблюдения за УГВ, отбирают пробы воды для определения химического состава и агрессивности, а в сложных условиях (УГВ выше отметки подошвы фундамента, возможность развития процесса подтопления и др.) проводят опытные гидрогеологические работы. По результатам детальной инженерно-геологической разведки составляют инженерно-геологическое заключение.
В процессе одностадийного проектирования (рабочий проект) должны быть решены вопросы компоновки сооружений на площадке и проведен окончательный расчет их оснований. Вследствие этого предварительная и детальная инженерно-геологическая разведка сливаются воедино. Сначала инженерно-геологические исследования проводят на территории всей площадки будущего строительства, а после выбора мест размещения сооружений на этих местах — в пределах предполагаемой сферы взаимодействия. 
В. Оперативную инженерно-геологическую разведку проводят в процессе строительства ответственных сооружений, сооружений 1 класса и уникальных. Ее цели заключаются в получении информации о фактических свойствах геологической среды и инженерно-геологических процессах, развивающихся в период формирования сферы взаимодействия под влиянием строительных работ; проведении наблюдений за производством строительных работ в части взаимодействия с геологической средой и контроле выполнения требований проекта производства работ, в том числе по возведению земляных сооружений (геотехконтроль).
Оперативная инженерно-геологическая разведка включает: документацию строительных выемок, режимные наблюдения за свойствами геологической среды — компонентами инженерно-геологических условий (за инженерно-геологическими процессами); инженерно-геологическое опробование; наблюдения (и контроль) за производством строительных работ, в том числе опытно-строительных. Работы сосредоточивают в пределах развивающейся сферы взаимодействия геологической среды с сооружениями: в строительных котлованах, подземных выработках, внутри контура депрессии, формирующееся при глубинном водопонижении, и т.д.
Документация строительных выемок заключается в описании, зарисовки (фотографировании) обнажении горных пород, пространственных отношений геологических тел (геологического строения), трещиноватости, элементов тектоники, гидрогеологических проявлений, проявлений экзогенных геологических, в том числе инженерно-геологических, процессов. Особое внимание при этом обращается на выявление и описание тех аспектов инженерно-геологических условий, которые не удалось выявить в процессе инженерно-геологических изысканий, проведенных в рамках проектирования сооружений; описание характера взаимодействий между орудиями труда и геологической средой и описание результатов взаимодействий, проявляющихся как инженерно-геологические процессы. Документируются откосы и дно строительных котлованов и открытых выемок, стенки, кровля и подошва подземных выработок. Масштаб документации 1:20— 1:500. Документация выемок оформляется в виде разверток основания, стенок (и кровли подземных выработок) или их частей, без искажения масштабов, и описания инженерно-геологической ситуации. В ходе оперативной инженерно-геологической разведки ведут опробование грунтов, вскрытых выемками. Опробуются важнейшие инженерно-геологические элементы, оказывающие существенное влияние на устойчивость сооружений, их осадку и процессы фильтрации. Так, в обязательном порядке опробуются грунты, залегающие вблизи отметок заложения фундаментов, в кровле и почве подземных выемок и т. д. Объем опробования должен быть достаточным для получения оценок средних значений показателей, использованных в расчетах инженерно-геологических процессов с доверительной вероятностью и точностью, соответствующими тем, с которыми получены аналогичные оценки, содержащиеся в проектных материалах.
Опробование проводят в пределах отдельных, сравнительно небольших площадок, в стенках (откосах) или дне строительных выработок. При расчете его объема и параметров используют информацию, содержащуюся в проектных материалах или полученную уже в ходе оперативной разведки.
Важнейшей составной частью оперативной инженерно-геологической разведки являются режимные инженерно-геологические наблюдения. Они включают наблюдения: 1) за инженерно-геологическими процессами, развивающимися в результате взаимодействий орудий труда (землеройной техники, водопонизительных установок буровзрывных работ и т. д.) и строящихся сооружении с геологической средой; 2) за проведением строительных работ преимущественно нулевого цикла; 3) за работами по возведению земляных сооружений; 4) за проведением опытно-строительных работ и их эффективностью (проходка опытных котлованов, опытные работы по технической мелиорации грунтов, устройство опытных цементационных завес и т. д.). Наблюдения включают инструментальные методы измерения параметров процессов. К их числу принадлежат, например, наблюдения: за уплотнением (осадкой, просадкой) грунтов по реперам; смещениями грунтов в откосах; поровым давлением в основании и в теле земляных сооружений; уровнем и напорами подземных вод; горным давлением и изменением параметров вывалов. Данные наблюдений документируются в виде описаний, графиков, зарисовок, временных рядов. Получаемая в процессе оперативной разведки информация незамедлительно обрабатывается и сразу же передается авторскому надзору. Представители авторского надзора (проектирующей организации) на основании полученной информации в случае необходимости корректируют рабочие чертежи и проект производства строительных работ (принимают меры по соблюдению проекта строительной организацией).

5. РЕЖИМНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Режимные наблюдения представляют собой комплексный метод получения информации об изменении состояния геологической среды во времени; экзогенных геологических и инженерно-геологических процессах, определяющих ее развитие. В процессе наблюдений получают информацию существенно режимного характера, привязанную к различным моментам физического времени. Подобная информация используется для разработки (корректировки, составленных ранее) инженерно-геологических прогнозов. В зависимости от категории ПТГ (региональная, локальная, элементарная), изменение состояний которой изучают, пункты проведения режимных инженерно-геологических наблюдений охватывают регион, область взаимодействия комплекса сооружений или сферу взаимодействия элементарной ПТГ. Наблюдения за изменением состояний геологической среды в границах региональной и локальной ПТГ осуществляются в рамках лито мониторинга, его подсистемы режимных наблюдений. Их цель заключается в решении проблемы оптимизации взаимодействий человеческого общества с геологической средой (рациональное использование геологической среды). Наблюдения за изменением состояний во времени сферы взаимодействия направлены на оптимизацию функционирования элементарной ПТГ в части взаимодействия подсистем «сооружение» и «сфера взаимодействия». Наблюдение за функционированием элементарной и нередко локальной ПТГ начинают в процессе строительства сооружений (они входят в состав оперативной разведки) и продолжают в течение всего периода развития ПТГ, до момента относительной стабилизации инженерно-геологических процессов, и в период эксплуатации.
О состоянии геологической среды внутри границ сферы взаимодействия или области взаимодействия комплекса сооружений можно судить на основании данных измерения некоторого параметра, характеризующего геологические процессы (естественного или искусственного происхождения) или свойства геологической среды. В соответствии с этим ведут наблюдения за уплотнением грунтов основания сооружения (за осадкой сооружения); присадком лёссовых грунтов; разуплотнением грунтов в дне строительных котлованов; перемещением масс геологической среды в склонах; горным давлением, оседанием земной поверхности под влиянием отработки подземных вод, добычи твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых; уровнем грунтовых вод, пьезометрическими напорами, поровым давлением, температурой, влажностью и другими параметрами. В процессе наблюдений используют поверхностные и глубинные реперы и марки, динамометры и тензометрические датчики, поропьезометры и другие приборы и приспособления.
При организации наблюдений за режимом инженерно-геологических условий региона система наблюдений лито мониторинга в пространственном отношении отражает пространственное размещение ЭГП (включая инженерно-геологические), т. е. в итоге соответствует структуре взаимодействий. 
Пункты получения информации при наблюдении за состоянием сферы взаимодействия размещают в пространстве, учитывая конструкцию сооружения и свойства сферы взаимодействия, совместно определяющие набор и пространственное размещение инженерно-геологических процессов. 

6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ

Инженерно-геологическое опробование — комплексный метод, включающий методы установления объема и параметров, способы отбора образцов грунтов и их консервации, который совместно с другими методами (горно-буровыми, специальными полевыми и лабораторными) обеспечивает получение информации требуемого качества о составе и свойствах горных пород или о свойствах грунтов.
В отличие от других комплексных методов инженерно-геологическое опробование не самостоятельно. Оно входит в состав инженерно-геологической съемки, рекогносцировки, разведки и решает различные задачи.
Опробование включает методы установления объемов работ (число полевых испытаний грунтов, число разведочных выработок, число образцов грунта); методы установления пространственного размещения пунктов получения инженерно-геологической информации (методы определения типов сппинфа – системы пунктов получения информации; и расчета его параметров); методы отбора и консервации образцов грунтов [19].
Методы опробования должны учитывать состав горных пород и свойства грунтов, характер их пространственной изменчивости, анизотропность мер рассеяния показателей свойств в пределах квазиоднородных областей, а также целевое назначение инженерно-геологических исследований (тип и класс сооружений этап хозяйственной деятельности, в том числе стадия изысканий).
Инженерно-геологическое опробование включает три последовательно выполняемых этапа работ. Структуру опробования приведем ниже.

I. Определение объема и параметров системы опробования (сппинфа)
	Анализ и обработка накопленной информации. Рекогносцировочные работы по опробованию и обработка их результатов*	
II. Измерение геологических параметров в рамках сппинфа (системы пунктов получения информации)

	Реализация системы опробования путем:
1) измерение геологических параметров полевыми методами;
2) отбора образцов грунта и измерение геологических параметров лабораторными методами;
3) совмещение работ, указанных в пунктах 1и 2.	
III. Обработка данных опробования. Расчеты	Анализ, отбраковка и статистическая обработка информации о геологических параметрах с целью получения: оценок их средних значений и мер рассеяния (размахов); статистик геологических полей, характеризующих пространственную изменчивость.	

Проводятся в случае отсутствия (или недостаточного объема) информации, требуемой для расчета сппинфа.
В процессе инженерно-геологического опробования сначала тем или иным способом устанавливают число точек получения информации, затем выбирают систему опробования.
После расчета объемов опробования проводят горно-буровые работы, полевые испытания грунтов и работы по отбору образцов и их консервации, если геологические параметры определяют лабораторными методами. Рекогносцировочные работы по опробованию ведут при помощи геофизических методов (преимущественно электроразведочных) или специальных инженерно-геологических (динамическая и статическая пенетрация, пенетрацнонный каротаж, крыльчатое зондирование, искиметрия). Применение перечисленных методов позволяет установить главные направления изменчивости геологических параметров или проверить правильность выводов об их ориентировке, полученные ранее на основании анализа геологических данных; выделить квазиоднородные по изучаемым свойствам геологические тела, применительно к которым рассчитывают сппинфы, системы опробования; получить количественные данные, нужные для оценки структуры полей геологических параметров в сечениях, ориентированных по главным направлениям изменчивости (режимов пространственной изменчивости); получить данные о мерах рассеяния геологических параметров (средние квадратические отклонения, коэффициенты изменчивости), требуемые для расчетов объемов и параметров систем опробования.
Если в процессе предыдущих исследований на более ранней
стадии изысканий полученной информации достаточно для решения перечисленных задач, то необходимость в проведении рекогносцировочных работ отпадает.
После расчета объемов и параметров системы опробования реализуют рассчитанные системы опробования в натуре путем проведения горно-буровых работ или полевых испытаний грунтов (эти методы не входят в состав инженерно-геологического опробования); намечают способы отбора образцов (точечный, бороздовый, валовой или их комбинации), проводят отбор образцов и их консервацию [19].
Образцом грунта следует считать любой объем грунта, отобранный с целью его дальнейшего изучения. В зависимости от цели изучения и способа отбора образца грунта его структура, текстура, плотность и естественная влажность могут быть сохранены такими же, как в массиве, in situ или изменены в ходе отбора. Образец грунта, в котором сохранена структура, текстура, плотность и естественная влажность, называется монолитом.
Под пробой грунта понимают более или менее строго фиксированный объем грунта, отделенный или не отделенный от его массива, взаимодействующий в ходе его испытаний с лабораторным прибором (оборудованием) или с рабочим устройством полевого прибора (установки). В первом случае пробу строго фиксированного или приближенно определенного в соответствии с требованиями нормативов объема (массы) вырезают из образца грунта. Такую пробу называют лабораторной. При испытании грунтов полевыми методами с рабочим органом полевого прибора взаимодействует некоторая фиксированная область грунта, залегающего in situ в массиве (аналог сферы взаимодействия геологической среды с сооружением). Подобная проба называется полевой.