ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

З.И. Черненко

Поиски и разведка Месторождений полезных ископаемых

Методические указания к выполнению курсового проекта (работы)
для студентов бакалавров геологических специальностей

Усть-Каменогорск, 2017

Черненко З.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Методические указания к выполнению курсового проекта (работы) для студентов бакалавров геологических специальностей / ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2017. - 22с.

Методические указания к выполнению курсового проекта (работы) разработаны на кафедре «Геология и горное дело» для студентов и магистрантов геологических специальностей, изучающих дисциплину «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Методические указания составлены в соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста, и Государственного общеобразовательного стандарта.
Они направляют студентов бакалавров на самостоятельную активизацию учебного процесса и включают в себя учебно-целевые вопросы и рекомендации по составлению курсового проекта, предназначенного для закрепления и практического усвоения теоретического курса «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Курсовой проект составляется по единой программе, по материалам второй и третьей производственных практик и представляет собой сокращенный вариант методического раздела дипломного проекта.

Утверждено на заседании методической комиссии Факультета Наук о Земле

Протокол №____от ______2017г.

© ВКГТУ, 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ										4

1 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ						5

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА					6
2.1 Геологическое задание								6
2.2 Географо-экономические условия проведения работ			6
2.3 Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ				6
2.4 Геологическая, гидрогеологическая, геофизическая, 
геохимическая и технологическая характеристика объекта			7
2.5 Методы, объемы и условия проведения проектируемых работ		8
2.6 Подсчет ожидаемых запасов			12
2.7 Перечень графических материалов						13

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА											15
3.1 Общие требования									15
3.2 Построение документа								15
3.3 Оформление иллюстраций							16
3.4 Построение таблиц									16	3.5 Приложения										17

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ								18

Приложение А Пример оформления титульного листа				19
Приложение Б Пример оформления геологического задания			20

ВВЕДЕНИЕ

Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых представляет собой главное содержание геологоразведочного процесса – от первого обнаружения месторождения до завершения его детальной разведки или доразведки отдельных недостаточно изученных частей месторождения параллельно с его разработкой. По результатам детальной разведки разрабатываются технико-экономическое обоснование постоянных кондиций, подсчитываются в ГКЗ РК разведанные запасы и проводится экспертиза этих материалов в ГКЗ РК, в результате чего принимается решение о признании месторождения подготовленным для промышленного освоения и утверждения его запасов. Курсовой проект по дисциплине «Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых» выполняется в УШ семестре. Разработка курсового проекта имеет следующие цели: - закрепление и практическое усвоение теоретических и практических (производственная практика) знаний курса «Поиски, разведка и геолого-экономическая опенка месторождений полезных ископаемых»;
- умение квалифицированно выбрать объект проектирования, обосновать и сформулировать конкретные геологические задачи, решаемые на выбранном объекте, обосновать методику, виды и объемы геологоразведочных работ, обеспечивающие полное, комплексное и эффективное решение поставленного геологического задания при минимально необходимых затратах средств и времени;
- отработку навыков выбора рациональных методов и технических средств выполнения геологоразведочных работ, опробование полезных ископаемых, подсчет запасов и геолого-промышленной оценки месторождений (участков).

1 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Тема курсового проекта конкретизируется в зависимости от имеющихся у студента-дипломника полевых материалов, собранных в процессе прохождения первой и второй производственных практик после шестого и восьмого семестров. Курсовой проект составляется на основе материалов геолого-разведочных (или эксплуатационных) работ по реальным объектам (месторождениям, зонам, участкам и т.д.). Исходя из степени изученности объекта, к началу курсового проектирования и требований к содержанию и результатам геологоразведочных работ по стадиям могут быть выбраны следующие темы курсовых проектов:

1. «Проект региональной геологической съемки масштаба 1:200000 (1:100000) в районе …»;
2. «Проект региональной геологической съемки масштаба 1:50000 (1:25000) с общими поисками в районе …»;
3. «Проект поисковых работ на перспективной площади…»;
4. «Проект поисково-оценочных работ на участке проявлений…»;
5. «Поисково-оценочные работы на проявление полезных ископаемых, на новом участке известного месторождения»;
6. «Проект разведки россыпного месторождения золота…»;
7.«Проект эксплуатационной разведки полиметаллического месторождения на медь, свинец, железо и др.»;
8. Доразведка (доизучение) месторождения или его части и др.

2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Геологическое задание

Геологическое задание составляется по форме (приложение 2). Задание формулируется с полнотой, обеспечивающей возможность проверки и оценки его выполнения в качественном и количественном отношениях. Особое внимание обращается на четкое определение пространственных границ поисковых площадей и разведуемых объектов, на целевое назначение планируемых работ, технические средства и основные методы проведения поисковых и разведочных работ и требования к их конечным результатам.

2.2 Географо-экономические условия 
проведения работ

В этом разделе указывается административное положение объекта, на котором проектируются геологоразведочные работы.
Сведения о рельефе, абсолютные и относительные высоты, реки и расходы воды в них, озера, среднегодовое количество осадков, средняя годовая температура, максимум и минимум температур, мощность снегового покрова, глубина промерзания почвы, количество морозных дней, начало и конец зимы, направления и скорости ветра.
Растительность, характеристика лесного покрова. Животный мир (наличие хищных зверей, змей, энцефалитная опасность).
Экономические сведения. Населенные пункты и их краткая характеристика (город, поселок и т.д.), указывается возможность снабжения продовольственными товарами, найма рабочей силы, аренда зданий под жилье и производственные помещения. Отмечается место расположения базы партии, экспедиции. Транспортные условия (расстояние от железной дороги, водных путей, ближайших населенных пунктов и пути сообщения с ними). Топливно-энергетическая база (источники электроэнергии, их мощность, телефонная связь, наличие на территории ЛЭП, кабеля газо - и нефтепродуктов). Обеспеченность стройматериалами (указываются привозные и местные стройматериалы). Условия водоснабжения.
Глава сопровождается обзорной картой, на которую должны быть нанесены: объекты проектируемых работ, основные населенные пункты, посадочные площадки, аэродромы, железнодорожные и шоссейные станции, пристани, реки, действующие рудники, базы партии и экспедиции.

2.3 Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ

Приводится краткий обзор ранее выполненных на объекте геологоразведочных работ, имеющих отношение к обоснованию проектируемых работ.
Материал излагается по разделам о геологической, технологической, геофизической и геохимической изученности объекта. В последних разделах даются также сведения о геохимических и геофизических исследованиях в скважинах и их эффективности на данном объекте. В случае необходимости приводятся сведения о гидрогеологической и геоморфологической  изученности месторождения. Все данные по изученности должны быть максимально конкретными и относиться к объекту проектируемых работ.
Основные выводы из данных проведенных работ вытекают из следующих вопросов:
- завершена, или не завершена стадия геологоразведочных работ к началу проектирования;
- степень разведанности месторождения с указанием категории разведочных запасов;
- установленные или предполагаемые масштабы месторождения;
- сложность геологического строения месторождения, группа месторождения, согласно «Инструкции по применению классификации запасов», ГКЗ (1982-1983 гг.).

2.4 Геологическая, гидрогеологическая, геофизическая, геохимическая и технологическая характеристика объекта

2.4.1 Геологическая характеристика
Приводится геолого-структурная позиция об объекте проектируемых работ в целом. Описываются комплексы осадочных пород развитых в границах месторождения, магматические породы с подразделением их по петрографическому составу и времени формирования (возрасту), метаморфические и метасоматические породы.
Структура месторождения характеризуется описанием пликативных и разрывных структурных форм, их взаимоотношений в пространстве и времени, истории формирования и генезиса, роли в формировании полезных ископаемых.
Приводится описание тел полезных ископаемых. Характеризуется морфология, размеры, внутреннее строение, характер выклинивания и условия залегания рудных зон, залежей и тел полезных ископаемых, изменчивость их форм и условий залегания в пространстве.
Перечисляются природные типы руд и их минералогический состав, данные о текстурах и структурах руд.
Описывается химический состав руд (содержания основных, второстепенных, сопутствующих и вредных компонентов), изменчивость содержаний компонентов в пространстве.
Исходя из совокупности всех геологических и минералогических материалов, описываются условия образования полезных ископаемых (генезис).
При наличии связи полезного, ископаемого с определенными формами рельефа приводится геоморфологическая характеристика объектов - описание форм рельефа, выраженных на поверхности или погребенных, с которыми связаны залежи полезного ископаемого. Характеризуется неотектоника объекта.

2.4.2 Гидрогеологическая характеристика
Приводятся краткие сведения по гидрогеологии района, определяющие водообильность пород разведуемого объекта, а также возможность технического и питьевого водоснабжения в случае освоения разведуемого месторождения.

2.4.3 Геофизическая характеристика
Приводятся фактические данные о физических свойствах пород и руд, участвующих в строении месторождения (плотность, магнитная восприимчивость, остаточная намагниченность,  удельное электрическое сопротивление, поляризуемость, радиоактивность и пьезомодуль). Эти сведения должны быть представлены в виде сводной сравнительной характеристики физических свойств горных пород и полезных ископаемых (в форме таблиц и кратких пояснений). Дается описание геофизического поля и аномалий (особенно аномалий, непосредственно обусловленных полезными ископаемыми и указывавших на возможное их наличие в скрытом залегании на глубине или в периферийных частях месторождения).

2.4.4 Геохимическая характеристика
Геохимическая специфика горных пород и полезных ископаемых, участвующих в строении объекта (перечень элементов, образующих повышенные концентрации, кларковые, фоновые и аномальные значения содержаний), должна быть охарактеризована при описании геологического строения месторождения. Вопросы первичной и вторичной зональности в рудах и околорудных породах, миграции, привноса, выноса компонентов должны  рассматриваться при описании тел полезных ископаемых, их состава и генезиса. Особое внимание должно быть уделано описанию эндогенных и экзогенных геохимических полей и аномалий.

2.4.5 Технологическая характеристика
Приводятся данные о промышленных (технологических) типах и сортах руд, их вещественном составе распространении на объекте коры выветривания и зоны окисления и других параметров, определяющих технологические свойства полезного ископаемого, а также результаты технологических исследований на предшествующих стадиях.

2.5 Методы, объемы и условия проведения проектируемых работ

Геологические задачи. Детализируются геологические задачи, которыенеобходимо решить для выполнения геологического задания.
Обоснование системы разведки, формы и плотности разведочной сети.
Обоснование системы разведки (горные, буровые, горно-буровые) производится исходя из стадии проектируемых работ, конкретного геологического задания, вида полезного ископаемого, промышленного типа и группы месторождений по сложности геологического строения, условий залегания тел полезного ископаемого с учетом условий рельефа, обнаженности, принятых или возможных способов и систем разработки.
Обоснование формы и плотности: разведочной сети производится на тех же данных, но особое внимание должно быть уделено пространственным формам залежей, направлениям их простирания, падению, склонению, интенсивности и направлениям изменчивости форм и качественных показателей. На эксплуатируемых месторождениях рациональная плотность разведочной сети должна быть обоснована аналитически путем сопоставления данных разведки и эксплуатации. 
Геологосъемочные работы. Обосновывается необходимость проведения детальной геологической съемки на объекте работ. При поисково-оценочных работах должно выполняться изучение поверхности и приповерхностной части предполагаемого месторождения. С этой целью осуществляется площадное геологическое картирование и изучение выходов тел полезного ископаемого путем проходки канав, траншей, шурфов и скважин. При предварительной разведке обосновываются и уточняются данные о геологическом строении месторождения, и проведение геологической съемки проектируется на инструментальной основе масштаба 1:10000 - 1:500.
Обосновываются выбор площади и масштаб съемки. Приводятся условия работ (категория сложности геологического строения, поверхности, категория дешифруемости аэрофотоснимков, проходимость района, проведение радиометрических наблюдений при съемке). Определяются объемы геологосъемочных работ.
Геоморфологические работы (для россыпных месторождений).
Обосновывается необходимость постановки комплекса геоморфологических работ или их отдельных видов (геоморфологические маршруты, крупномасштабная геоморфологическая съемка, инструментальное геоморфологическое профилирование речных долин и водоразделов). Определяются объемы. 

2.5.5 Гидрогеологические работы
Обосновываются работы для получения характеристики гидрогеологических особенностей объекта проектируемых работ, определения условий его разработки и опенки возможных водопритоков в эксплуатационные выработки.

2.5.6 Горно-проходческие работы
Обосновываются сеть наземных горных выработок, количество и объем их по проходке и по типам выработок и участкам работ. При этом обосновывается сечение горных выработок, их длина, глубина, величина углубки в скальные породы, способы проходки выработок.
При проектировании подземных горных выработок характеризуется их целевое назначение. Обосновываются места заложения выработок относительно тел полезных ископаемых и разведочных профилей, направления (азимуты) заложения, проектные длины, ожидаемые интервалы пересечения тел полезных ископаемых, сечения выработок, последовательность проведения выработок (с календарными планами), способы проведения выработок и основное оборудование. Определяются объекты по каждому виду горных выработок.

2.5.7 Буровые работы
Обосновываются расположение и ориентировка разведочных профилей, места заложения разведочных скважин, определяется угол наклона их и глубина по проектным разрезам. Рассчитывается средняя глубина, средняя категория пород по группам скважин. Указывается конечный диаметр бурения скважин, диаметр бурения по полезному ископаемому. Обосновывается минимально-допустимый выход керна по вмещающим породам и полезному ископаемому, описываются мероприятия, направленные на обеспечение заданного выхода керна. Определяется очередность проходки скважин. Составляется перечень скважин в виде таблицы.

2.5.8 Геофизические исследования в скважинах
Скважинная геофизика. Указываются задачи, которые должны быть решены с помощью методов скважинной геофизики. Обосновывается выбор методов скважинной геофизики, указываются скважины, в которых будут проводиться исследования. Приводится краткое описание методики работ, рассчитывается объем исследований, проводимых каждым методом.
Каротажные работы. Указываются задачи, которые должны быть решены с помощью геофизических исследований в скважинах, число скважин, подлежащих геофизическим исследованиям, объем бурения. Обосновывается проектируемый комплекс исследований. Рассчитывается объем исследований по каждому методу в основном и детализационном масштабах.

2.5.9 Опробовательские работы
Данный раздел предлагается излагать по следующей схеме: 
1) Обоснование видов опробования (химическое, минералого-петрографическое, техническое, технологическое, геохимическое) и их задачи;
2) Общие условия опробования (перечень геологических образований, подлежащих тому или иному виду опробования; выделение общих интервалов опробования и интервалов селективного опробования; распределение проб относительно тела полезного ископаемого при различных условиях его вскрытия и пересечения);
3) Отбор проб в горных выработках (способы отбора проб; длины опробуемых интервалов; расположение и параметры проб; обоснование объемов проб);
4) Отбор проб в скважинах колонкового бурения (длины опробуемых интервалов, способы и условия раскалывания керна, расчет теоретического веса пробы; отбор проб шлама и буровой мути; расчет объема проб),
5) Отбор проб в скважинах бескернового бурения;
6) Отбор групповых проб;
7) Отбор геохимических (литогеохимических проб);
2) Отбор проб для определения физико-механических свойств полезного ископаемого;
9) Отбор проб для изучения минерального состава полезного ископаемого;
10) Обработка проб (выбор коэффициента К; обосновывается начальный и конечный диаметр дробления проб; конечный вес проб; способы измельчения, контроля измельчения, перемешивания и сокращения проб; объемы обработки проб);
11) Контроль опробования (отбор и обработка проб) и объемы контрольного опробования.
К данному разделу прилагается схема обработки проб.

2.5.10 Технологическое опробование
Обосновываются виды технологических исследований (лабораторные, полупромышленные, промышленные); способы, методика отбора и веса проб; первичная обработка и контроль представительности проб; количество проб по каждому промышленному (технологическому) сорту и типу руд,

2.5.11 Лабораторные исследования
Обосновываются экспрессные методы анализа (в том числе ядерно-физические) для оперативной оценки результатов в ходе полевых работ и для сокращения традиционных видов опробования (кернового, бороздового и т.д.). При невозможности применения на данном объекте экспресс-анализов, разработанных для данного полезного ископаемого, требуется объяснение этого в проекте.
Химико-аналитические работы описываются по следующей схеме:
- спектральные анализы геохимических проб (перечень компонентов, подлежаших определению; чувствительность анализа; количество проб);
- отбраковочные спектральные анализы (перечень компонентов, подлежших отбраковочному определению и общему спектральному анализу; значение отбраковочных минимумов; количество анализов);
- химические и пробирные анализы рядовых проб (перечень компонентов, подлежащих определению; количество анализов);
- химические и пробирные анализы групповых проб (перечень компонентов, количество анализов);
- фазовые (рациональные) анализы (перечень компонент количество);
- полные химические («силикатные») анализы (перечень компонентов, количество анализов);
- прочие виды анализов;
- внутренний и внешний контроль химико-аналитических работ (объемы, допустимая погрешности определений, обработка данных контроля)

2.5.12 Топографо-маркшейдерские работы
Указывается содержание топографо-маркшейдерских работ по видам, их размещение, методика проведения, масштаб (детальность). Объемы работ рассчитываются по видам работ.

2.5.13 Камеральные работы
Обосновываются сроки камеральных работ, определяются перечень и содержание отчетных материалов. Обосновывается методика машинной (ЭВМ) обработки разведочных и геофизических данных.

2.5.14 Сводные данные по проекту оформляются в виде таблицы 1

Таблица 1-Проекгируемые виды и объемы геологоразведочных работ
Вид работ	Объем	

2.6 Подсчет ожидаемых запасов

В курсовых проектах предусматривается подсчет запасов, ожидаемых в результате выполнения проектируемых работ. Это значит, что контуры и категории запасов устанавливаются с учетом как фактически пройденных, так и проектируемых геологоразведочных выработок. По фактически пройденным выработкам значения мощностей тел полезных ископаемых и содержания компонентов определяются по данным опробования, а по проектным выработкам принимаются условно в соответствии с полученными фактическими значениями в ближайших пройденных выработках. Полный подсчет запасов, включающих все подсчетные операции, выполняемые в подсчетных таблицах, производится по одному рудному телу, а при крупных размерах рудных тел - в двух-трех подсчетных блоках (желательно различных категорий). Запасы месторождения (разведочного участка) в целом определяются ориентировочно путем экстраполяции фактически полученных данных на весь подсчетный контур (с учетом мощности и содержаний по пройденным выработкам за пределами подсчитанных блоков). Количество и формы подсчетных таблиц определяются исполнителем (по согласованию с консультантом) в зависимости от выбранного способа подсчета запасов.
При подсчете запасов методом геологических блоков подсчет выполняется в компьютерной системе MICROMINE, внедренной на кафедре «Подземная разработка и геология». Пояснительный текст к подсчету запасов должен содержать следующие сведения.
1 Обоснование применяемого способа подсчета запасов. Обосновывается данными об морфологии рудных тел, изменчивости их форм и качественных показателей, методика разведки.
2 Кондиции. Указывается уровень кондиций - условные (по аналогии), временные, промышленные или эксплуатационные. Какими организациями разработаны и утверждены, перечисляются показатели кондиций (минимальное промышленное и бортовое содержание); минимальная промышленная мощность рудных тел; максимальная мощность участка пустых пород и некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов, условия выделения технологических сортов руд и забалансовых руд; перечень и условия учета сопутствующих компонентов. При необходимости - максимально допустимые коэффициенты вскрыши, рудоносности и другие специальные показатели.
3. Оконтуривание тел полезных ископаемых в геологоразведочных выработках и приемы использования геофизических данных при оконтуривании (если они используются).
4. Оконтуривание тел полезных ископаемых на планах (поверхности и горизонтах подземных работ), в разрезах и подсчетных блоках (выбор проекции, на которой строится план подсчета запасов; принципы и приемы интерполяции и экстраполяция; принципы и приемы выделения подсчетных блоков и условия отнесения, запасов к различным категориям; пояснения к построению отдельных подсечетных блоков, при отступлании от общих принципов н приемов);
5. Определение исходных параметров для подсчета запасов (мощностей тел полезных ископаемых по выработкам; средних содержаний по выработкам; определение объемной массы и влажности руд; определение площадей подсчетных контуров на планах, разрезах или проекциях);
6. Подсчет запасов. В зависимости от избранного способа подсчета запасов ход подсчета и приемы определения исходных показателей в блоках различны. Это должно получить отражение в описании, в общем, приводимом по следующей схеме: определение средних содержании в разрезах (при подсчете запасов способом разрезов); определение средних содержаний и средних мощностей в блоках; определение объемов руды в блоках; определение запасов руды в блоках; определение запасов металлов в блоках;
подсчет запасов сопутствующих компонентов. Общие результаты подсчета запасов (сводится в единый формуляр); Приводятся таблицы подсчета запасов.
2.7 Перечень графических материалов

1. Обзорная карта района объекта (месторождения) работ (на основе бланковой карты масштаба 1:1500000 -1:3000000). На карте должны быть показаны: административные границы, города и поселки городского типа, реки и водоемы, железные и автомобильные дороги, государственные энергосети; особо выделяются объекты работ, другие месторождения, горнодобывающие и горноперерабатывающие предприятия данной отрасли. Карта прилагается к тексту.
2. Геологическая карта месторождения масштаба 1:500-1:2000, а для крупных месторождений, занимающих большие площади - 1:5000-1:10000. Карты оформляются в легенде, принятой на месторождении, с четким выделением выходов тел полезных:, ископаемых (при скрытом залегании - их проекции), пройденных в проектируемых геологоразведочных выработок, разведочных линий (профилей), эксплуатационных контуров (на эксплуатируемых или осваиваемых месторождениях).
3. Два - три геологических разреза месторождения в масштабе карты или более крупном (при масштабах карт 1:5000 - 1:1000). Разрезы выбираются с таким расчетом, чтобы наглядно охарактеризовать детали строения тел полезных ископаемых, их изменчивость в разных частях месторождения, методику разведки, обоснованность проектируемых выработок. Если подсчет запасов выполняется способом разрезов, обязательно представление двух смежных разрезов, на которые опираются подсчетные блоки. Оформляются в легенде геологической карты месторождения.
4. По разведываемым горизонтальными подземными горными выработками или по эксплуатируемым и подготавливаемым к эксплуатации месторождениям прилагаются фактические и проектные планы горизонтов горных работ, выполняемые в соответствии с теми же требованиями, что и разрезы. Это не избавляет от необходимости одновременного представления одного - двух разрезов.
5. План подсчета запасов в проекции на избранную плоскость (вертикальную, горизонтальную, наклонную) представляется в масштабе разреза (плана, горизонтов). На планах показываются все пройденные или проектируемые разведочные и эксплуатационные выработки или их проекции, точки пересечения ими границ тел полезных ископаемых (или проекции этих точек; величины мощности тел полезных ископаемых, средних содержаний компонентов, в необходимых случаях - в условных единицах); контур подсчетных блоков с указанием номеров блоков, категорий запасов, технологических сортов руд; уровень грунтовых вод. На чертежах 3-5 обязательно должны быть показаны рельеф (можно в условных отметках) и сетка прямоугольных координат и высотных отмет6к (с условной оцифровкой). '	6. Схема обработки проб (прилагается к тексту).

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ 
ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Общие требования

3.1.1 Страницы текста КП должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.
3.1.2 Текст курсового проекта выполняется с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне белой бумаги тип шрифта – Times New Roman основной размер шрифта - №14, допускается №12. основной интервал-1, допускается-1,5.
3.1.3 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах и теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры без жирного выделения.
3.1.4 Текст КП следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее - не менее 20мм, левое – не менее 30мм, правое не более 15мм.
3.1.5 Абзацный отступ начинается не менее чем с четвертого знака и должен быть одинаков в пределах одного документа.
3.1.6 В не зависимости от способа выполнения документа, качество напечатанного текста, иллюстраций, таблиц и приложений должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.
3.1.7 Вписывать в отпечатанный текст КП отдельные слова, формулы и знаки допускается только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна быть максимально приближена к плотности основного текста.
3.1.8 Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью. Повреждения листов бумаги, помарки и следы не полностью удаленного текста не допускаются.

3.2 Построение документа

3.2.1 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (курсового проекта), обозначенные арабскими цифрами без точки и записания с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставятся. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
3.2.2 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не имеют.
3.2.3 Если текст КП подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа.
3.2.4 Заголовки разделов КП следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая и не выделяя.
3.2.5 Заголовки подразделов КП следует располагать в середине строки и печатать строчными буквами, начиная с первой прописной, выделяя жирным шрифтом.
3.2.6 Если раздел не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах этого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставиться.
3.2.7 Если раздел имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставиться.
Пример 1
2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

2.1 Геология района исследований

2.1.1 Стратиграфия
2.1.2 Магматизм

3.2.8 Каждый раздел текста КП рекомендуется начинать с новой страницы. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

3.3 Оформление иллюстраций

3.3.1 Иллюстрации (чертежи, графики, рисунки, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Их располагают в центре. При ссылках на иллюстрациях следует писать «…в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации. Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных в центре страницы. Например: Рисунок 1-Обзорная карта. Расстояние между рисунком и текстом должно быть 3 интервала или «2 пустые строки».

3.4 Построение таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы. На все таблицы КП должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

3.5 Приложения

Материал, дополняющий текст КП, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, рисунки, карты и т. д. Приложения оформляют как продолжение данного КП на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. В тексте КП на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за исключением информационного приложения «Библиография», которое располагают последним. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста строчными буквами, начиная с первой прописной, выделяя жирным шрифтом и обозначая заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, по порядку («Приложение А»). Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании КП, с указанием их номеров и заголовков. Текст курсового проекта должен быть снабжен титульным листом в соответствии с приложением А, полным оглавлением, списком литературы.
Курсовой проект в указанной последовательности должен включать следующие элементы:
Титульный лист (приложение А);
Геологическое задание (приложение Б);
Содержание
Введение
1 Географо-экономические условия проведения работ
2 Обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ
3 Геологическая, гидрогеологическая, геофизическая, геохимическая и технологическая характеристика объекта;
Специальная часть
4 Методы, объемы и условия проведения проектируемых работ:
-Геологические задачи;
-Обоснование системы разведки, формы и плотности сети;
-Геологосъемочные работы;
-Геофизические исследования в скважинах;
-Опробовательские работы;
5 Подсчет ожидаемых запасов
6 Экономическая оценка месторождения полезных ископаемых
Заключение
Список литературы. Приложения
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Черненко З.И. Электронное учебное издание «Задачник для лабораторных занятий по курсу «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (программа для ЭВМ). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права интеллектуальной собственности № 1491 от 21 июня 2017г.
2. Черненко З.И. Учебное пособие. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (курс лекций). Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2012. - 67с. ISBN 978-601-208-1178-
	3. Черненко З.И. Учебно-методическое пособие. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», методические указания по выполнению лабораторных работ «Отбор проб в геологоразведочных выработках и составление схемы опробования» для студентов специальности 5В070600 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2011. - 30с
4. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», методические указания по выполнению лабораторных работ «Определение средних содержаний компонента, мощности и площади рудных тел для подсчета запасов» для студентов специальности 5В070600 «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2011.-20с.
5. Аристов В.В, Безирганов Б.Г., Бортников и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Лабораторный практикум. М. Недра, 1989.-189 с.
6.	 Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Научные основы поисков и разведки. М., Недра, 1984.
7. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Производство геологоразведочных работ. М., Недра, 1985.
8. Погребитский Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. М., Недра, 1977.-454 с.

									Приложение А

Пример оформления титульного листа

				Министерство образования Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту
По дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»
Тема:______________________________________________________
___________________________________________________________

								Руководитель
							____________________________
							Должность, уч. степень и звание
							____________________________
								Фамилия, имя, отчество
								«___»___________200__г.
								Студент_______________
								Специальность__________
								Группа_________________
								«____»_______________200__г.

							

Усть-Каменогорск
2017
										Приложение Б

Пример оформления геологического задания

Министерство образования Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На курсовой проект по дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

Тема: _______________________________________________________

Шифр задания: КП
Содержание работы___________________________________________

Дата выдачи задания: «______»
Дата защиты проекта: «________»

										Руководитель
							____________________________
							Должность, уч. степень и звание
							____________________________
								Фамилия, имя, отчество
								«___»___________200__г.
								Студент_______________
								Специальность__________
								Группа_________________
								«____»_______________200__г

.Усть-Каменогорск
200…