Тасымалдау процесінің көрсеткіштерін және жылжымалы құрам жұмысының көрсеткіштерін есептеу
Көліктік процесс – автокөліктік кәсіпорындардың және олардың бөлімшелерінің жүктерді тасымалдауға дайындалу, жүзеге асыру және аяқтау кезінде өз бетінше немесе басқа ұйымдардың келісімімен орындайтын өзра байланысты әрекеттер мен опрациялардың тізбегі. 
Яғни тауарды (жүкті ) оны өндіру орнынан тұтыну орнына тасу, ал жолаушы көлігінің адамдардыөндірістік, мәдени немесе тұрмыстық қажеттілігіне байланысты қандай да бір пунктке жылжыту.  
Көліктік процесс тізбектеліп орындалатын жеке бөлімдерден (элементтерден) құрылған: жүктерді жөнелту пункттерінде  жылжымалы құрамдарға (жолаушыларды отырғызу) тиеу ; жөнелту пункттері мен межелі пункттер арасында жүттердің  немесе жолаушылардың жылжуы; межелі пунктте жүктерді (жолаушыларды) жылжымалы құрамдардан түсіру.  Аталған үш элементтердің әрқайсысы өз кезегінде, тасымалдауды ұйымдастыру, жүзеге асыру және аяқтау  кезінде орындалатын бір қатар операциялар мен жұмыстардан құрылады.
Бірінші элемент жүктерді тиеу, жүктерді жөнелтуге дайындау жұмыстарды; жүктерді алушылар немесе бағыттары бойынша топтау, автомобильге тиеу, бекіту, өлшеу немесе көлемін, санын  анықтау,  жүктерді алу және әкетуге құжаттарды рәсімдеу.
Жүктерді тасу - жылжымалы құралдарды таңдау, қозғалыс маршруттарын анықтау жүктердің сақталуын және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жылжымалы құрамдардың жолда  жанармай материалдарымен қамтамасыз ету,  ақауларын жою,  жүктерді өз уақыттында жеткізу және қозғалыс графигінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында   жылжымалы құрамдардың қозғалысын  бақылауды ұйымдастыру жұмыстарын қамтиды.
Жүктерді түсіру – жүк алшы тауар-көлік құжатымен танысу және жүктің оған сәйкестігін тексеру, жүктердің толық сақталғанын, жоғалмағанын тексеру, жүктерді түсіру, жүкті қабылдау бойынша  тауар-көлік құжатын рәсімдеу сияқты операциялардан құрылған.
Жүктерді жеткізу бойынша аяқталған операциялар кешенін тасымалдау циклі деп аталады. Тасымалдау циклдерінің жіктемесі 1-суретте берілген.


1-сурет. Тасымалдау циклдерінің жіктемесі
Автокөлікпен жүк тасымалдау кезінде циклі ретінде жүрісті алады, ал автобуста жолаушыларды тасымалдау кезінде көліктік  процестің толық циклі ретінде рейсті алады. Рейске маршруттың бастапқы пунктінен аяғына деін автобус жүрісінде болған көліктік  операциялардың кешені кіреді.
Гараждан бірінші тиеу пункітіне (бірінші нөлдік) жүрісі автомобильдің қозғалуы барлық нөлдік жүріс сияқты тасымалдаудың жеке циклі емес, керісінше автомобиль жұмысының күніне жатқызылады.
Қарапайым циклге бір көлік байланысы бар тасымалдау циклі жатқызылады. .Қарапайым цикл схемасы 2 суретте көрсетілген. q  - 1 пунктінен 2 пунктіне жеткізілетін жүк шамасы (боятл)
lгр - автомобильдің жүкпен жүрісі.
lх- автомобильдің бос жүрісі (жүксіз)
lгр және lх - сәйкестендірілген бірінші және екінші нөлдік жүріс.
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2-сурет. Қарапайым циклдің схемасы 

Аралас цикл дегеніміз – бірнеше көлік байланыстары бар цикл. Аралас циклдің түрлілігі таратушы (3-сурет), жинаушы (4-сурет), жинаушы- таратушы және аралас циклдері болып табылады.
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3-сурет.  Көліктік байланыстардың графі және таратушы циклдің схемасы.
Жинаушы- таратушы және аралас циклдер таратушы, жинаушы және қарапайым цикл элементтерін өз ішіне қамтиды. 
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4-сурет. .  Көліктік байланыстардың графі және жинауш  циклдің схемасы 

1. Жүк автомобиль тасымалдарының түрлері

Жүк автомобиль тасымалдары  бірқатар белгілер бойынша төмендегіше бөлінеді.
1. Орындау тәсілі бойынша: 
жергілікті тасымалдар – қысқы арақашықтықтарда бір автокөліктік кәсіпорын жүзеге асыратын тасымалдар; тікелей қатынауда тасымалдау  — тасымалдау прцесі көліктің бір түрінде жүзеге асырылады, бірақ жүкті жөнелтушіден тұтынушыға жеткізу үшін бірнеше автокөліктік кәсіпорын қатысады; аралас қатынауда тасымалдау  - жүкті тасымалдауда бірнеше көліктің түрі қатысады. 
Жылжымалы құрам жұмысының негізгі көрсеткіштері. 

Жылжымалы құрамның жұмысы оның техникалық-пайдалану көрсеткіштерімен анықталынады.
Шартты түрде осы көрсеткіштерді екі топқа бөлуге болады:
1. Жылжымалы құрамды пайдалану дәрежесін сипаттайтын көрсеткіштер. (техникалық даярлық, автокөлікті қолдану, жүккөтерімділік еселіктері, жүріс, ездканың орташа қашықтығы, тасымалдаудың орташа қашықтығы, тиеу түсіруге кеткен бос тұру уақыты, техникалық және пайдалану жылдамдықтары).
2. Жылжымалы құрамның жұмысының нәтижесінің көрсеткіштері (ездканың саны, тасымалдаудың жалпы қашықтығы, тасымалдаудың көлемі, көліктік жұмыс).
Көрсеткіштерді есептеу келесі формулалардың көмегімен жүзеге асырылады:

1 Кесте – Техникалық-пайдалану көрсеткіштері
	Көрсеткіш

	Формула
	Мазмұны

	Техническалық жылдамдық, км/сағ                     
	

	Lобщ— жалпы жүріс, км Тдв — қозғалыс уақыты, с


	Пайдалану жылдамдығы, км/сағ              
	

	Тн – нарядтағы уақыт, с

	Нарядтағы уақыт, сағ                                         
	Тн = Тдв + Тпр + tнул;
	Тпр – тиеу түсіруге кеткен бос тұру уақыты, с;
tнул – время нулевых пробегов, ч

	Нөлдік жүріске кеткен уақыт, с                      
	

	lнул – нөлдік жүріс, с

	Бағдардағы жұмыс уақыты, ч                    
	Тм = Тн – tнул;
	Тн – нарядтағы уақыт, с

	Ездканың уақыты, с                                             
	

	е – ездкадағы үрісті пайдалану еселігі;
lг.е – ездкадағы жүкпен жүріс, км;
tнул – ездкадағы тиеу түсіруге кеткен бос тұру уақыты, с

	Бір күндегі ездкалардың саны                          
	

	Zе — бір күндегі ездкалардың саны;
tе –  бір ездканың уақыты, с


	Жүрісті пайдалун еселігі      
	

	Lобщ – жалпы жүріс, км Lгр – жүкпен жүріс, км  

	Бір күндегі жалпы жүріс, км                        
	Lобщ = Lг + Lпор + lнул;
	Lобщ – жалпы жүріс, км Lгр – жүкпен жүріс, км 
Lпор-бос жүріс, км 

	Жүкпен автомобильдің жүрісі, км              
	Lгр = lе.г.  Zе;
	lг.е – ездкадағы жүкпен жүріс, км

	Жүккөтерімділікті статикалық пайдалану еселігі 
	

	Qф – нақты тасымалданған жүктің саны, т 
Qд – тасымалдана алатын жүктің саны, кол-во груза, которое могло быть перевезено, т

	Жүккөтерімділікті динамикалық пайдалану еселігі  
	

	Рф — нақты оындалған жүкағын, т-км 
Рв – мүмкіндік жүкағыны, т-км

	Тонна бойынша автомобильдің өнімділігі, т/сағ
	

	WQ – тоннадағы өнімділік, т/ч

	Тоннокилометрдегі автомобильдің өнімділігі, ткм/сағ 
	

	WP – тоннокилометрдегі өнімділік, ткм/сағ

	Техникалық даярлық еселігі
	

	Агэ – пайдаланудағы автомобильдердің саны;
Аи — автомобильдердің тізімдік құрамы 

	Автомобильдерді пайдалану еселігі 
	

	АЭ - пайдаланудағы автомобильдердің саны




Көлік құралының маркісін таңдау және тасымалдауға қажетті автомашиналардың саны көбінде техникалық пайдалану көрсеткіштеріне байланысты анықталынады.

[bookmark: _GoBack]


Тасымалдау циклі

Қарапайым 

Аралас

Таратушы

Жинаушы

Жинаушы-таратушы

Аралас
image1.png




image2.png




image3.png
q 1

420

30





image4.wmf
;

дв

T

общ

L

т

V

=


oleObject1.bin

image5.wmf
;

н

T

общ

L

э

V

=


oleObject2.bin

image6.wmf
;

т

V

нул

l

нул

t

=


oleObject3.bin

image7.wmf
;

.

пр

t

т

V

е

е

г

l

е

t

+

×

=

b


oleObject4.bin

image8.wmf
;

е

t

м

Т

е

Z

=


oleObject5.bin

image9.wmf
;

общ

L

гр

L

д

=

b


oleObject6.bin

image10.wmf
;

д

Q

ф

Q

с

=

g


oleObject7.bin

image11.wmf
;

в

Р

ф

Р

д

=

g


oleObject8.bin

image12.wmf
;

.

.

пр

t

е

т

V

е

г

l

е

с

т

V

н

q

е

t

ф

Q

ч

р

U

×

×

+

×

×

×

=

=

b

b

g


oleObject9.bin

image13.wmf
;

.

.

е

t

е

г

l

ф

Q

е

t

ф

Р

ч

р

W

×

=

=


oleObject10.bin

image14.wmf
и

э

г

А

А

.


oleObject11.bin

image15.wmf
и

э

А

А


oleObject12.bin

