ТАСЫМАЛДАУ КӨЛЕМІ, ЖҮК АЙНАЛЫМЫ, ЖҮК АҒЫНЫ

Жалпы мәлімет

Тасымалдау көлемі – бұл тасымалданған немесе белгілі уақыт аралығында тасымалдануға жобаланған, жүктің тонна саны. 
Жүк айналымы белгілі уақыт аралығында  жүк қозғалысы бойынша орындалған  немесе  жобаланған көліктік жұмысты анықтайды.  
Жүк ағыны – бұл жүк құру және жүк сіңіру пункттер арасында белгілі уақыт ішінде берілген бағытта жүретін, жүктер көлемі. 
Тасымалдау көлемі, жүк айналымы және жүк ағыны былай сипатталады:
1. мөлшерімен;
1. құрылымымен;
1. игеру уақытымен;
1. бірқалыпсыздық.
Құрылым жүктердің атауы және класымен анықталынады. Игеру уақыты тасымалдаудың басталу және аяқталу күнін, тасымалдау екпінін өзіне енгізеді.  Тасымалдаудың бірқалыпсыздығы автомобиль көлігі жұмысын қинайды.  Бұл үшін автокөлік жұмыс тәртібін тасымалдау көлемі және жүк айналым  тербелуіне икемдеу қажет.  

1.2 Негізгі формулалар 

Жүк айналымы, т-км                       
Р = Q · l ср                                                                            (1.1)

Жүк айналымның бірқалыпсыздық еселігі     
η = Рmax / Рср                                                                                  (1.2)

Тасымалдау көлемінің  бірқалыпсыздық еселігі       
η' = Qmax / Qср                                                                          (1.3)

Тасымалдаудың қайталану еселігі                    
η = Qср / Qпотр                                                                              (1.4)


1.3 Типтік есеп

Есептеңіз: Р, Q, және де тура және кері бағыттағы тасымалдау көлемін; 1 т жүкті тасымалдау кезіндегі орташа l ср жүрісті (АБ – А және Б пункттері арасындағы аралық, 10 км-ге тең, БВ –Б және В арасындағы,  15 км-ге тең). Жіберу пунктінен белгілеу пунктіне дейінгі тасымалдау көлемі 1.1 кестесінде келтірілген. 

Кесте  1.1 – Берілген мәндер

	Жіберу пункті
	Тасымалдау көлемі, т

	
	Белгілеу пункті

	
	А
	Б
	В

	А
	–
	200
	500

	Б
	300
	–
	100

	В
	300
	150
	–



Шешілуі:
Жалпы тасымалдау көлемі
Q = QАБ + QБА + QАВ + QБВ + QВА + QВБ =  200 + 500 + 300 + 100 + 300 + 150 = 1550 т
Жүк айналымы 
Р = QАБ · lАБ + QБА · lБА + QАВ · lАВ + QБВ · lБВ + QВА · lВА + QВБ · lВБ = 200 · 10 + 500 · 25 + 300 · 10 + 100 · 15 + 300 · 25 + 150 · 15 = 28750 т·км

Тура бағыттағы тасымалдау көлемі
Q = QАБ + QАВ + QБВ = 200 + 500 + + 100 = 800 т 

Кері бағыттағы тасымалдау көлемі
Q = QБА + QВА + QВБ = 300 + 300 + 150 = 750 м

1 т жүкті тасымалдаудың орташа аралығы
l ср = 28750 : 1550 = 18,5 км

1.4.1 Типтік есептің шарты бойынша жүк айналым эпюрасын салу, тура және кері бағытта жүк ағындарын анықтау; 1.2 кестесін қолдана отырып lср  табу керек. 

Кесте 1.2 - Берілген мәндер
	Көрсеткіштер
	Нұсқалар

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	А және Б пункттер арасындағы аралық, км
	6
	12
	6
	18
	20
	15
	25

	Б және В пункттер арасындағы аралық, км
	13
	10
	16
	22
	14
	-
	-

	А пунктінен В пунктіне тасымалдау көлемі, т
	150
	200
	400
	350
	-
	-
	-
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