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1. Егер статор мен ротордың аралығын үлкейтсе қозғалтқыштың номиналды қуат коэфициенті cosном  және бос жүріс тоғы I0 қалай өзгереді? 
2. Қозғалтқыштың бос жүріс тоғы номиналды режімдегі токтан неге кем болады?
3. Қозғалтқыш іске қосылған кезде статор тогы неге максималды болады? Сырғу S және ротор тогының жиілігі f2 неге тең болады?
4. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне қосымша реостат кедергісі  Rр қандай мақсатпен еңгізіледі? R р = 0; R р  0 тең болғанда қозғалтқыштың сапалы механикалық сипаттамаларын салыңдар?.
5. Тұтынатын желінің жиілігін өзгерту амалымен айналым жиілігі реттелгенде жасанды механикалық сипаттамаларды салыңдар? 
6. АҚ магниттеу тогы (25...50% ) Iном, ал трансформатордың магниттеу тогы (3...10% ) Iном мәнге неге тең болады?
7. Қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың тогы қай режімде максималды болады? Бұнда сырғу неге тең болады? I1(S ) және I2(S ) сапалы тәуелдіктерді салыңдар.
8. Іске қосу кезеңінде ротор тогының жиілігі неге тең болады? f2 (S ) тәуелділігін сызыңдар
9. Жүктеме моменті қозғалтқыштың іске қосу процессіне қандай әрекет көрсетеді? 
10. Статор орамасының -тан -ға қосқанда іске қосу моментіне қандай әрекет көрсетеді? 
11. Фазалы роторлы қозғалтқыштың іске қосу қасиеттері  қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың қасиеттерінен  жақсырақ болады? 
12. Қысқа тұйықталған роторлы қозғалтқыштың іске қосу тогын қалай төмендетуге болады? 
13. АҚ іске қосу моменті желінің кернеуінің мәніне тәуелденеме?  Uс = U ном және Uс = 0,9Uном тең болғанда қозғалтқыштың сапалы механикалық сипаттамаларын салыңдар?
14. Ротор ЭҚК Е2 ротор айналым жиілігіне n2 қалай табылады? Роторда максималды ЭҚК қалай бағытталады? 
15. Желінің кернеуі 10% төмендесе максималды моменттің Мmax мәні қанша ретке өзгереді?
16. АҚ жұмыс сипаттамаларын сызып олардың мінездемесін түсіндіріңдер.
17. Үш фазалы асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттаманың көрінісін түсіндіріңдер
18. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне іске қосу реостаты қосылғанда аумалы сырғу Sкр мен максималды момент Мmax мәндері қалй өзгереді? Графиктарда М(S) көрсетіңдер.
19. Фазалы роторлы қозғалтқыштың жаратынды механикалық сипаттамасы қалай өзгереді,егер:
1) желінің кернеуі төмендегенде;
2) ротор тізбегіне қосымша кедергі еңгізгенде?
20. Қозғалтқыштың білігіндегі қарсыласу моменті төмендегенде f2 ротор тогының жиілігі, cos  және статор тогының мәндері қалай өзгереді? 
21. АҚ статор және ротор тізбектерінің электр күйі және магниттеу күштерінің теңдеулерін жазыңдар.
22. Фазалы роторлы қозғалтқыштың ротор тізбегіне іске қосу реостаты қосылғанда іске қосу тоғы неге төмендейді, ал іске қосу моменті көбейеді?
23. АҚ негізгі құндылығы қандай? Айналым жиілігін полюстер жүп санымен реттегенде АҚ жасанды механикалық сипаттамасын сызыңдар? 
24. Ротор тізбегіне қосымша кедергі еңгізілгенде аумалы сырғудың Sкр мәні қалай өзгереді? 
25. Есептелетін қозғалтқыштың номиналды режіміндегі ЭҚК іске қосу кездегі ЭҚК Е20 қанша есе көп болады?
26. АҚ айналым жиілігін реттеу тәсілдерін атаңдар және қайсы ең пайдалы.
27. Номиналды және іске қосу режімде ротор фазасының индуктивті кедергісінің ара қатынастары қандай? 
28. Бір фазалы АҚ іске қосу орамаға тізбектеп сыйымдылық неге қосылады?
29. Статор мен ротордағы магнит шығындарын салыстырып, төмендету тәсілдерін көрсетіңдер?
30. Фазалы роторлы қозғалтқыштың айналым жиілігін реттеу ең тараған тәсілі қандай? Үш сатылған іске қосу реостатпен жабдықталған қозғалтқыштың сапалы диаграммасын салыңыздар?


