[bookmark: _GoBack]6 СӨОЖ тапсырмасына арналған сұрақтар

1. Тұрақты ток машинаның компенсациалық орамасының және қосымша полюстердің мағынасы қандай?
 2. Қатарлас және тізбектеп қоздыру тұрақты ток генераторларында өзін-өзі електіру пайда болу үшін қандай шарттар орындау керек? 
3. Қозғалтқыш іске қосылған кезде якорь орамасындағы тізбекке қосымша кедергілер не үшін қосылады? 
4. Тізбектеп қоздыру тұрақты ток қозғалтқышын желіге жүқтемесіз неге қосуға болмайды? Қозғалтғышпен жұмыс механизмның жалғанғаны қандай болу керек? 
5. Тұрақты ток машинасының негізгі бөліктері қандай, олардың құрылысын түсіндіріңдер. 
6. Қозғалтқыш пен генератордағы коллектордың мағынасы қандай?
7. Генератордың ЭҚК қалай реттеуге болады? 
8. Тұрақты ток машинаның якорь реакциясы ЭҚК қандай ықпалын көрсетеді.
9. Тұрақты ток машинаның коммутациясының негізін түсіндіріңдер. 
10. Тұрақты ток машинаның жұмыс істеуне якорь реакциасының зияндылық әсерін қалай кемітуге болады? 
11. Қатарлас қоздыру тұрақты ток генераторын өзін-өзі електіру үшін аяққы кернеуі немен анықталуы керек? 
12. Тізбектеп қоздыру генераторының кемшіліктерімен құндылықтары қандай?  
13. Қатарлас қоздыру генератордың сыртқы сипаттамасының ерекшіліктері?
14. Аралас қоздыру генераторды қарсы келген және бірдей қосылған қоздырғы орамаларының сыртқы сипаттамасының түрлері қандай? 
15. Қатарлас қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі қалай реттеледі.
16. Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі қалай реттеледі.
17. Іске қосқан кезде қозғатқыштың якорь тізбегіндегі реостат не үшін керек? 
18. Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі жүкметеме Тізбектес қоздыру қозғалтқыштың айналу жиілігі көбейгенде неге азайады, жүктеме азайғанда - үлкейеді, жауапты түсіндіріңдер. 
19. Қозғалтқыштың айналу жиілігі неден тәуелденеді және қалай реттеледі? 
20. Аралас қоздырғы генератордың ЭҚК қандай факторларға тәуелденеді? 
21. Якорь реакциясы щеткалардың астыннан ұшқындарды неге тудырады? 
22. Қатарлас қоздыру генератордың қасқа тұйықталған тоғының мәні  номиналды тоқтардан аз мәнінен де төмен өте тез азаяды, жауаты түсіндіріңдер.  	
23. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың қоздырғы орамасы үзілгенде не болады, қозғалтқыш білігі номиналды моментпен жұмыс істесе. 
24. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың қоздырғы орамасы үзілгенде не болады, қозғалтқыш бос жұріс те болса. 
25. Қатарлас қоздыру қозғатқышты желі қосқанда қандай ең тараған қәте қандай?  Ол неге келтіреді?
26. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың айналу жиілігі жүктеме көбейгенде қалай өзгереді? 
27. Үш сатылы іске қосу ресотат пайдаланғанда, тұрақты ток қатарлас қоздыру қозғатқыштың реостатпен іске қосу сұлбасынкөрсетініз:  
28. Қатарлас қоздыру қозғатқыштың білікте өзгермеген жүктемеде айналу жиілігі мен якорь тоғына қоректенуші желінің кернеуінің төмендеуі қандай әсер тигізеді? 
29. Тізбектес қоздыру қозғатқыштың білікте өзгермеген жүктемеде айналу жиілігі мен якорь тоғына қоректенуші желінің кернеуінің төмендеуі қандай әсер тигізеді? 
30. Айналымға жетелейтін құрылғының инерция моменті және біліктегі жүктемеден қозғалтқыштың іске қосу тоғы қалай тәуелденеді? 

