2 тапсырма.  
Сырықтардағы реакция күштерін анықтау
Берілген құрылмадағы сырықтарының реакция күштерін анықтау керек, егер оған F күші әсер етіп тұрса. Есеп схемалары 1.1(а,б)-суреттерде, шарттары 1-кестесінде берілген.
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Еесептің шығару үлгісі.

Есеп шарты: α = 900, β = 300,  γ = 400, F = 50 кH.

Табу керек: RАВ, RВС.

1.2-сурет

Есеп   шешімі :

Құрылманың есептік схемасы келесі түрде болады. Алдымен тепе-теңдігі қарастырылатын нүктені айқындап аламыз. Мұндай нүкте ретінде В нүктесі екенін көруге болады. Байланыстарды босату принципі бойынша,  (ойша сырқтарды және иілгіш байланысты кесіп тастаймыз) олардың әсерін RАВ, RВС реакция күштерімен және иілгіш байланыстың реакциясын Т күшімен алмастырамыз (1.3-сурет). Онда В нүктесін жинақталатын 
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 күштер жүйесінің әсерінен тепе-теңдікте болатын еркін нүкте деп қарастыруға болады. Блоктан асырылған  арқанның ұшында  F жүгі ілінген (блоктағы үйкеліс ескерілмейді). Онда арқанның реакциясы ілінген жіктің салмағына тең. Ал RАВ, RВС  реакция күштерін В түйінінен бағыттаймыз.


Тепе-теңдік теңдеулерін құру үшін алдымен координаталар өстерін белгілеп алу керек. Координаталар өстер жүйесін алған кезде, әсер етуші күштердің осы өстерге проекциясын анықтауға ыңғайлы болатынын ескерген жөн. Онда координаталардың басы В нүктесі деп алып x және y өстерін жүргіземіз.

Жинақталатын күштердің жазық жүйесінің жүргізілген өстерге байланысты тепе-теңдік теңдеулерін жазамыз:

Σ Fix = 0;          Т· cos 100 + RВС· cos 300 = 0;

   Σ Fiy = 0;          Т· cos 800 - RВС · cos 600 – RАВ = 0.

Бірінші теңдеуден  RВС   күшін анықтаймыз:

RВС = -Т· cos 100 / cos 300 = -50 ·0,985/ 0,866 = -56,86 кН.
Ал екінші теңдеуден  RАВ   күшін анықтаймыз:
RАВ = Т· cos 800 - RВС · cos 600  = 50 · 0,174 – (-56,86 · 0,5) = 29,3 кН.
RВС  күшін анықтағанда пайда болған «-» таңбасы ВС сырығының сығылып тұрғанын көрсетеді. Сонымен сырықтардағы реакция күштері мына мәндерге тең болады: 

RАВ= 29,35 кН (созылады),
RВС= 56,86 кН (сығылады).             
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