ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Преобразование пространственных прямоугольных координат в геодезические

Вычисление геодезических координат B,L,H по пространственным прямоугольным X,Y,Z при высотах, не превышающих 100-200 м, выполняют в следующем порядке:
- вычисляют так называемое полярное расстояние: [image: ]

- вычисляют значение долготы: [image: ]

- вычисляют значение широты: [image: ]
где  e2 - квадрат первого эксцентриситета эллипсоида; 

- вычисляют значение высоты: [image: ]
где N - радиус первого вертикала для точки с данной широтой. 
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