Практическая работа №2 
«Спецвопросы сжигания топлива»
1. Определить состав  горючей и сухой массы Донецкого угля марки Д, если дан состав его рабочей массы. Состав топлива принять по варианту из таблицы 1.

Таблица 1
	Вариант
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	1. 
	13
	21,8
	3
	49,3
	3,6
	1
	8,3

	2. 
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5

	3. 
	10
	38,7
	0,9
	42,1
	2,7
	0,7
	4,9

	4. 
	21
	11,9
	0,1
	50,1
	4
	0,7
	12,2

	5. 
	24
	24,3
	0,3
	35,7
	2,9
	0,7
	12,1

	6. 
	7
	38,1
	0,8
	43,3
	2,9
	0,8
	7

	7. 
	6
	33,8
	0,4
	46,1
	3,6
	0,5
	9,6

	8. 
	10
	19,8
	2,6
	55,5
	3,7
	0,9
	7,5

	9. 
	17,5
	10
	0,8
	63,4
	2,5
	0,7
	5,1

	10. 
	10
	38,7
	0,9
	42,1
	2,7
	0,7
	4,9

	11. 
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5

	12. 
	10
	38,7
	0,9
	42,1
	2,7
	0,7
	4,9

	13. 
	6
	33,8
	0,4
	46,1
	3,6
	0,5
	9,6

	14. 
	10
	19,8
	2,6
	55,5
	3,7
	0,9
	7,5

	15. 
	21
	11,9
	0,1
	50,1
	4
	0,7
	12,2

	16. 
	24
	24,3
	0,3
	35,7
	2,9
	0,7
	12,1


2. В топке котла сжигается смесь, состоящая  из В1, кг Донецкого угля марки Т  и В2, кг Кузнецкого угля марки СС состава. Определить состав рабочей массы смеси. Состав топлива принять по варианту из таблицы 2.
Таблица 2
	Вариант
	Вид топлива
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	В1,кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В2,кг

	1. 
	Т
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5
	3000

	
	СС
	7
	38,1
	0,8
	43,3
	2,9
	0,8
	7
	4500

	2. 
	Т
	17,5
	10
	0,8
	63,4
	2,5
	0,7
	5,1
	3200

	
	СС
	6
	33,8
	0,4
	46,1
	3,6
	0,5
	9,6
	4100

	3. 
	Т
	5
	23,8
	2,8
	62,7
	3,1
	0,9
	1,7
	3400

	
	СС
	9
	18,2
	0,4
	64,1
	3,3
	1,5
	3,5
	4500

	4. 
	Т
	18
	2,95
	1,0
	37,3
	2,8
	0,9
	1,05
	3600

	
	СС
	6,5
	39
	8,4
	37,4
	2,9
	0,7
	5,1
	4700

	5. 
	Т
	15
	35,4
	2,4
	40,1
	2,6
	0,5
	4
	3800

	
	СС
	22
	8
	0,85
	59,4
	2,6
	3,24
	3,9
	5000

	6. 
	Т
	33
	6
	0,2
	43,7
	3
	0,6
	13,5
	4000

	7. 
	СС
	5,5
	34
	0,4
	49,8
	3,2
	0,8
	6,3
	5200

	8. 
	Т
	8,5
	22,9
	1,7
	63,8
	1,2
	0,6
	1,3
	4300

	9. 
	СС
	29
	11,4
	0,7
	45
	2,6
	0,4
	9,9
	5500

	10. 
	Т
	4,2
	26,7
	2,3
	54,7
	5,4
	2,6
	4,1
	4600

	11. 
	СС
	11,8
	16,3
	0,9
	61,1
	2,8
	3,7
	3,4
	5800

	12. 
	Т
	13
	21,8
	3
	49,3
	3,6
	1
	8,3
	5300

	
	СС
	24
	24,3
	0,3
	35,7
	2,9
	0,7
	12,1
	6100

	10
	Т
	5
	23,8
	2,8
	62,7
	3,1
	0,9
	1,7
	3400

	
	СС
	9
	18,2
	0,4
	64,1
	3,3
	1,5
	3,5
	4500

	11
	Т
	18
	2,95
	1,0
	37,3
	2,8
	0,9
	1,05
	3600

	
	СС
	6,5
	39
	8,4
	37,4
	2,9
	0,7
	5,1
	4700

	   12
	Т
	15
	35,4
	2,4
	40,1
	2,6
	0,5
	4
	3800

	
	СС
	22
	8
	0,85
	59,4
	2,6
	3,24
	3,9
	5000

	  13
	Т
	15
	35,4
	2,4
	40,1
	2,6
	0,5
	4
	3800

	
	СС
	22
	8
	0,85
	59,4
	2,6
	3,24
	3,9
	5000

	14
	Т
	33
	6
	0,2
	43,7
	3
	0,6
	13,5
	4000

	1. 
	СС
	5,5
	34
	0,4
	49,8
	3,2
	0,8
	6,3
	5200

	15
	Т
	8,5
	22,9
	1,7
	63,8
	1,2
	0,6
	1,3
	4300

	2. 
	СС
	29
	11,4
	0,7
	45
	2,6
	0,4
	9,9
	5500

	16
	Т
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5
	3000

	
	СС
	7
	38,1
	0,8
	43,3
	2,9
	0,8
	7
	4500


3. Определить состав рабочей массы топлива угля марки Г. Состав топлива принять по варианту из таблицы 3.
Таблица 3

	Вариант
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	1. 
	13
	21,8
	0,5
	72,5
	5,3
	1,7
	20

	2. 
	8,5
	11,0
	1,1
	60
	4,2
	2,6
	32,1

	3. 
	10
	38,7
	1,5
	66
	3,8
	1,2
	27,5

	4. 
	21
	11,9
	2,3
	70,5
	2,3
	1,8
	23,1

	5. 
	24
	24,3
	0,9
	75,6
	3,1
	0,9
	19,5

	6. 
	7
	38,1
	2
	69,4
	2,7
	1,5
	24,4

	7. 
	6
	33,8
	2,2
	71,5
	4,4
	2,9
	19

	8. 
	10
	19,8
	2,5
	78,6
	1,7
	2,2
	15

	9. 
	17,5
	10
	3,2
	74,6
	1,5
	1,9
	18,8

	   10
	6
	33,8
	2,2
	71,5
	4,4
	2,9
	19

	11
	10
	19,8
	2,5
	78,6
	1,7
	2,2
	15

	12
	24
	24,3
	0,9
	75,6
	3,1
	0,9
	19,5

	13
	13
	21,8
	0,5
	72,5
	5,3
	1,7
	20

	14
	8,5
	11,0
	1,1
	60
	4,2
	2,6
	32,1

	15
	10
	38,7
	1,5
	66
	3,8
	1,2
	27,5

	17
	17,5
	10
	3,2
	74,6
	1,5
	1,9
	18,8


4. Определить состав сухой и рабочей  массы топлива угля марки БР, если дан его горючий состав. Состав топлива принять по варианту из таблицы 4.

Таблица 4

	Вариант
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	1. 
	12,3
	24
	0,5
	72,5
	5,3
	1,7
	20

	2. 
	6,5
	18,2
	1,1
	60
	4,2
	2,6
	32,1

	3. 
	11,6
	22,7
	1,5
	66
	3,8
	1,2
	27,5

	4. 
	16,7
	19,6
	2,3
	70,5
	2,3
	1,8
	23,1

	5. 
	22,3
	16,4
	0,9
	75,6
	3,1
	0,9
	19,5

	6. 
	15,9
	18,3
	2
	69,4
	2,7
	1,5
	24,4

	7. 
	13,6
	14,1
	2,2
	71,5
	4,4
	2,9
	19

	8. 
	19,4
	10,9
	2,5
	78,6
	1,7
	2,2
	15

	9. 
	8,8
	30,2
	3,2
	74,6
	1,5
	1,9
	18,8

	10
	12,3
	24
	0,5
	72,5
	5,3
	1,7
	20

	11
	6,5
	18,2
	1,1
	60
	4,2
	2,6
	32,1

	12
	11,6
	22,7
	1,5
	66
	3,8
	1,2
	27,5

	13
	16,7
	19,6
	2,3
	70,5
	2,3
	1,8
	23,1

	14
	22,3
	16,4
	0,9
	75,6
	3,1
	0,9
	19,5

	15
	15,9
	18,3
	2
	69,4
	2,7
	1,5
	24,4

	16
	13,6
	14,1
	2,2
	71,5
	4,4
	2,9
	19


5.  В  мельнице подсушивается бурый угол марки БР. Определить состав рабочей массы топлива после сушки, если его влажность изменилась от значения W1,% до   W2,%. Состав топлива принять по варианту из таблицы 5.
 Таблица 5. 

	Вариант
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	 W2,%.

	1. 
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5
	4.5

	2. 
	35.1
	10,1
	0,8
	43,3
	2,9
	0,8
	7
	12.1

	3. 
	17,5
	10
	0,8
	63,4
	2,5
	0,7
	5,1
	9

	4. 
	26.7
	12,8
	0,4
	46,1
	3,6
	0,5
	9,6
	15.5

	5. 
	20
	8,8
	2,8
	62,7
	3,1
	0,9
	1,7
	8.4

	6. 
	16.5
	10,7
	0,4
	64,1
	3,3
	1,5
	3,5
	11.6

	7. 
	18
	2,95
	1,0
	37,3
	2,8
	0,9
	1,05
	7.4

	8. 
	30
	15.4
	8,4
	37,4
	2,9
	0,7
	5,1
	14.3

	9. 
	28
	22,4
	2,4
	40,1
	2,6
	0,5
	4
	16.8

	10
	8,5
	11,0
	0,5
	66
	4,7
	1,8
	7,5
	4.5

	11
	35.1
	10,1
	0,8
	43,3
	2,9
	0,8
	7
	12.1

	12
	17,5
	10
	0,8
	63,4
	2,5
	0,7
	5,1
	9

	13
	26.7
	12,8
	0,4
	46,1
	3,6
	0,5
	9,6
	15.5

	14
	20
	8,8
	2,8
	62,7
	3,1
	0,9
	1,7
	8.4

	15
	16.5
	10,7
	0,4
	64,1
	3,3
	1,5
	3,5
	11.6

	16
	18
	2,95
	1,0
	37,3
	2,8
	0,9
	1,05
	7.4


Ответить на следующие вопросы:
1. Виды и характеристики естественного и искусственного топлива.
2. Получение искусственного топлива

3. Классификация топлива по агрегатному состоянию
4. Что такое топливо?

5. Как подразделяется топливо по принципу выделения энергии?

6. Что такое горение?

7. Классификация топлива по геологическому возрасту

8. Состав топлива(рабочий, сухой, горючий)
9. Горючая часть топлива. Балласт топлива

10. Сера топлива. 
11. Маркировка  топлива
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